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El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

I:CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable. 
II: CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  DE BIENES Y/O SERVICIOS
Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

III: FORMULARIOS

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el formulario de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente. 

IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS
Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Subasta Inversa Bienes y Servicios, documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario. 

V: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA  DE BIENES Y/O SERVICIOS 
Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables para los procedimientos de contratación de Bienes y/o servicios contratados a través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública.
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SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SIE–006-OSC-ZSO-2014
I. CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SECCIÓN I
CONVOCATORIA
Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores – RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para el Servicio de “READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”.
Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal Institucional del SERCOP, siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas para participar en el procedimiento.

El presupuesto referencial es de USD $ 80.048,00 (OCHENTA MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA, sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 75 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de entrega del anticipo.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del SERCOP (www.compraspublicas.gob.ec) de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP.
2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de (mínimo de 1 y máximo de 3 días), contado a partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establezca EP PETROECUADOR – GERENCIA DE TRANSPORTE – ESTACIÓN LIBERTAD. La Comisión Técnica y/o máxima autoridad o su delegado  absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de (mínimo de1 y máximo de 3 días) subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentará de forma física en la Jefatura Zonal de Compras, Contratos e Importaciones de EP PETROECUADOR Refinería La Libertad, planta alta del edificio ubicado  2da Avenida y Calle 27, junto a la entrada de la vía al Destacamento Militar BI-14 Marañón, Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena; o de forma electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las (hora) del día (fecha), de acuerdo con lo establecido en el calendario del proceso y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-.

4. Si la calificación realizada por la  Comisión Técnica, ha sido aceptada por la máxima autoridad o su delegado, se dispondrá que los oferentes habilitados presenten sus ofertas económicas iniciales a través del Portal Institucional del SERCOP, las mismas que deberán ser inferiores al presupuesto referencial. Para poder participar del mecanismo electrónico en el Portal, al momento de realizarse la puja, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.
5. En el día y hora señalados en el Convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal Institucional.
6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de EP PETROECUADOR – GERENCIA DE TRANSPORTE – ESTACIÓN LIBERTAD relacionados con la partida presupuestaria (05-8-29-900-310-39) CP. READEC. CAMPAMENTO CUART, SERV. E-LIB, solicitada a través del MEMORANDO No. 00019-POT-SPT-IPO-OPE-2014, Precompromiso: CO- 3901 emitida por la Subgerencia de planificación Financiera y Presupuesto. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación.

La forma de pago es la siguiente:

Se otorgará un anticipo del 30% 

El valor restante del contrato se pagará por planillas por avance del servicio mensuales.

El valor del anticipo será amortizado durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.

El pago por la ejecución de los servicios, se efectuará a los treinta días calendarios, a partir de la aceptación y aprobación de la factura y sus documentos habilitantes, cumpliéndose con las respectivas estipulaciones contractuales.

7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

8. La EP PETROECUADOR, se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

La Libertad, 29 de agosto de 2014.
ING. IVAN LASCANO FLORES


JEFE ZONAL DE COMPRAS, CONTRATOS E IMPORTACIONES
ZONA SUR OCCIDENTE EP PETROECUADOR

SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA.

2.1
Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta  de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la prestación del Servicio de“READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”.
Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la entidad contratante considerará y analizará las ofertas que no se consideren ecuatorianas que se hubieren presentado.
2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD$ 80.048,00 DÓLARES DE Estados Unidos de América, con sujeción al Plan Anual de Contratación de EP Petroecuador Refinería La Libertad, NO INCLUYE IVA, y el trabajo es el siguiente:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNID
	PRECIO UNITARIO              (SIN IVA)
	PRECIO TOTAL INICIAL                                                     (SIN IVA)  

	 
	SERVICIO  CIVIL Y ACABADOS
	 
	 
	 
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	1
	LIMPIEZA Y DESBROCE  DEL TERRENO
	29.86
	M2
	
	

	2
	REPLANTEO Y NIVELACIÓN
	29.86
	M2
	
	

	3
	DESMONTAJE DE PUERTAS
	1.00
	U
	
	

	4
	CASETA BODEGA Y OFICINA
	27.00
	M2
	
	 

	 
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	

	5
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO IMPORTADO
	24.44
	M3
	
	

	6
	EXCAVACIÓN  A MÁQUINA
	38.22
	M3
	
	

	7
	DESALOJO
	13.78
	M3
	
	

	8
	RELLENO COMPACTADO CON SUB-BASE
	3.13
	M3
	
	

	 
	ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 

	9
	HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO  F 'C= 140 KG/CM2
	1.53
	M3
	
	

	10
	HORMIGÓN CICLOPEO EN MUROS (INC. ENCOFRADO)
	4.24
	M3
	 
	

	11
	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS F 'C= 210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)
	0.37
	M3
	
	

	12
	HORMIGÓN F´C=210KG/CM2 EN RIOSTRAS
	1.94
	M3
	
	

	13
	HORMIGÓN F´C=210KG/CM2 EN ESCALERA
	2.14
	M3
	
	

	14
	ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, CONF Y COLOCACIÓN)
	1427.47
	KG
	
	

	15
	HORMIGÓN SIMPLE F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
	5.94
	M3
	 
	 

	16
	HORMIGÓN SIMPLE F´C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
	2.89
	M3
	
	

	17
	HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA MACIZA F 'C= 210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)
	3.92
	M3
	 
	 

	18
	CAJONETA DE ESPUMA
	25.78
	M2
	
	 

	19
	ACERO ESTRUCTURAL (PROVISION Y MONTAJE)
	1777.60
	KG
	
	 

	20
	CUBIERTA STEEL PANEL
	88.88
	M2
	 
	 

	21
	PAVIMENTO ASFALTICO
	96.00
	M2
	
	

	 
	ALBAÑILERIA 
	 
	 
	 
	     

	22
	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 10CM
	66.76
	M2
	
	

	23
	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 40CM
	9.00
	M2
	 
	 

	24
	DINTELES 10 X 20 CM (2Ø 10 + 1Ø8 C/20 CM.)
	9.45
	M
	
	

	25
	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR
	104.23
	M2
	
	

	26
	ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR
	132.06
	M2
	
	

	27
	ENLUCIDO DE TUMBADO
	21.09
	M2
	
	

	28
	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS
	37.56
	M
	
	 

	29
	FILOS
	286.14
	ML
	
	 

	30
	CONTRAPISO F 'C= 210 KG/CM2 E=5CM
	12.60
	M2
	
	

	31
	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS
	21.09
	M2
	
	 

	32
	CANALON DE AGUAS LLUVIAS
	16.00
	ML
	
	

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PVC 110MM (INC. ACCESORIOS)
	11.00
	ML
	
	

	 
	ACABADOS  RECUBRIMIENTOS DE PISOS, PAREDES, MESONES
	 
	 
	 
	 

	34
	PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN EN PISOS EXTERIORES
	16.16
	M2
	 
	 

	35
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS INTERIORES
	21.74
	M2
	 
	

	36
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN RASTRERAS
	24.28
	ML
	
	 

	37
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN FACHADAS
	101.72
	M2
	
	

	38
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUCOBOND
	143.62
	M2
	 
	 

	 
	PUERTAS Y VENTANAS 
	 
	 
	 
	 

	39
	PUERTA DE MADERA DE TEKA CON BATIENTE Y JAMBA DE TEKA, INC. CERRADURA
	2.90
	M2
	 
	

	40
	VENTANA DE ALUMINIO, VIDRO CLARO 4 MM ,  MALLA ANTIMOSQUITO
	9.78
	M2
	
	 

	 
	PINTURA 
	 
	 
	 
	 

	41
	PINTURA ELASTOMERICA PARA EXTERIORES
	104.23
	M2
	
	 

	42
	EMPASTE INTERIOR DE PARED (DOS MANOS)
	145.45
	M2
	
	

	43
	PINTURA ELASTÓMERA PERMALATEX PREPARADO
	145.45
	M2
	
	

	 
	PIEZAS SANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	44
	LAVAMANOS  EMPOTRADO CON LLAVE PRESSMATIC
	1.00
	U
	 
	

	45
	INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS
	1.00
	U
	
	 

	 
	VARIOS
	 
	 
	 
	 

	46
	AUTOMATIZACION DE PUERTAS
	1.00
	U
	
	

	47
	REJAS
	21.88
	ML
	
	 

	48
	PUERTA METALICA DE INGRESO VEHICULAR
	15.00
	M2
	 
	 

	49
	PUERTA METALICA DE INGRESO PEATONAL
	5.04
	M2
	
	 

	50
	BANCA DE ESPERA DE HORMIGON
	2.00
	U
	 
	 

	51
	LETRERO DE FRONTON
	1.00
	GLB
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	52
	Punto  eléctrico iluminación
	8.00
	PTO
	 
	 

	53
	Punto  eléctrico normal tomas 120v
	5.00
	PTO
	 
	

	54
	Alimentador caseta entrada poste
	1.00
	M
	 
	 

	55
	Ojo de Buey 2x20w
	2.00
	U
	
	

	56
	Ojo de Buey 1x20w
	2.00
	U
	 
	

	57
	Reflector 1000w
	1.00
	U
	 
	 

	58
	Aplique
	3.00
	U
	
	

	 
	JARDINERIA
	 
	 
	 
	 

	59
	ENCESPADO
	73.39
	M2
	
	 

	60
	PLANTAS VARIAS
	10.00
	U
	
	

	61
	RIEGO AUTOMATICO
	73.39
	M2
	
	

	 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
	 
	 
	 
	

	62
	AGUA PARA CONTROL DE POLVO
	50.00
	M3
	
	

	63
	CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS
	125.00
	M
	 
	

	64
	CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	350.00
	M
	
	

	65
	SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN TIPO PALETA
	2.00
	U
	
	

	66
	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS
	5.00
	U
	
	 

	67
	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
	1.00
	U
	
	

	68
	EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC, 5 KG (PQS)
	1.00
	U
	
	 

	 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL:                                                        USD $ 80.048.00


2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia: Las especificaciones técnicas y/o términos de referencia para la presente contratación se detallan a continuación: 
Se adjunta las Especificaciones Técnicas para ejecución del Servicio.

El Servicio se realiza en la Estación Cabecera “La Libertad” provincia de Santa Elena. El mismo abarca la Readecuación de la Entrada y Garita Principal incluyendo la remoción de las estructuras que se consideren de recambio ó traslado. Todas las especificaciones técnicas y planos de detalle se encuentran a continuación:
GENERALIDADES:

Este documento tiene como finalidad establecer procedimientos y especificaciones para el Servicio de Remodelación, en la etapa que corresponde a “GARITA PRINCIPAL”.
PRELIMINARES
1.- Limpieza de terreno

Descripción y procedimiento: 

Se deberá retirar del Sector de la Garita toda la basura, material suelto y vegetación existente en el área a Remodelar y aquel material que sea de acopio, en los sitios que la Supervisión apruebe. Tampoco se permitirá la quema de basura en el sitio de trabajo ni sus inmediaciones. Se deberá derrocar las garitas existentes (dos de la entrada) para su remodelación.
Con esta limpieza se procurará que la superficie quede pareja o nivelada para facilitar las actividades de trazado y nivelación.

Unidad: m2  

Equipo mínimo: herramienta menor
Mano de Obra mínima calificada: peón 

2.- Trazado y replanteo

Descripción y procedimiento: 

El trazado será efectuado en base al plano de ejes arquitectónicos y arrancando por los ejes  maestros (punto de arranque indicado en el citado plano).  Se deberá  marcar los principales ejes de la construcción, instalando los hitos o guías respectivos y se comprobará que las medidas y retiros indicados en planos arquitectónicos, se cumplan adecuadamente. Cualquier diferencia  será informada a la Supervisión. 

Con cal  u otro material similar se deberá marcar el perímetro para remodelación,  a fin de que sea revisado y aprobado por la Supervisión. 

Sólo una vez que se cuente por escrito con la aprobación del trazado, el Contratista podrá iniciar con los trabajos de excavación y relleno para la cimentación.

Dentro de este rubro se incluye trabajos de trazado posteriores a la excavación y otras actividades específicas.

Así mismo, se dejarán hitos de referencia para los niveles del Servicio y se efectuará una comprobación de los niveles,  con la finalidad de ratificar los niveles.  

Unidad: m2  

Materiales mínimos: Clavos, pintura, estacas, cal

Equipo mínimo: Equipo topográfico (estación total, nivel)

Mano de Obra mínima calificada: Topógrafo, cadenero. 

3.- Desmontaje de puertas
Descripción y procedimiento: 

Se deberá realizar el desmontaje con mínima intervención de equipos ya que las puertas actualmente instaladas se las puede reubicar en otra sección, Las puertas son simples con tubería de soporte como batientes. 
Así mismo, se desmontará puertas o ventanas (si las hubiere) en las garitas existentes. 
Unidad: U  

Materiales mínimos: Fungibles.
Equipo mínimo: Herramienta menor
Mano de Obra mínima calificada: Peones. 

4.- Caseta de Oficina y Bodega 

Descripción y procedimiento: 

El Contratista y/o los subcontratistas deberán contar para el Servicio con:

· Bodega de material y oficina
Serán elaboradas con una estructura de madera semidura y planchas de madera contrachapada o similar.  La cubierta será de Zinc.

En cualquier caso, estas deben presentar una buena apariencia, y el Contratista se encargará de desarmar y retirar al final del Servicio todos los materiales.  

Toda la instalación temporal contará con sus elementos de seguridad (chapas, candados, etc).

Se podrán instalar los circuitos de iluminación y tomas, las cuales deberán contar con sus breaker de protección independiente.
Todo trabajo de instalación eléctrica deberá ser efectuado por personal especializado.

Toda instalación  provisional deberá conectarse al panel más cercano, y de ahí pasar a la caja de Breaker provisional. De no contar con energía disponible, la Contratista deberá suplir con un generador eléctrico para la capacidad de sus labores.
No se permitirá el uso de extensiones que no cuenten con sus respectivos enchufes o que se encuentren en mal estado (peladas o empalmadas).   Estas extensiones serán del calibre adecuado según la potencia requerida y la longitud de la misma.

Unidad: m2  

Materiales mínimos: Tira semidura, cuartón, tablas, clavos, plancha de zinc

Equipo mínimo: Herramientas menores

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, albañil, peón. 

5.- Relleno compactado con material de mejoramiento 

Descripción y procedimiento:

Será el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material importado  hasta llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas.

Prueba de tolerancia y Normas.- Las superficies deberán quedar a nivel, aceptándose tolerancia máxima de 2 cm. de diferencia en cualquier dirección.

En ningún caso el volumen adicional de relleno que entre dentro de la tolerancia admitida, será computable para efectos de liquidaciones.

Ensayos.- Se realizarán los siguientes ensayos para controlar la calidad de construcción de las capas:

Densidad máxima y óptima humedad: Ensayo AASHO T-180 Método D

Densidad de Campo: Ensayo AASHO T-147, o usando equipo nuclear debidamente calibrado.

La densidad de la capa compactada deberá ser mayor al 95% de la máxima, según AASHTO modificado (AASHTO T180 método D). Todos los ensayos de laboratorio y de campo son parte de éste rubro y no se reconocerán valores adicionales por éste concepto. La ubicación de los lugares de prueba será determinada por el Supervisor.

Medición Y Pago.- Los materiales se medirán por metro cúbico (m3) compactado, considerando como base la cantidad indicada en el plano o la cantidad medida en sitio (en banco) según los métodos establecidos en esta sección, los que deberán ser medidos de los perfiles transversales, tomados antes y después de ejecutado el trabajo con relación a los sitios.

El contratista podrá realizar las mediciones y cálculos por su cuenta y confrontarlos con los efectuados por el Supervisor, de no hacerlo, se da por aceptado las mediciones y cálculos realizados por el Supervisor.

Unidad: metro cúbico (m3).

Materiales mínimos: Material importado  y agua; que cumplirá con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, compactador mecánico, 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, peón.

6.- Excavación a Máquina.
Para los trabajos se requerirán mínimo una Retroexcavadora para remoción, excavación y retiro con el mayor cuidado de las instalaciones circundantes.

Unidad: metro cúbico (m3).

Equipo mínimo: Retroexcavadora, Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, peón, operador de retroexcavadora.

7.- Desalojo.

Para los trabajos se requerirán mínimo VOLQUETA 8 M3, Cargadora 115 HP/2,0 m3 y su disposición final será a cargo de la Contratista previo conocimiento y autorización de la Administración del Contrato.

Unidad: metro cúbico (m3).

Equipo mínimo: Cargadora frontal, Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, peón, operador de Cargadora frontal.
8.- RELLENO COMPACTADO CON SUB-BASE.
Consistirá en el suministro, colocación, hidratación y compactación del material Sub-base clase 1  bajo las cimentaciones como mejoramiento de suelo, en capas de 20 cm de espesor.

El material debe tener la humedad óptima necesaria para que la compactación sea la indicada, se requerirá humedecer o secar el material y tratarlo en forma que se asegure un contenido de humedad uniforme para obtener la debida compactación, la provisión del Agua será a cargo de la Contratista, si se llegará a un acuerdo  previo conocimiento y autorización de la Administración del Contrato el agua se podrá utilizar de la EP Petroecuador que en caso de ser así no se cobrará en la planilla correspondiente.

Las cantidades a pagarse por relleno serán los volúmenes efectivamente colocados y medidos a través de las secciones transversales finales. No se reconocerán pérdidas por compactación ni consolidación.
Unidad: metro cúbico (m3).

Equipo mínimo: Motoniveladora, rodillo liso, Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Maestro mayor, peón.

09.- REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE  F´c=140 kg/cm2
Sobre la superficie del material de relleno debidamente compactado y preparado con material clasificado y aprobado por la fiscalización y a los niveles exactos, se construirá una losa de 0,06 m. de espesor, se cuidará especialmente los niveles y pendientes señalados para la construcción.

Se usará hormigón simple de F´c = 140 kg/cm2 de resistencia a la compresión, cuyos materiales del hormigón serán de la calidad indicada y especificada.

El cemento será Portland, según norma ASTM-C-150, tipo I o INEN-152. El agregado fino será arena natural, lavada limpia de impurezas de granos duros y resistentes según normas INEN-CO-02-03-401 o ASTM-C-33. El agregado grueso será piedra triturada según norma INEN-CO-02-03-401 o ASTM-C-33. El tamaño no será menor a los ¾ del espaciamiento mínimo. El agua será limpia, clara y libre de impurezas, aceites, ácidos, etc.

Las cantidades establecidas anteriormente se pagarán por metro cuadrado y a los precios unitarios del Contrato.

10.- HORMIGÓN CICLOPEO EN MUROS

Se refiere este rubro a la construcción de muro bajo el nivel de las riostras con la finalidad de compensar los desniveles del terreno.
Las caras de los muros deberán ser regulares libres de imperfecciones para lo cual se utilizará el encofrado adecuado que debe incluir con cargo a este rubro.

Para la fabricación del muro de hormigón ciclópeo, el contratista usará hormigón  de f'c 210 kg/cm2 con piedra base de una sección intermedia entre 10 y 15 cms, en  una proporción de 50% de hormigón y 50% de piedra. El contratista se regirá a las especificaciones técnicas para la fabricación de hormigones, que se adjunta.

La Unidad de medida será el m3. de hormigón ciclópeo, incluye encofrado y el pago a los precios ofertados.

11, 12, 13, 15, 16 y 17.- HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS, RIOSTRA, ESCALERA, COLUMNAS, ZAPATAS, LOSA. (F´c = 210 kg/cm2)

DESCRIPCIÓN

El hormigón de cemento Portland a utilizarse en la obra consistirá en la mezcla de cemento Portland, agregados gruesos, agregados finos y agua en dosificación adecuada para formar una masa homogénea que al fraguar adquiera las características previamente fijadas, de acuerdo con las especificaciones y en concordancia con lo señalado en los planos y lo ordenado por la Supervisión.

También comprende la elaboración de los encofrados, obra falsa, apuntalamiento y andamiaje requeridos para la ejecución total del rubro.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

La clase de hormigón a utilizarse en la obra será aquella señalada en los planos u ordenados por la fiscalización, en caso de que no se disponga otra cosa se deberá usar hormigón clase B.

La clase de hormigón está relacionada con la resistencia requerida, el contenido de cemento, el tamaño máximo de agregado grueso, contenidos de aire y las exigencias de la obra para el uso del hormigón.

La denominación por clase del tipo de hormigón se sujetará a la clasificación establecida en las Especificaciones Generales del MOP-001-F-1993.

La Supervisión realizará diseños de mezclas y mezclas de prueba con los materiales a ser empleados en la obra y sobre esta base se determinará las proporciones definitivas de los materiales y la consistencia requerida, tomando en cuenta la composición de hormigón de cemento Portland constante en las Especificaciones del MOP-001-F-1993.

Los materiales que se empleen en la elaboración del hormigón de cemento Portland deberán satisfacer los requisitos que a continuación se indican:

El tipo de cemento a usarse será del Tipo I, salvo que en los planos o especificaciones especiales se disponga otro. El cemento deberá cumplir los requisitos físicos y químicos previstos en AASHO-M-134 o AASHO-M-85.

Los agregados gruesos para el hormigón estarán formados de gravas, piedras trituradas u otro material granular o probado de similar característica.

Los agregados se compondrán de partículas o fragmentos resistentes y duros, libres de material vegetal, de exceso de partículas alargadas, así como de material mineral cubierto de arcilla u otro material inconveniente.

Estos agregados deberán cumplir las exigencias de granulometría constantes en la Tabla 803-2.1; las exigencias de granulometría serán comprobadas por los ensayos granulométricos AASHO-I-2/.

Los agregados finos para el hormigón estarán conformados por arena natural o manufacturada cuarzosa o por otro material mineral que tenga características similares y que haya sido probado luego de análisis de laboratorio.

Los agregados finos para el hormigón deberán cumplir los requerimientos de granulometría especificados en la Tabla 803-3.1, constante en las Especificaciones MOP-001-F-1993.

El agua que se emplee en el hormigón deberá ser aprobado por la fiscalización, será limpia, libre de impurezas y carecerá de aceites, álcalis, ácidos, sales, azúcar y materia orgánica, de conformidad con la Tabla 804-3.1, de las Especificaciones MOP-001-F-1993. Las aguas potables serán consideradas satisfactorias para el empleo en hormigones.

Los aditivos que se usen para acelerar el fraguado, retardarlo o dar condiciones de impermeabilidad y manejabilidad al concreto ya sea para conveniencia de los trabajos o 

del Contratista, deberán ser previamente autorizados por Supervisión.  Para tal efecto, el Contratista deberá manifestar con suficiente antelación a su uso, muestras de los aditivos propuestos así como las especificaciones del fabricante. 

Encofrados.-

Construir los encofrados de madera, acero y otros elementos aprobados. Las planchas serán de madera laminada tipo triplex, o piezas de madera machihembrada, a menos que se autorice específicamente lo contrario. Los encofrados para superficies expuestas, interiores y exteriores, deberán ser de madera laminada o tendrán un forro de planchas de fibra prensada no absorbente, aprobada, con una superficie dura y lisa, expuesta al hormigón para que resista a la humedad. El tipo, tamaño, forma, calidad y resistencia de todos los materiales de encofrado estarán sujetos a aprobación. Limpiar completamente todos los encofrados antes de usarlo nuevamente. 

En caso de obras especiales los encofrados deben ser diseñados y aprobados por la Supervisión.

Construir los encofrados exactos a la línea y nivel, que no dejen pasar el mortero y suficientemente rígidas para impedir el desplazamiento o el hundimiento entre soportes. Suministrar los soportes y puntales adecuados. La responsabilidad de que todos los soportes y puntales sean adecuados, descansará en el contratista. Los puntales de madera irán con una separación adecuada y con contravientos entre sí para mantener su forma y posición, asentados sobre una tabla corrida de dos centímetros de espesor. Las superficies de los encofrados deberán ser lisas y libres de irregularidades, hundimientos y huecos. Arreglar los pernos y tuercas usadas para los amarres internos de manera que, cuando se quiten los encofrados ningún metal estará a menos de dos centímetros dentro de cualquier superficie de hormigón. Quitar todos los amarres de los encofrados después de separar los mismos y taponar completamente todos los agujeros con mezcla, no menos de 4 horas después de la remoción. Mantener la mezcla húmeda para evitar la contracción. Amarres de alambre no serán permitidos. Construir los encofrados de manera que permitan la remoción sin martilleo o uso de palancas contra el hormigón. El encofrado no permanecerá por más de 15 días a la intemperie antes de ser utilizado; pasado este tiempo será reconstruido. Dejar aberturas u otros medios adecuados en los encofrados de columnas u otras secciones delgadas de considerable altura para permitir el vaciado del hormigón. Dejar aberturas temporales en las bases de los encofrados de columnas y otros puntos donde sean necesarios, para facilitar la limpieza e inspección. Las aberturas para inspección deberán ser de 15cm de alto y del ancho de una cara completa de la columna de hormigón. Todas las juntas en los encofrados deberán ser horizontales o verticales. Después de la inspección del trabajo de encofrado, deberá cerrarse las aberturas de inspección con insertos ajustados y aprobados.

Colocación del concreto.-

No podrá iniciarse la colocación del concreto hasta que se haya aprobado la construcción y preparación de los encofrados, la colocación del acero de refuerzo y el equipo y elementos necesarios para el vaciado, consolidación, acabado y curado del cemento.
En el caso de fundaciones, se requerirá además la aprobación de las excavaciones. El Contratista deberá comunicar a Supervisión y/o su representante, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas, su intención de iniciar el vaciado y la hora programada para realizarlo.
Remoción.-

No remover los encofrados sin autorización. Remover los encofrados de tal manera que se prevengan daños al hormigón. No remover los encofrados o los puntales hasta que los miembros estructurales no hayan adquirido suficiente resistencia para soportar su propio peso y cualquier otra carga.

A menos que los ensayos de cilindros indiquen otro procedimiento, los encofrados no podrán ser removidos de los miembros del hormigón de acuerdo con los tiempos que se indican a continuación para cemento tipo I: Laterales de vigas, 2 días; encofrado de columnas, 3 días; fondos de vigas y encofrados de losas 21 días. Cuando se utilicen aditivos, el desmontaje del encofrado podrá hacerse en menor tiempo, de acuerdo a las especificaciones del producto químico utilizado.

Curado.-

Empezar el curado del hormigón tan pronto como sea practicable, pero no antes de 3 horas de haberlo vaciado. (Reunir todos los materiales necesarios para el curado en el sitio antes de empezar a vaciar el hormigón). Todo el curado deberá ser continuado por un mínimo de 7 días después del vaciado, excepto para cemento rápido de alta resistencia, que sólo requiera un período de 3 días.

Todas las superficies planas, incluyendo los cimientos, aceras, pisos, losas, cobertizos, deberán ser curados manteniéndolos húmedos con agua. Los métodos aprobados para aplicar el curado por humedad son los siguientes: Mantenerlos cubiertos con agua, inundando el área de concreto. Cubrir con un papel liviano para proteger el acabado y cubrir con una capa de arena, tierra o aserrín no menor de una pulgada de espesor, y mantenerlo continuamente mojado. Cubrir con 3 capas de tela de yute, o tipo aprobado de papel de composición fuerte y gruesa, o piezas de tela de algodón, diseñadas especialmente para la cura del hormigón, y mantenerlo continuamente mojado. Cubrir con un papel a prueba de agua, aprobado, elaborado especialmente para este propósito con las juntas montadas traslapadas. Mantenerlo mojado inundando el área con agua por lo menos dos veces al día. 

Acabados de hormigón (excepto pisos con recubrimiento). Acabar todas las superficies expuestas de hormigón como se especifica a continuación:

Tan pronto como se hayan removido los encofrados remover cuidadosamente todas las aletas, proyecciones o daños, nivelar todos los salientes y llenar todos los agujeros y pequeños defectos con un mortero de cemento-arena 1:2.

Donde se encuentren defectos serán remediados quitando la parte defectuosa y sustituyéndola con hormigón fresco. Limpiar apropiadamente, humedecer y preparar las superficies que serán remendadas para asegurar el máximo de adherencia. Las superficies acabadas deberán presentar una apariencia razonablemente uniforme. Las partes superiores de las vigas de hormigón deberán ser terminadas por medio de la llana o paleta antes de que el hormigón se haya endurecido.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La fiscalización comprobará, mediante ensayos de laboratorio, el control de calidad del hormigón para proceder a la aprobación de la planilla, previo al pago. Los resultados serán incorporados al expediente como justificativo del cumplimiento.

Las cantidades a pagarse serán los volúmenes de hormigón satisfactoriamente incorporados a la obra y medidos en el sitio. No se harán mediciones o pagos directos por encofrados, obra falsa o andamios, el arrastre del aire en el hormigón, ni el acabado de superficies.

Las cantidades establecidas anteriormente (plintos, riostras, escalera, columnas, zapatas, losa) se pagarán por metro cúbico y a los precios unitarios del Contrato.

14.- ACERO DE REFUERZO (f’y = 4.200 kg/cm2)

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo en barras para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en los documentos contractuales.

Las barras corrugadas de acero de refuerzo, las mallas de alambre de acero de refuerzo y el alambre y barras lisas de acero, estarán de acuerdo a las exigencias previstas en la Sección 807, de las Especificaciones Generales MOP-F-001-1993, y obligatoriamente deberá cumplir con la norma INEN-102 para acero corrugado.

El acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie del terreno, se lo protegerá de daños innecesarios y deterioro por oxidación.

Las barras y el alambre de acero serán protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los coloque en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbrado, pintura, aceite u otras substancias inaceptables.

Las barras se doblarán en frío, en la forma indicada en los planos a menos que permita la fiscalización otra cosa. Los radios para el doblado deberán estar indicados en los planos. 

Cuando no lo estén, el doblado se lo hará de la siguiente manera:

	Diámetro (mm)
	Radio Mínimo

	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 25
	3 diámetros

	28 y 32
	4 diámetros

	Mayores de 32
	5 diámetros


Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón.

El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando bloques de mortero, espaciadores metálicos o sistemas de suspensión aprobados por la supervisión.

El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos, la colocación de la armadura será aprobada por la Supervisión antes de colocar el hormigón.

Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las instrucciones de la fiscalización. Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de las barras. El traslape mínimo para barras de 25 mm será de 45 veces el diámetro y para otras barras no menos de 30 veces el diámetro.

Las cantidades a pagarse por suministro y colocación del acero de refuerzo, de acuerdo a lo descrito serán los kilogramos de barras de acero y se pagará a los precios unitarios contractuales.

Unidad: Kg 

Materiales mínimos: Hierro, alambre recocido.
Equipo mínimo: Cizalla, herramientas menores

Mano de Obra mínima calificada: Maestro,  fierrero, ayudante. 

18.- CAJONETA DE ESPUMA

Elaboración de 25,78 m2 de cajonetas de espuma para Estructuras.

19.- ACERO ESTRUCTURAL (PROVISIÓN Y MONTAJE) PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURAS METÁLICAS.

Los procedimientos para la preparación y aplicación de Estructuras Metálicas deberán cumplir mínimo las recomendaciones abajo indicadas.

A.- Estructuras Metálicas 
Estructuras metálicas para cubiertas y placas de cimentación. 

a) Normas  

En general, primaran los planos de construcción y/o las presentes especificaciones. En caso de conflicto, regirá aquella norma debidamente aprobada que resulte más exigente. Cuando no se hagan referencia a alguna norma específica, los elementos subministrados por el contratista para los trabajos, deberán cumplir los requisitos de por lo menos de una de las normas aplicada que se menciona a continuación. 

b) Descripción y alcance 

Las medidas, resistencias y características de cada elemento estructural metálico serán los indicados en los planos estructurales. En caso de discrepancia con los planos arquitectónicos o ausencia de información el Contratista deberá gestionar mediante la dirección arquitectónica todas las consultas que fueren necesarias. 

El manejo deberá ser de manera que no se tenga ningún desafinamiento superior a L/1000 Y que el plomo de las estructuras no se desvíe de la vertical en más de 1:500. 

c) Procedimiento de ejecución  

Todos los elementos de acero estructural, pernos y los materiales de soldadura, deberán seguir las especificaciones de la norma de la ASTM. 

A menos que se especifique otra cosa todos los materiales y sus pruebas deberán cumplir con las normas de calidad indicadas a continuación: 

• Acero estructural: La perfilería deberá cumplir como mínimo con la norma ASTM A-36. 

• Tubería de acero: Deberán estar de acuerdo con las normas ASTM tipo A-53 grado B, 

especificación para los trabajos de tubería soldada ó sin costura.  

• Pernos de anclaje: calidad ASTM A-36.  

• Pernos estructurales de resistencia normal: tipo ASTM A-307, especificación de acero de bajo contenido de carbono para los trabajos de pernos comunes roscado exteriormente o 

Interiormente.  

• Pernos estructurales de alta resistencia: el acero para los pernos y las tuercas de alta resistencia deberán cumplir con los requisitos de las normas ASTM A-325.  

• La soldadura a emplearse deberá ser tipo AWS –E7018 –E6013 –ER70S –6, para soldar espesores menores y varilla lisas. Para soldar varillas corrugadas y elementos metálicos de espesores mayores, deberá usarse soldadura AWS – E7018 – ER70S – 6, según el proceso de soldadura que se aplique. 

• Se podrá aplicar procesos de suelda SMAW, GMAW O GTAW, según sea necesario y que cumpla con los requisitos de la norma ASTM A-233 o A-316, según sea el caso o las especificaciones correspondientes de la norma, AWS A5 17, AWS A5 18, AWS A5 23, AWS5.5, AWS5.28.  

• Tuercas y arandelas: el acero deberá tener una calidad conforme con la ASTM A-325. Todos los pernos y/o tuercas deberán ser ajustados con torquímetros.  

• Acero de perfilería ASTM A36, acero laminado en caliente para las estructuras de soportaría, y alternativo de laminado en frío o caliente para las restantes. 

Todos los materiales antes de ser colocados o instalados deberán estar completamente rectos, al menos que la geometría final indique forma diferente. En caso de requerir enderezamiento, este deberá ser supervisado por la Supervisión en el taller y aprobado in situ. Se deberán utilizar métodos que no dañen el material o no comprometan las uniones. 

El método, geometría final y fabricación también debe ser aprobado por el Supervisor. Se prohíbe enderezar o conformarlos a golpes. 

Los electrodos de soldadura deben ser clasificados bajo AWS y certificados por una sociedad clasificadora. 

d) Sustituciones 

El contratista no podrá utilizar materiales, perfiles, espesores de laminas, etc., distintos de los especificados en los planos o en las listas de materiales, sin embargo, si le fuere imposible conseguir alguno de los materiales, (perfiles, etc.), especificados en los plano, podrá proponer las sustituciones del caso, para su aprobación. Cada vez que proponga una sustitución, el contratista deberán suministrar la información suficiente sobre las características del elemento que se propone emplear y, si fuere el caso, un dibujo y las memorias de cálculo correspondientes que sirvan para comprobar que las dimensiones críticas de la pieza no se vean afectadas por la sustitución propuesta. 

En ningún caso se podrá aprobar sustituciones que puedan cambiar el carácter arquitectónico, modular, el diseño estructurar y la resistencia de las estructuras.  

e) Inspección  

Los materiales y manos de obra se podrán someter a la inspección para su aceptación en cualquier momento y lugar, El contratista está en la obligación de reemplazar los materiales o elementos defectuosos sin que esto implique pago adicional por este concepto. 

f) Inspección de Materiales 
Se podrá inspeccionar el material de acero que el contratista va a emplear en los trabajos de las estructuras. Todos los elementos que presente fisura, torceduras apreciables y otros defectos, serán rechazados. 

El contratista deberá prestar toda la cooperación necesaria para que se pueda realizar satisfactoriamente la inspección de los materiales existentes del almacén de contratista y destinado a los trabajos.

g) Inspección durante los trabajos.   

El contratista estar obligado a cooperar eficazmente todo lo necesario para facilitar las labores de inspección que se deberán realizar durante el proceso de los trabajos de las estructuras, deberán suministrar el personal y herramientas que se soliciten para mover las piezas al fin de comprobar el alineamiento y todos lo demás detalles de los trabajos. 

Se reserva el derecho de inspeccionar todo el proceso de fabricación en los talleres del contratista. 

Dicho proceso incluye aunque no necesariamente se limita a la inspección de corte perforado, limpieza, soldadura, o pintura y ensamble en fábrica, de su aceptación final. Todos los elementos se inspeccionaran visualmente dentro del proceso de fabricación. 

h) Inspecciones durante el montaje  

El contratista deberá prestar colaboración completa y sin restricciones para practicar inspecciones visuales durante el montaje de los trabajos. 

i) Inspección de soldadura 

Se inspeccionara visualmente de acuerdo con lo especificado en la norma D.1.1 de la “American Welding Society” y se aplicarán los criterios de aplicación estipulados en la norma. 

20.- CUBIERTA
Los procedimientos para el suministro, preparación e instalación de la cubierta deberán cumplir mínimo las recomendaciones abajo indicadas.

 Cubierta Steel panel 

Serán elaboradas con plancha metálica  en acabado natural, sujetas a la estructura metálica de cubierta mediante pernos autorroscantes con su respectiva arandela elastómera.

La instalación de las planchas deberá ser la recomendada por el fabricante y se dispondrá de los accesorios propios de cada producto.  No se admitirá planchas  que muestren daños en su recubrimiento o que se encuentren quebradas, raspadas o magulladas.

Las longitudes de las planchas no superarán los 6m, y los traslapos serán de al menos 20cm.

Una vez instaladas las planchas y los tapajuntas, se efectuará una prueba con agua para comprobar que no existan goteras ni filtraciones.

Para la instalación del material de cubierta, se utilizará personal calificado y que cuente con todos los elementos de seguridad industrial, esto es  cinturones de seguridad, zapatos elastómeros, guantes y gafas.

Unidad:   m2

Materiales mínimos: Cubierta metálicas, tornillos, 

Equipo mínimo: Andamios, herramientas menores

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, peón. Ayudante.

21.- PAVIMENTO ASFÁLTICO
Para los trabajos se requerirán mínimo Rodillo neumático 80HP, Volqueta, Finisher, Rodillo liso, Escoba mecánica auto propulsada, Camión imprimador, Camión Distribuidor de Asfalto, Cortadora de Asfalto, Retroexcavadora, se usará Hormigón Asfáltico, y Asfalto AP3. La superficie a ser intervenida será de acuerdo a planos, de existir alguna variación se llegará a un acuerdo  previo conocimiento y autorización de la Administración del Contrato.

Para la realización de este trabajo, deben estar concluidos las excavaciones y rellenos, cunetas laterales, sub-drenes, alcantarillas etc. 

Capa de Imprimación Asfáltica. Antes de la colocación de la carpeta de hormigón asfáltico y con el objeto de impermeabilizar la base y unirla con la capa de rodadura, se deberá colocar una capa de asfalto líquido de baja viscosidad y se distribuya en una cantidad entre 1 y 2.25 litros por metro cuadrado. Es importante anotar que inmediatamente antes de la distribución del riego de imprimación deberá ser barrida la superficie de la base y mantenerse limpia de cualquier material extraño, así como también encontrarse en estado seco o ligeramente húmedo. La capa de base deberá mantenerse imprimada hasta que la cantidad de asfalto haya sido absorbida totalmente en la superficie. Si el asfalto no ha sido absorbido hasta 2 horas después de su aplicación, deberá colocarse sobre la superficie una cantidad suficiente de arena para secar el exceso de asfalto o también para protegerlo de posibles daños debido a lluvias antes de la penetración completa del material asfáltico. Se deberá mantener la capa imprimada durante un tiempo máximo de 5 días antes de conformar la capa de rodadura. El equipo básico a utilizarse en el proceso de imprimación constará como mínimo de una barredora mecánica y un distribuidor a presión para la aplicación del material asfáltico. 

Capa de Rodadura. La capa de rodadura estará conformada por una carpeta de hormigón asfáltico constituido por agregados de roca o grava triturada total o parcialmente, arenas y relleno mineral, de tamaño máximo ½” así como también de cemento asfáltico de penetración 40 – 50 (AP-3).
Requisitos para Mezclas Asfálticas. La carpeta asfáltica se conformará una vez que la base haya sido debidamente imprimada y se encuentre limpia y seca. La distribución de la mezcla asfáltica se realizará utilizando una máquina terminadora autopropulsada, la cual deberá espaciar el hormigón a una temperatura superior a los 110º C. En secciones irregulares pequeñas en donde no sea posible utilizar la terminadora podrá completarse la distribución de forma manual. Una vez efectuada la distribución de la capa de hormigón asfáltico se procederá a su compactación inicial por medio de cilindros lisos estáticos o vibratorios (sin que trabaje el vibrador) de un peso entre 8 y 10 toneladas. La compactación se iniciará en los bordes de la capa y avanzará hacia el centro, traslapando cada pasada la mitad del ancho de la pasada inmediatamente anterior. 

Luego del rodillado inicial se continuará con la compactación empleando rodillos neumáticos de llantas lisas y de una carga mínima por rueda de 1 tonelada con una presión de inflado de 6 kg/cm2, hasta conseguir la densidad especificada con un mínimo de dos pasadas sobre toda la superficie. No deberán efectuarse pasadas de ningún tipo de rodillo cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a los 90º C. En los lugares inaccesibles a los rodillos se deberá efectuar la compactación de la mezcla con pisones mecánicos hasta alcanzar la densidad y acabado especificados. La capa de hormigón asfáltico compactada deberá presentar una textura lisa y uniforme, sin fisuras ni rugosidades y estará construida de conformidad a los lineamientos, espesores, cotas y perfiles estipulados en los planos y diseños. Mientras la compactación se encuentre en proceso no se permitirá ninguna circulación vehicular. El equipo mínimo indispensable para la conformación de la capa de rodadura constará de una máquina terminadora de hormigón asfáltico autopropulsada, un rodillo de cilindro liso de 8 a 10 toneladas, un rodillo neumático y equipo de transporte (Camión de volteo) compatible con el distribuidor del hormigón asfáltico. 

Cunetas. Este trabajo consistirá en la excavación para la construcción de zanjas perimetrales y, para recoger y evacuar las aguas superficiales. El sistema de cunetas comprenderá todas las cunetas laterales y canales abiertos, tomas y salidas de agua así como toda otra cuneta que pueda ser necesaria. No podrán contener restos de raíces, troncos, rocas u otro material que las obstruya y será obligación del Contratista mantenerlas limpias permanentemente. 

ALBAÑILERIAS

22.- MAMPOSTERIA BLOQUES DE 10 CM.


Descripción.-  Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de bloques alivianados de hormigón vibro comprimidos, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido. 

Se definirá el sitio de apilamiento de los bloques, cuidando de que los mismos lleguen en perfectas condiciones, secos, limpios y sin polvo, apilándolos convenientemente e impidiendo un peso puntual mayor a la resistencia del mismo bloque o del entrepiso sobre el que se apilen. Deberá ubicarse a cortas distancias para la ágil ejecución del rubro.

Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base  rugosa que va a soportar la mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la perfecta adherencia del mortero, para  continuar con la colocación de la primera hilera de bloques. 

Las capas de mortero, que no podrán tener un espesor inferior a 10 mm y máximo 16 mm, se colocará en las bases y cantos de los bloques para lograr que el mortero siempre se encuentre a presión, y no permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba. Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en las caras de contacto con el mortero. Éstos se recortarán en las dimensiones exactas a su utilización con herramientas apropiadas para ello. 

Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo que las uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del bloque inferior. La mampostería se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y dimensiones especificadas en planos. 

Para paredes exteriores, la primera fila será rellena de hormigón de 140 kg/cm2 en sus celdas para impermeabilizar e impedir el ingreso de humedad. En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el perfecto aparejamiento o enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de agrietamiento. El Contratista y la Supervisión deberán definir previamente las esquinas efectivas de enlace o la ejecución de amarre entre paredes, mediante conectores metálicos, sin aparejamiento de las mamposterías. 

Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará por medio de varillas de hierro (chicotes) de diámetro 8 mm por 600 mm de longitud y gancho al final, cada 3 hiladas, las que deberán estar previamente embebidas en la estructura soportante. Todos los refuerzos horizontales, deberán quedar perfectamente embebidos en la junta de mortero, con un recubrimiento mínimo de 6 mm. 

Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se produce en la unión de los bloques. Las juntas deberán terminarse rehundidas con respecto al plomo de la pared, para permitir una mejor adherencia del enlucido. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su culminación

Normas.- NEC-11

Equipo mínimo.- Herramienta menor, mezcladora mecánica, andamios, equipo de transporte en los trabajos.

Supervisión.- Al terminar las paredes Supervisión efectuará la última verificación de que éstas se encuentran perfectamente aplomadas y niveladas para aprobar el rubro según la calidad de colocación. 

Unidad: m2

Materiales mínimos: Bloque, cemento

Equipo mínimo: Herramienta menor

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, Albañil, peón

23.- MAMPOSTERIA BLOQUE DE 40 CM.


Para la ejecución se usará procedimiento similar al ítem 22.
24. DINTEL 10 X 20 CM (2Ø 10 + 1Ø8 C/20 CM.) F´c = 210 KG/CM²
Descripción.- Comprende el hormigón simple y su encofrado, que se utiliza para los trabajos de dinteles, y que por lo general se utiliza para soportar, arriostrar o sujetar mampostería y similares sobre los vanos de puertas y ventanas, y que requieren de acero de refuerzo y encofrados. Incluye el encofrado, proceso de elaboración en los trabajos, transporte, vertido y curado del hormigón. No incluye la colocación del acero necesario para su trabajo estructural, que se colocara y cancelara con cargo al rubro correspondiente a acero en varillas.

Para el caso de dinteles, el proceso de hormigonado se  realizará luego de la verificación y aprobación de: mamposterías  de apoyo, encofrados, puntales soportes, instalaciones embebidas, y colocado todo el acero de refuerzo. El hormigonado se ejecutará hasta su culminación. Deberá ser vibrado, caso contrario se le compactará mediante procedimientos manuales, con barreta o varilla. Los encofrados serán estables, estancos y húmedos para recibir el hormigón. 

No se colocará mampostería sobre dinteles cuyo apuntalamiento se haya retirado antes de cumplir con el 70% de la resistencia especificada. Se retirarán los costados de los encofrados a los tres días posteriores a la fundición. Se podrá proseguir entonces con la ejecución de mamposterías sobre dinteles.  

Equipo mínimo.- Herramienta menor, concretera 1 saco, vibrador c/extensión eléctrica, equipo de transporte en los trabajos, andamios.

Supervisión.- 
Supervisión aprobará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a las pruebas de campo y de ser necesario a resultados de laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

Unidad: ml

Materiales mínimos: Hormigón

Equipo mínimo: Herramienta menor, concretera

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, Albañil, peón
25, 26, 27, 28 y 29
ENLUCIDO DE PAREDES O ESTRUCTURAS. (PROCEDIMIENTOS)
Descripción.- Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a una mampostería en fajas ó vanos de puertas y ventanas, elementos verticales (paredes y columnas), elementos horizontales (gradas), con una superficie sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados y acabados. Se dará en interiores y exteriores. 

El objetivo será la construcción de un enlucido con superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto (acabado liso), según indicaciones de los planos, la dirección arquitectónica o la Supervisión.

Previo a la ejecución de los rubros se verificarán los planos, determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido. No se iniciará el rubro mientras no se haya concluido los trabajos necesarios para la colocación de instalaciones y otros elementos que deban quedar cubiertos por el mortero. 

El terminado de la superficie del enlucido será: paleteado fino. El Contratista, por requerimiento de la dirección arquitectónica o la Supervisión, realizarán muestras del enlucido, en un área mínima de 6 m2, a fin de aprobarse su calidad.

El Contratista verificará, comprobará y recibirá la aprobación de Supervisión de que las superficies a enlucir se encuentran en condiciones de recibir adecuadamente el mortero de enlucido, se han cumplido con los requerimientos previos de esta especificación y cuenta con los medios para la ejecución y control de calidad de la ejecución de los trabajos.

Para las medias cañas en diseño de fachadas se procederá antes de comenzar a aplicar el enlucido a clavar las tiras de madera biseladas de 2x4” directamente sobre la mampostería de bloques en fachadas, a fin de que queden como reservaciones las cuales, una vez terminado en enlucido; se retirarán dejando las huellas correspondientes para medias cañas.

Para enlucir se procederá siempre humedeciendo primero toda la superficie sobre la cual se trabajará y aplicando un salpicado delgado, usando el bailejo, a toda la superficie con un mortero cemento y arena (1:3), de modo que quede una superficie muy áspera y facilite el agarre mecánico de los posteriores morteros a usar. A los elementos de hormigón como columnas y vigas antes del salpicado se les repicará a fin de evitar superficies lisas. 

Se procederá después a elaborar un mortero de dosificación determinada en los ensayos previos para la resistencia establecida, verificando detalladamente la cantidad de agua mínima requerida y la cantidad correcta del aditivo aprobado, para su plasticidad y trabajabilidad. El mortero se lo debe aplicar en una forma de champeado, sobre la superficie de la losa previamente hidratada. Ésta primera capa de mortero no sobrepasará un espesor de 15 mm. y tampoco será inferior a 5 mm. 

Con la ayuda de un codal perfectamente recto, de 3000 mm de longitud, sin alabeos o torceduras,  de madera o metálico, se procederá a igualar la superficie revestida, retirando el exceso o adicionando el faltante de mortero, conformando maestras (en áreas grandes)  y ajustando el nivel y espesor a las maestras establecidas. Los movimientos del codal serán longitudinales y transversales para obtener una superficie uniformemente plana. 

La segunda capa se colocará a continuación de la primera, con un espesor uniforme de 10 mm máximo,  cubriendo toda la superficie e igualándola mediante el uso del codal y de una paleta de madera de mínimo 200 x 600 mm, utilizando esta última con movimientos circulares. Igualada y verificada la superficie, se procederá al acabado de la misma, con la paleta de madera, para un acabado paleteado fino.

Ejecutadas las franjas entre maestras de los enlucidos verticales, antes de su fraguado, se procederá con la ejecución de medias cañas horizontales y verticales, para las que, con elementos metálicos que contengan las formas y dimensiones de las mismas, y de una longitud no menor a 600 mm, se procede al retiro del mortero de enlucido, en una profundidad de 10 mm, o según detalles o indicación de la dirección arquitectónica, para completar su acabado de aristas y filos, hasta lograr hendiduras uniformes en ancho y profundidad, perfectamente verticales u horizontales, conforme su ubicación y función.

Se realizará el enlucido de las franjas que conforman el vano de puertas y ventanas que se ubiquen hacia el interior, definiendo y ejecutando las aristas, pendientes, medias cañas y otros que se indiquen en planos de detalles o por la dirección arquitectónica o Supervisión.

Equipo mínimo.- Herramienta menor, andamios, equipo de transporte en los trabajos, mezcladora mecánica, elevador, sugerentemente una fumigadora de agua (para uso en fachadas).

Supervisión.- Supervisión aprobará o rechazará la ejecución del rubro, mediante los resultados de ensayos de laboratorio, y complementando con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

Unidad: m2

Materiales mínimos: Cemento- Arena-agua
Equipo mínimo: Herramienta menor

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, Albañil, peón

30. CONTRAPISO H.S.  F´c= 210 KG/CM2 E=8 CM

Descripción.-  Es el hormigón simple con determinada resistencia, utilizado como base de piso interior o exterior sobre asiento de empedrado y que no requiere el uso de encofrado inferior.  Incluye el proceso de elaboración en los trabajos, transporte, vertido y curado del hormigón. Para este rubro solo se considerará el hormigonado. El espesor del contrapiso para interiores será de 8 cm.

Las superficies donde se va a colocar el contrapiso estarán totalmente limpias, niveladas y compactas. Para el contrapiso en interiores se verificará la correcta colocación y sellado del sistema de impermeabilización (polietileno). Estos requisitos previos deberán estar aprobados por la Supervisión del Contrato. Antes de hormigonar cualquier contrapiso siempre se realizará trazos y colocarán guías que permitan una fácil determinación de los niveles y cotas que deben cumplirse. Se mojará toda la base momentos antes y se colocará el hormigón en una capa del espesor que determinen los planos   o previamente acordadas con Supervisión.

La compactación del hormigón, ya sea en forma manual o mecánica, se ejecutará continuamente a medida que se vayan complementando las áreas fundidas; a la vez y con la ayuda de codales metálicos o de madera se acentuarán las pendientes y caídas indicadas en planos o por Supervisión.  Para el acabado se procederá según 30.1

30.1 MASILLADO PALETEADO Y ALISADO

Descripción.- mezcla homogénea de cemento – arena y agua, y su colocación sobre losas y contrapisos de hormigón.

El objetivo es la elaboración de un mortero y su aplicación sobre losas y contrapisos de hormigón, para nivelarlos, cubrir instalaciones y lograr las características de acabado terminado de piso o con la superficie que permitan la posterior aplicación de un recubrimiento de piso, en los sitios que indiquen los planos  , detalles constructivos, la dirección arquitectónica o la Supervisión.

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, el contratista iniciará la ejecución del rubro, Verificará y solicitará la aprobación de Supervisión, de que el hormigón que se encuentra en condiciones de recibir el masillado y que todas las instalaciones se encuentran debidamente ejecutadas y probadas. 

La mezcla será realizada en mezcladora mecánica y las dosificaciones sugeridas, que cumplirán con una mínima resistencia de 140 kg/cm2, son de cemento y arena (1:4)  para los interiores del edificio, y (1:3) para el mortero del masillado sobre contrapisos exteriores.  Específicamente para exteriores se usará aditivo que garantice el mejoramiento de la adherencia al contrapiso base dado su grado de exposición perenne al medio. Se recomienda para este caso que dicho mortero será quien le dé el acabado alisado a los contrapisos se le aplique acto seguido de hormigonar los contrapisos.

Los materiales serán ubicados en un sitio próximo al sitio de trabajo, tratando de que el recorrido que tenga que efectuar la masilla sea el más corto, evitando contaminación de cualquier impureza que pueda afectar la resistencia de la masilla. 

El hormigón que va a recibir el masillado tendrá una superficie limpia, húmeda y rugosa, por lo que si es necesario se picará (chicoteará), para conseguir una mejor adherencia con el masillado. En sitios de fácil identificación se trazará los niveles a los que debe llegar el masillado, para luego templar guías de piola que faciliten la nivelación del mortero. El vertido del mortero será en una capa uniforme de espesor, la que con la ayuda de un codal y una paleta se irá enrasando y compactando de acuerdo con el nivel establecido. A su vez se formarán las pendientes, en los ambientes que lo requieran y que se indiquen en los planos, la que será verificada en la ejecución del rubro. 

Cuando las especificaciones   señalen un masillado “alisado”, al acabado paleteado se le aplicará una capa de cemento puro y utilizando una llana metálica, constantemente humedecida y por medio de movimientos circulares a presión, se conseguirá una superficie lisa, perfectamente nivelada.

Si el masillado constituye el piso final en cemento, la superficie se terminará de acuerdo a lo determinado en planos o a la indicación de la dirección arquitectónica o Supervisión. Para la superficie, se agregará un endurecedor para cemento portland, conforme las indicaciones del fabricante. Este aditivo será previamente aprobado por la Supervisión. 

El período de curado mínimo será de siete días o hasta que alcance el 70 % de su resistencia. El tiempo y la forma de curado será establecido en forma conjunta con Supervisión y en todo caso consistirá en el humedecimiento continuo de los masillados ejecutados, llenando los mismos con una capa de agua, inmediatamente terminado el proceso de fraguado inicial del cemento.  

31.- IMPERMEABILIZACION DE LOSAS 
Descripción.- Este trabajo consistirá en la provisión de material, insumos, equipos, herramientas y mano de obra, necesarios para proceder a impermeabilizar las losas, primero se hará es un sellado de fisuras con un Sellador elástico de poliuretano y luego se aplicará una mano de Sika Fill 5 o similar, se aplicará una malla de refuerzo de fibra de poliéster y se aplicarán dos manos adicionales de Sika Fill 5 o similar.

Unidad:   metro2

Materiales mínimos: Sellador elástico de poliuretano y Sika Fill 5 o similar, rodillo de mano

Equipo mínimo: Herramientas menores.

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, peón, especialista aplicación de productos poliuretano. 

32.- CANALON DE AGUAS LLUVIAS

Provisión e instalación de canalón decorativo (aprox. 110 mm ancho ó diámetro) incluye accesorios y sistema de fijación. Deberán ser instalados de manera que mantenga lo establecido en las fachadas arquitectónicas. De ser el caso y por tratarse de una área Industrial se dará prioridad que el material y accesorios sean de tol galvanizado 1/32, previa Autorización de la Supervisión y Administración del Contrato.
33.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES.

Provisión e instalación de bajantes (aprox. 110 mm ancho ó diámetro) incluye accesorios y sistema de fijación. Deberán ser instalados de manera que mantenga lo establecido en las fachadas arquitectónicas. De ser el caso y por tratarse de una área Industrial se dará prioridad que el material y accesorios sean de PVC de buena calidad, previa Autorización de la Supervisión y Administración del Contrato.
34.- PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN EN PISOS EXTERIORES
Son todas las actividades que se requieren para el tendido de la capa de arena y la colocación del adoquín decorativo de hormigón. 
El objetivo es la remodelación y ampliación con pisos de adoquín de hormigón, para tránsito peatonal, según los planos, detalles de colocación y las indicaciones de Supervisión. Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: Adoquín de hormigón vibro comprimido tipo A de 450 Kg/cm2, cemento portland, arena, hormigón de cemento portland de 250 kg. /cm2.
Requerimientos Previos 

 Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos, determinando los sitios y dimensiones del piso a ubicar. Se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio de la colocación. 

 Revisión de planos, verificando alineamientos, pendientes y niveles. 

 La arena será seca, suelta y libre de impurezas. Para el asentamiento, la arena pasará en su totalidad el tamiz INEN 2 mm. y no contendrá más del 5% en tamaños menores al tamiz INEN 75 mm. Para la arena de sellado y revoque pasará en su totalidad el tamiz Inen 1 mm. 

 Las piezas de adoquín y arena a utilizar, será repartidas a lo largo del sitio de colocación, para su ágil ejecución. 

 Verificación del sistema de drenaje que debe incluir: tubería perforada, filtros, protecciones y redes. 

 Sub base compactada y con características resistentes para soportar la cargas de servicio. 

 Remodelación y ampliación del confinamiento mediante bordillos de hormigón prefabricado o en sitio, piedra y otros. 

Durante la Ejecución 

 Control de calidad de los materiales: verificación de dimensiones y resistencias del adoquín, toma de muestras para ensayos. No se aceptarán adoquines con fallas visibles, rajaduras, falta de escuadría con un máximo del 1%, variación en sus dimensiones en +/- 2 mm. y +/- 3 mm. en su espesor y las demás determinadas en la especificación del material. Control de granulometría y calidad de la arena para asentamiento y revoque del adoquín. 

 Verificación de la capa de asentamiento: regular, uniforme, de arena gruesa no inferior a 40 mm. de espesor, totalmente seca. Uso de reglas para rieles y enrasado de capa de arena, que no será compactada ni humedecida. 

 Asentamiento y aparejo del adoquín, mediante maestras de piola longitudinal y transversal. 

 Se observarán juntas de un máximo espesor de 5 mm. 

 Los cortes serán hechos con trazos regulares y cortadora mecánica, a las medidas exactas requeridas. 

 Verificación de la compactación y nivelación del área instalada, con un mínimo de dos pasadas con vibro compactadora o según los requerimientos de los resultados previos, según indicaciones de Supervisión. 

 Sellado de juntas con mortero cemento - arena de revoque, en proporciones iguales, por medio de escoba o cepillo. 

 Barrido y limpieza total del área, concluida la colocación y resane de juntas. 

Posterior a la ejecución 
Supervisión realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones: 

 Verificación del cumplimiento de la resistencia mínima especificada. 

 Restitución de piezas dañadas por golpes o manchas, por otras en buen estado. 

 Mantenimiento y limpieza total del rubro hasta la entrega y recepción definitiva del Servicio. 

 Consolidación del sellado de juntas con arena de revoque utilizada anteriormente, y luego de haber transcurrido 15 días de la compactación final. 
35 y 36  RECUBRIMIENTOS PORCELANATO PARA PISO  Y RASTRERAS.
Descripción.- Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento porcelánico 50x50 tecnología Italiana tipo Troyano o similar,  sobre los masillados de pisos en interiores o exteriores, con sus respectivas barrederas  extraídas del mismo material. El objetivo es la construcción de pisos de porcelanato en diferentes formatos según los planos, los detalles de colocación y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la Supervisión.

El Contratista verificará, comprobará y recibirá la aprobación de Supervisión de que el masillado de piso se encuentra en condiciones de recibir adecuadamente el porcelanato, los planos de detalles son suficientes, el material ingresado cerca del área de colocación es el adecuado, así como terminadas y aprobadas las instalaciones de redes bajo piso. Se deberá tener en cuenta el tipo de rejillas de piso a colocar en áreas húmedas para los cortes en el porcelanato. 

Con la revisión de los planos de detalle se realizará los trazos de distribución de las piezas de porcelanato a colocar en sus diferentes formatos. Se iniciará con la colocación de maestras de piola que guíen y alineen la ubicación de las piezas, definiendo el inicio del replanteo. Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja dentada se extenderá una capa uniforme del mortero pegante, para seguidamente colocar el porcelanato, la que mediante golpes suaves en su parte superior, se fijará y nivelara, cuidando que quede totalmente asentada sobre el mortero pegante; se eliminará el aire y/o pasta en exceso. Las barrederas igualmente se colocarán empezando por los extremos y coincidiendo con las juntas de las piezas del piso. Se les colocará antes del emporado.

La unión de las piezas tendrá una separación de 3 mm., la que se mantendrá con las crucetas de PVC ó en su defecto clavos del diámetro indicado; la pasta de cemento se limpiará de las losas antes de que se inicie su fraguado e igualmente se la  retirará de las juntas, conformando canales de profundidad uniforme, para su posterior emporado. Todos los cortes se deberán efectuar para mayor calidad y menos desperdicio con una cortadora mecánica especial para estos trabajos, evitando el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, a las medidas exactas que se requiera en el proceso de colocación. 

Para proceder a emporar entre las piezas se esperará un mínimo de 48 horas, luego de haber colocado el piso. El emporado se realizará con material emporador  según el color del piso; llenando las juntas con espátula plástica, procediendo al retiro de los excesos, iniciado el proceso de fraguado. Las juntas se limpiarán concurrentemente con su ejecución y se las hidratará por 24 horas, para su correcto fraguado. 

Se limpiarán las manchas de pasta de cemento y emporador, utilizando detergentes, productos químicos o similares que no afecten al porcelanato.  

Equipo mínimo.- Herramienta menor, mezcladora mecánica, cortadora eléctrica p/cerámica, equipo de transporte en los trabajos.

Supervisión.- Supervisión aprobará la ejecución parcial o total del rubro con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

Unidad: m2

Materiales mínimos: Porcelanato

Equipo mínimo: Herramienta menor

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, Albañil, peón
37.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN FACHADAS

Provisión e instalación de piedra para fachada tipo Espacato de mármol, piedra pizarra o similar. Deberán ser instalados de manera que mantenga lo establecido en las fachadas arquitectónicas con las uniones bien fijadas y debidamente selladas entre sí, se utilizará Bondex Premium o similar para la instalación. Los bordes serán con cortes simétricos los colores y diseño de instalación serán previa Autorización de la Supervisión y Administración del Contrato.

Unidad: m2

Materiales mínimos: Espacato de mármol, piedra pizarra o similar –cemento-arena-agua
Equipo mínimo: Herramienta menor

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, Albañil, peón
38.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUCOBOND

Provisión e instalación de los paneles de aluminio Alucobond o Globond los cuales deben ser de un espesor de 4 mm (o similar) diseñado para exteriores, serán instalados de manera que mantenga lo establecido en las fachadas arquitectónicas con las uniones bien fijadas y debidamente selladas entre sí, los bordes deberán ser parte de la plancha de aluminio y no en unión (para que no quede filos vivos). Los colores y diseño final de instalación serán previa Autorización de la Supervisión y Administración del Contrato.
Unidad: m2

Materiales mínimos: Paneles de aluminio Alucobond o Globond-fijadores-adhesivos
Equipo mínimo: Herramienta menor, equipo mecánico
Mano de Obra mínima calificada: Maestro, Instalador de revestimientos, peón
39.- PUERTA DE MADERA DE TEKA CON BATIENTE Y JAMBA DE TEKA, INC. CERRADURA
Provisión e instalación de puerta de madera de teka con batiente y jamba de teka, incluido accesorios, serán instalados de manera que mantenga lo establecido en los planos arquitectónicos, Los colores y diseño serán previa Autorización de la Supervisión y Administración del Contrato, se sugiere que los materiales para Bisagras, accesorios y Cerraduras tipo Kwikset Eclipse (Latón antiguo) ó similar.
40.- VENTANA DE ALUMINIO, VIDRO CLARO 4 mm,  MALLA ANTIMOSQUITO
Provisión e instalación de ventanas de aluminio, vidrio claro 4 mm (importado), malla antimosquito, serán instalados de manera que mantenga lo establecido en los planos arquitectónicos, Los colores y diseño serán previa Autorización de la Supervisión y Administración del Contrato.
41, 42 y 43.- EMPASTE Y PINTURA ELASTOMERICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

Alcance de los trabajos 

Comprende la colocación de la pintura sobre las superficies de paredes, muros, vigas, columnas, cielo raso, puertas, marcos, tapa marcos y demás superficies interiores y exteriores visibles de la edificación previa el empaste de su superficie. 

Materiales 

Todos los materiales que se usen en estos trabajos serán los mejores en sus respectivas clases, apropiados para el clima y condiciones que prevalezcan en el área donde van a ser aplicados, el empaste debe ser de buena calidad y todas las pinturas junto con sus disolventes y diluyentes serán proporcionados en tanques o tarros sellados, siendo el Contratista el responsable de cualquier alteración o mezcla. 

Las marcas de los productos y los colores deben sujetarse a lo especificado en los planos o a lo indicado por el Supervisor.
Ejecución 

La superficie de paredes y otros elementos de la Entrada Principal que van pintados, deben presentar absoluta uniformidad, sin huecos, rayas, raspados, ni salientes; además, dichas superficies serán pasteadas con empaste (aplicación en interiores de dos manos de empastado) y luego lijadas en forma prolija. La capa final se la dará cuando el Supervisor haya aprobado las capas anteriores. 
La pintura será aplicada sobre superficies perfectamente limpias y secas. Ningún trabajo se ejecutará en ambientes polvorientos mientras se está aplicando el enlucido o cualquier recubrimiento en muros o en otros elementos. 

El Contratista debe proteger en forma adecuada las áreas donde se ejecute el trabajo de pintura para evitar daños en los pisos. No se permitirá que la pintura quede adherida a vidrios, cerrajerías, o cualquier otro servicio terminado que, en caso de ser dañada será reemplazada a entera satisfacción del Supervisor y a costo del Contratista. 

Las paredes interiores irán pintadas con pintura elastómera, de acuerdo a los planos, o como lo establezca el Supervisor.
A los elementos de herrería se los lijará hasta eliminar todo el óxido, luego se aplicará mínimo dos capas de pintura anticorrosiva. Después se aplicará dos capas de pintura al óleo del color que indique el Supervisor o de acuerdo a planos.
Todo el trabajo de carpintería en las superficies exteriores debe recibir una capa de sellado y dos de laca mate, aprobada por el Supervisor.  Las superficies deben estar libres de cuarteaduras y orificios, que en caso de existir deben ser rellenados con masilla (emporador). A las superficies interiores, no visibles, se dará una capa de imprimador o sellador y dos capas de barniz.
44.- LAVAMANOS  EMPOTRADO CON LLAVE PRESSMATIC.

Descripción.- Este trabajo consistirá en la provisión de material, insumos, equipos, herramientas y mano de obra, necesarios para realizar la instalación de los lavamanos ubicados en  las  baterías  sanitarias de la garita principal.

El lavamanos será para instalar sobre  mesón, será porcelana vítrea, blanco, premarcado, con grifería acabado cromo 306, pressmatic para mesón, desagüe de pistón automático de rejilla con sifón 1 1/4” cromado, con juego de llave angular de 1/2” y manguera de 12” de largo.
Procedimiento de trabajo.- La ubicación de la pieza sanitaria se la  realizará de acuerdo a lo que se indica en los planos, y la instalación estará de acuerdo a los detalles y especificaciones del proveedor quien garantizará el correcto funcionamiento de los accesorios.
Medición.- Los trabajos que se realicen con cargo a este rubro serán medidos por unidad  que incluye todos los equipos y accesorios.

Forma de pago.- se cancelará por cada unidad terminada con cargo al precio unitario del rubro.

Unidad:   Unidad

Materiales mínimos: Lavamanos, grifería pressmatic

Equipo mínimo: Herramientas menores.

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, peón. Gasfitero

45.- INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS.

Descripción.- Este trabajo consistirá en la provisión de material, insumos, equipos, herramientas y mano de obra, necesarios para realizar la instalación de los inodoros one piece ubicados en  las  baterías  sanitarias. 
El inodoro, será fabricado en porcelana vítrea, color blanco. La conexión al piso será con anillo de cera. Tendrá asiento plástico con tapa, reforzado,  abierto al frente 

Procedimiento de trabajo.- La ubicación de la pieza sanitaria se la  realizará de acuerdo a lo que se indica en los planos, y la instalación estará de acuerdo a los detalles y especificaciones del proveedor quien garantizará el correcto funcionamiento de los accesorios.  Cualquier cambio deberá ser aprobado por el propietario, y el contratista deberá in​cluirlo en los planos.
Medición.- Los trabajos que se realicen con cargo a este rubro serán medidos por unidad  que incluye todos los equipos y accesorios.

Forma de pago.- se cancelará por cada unidad terminada con cargo al precio unitario del rubro.

Unidad:   Unidad

Materiales mínimos: Inodoro one piece

Equipo mínimo: Herramientas menores.

Mano de Obra mínima calificada: Maestro, peón. Gasfitero.
46.- AUTOMATIZACION DE PUERTAS.

Alcance de los trabajos.

Comprende la instalación de un sistema de control de accesos vehicular y peatonal, incluye sus accesorios, configuración, módulos de control, lectores de tarjeta de proximidad, programador, receptor y transmisores inalámbricos, apertura y cierre de puertas, motores, guías, sensores, y todo lo que se requiera para completar el Sistema en la Entrada Principal.

Para este sistema la contratista proveerá de un Software, un CPU, monitor y mueble para PC,  para el manejo del Sistema de control Automático de ingreso/acceso vehicular y peatonal.
Las puertas para el acceso vehicular deberán ser corredizas, tomando en consideración que la guía inferior estará expuesta al acceso continuo vehículos pesados, si debido al espacio disponible no se pudiere instalar se instalará puertas abatibles u otro sistema previa Autorización de la Administración del Contrato.
Las Barreras de acceso vehicular se instalarán para dos vías (entrada/salida) y será parte del Sistema de control Automático de ingreso/acceso vehicular y peatonal.
Las Barreras de acceso peatonal deberá ser con mecanismo bidireccional con accionamiento de trabas, con brazo tipo “clip” (para acceso en silla de ruedas) y será parte del Sistema de control Automático de ingreso/acceso vehicular y peatonal.

47.- REJAS.
Los marcos con acero estructural (tubo rectangular) de 75x50x1.5, las rejas de tubo estructural de 50x50x1.5; de acuerdo con medidas y especificaciones del plano arquitectónico de fachadas. Serán del modelo y colores similares a las puertas peatonales y vehiculares.
48.- PUERTA METÁLICA DE INGRESO VEHICULAR.

La puerta metálica para ingreso vehicular será con marcos de acero estructural (tubo rectangular) de 75x50x1.5, las rejas de tubo estructural de 50x50x1.5; de acuerdo con medidas y especificaciones del plano arquitectónico de fachadas. Las bisagras (o placa de anclaje) en batiente, deberá soportar altas cargas y ciclos de cierre-apertura; preferentemente de acero inoxidable para evitar la herrumbre y colocadas con uniones empernadas (no soldadas al metal) para cambio o mantenimiento de las puertas.
49.- PUERTA METÁLICA DE INGRESO PEATONAL.

La puerta metálica para ingreso peatonal será con marcos de acero estructural (tubo rectangular) de 75x50x1.5, las rejas de tubo estructural de 50x50x1.5; de acuerdo con medidas y especificaciones del plano arquitectónico de fachadas. Las bisagras (o placa de anclaje) en batiente, deberá soportar altas cargas y ciclos de cierre-apertura; preferentemente de acero inoxidable para evitar la herrumbre y colocadas con uniones empernadas (no soldadas al metal) para cambio o mantenimiento de las puertas.

50.- BANCA DE HORMIGON.

Provisión e instalación de bancas de hormigón prefabricado (hormigón visto). Deberán ser instalados de manera que mantenga lo establecido en las fachadas arquitectónicas los colores y diseño de instalación serán previa Autorización de la Supervisión y Administración del Contrato.
51.- LETRERO DE FRONTON.

Provisión e instalación de letrero de frontón, elaborado con letras encajonadas de alto relieve, de acero inoxidable satinado, con luces posteriores (led o neon). Incluye soportería, sujeción, cableado eléctrico y demás materiales para su funcionamiento. Deberá ser instalado de manera que mantenga lo establecido en las fachadas arquitectónicas; los colores, contenido y diseño de instalación serán de acuerdo a las normas del isologotipo y previa Autorización de la Supervisión y Administración del Contrato.
51.1.- INSTALACIONES  ELECTRICAS

El presente documento comprende la construcción de las Redes Eléctricas y  Sistema Eléctrico General para la remodelación y adecuaciones de los siguientes sitios de EP PETROECUADOR, ESTACIÓN LIBERTAD:

· Red Eléctrica para remodelación garita de entrada principal

CONSIDERACIONES GENERALES

NIVELES DE ILUMINACION

Se ha tomado el RD 486/1997, en el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se establecen los siguientes niveles mínimos de iluminación:
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TABLEROS Y/O PANELES DE DISTRIBUCIÓN

Los  centros de distribución o de carga serán alimentados desde paneles de disyuntores térmicos, que serán del  tipo barras planas de cobre, con caja  metálica y puerta de acceso (con llave).

Los disyuntores a instalarse en estos paneles serán de acción automática por acción  térmica  y sujeción a panel por enchufe a presión.

TUBERÍA CONDUCTO Y ACCESORIOS PARA CIRCUITO DERIVADOS

Para la protección  de los conductores de circuitos derivados se ha previsto la utilización de tubería conducto, tipo PVC y/o EMT.

Llevarán todos sus accesorios y acoples de conexión tales como uniones y conectores, que serán de sujeción por tornillos.

Expresamente se deja indicado que el diámetro mínimo será de ½” interior, marcándoles diámetros mayores en el plano correspondiente y según el caso en el diagrama unifilar.

CAJAS METÁLICAS DE PASO, SALIDAS Y DERIVACIÓN PARA CIRCUITOS

Se instalarán cajas metálicas para las salidas, conexiones y derivaciones de circuitos.  Se deberán instalar en los lugares claramente especificados en los planos y donde se hubiere de instalar luminarias, interruptores tomacorrientes, timbres zumbadores, etc.

Las cajas serán de acero galvanizado, tipo pesadas con agujeros normalizados para tuberías EMT y se instalarán del modo siguiente: Octogonales para salidas de alumbrado y timbres o zumbador de 4” por lado por 2 1/8” de profundidad;  rectangulares para las salidas de interruptores, tomacorrientes y pulsadores de timbre de 4” x 2” x 2” 1/8 de profundidad para tomacorrientes de cocina en general de salidas de fuerza.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA CIRCUITOS DERIVADOS

Todos los conductores independientemente de su calibre, deberán ser de las siguientes características:

· Cobre con aislamiento o forro THHN FLEX

PIEZAS DE CONEXIÓN PARA CIRCUITOS DERIVADOS

Los circuitos derivados de alumbrado y tomacorrientes finalizarán en las piezas de conexión, cuyas características constructivas se detallan a continuación:

Interruptores

· Según sus números sencillos, dobles de conmutación etc.,

· Acorde a la descripción en el plano, del tipo para empotrar en caja de metal 15 amp. 125 voltios

· Tapa de aluminio anodizado

Tomacorrientes

· De tipo doble, para el uso con circuitos de 120 voltios, para 15 Amp., 

· Simple para 240 V. Capacidad de 20 Amp./30 Amp.  

· Según su uso, todos ellos con tapa o placa de aluminio anodizado

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION Y MONTAJE  DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

1. Bajo ninguna circunstancia, se instalara otro tipo de tubería que no sea la EMT, PVC o tubería pesada rígida según el caso.

2. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso de una tubería de diámetro menor al de media pulgada.

3. La tubería conducto será instalada en las losas, paredes y contra pisos utilizando los accesorios proporcionados, como uniones y conectores que aseguren un empate o unión metálica rígida, entre los distintos tramos de tubería y los accesorios de la misma.

4. No se permitirá por ningún motivo el uso de roscas interiores en la tubería ni el empate entre tubería que no sean mediante uniones EMT o del tipo aprobado.  

5. Los cortes efectuados en la tubería se realizarán con limatón para eliminar rebabas o borde cortante que podrán deteriorar el aislamiento del conductor.

6. El acoplamiento de las cajas de salida y conexión se hará por medio de conectores EMT o coronas y tuercas de diámetro apropiadas y por ningún concepto se permitirá la unión directa de la tubería con la caja sin este accesorio.

7. De usarse codos  y curvaturas realizadas en la propia tubería el contratista cuidara que la curva obtenida ocasione la sensible disminución del diámetro alterno del tubo, ni de que se deteriore su resistencia mecánica, utilizando para ello las herramientas debidas, sean estas manuales o hidráulicas.

8. Cualquier tramo de tubería conducto que se encuentre entre salida y salida, entre salida y conexión, no podrá presentar mas curvas que un equivalente de cuatro curvas o dobles de ángulo recto.

9. Se instalaran cajas normalizadas en cada salida de tomacorriente o de alumbrado, para cada interruptor o paso de conductores de los mismos y para cada salida telefónica.

10. Las cajas, sean estas octogonales cuadradas o rectangulares, serán de metal galvanizado, para garantizar su protección contra la herrumbre, tendrá el tamaño suficiente para el numero de calibre de conductor y se dispondrá de modo que no permitan el acceso de agua o humedad en su interior.

11. Cuando se necesita por algún motivo, la instalación de cajas en contra piso y empate de la caja tubería, debiendo conservarse cerrada el resto de las mismas que fueren utilizadas y su instalación se hará de tal manera que se presente una distancia no mayor de ¼” del borde de la misma al acabado de la pared o losa.

12. Los conductores que terminan en cada salida de alumbrado o de tomacorrientes sobresaldrán de la caja en una longitud no menor de 10 centímetros por conductor, para facilitar la instalación y conexión de las respectivas piezas, sean de tomacorriente o de alumbrado.

13. Todos los conductores para las troncales de alumbrado o tomacorrientes serán de calibre mínimo # 12 AWG, y bajo ningún concepto se aceptarán conductores de menor calibre.

14. Los paneles de disyuntores serán instalados y asegurados en su lugar correspondiente, y estarán dispuestas a una altura conveniente con relación al piso. Su empate con la tubería conducto será por medio de conectores del tamaño apropiado, del tipo EMT.

15. Deberá cumplir además el requisito de estar protegida contra el acceso de humedad o directamente de agua y acumulación de la misma.  La profundidad del empotramiento del panel debe ser de tapa o cubierta del mismo, sin que quede ostensiblemente sobre salidas del ras de la pared,  debiendo quedar el nivel del acabado del enlucido de la misma.

16. El contratista ejecutara las instalaciones eléctricas siguiendo estrictamente los planos, detalles y diagramas que forman parte del diseño de las instalaciones eléctricas y mediante el concurso de mano de obra calificada bajo la directa supervisión de un técnico especializado en la materia.

17. Todos los empalmes de conductores se llevaran a cabo en el interior de las cajas respectivas, no permitiéndose por ningún motivo el empate de conductores dentro de conductores de las tuberías.

18. Los empalmes serán cubiertos de varias capas de cintas aislantes plásticas en el caso de circuitos de 120 voltios y de cinta aislante elastómera y de plástico en el caso de circuitos de 240 voltios.

19. Todo el material a utilizarse en la instalación diseñada deberá ser obligatoriamente nuevo, sin uso.

20. El Contratista luego de efectuada la fundición  colocada de la losa realizara la limpieza interior de la tubería empotrada, tapándola luego, a fin de impedir la formación de oxido y herrumbre en el interior de las tuberías.

21. El tablero de medidores deberá cumplir las disposiciones técnicas vigentes de la Empresa suministradora del servicio eléctrico.

22. De manera general deberán cumplirse las normas eléctricas establecidas en el código NEC y las normas NFPA

51.2.- RESUMEN DE PUNTOS
Se requieren:
	
	PTO LUZ
	PTO 120
NORMAL
	REFLECTOR
	FLUORS
2X5 4W TS
	BUEY
2X20 W
	BUEY
2X20 W
	APLIQUE

	GARITA PRINCIPAL
	8
	5
	1
	0
	2
	2
	3


[image: image3.emf]L-01 4 ABC 240 1 30000 30000 100 3 SECADORA NUEVA

LAVANDERIA L-02 12 ABC 240 1 1578 1578 15 3 LAVADORA NUEVA

PD-L L-03 12 A 120 1 2000 2000 20 1 LAVADORA VIEJA

TRIFASICO L-04 12 B 120 1 2000 2000 20 1 LAVADORA VIEJA

120/240V L-05 12 C 120 1 2000 2000 20 1 LAVADORA VIEJA

L-06 10 AB 240 1 6000 6000 30 2 SECADORA VIEJA

L-07 10 CA 240 1 6000 6000 30 2 SECADORA VIEJA

L-08 12 B 120 1 1500 1500 20 1 PLANCHADO

H-01 12 A 120 2 100 200 20 1 ALUMBRADO HABITACION 4

HABITACION H-02 12 B 120 3 150 450 20 1 TOMACORRIENTE HABITACION 4

PD-H-02/03 H-03 12 C 120 2 100 200 20 1 ALUMBRADO HABITACION 3

TRIFASICO H-04 12 A 120 3 150 450 20 1 TOMACORRIENTE HABITACION 3

120/240V H-05 12 BC 240 1 3517 3517 30 2 AACC HAB. 4

H-06 12 AB 240 1 3517 3517 30 2 AACC HAB. 3

H-07 8 CAB 240 1 17067 17067 50 3 PANEL PD-H-03/04

H-01 12 A 120 3 100 300 20 1 ALUMBRADO HABITACION 4

HABITACION H-02 12 B 120 3 150 450 20 1 TOMACORRIENTE HABITACION 4

PD-H-03/04 H-03 12 C 120 3 100 300 20 1 ALUMBRADO HABITACION 3

TRIFASICO H-04 12 A 120 3 150 450 20 1 TOMACORRIENTE HABITACION 3

120/240V H-05 12 BC 240 1 3517 3517 30 2 AACC HAB. 4

H-06 12 AB 240 1 3517 3517 30 2 AACC HAB. 3

H-07 8 CA 240 1 8534 8534 50 2 PANEL PD-H-13/14

H-01 12 B 120 3 100 300 20 1 ALUMBRADO HABITACION 14

HABITACION H-02 12 C 120 3 150 450 20 1 TOMACORRIENTE HABITACION 14

PD-H-13/14 H-03 12 B 120 3 100 300 20 1 ALUMBRADO HABITACION 13

MONOFASICO H-04 12 C 120 3 150 450 20 1 TOMACORRIENTE HABITACION 13

120/240V H-05 12 BC 240 1 3517 3517 30 2 AACC HAB. 14

H-06 12 BC 240 1 3517 3517 30 2 AACC HAB. 13

CANCHAS R-01 12 AB 240 4 1000 4000 30 2 ALUMBRADO HABITACION 14

PD-R R-02 12 AB 240 4 1000 4000 30 2 TOMACORRIENTE HABITACION 14

GARITA G-01 12 B 120 7 100 700 20 1 ALUMBRADO 

PD-G G-02 12 C 120 4 150 600 20 1 TOMACORRIENTE 

MONOFASICO G-03 12 B 120 2 200 400 20 1 ALUMBRADO LETREROS

120V G-04 12 C 120 1 500 500 20 1 MOTOR PUERTA


52.- Punto eléctrico iluminación 220V 

Descripción y procedimiento:

El contratista deberá proporcionar todo el equipo técnico, mano de obra, herramientas menores  y materiales como conectores, cinta aislante, cable #12 AWG THHN,  uniones, caja redonda, tubería de PVC ½”, etc, para su conexión y correcto funcionamiento.

El contratista, una vez realizada el replanteo de los puntos de alumbrado deberá hacer la instalación de la tubería, cajas redondas y rectangulares donde amerite, después procederá a pasar el cable THHN y demás elementos para su correcto funcionamiento
Unidad: Punto
Materiales mínimos: Cable #12 AWG-THHN, caja redonda, interruptor, conector, iluminación  

Equipo mínimo: Herramientas menores

Mano de Obra mínima calificada: Maestro eléctrico, ayudante eléctrico, peón
Considerar las generalidades y especificaciones según 51.1; el número de puntos de acuerdo a 51.2.

53.- Punto Tomacorriente 120V 

Descripción y procedimiento:

El contratista deberá proporcionar todo el equipo técnico, mano de obra, herramientas menores  y materiales como conectores, cinta aislante, cable #10 AWG THHN cable #12 AWG THHN, #14 AWG THHN,  uniones, tomacorriente doble de 120 V, tubería de PVC de ½” , etc, para su conexión y correcto funcionamiento.

El contratista, una vez realizada el replanteo de los puntos de alumbrado deberá hacer la instalación de la tubería, cajas redondas y rectangulares donde amerite, después procederá a pasar el cable THHN y demás elementos para su correcto funcionamiento
Unidad: Punto
Materiales mínimos: Cable #10, #12 y#14 AWG-THHN, tomacorriente doble de 120V, caja metálica rectangular 

Equipo mínimo: Herramientas menores

Mano de Obra mínima calificada: Maestro eléctrico, ayudante eléctrico, peón

Considerar las generalidades y especificaciones según 51.1; el número de puntos de acuerdo a 51.2.

54.- Alimentador caseta entrada poste. 

Descripción y procedimiento:

El contratista deberá proporcionar todo el equipo técnico, mano de obra, herramientas menores  y materiales como conectores, cinta aislante, cable #12 AWG THHN, #10 AWG THHN,  uniones, tubería de PVC de ½” , etc, para su conexión y correcto funcionamiento.

El contratista, una vez realizada el replanteo del punto para la alimentación desde el poste o línea de suministro de Energía Pública (CNEL) deberá hacer la instalación de la tubería, cajas redondas y rectangulares y demás materiales donde amerite, después procederá a pasar el cable y demás elementos para su correcto funcionamiento
Unidad: Metro
Materiales mínimos: Cable #10 y#8 AWG-THHN, conector emt 2”, tubería galvanizada, caja metálica rectangular 

Equipo mínimo: Herramientas menores

Mano de Obra mínima calificada: Maestro eléctrico, ayudante eléctrico, peón

55.- Ojo de Buey 2x20w. 

Descripción y procedimiento:

El contratista deberá proporcionar todo el equipo técnico, mano de obra, herramientas menores  y materiales como conectores, cinta aislante, cable #12 AWG THHN, #10 AWG THHN,  uniones, tubería de PVC de ½” ,iluminación, etc, para su conexión y correcto funcionamiento.

El contratista, una vez realizada el replanteo para ubicación del ojo de buey, deberá hacer la instalación de la tubería, cajas redondas/rectangulares y demás materiales donde amerite, después procederá a pasar el cable y demás elementos para su correcto funcionamiento
56.- Ojo de Buey 1x20w. 

Descripción y procedimiento:

El contratista deberá proporcionar todo el equipo técnico, mano de obra, herramientas menores  y materiales como conectores, cinta aislante, cable #12 AWG THHN, #10 AWG THHN,  uniones, tubería de PVC de ½”, iluminación, etc, para su conexión y correcto funcionamiento.

El contratista, una vez realizada el replanteo para ubicación del ojo de buey, deberá hacer la instalación de la tubería, cajas redondas/rectangulares y demás materiales donde amerite, después procederá a pasar el cable y demás elementos para su correcto funcionamiento
57.- Reflector 1000 w. 

Descripción y procedimiento:

El contratista deberá proporcionar todo el equipo técnico, mano de obra, herramientas menores  y materiales como soporteria, cinta aislante, cable #12 AWG THHN, #10 AWG THHN,  uniones, tubería de PVC de ½”,reflector 1000 w. , etc., para su conexión y correcto funcionamiento.

El contratista, una vez realizada el replanteo para ubicación del Reflector, deberá hacer la instalación de los soportes y anclajes donde irá instalado el reflector con el mayor ángulo de iluminación, también proveerá cajas redondas/rectangulares y demás materiales donde amerite, después procederá a pasar el cable y demás elementos para su correcto funcionamiento
58.- Apliques. 

Descripción y procedimiento:

El contratista deberá proporcionar todo el equipo técnico, mano de obra, herramientas menores  y materiales como conectores, cinta aislante, cable #12 AWG THHN, #10 AWG THHN,  uniones, tubería de PVC de ½” , etc., para su conexión y correcto funcionamiento. El contratista, una vez realizado el replanteo para ubicación de los apliques para exteriores, deberá hacer la instalación de la tubería, cajas redondas/rectangulares y demás materiales donde amerite, después procederá a pasar el cable y demás elementos para su correcto funcionamiento, los apliques serán distribuidos de tal manera que abarquen la mayor parte de iluminación.
JARDINERÍA
59.- Encespado. 

Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de césped natural de alta calidad colocado con tierra de abono, debidamente terminado, la pendiente deberá llevar hacia los canales de drenaje o agua lluvia, los filos deben ser de acuerdo a la geometría de los planos arquitectónicos. Si la superficie a instalar resultare menor se pagará lo netamente instalado, si resultare insuficiente se incrementará sólo previa autorización del Supervisor del contrato.

60.- Plantas Varias. 

Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de plantas naturales variadas en 10 puntos, de los cuales 3 puntos serán Palmeras Grandes, rodeadas de durantas, la distribución.

61.- Riego Automático. 
Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de Sistema de riego automático, con timer regulable (preferencia riego nocturno) las boquillas de riego de agua deberán ser ubicadas de manera que cubran el 100% del césped y áreas verdes instaladas. Incluirá todos los materiales, suministros y mano de obra y demás elementos para su correcto funcionamiento.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
62.- Agua para control de polvo. 

Descripción y procedimiento:

Suministro de agua limpia en tanquero o cisterna para control de levantamiento de polvos durante el Servicio, la provisión del Agua será a cargo de la Contratista, si se llegará a un acuerdo  previo conocimiento y autorización de la Administración del Contrato el agua se podrá utilizar de la EP Petroecuador que en caso de ser así no se cobrará en la planilla correspondiente.

63.- Cerramiento Provisional para disposición de escombros
Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de Cerramiento provisional elaborados con pingos/bambu y plástico en el piso, para su posterior retiro del cerramiento y los escombros que será a cargo de la Contratista, si se llegará a un acuerdo  previo conocimiento y autorización de la Administración del Contrato y del supervisor de Seguridad el sitio lo determinaría la EP Petroecuador dentro de sus instalaciones donde se alojarían temporalmente los escombros que en caso de ser así no se cobrará en la planilla correspondiente.

64.- Cinta de señalización. 
Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de Cintas de señalización donde sea necesario por cuestiones de Seguridad durante el Servicio; también se colocará la cinta los lugares que el Supervisor de Seguridad de la EP Petroecuador considere.
65.- Señalización tipo paleta. 
Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de señalización tipo paleta, de ser nuevos y de común acuerdo entre las partes estos se quedaran en las Instalaciones de la EP Petroecuador, de ser usados deberán estar en buenas condiciones y se devolverán a la Contratista quien planillará el valor del alquiler.
66.- Conos de Seguridad reflectivos. 
Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de conos de seguridad reflectivos, de ser nuevos y de común acuerdo entre las partes estos se quedaran en las Instalaciones de la EP Petroecuador, de ser usados deberán estar en buenas condiciones y se devolverán a la Contratista quien planillará el valor del alquiler.
67.- Botiquín de primeros auxilios. 
Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de Botiquín de primeros auxilios, de ser nuevos y de común acuerdo entre las partes estos se quedaran en las Instalaciones de la EP Petroecuador, de ser usados deberán estar en buenas condiciones y se devolverán a la Contratista quien planillará el valor del alquiler.
68.- Extintor Polvo químico de 5 kg (PQS). 
Descripción y procedimiento:

Instalación y Suministro de polvo químico seco (PQS) de 5 kg, de ser nuevos y de común acuerdo entre las partes estos se quedaran en las Instalaciones de la EP Petroecuador, de ser usados deberán estar en buenas condiciones y se devolverán a la Contratista quien planillará el valor del alquiler.
SECCIÓN III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1
Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:
	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de publicación del proceso en el Portal
	2014/08/29
	10H00

	Fecha límite para efectuar preguntas
	2014/09/01
	12H00

	Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones
	2014/09/03
	18H00

	Fecha límite recepción oferta técnica
	2014/09/09
	12H00

	Fecha límite calificación técnica de participantes
	2014/09/16
	18H00

	Fecha inicio de puja
	2014/09/18
	10H00

	Fecha final de puja
	2014/09/18
	10H20

	Fecha estimada de adjudicación
	2014/09/19
	18H00


El término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma 
	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	2014/09/
	

	Fecha límite para convalidación errores
	2014/09/
	

	Fecha estimada de adjudicación
	
	


3.2
Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días calendario. En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.
3.3
Precio de la Oferta:
El precio de la oferta se formulará a través de la herramienta del Portal Institucional del SERCOP y no será visible para la entidad contratante ni los oferentes interesados hasta cuando la EP PETROECUADOR haya habilitado al oferente para subir la oferta económica inicial.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.  Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.
El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de los términos de referencia correspondientes y a plena satisfacción de la entidad contratante.

3.4
Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

La oferta se podrá presentar a través del Portal Institucional completando el formulario electrónico, o bien en forma física. Para este segundo caso, se presentará En un sobre que contenga la siguiente ilustración:
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

No. SIE–006-OSC-ZSO-2014
“READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”
SOBRE  ÚNICO

Señor


Secretario de la Comisión Técnica de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad
Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

El Secretario de la Comisión Técnica, recibirá las ofertas técnicas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.
3.5 
Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de los servicios prestados es de 75 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de entrega del anticipo.
3.6 
Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el número 6  de la Convocatoria.

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
4.1 Evaluación de la oferta: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la metodología  “cumple o no cumple”.
4.1.1Integridad de la oferta: La integridad de la oferta técnica se evaluará considerando la presentación delos Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:
I. Formulario de la Oferta:

1.1 Presentación y compromiso;
1.2 Datos generales del oferente;
1.3 Identificación de socios, accionistas, partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica;
1.4 Situación financiera del oferente;
1.5 Componente de los bienes y servicios ofertados;
1.6 Oferta Económica Inicial; 

1.7 Experiencia del oferente. 
1.8 Personal técnico propuesto para el Servicio. 
1.9 Equipo mínimo requerido 
1.10 Valor agregado ecuatoriano de la oferta

1.11 Cálculo del porcentaje de valor agregado ecuatoriano servicios, respecto del costo de producción
1.12 Cronograma valorado de trabajos

1.13 Certificado de visita al sitio
4.1.2 Equipo mínimo:
El listado del equipo mínimo se detalla a continuación:
	1 concretera

	1 vibrador

	1 Retroexcavadora

	1 volqueta

	1 compactador

	1 equipo de oxicorte

	1 motosoldadora


a. Se considerará exclusivamente el equipo necesario para que el oferente cumpla con las condiciones establecidas en la adquisición o, preste el servicio y en consecuencia, si fuere del caso, se deberá fundamentar debidamente la necesidad de contar con equipamientos especiales.

b. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

De ser el caso, se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.
4.1.3 Personal técnico mínimo:
Residente del Servicio: Ingeniero Civil o Arquitecto (Título), con cuatro años mínimo de experiencia en trabajos similares.

Líder Eléctrico: Ingeniero Eléctrico con tres años mínimo de experiencia en trabajos similares.
4.1.4 Experiencia general y específica mínima:
El oferente interesado deberá acreditar experiencia mínima de 4 años en el tipo de trabajo motivo de la invitación a ofertar:
· Se debe presentar al menos 3 certificados verificables de la ejecución de trabajos similares. Los documentos para demostrar la experiencia pueden ser: Contratos, Actas de Recepción, Certificados de Beneficiarios etc. (trabajos anteriores con montos mínimos de $ 50.000 y ejecutados dentro de los últimos 4 años).
· Se entenderá por trabajos similares aquellos que tengan características y exigencias equivalentes al objeto de la presente convocatoria.
· Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima se estará también a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación.

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:
Ingeniero Civil/Arquitecto, 4 años de experticia en trabajos similares previamente certificados.
Ingeniero Eléctrico con tres años mínimo de experiencia en trabajos similares.

A más de contar con el título profesional, se deberán adjuntar certificados que demuestren la experiencia requerida. (Contratos de trabajo, actas de entrega recepción, certificaciones).

Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de EP PETROECUADOR - Refinería La Libertad demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución de determinado objeto contractual.
Para cada caso ha de establecerse el instrumento o medio por el que se comprobará la experiencia adquirida.

La falta de alguno de los requisitos detallados en los numerales 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 es causal de descalificación de la oferta.

4.1.6 Cronograma Valorado de trabajo:

Se revisará y analizará el Formulario N° 1.12 a las ofertas que presenten el cronograma valorado detallando la secuencia lógica de ejecución de las actividades y el tiempo de las actividades (que deberá guardar relación con los rendimientos del análisis de precios unitarios), los equipos propuestos, la mano de obra y los materiales.
Se considerará la correcta secuencia de actividades y lo indicado en las especificaciones técnicas de estos pliegos.
4.1.7 Especificaciones Técnicas o Términos de referencia:

La EP PETROECUADOR, deberá verificar que cada oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones técnicas de los bienes que se pretende adquirir o, términos de referencia para los servicios que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego.

4.1.8 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas): 

La EP PETROECUADOR verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.
4.1.9 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo:

La entidad contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el porcentaje  mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP. Sólo él o los participantes que cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano continuarán en el procedimiento.

Únicamente cuando en los procedimientos de contratación no hubiere oferta u ofertas de bienes y/o servicios considerados de origen ecuatoriano, la EP PETROECUADOR, continuará el procedimiento con las ofertas de origen extranjero. 
4.1.10 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:
	Parámetro
	Cumple
	No Cumple
	Observaciones

	Integridad de la Oferta
	
	
	

	Equipo mínimo
	
	
	

	Personal técnico mínimo
	
	
	

	Experiencia general/específica mínima
	
	
	

	Experiencia mínima del personal técnico
	
	
	

	Cronograma valorado de trabajo
	
	
	

	Especificaciones técnicas  / Términos de referencia
	
	
	

	Patrimonio (Personas Jurídicas) *
	
	
	

	Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo (VAE)
	
	
	


* El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicará siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente.
Únicamente aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos requeridos por la EP PETROECUADOR, se habilitarán a fin de que los oferentes envíen sus ofertas a través del portal institucional del SERCOP para participar en la puja.
4.1.10 Información Financiera de Referencia:

Análisis de los Índices Financieros:   Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio. Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo. 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

	Índice
	Indicador solicitado
	Observaciones

	Solvencia*
	
	

	Endeudamiento*
	
	


*Los índices son referenciales; 
SECCIÓN V

PUJA

5.1 Oferta económica inicial: Los proveedores cuya oferta haya sido calificada y habilitada, deberán enviar la oferta económica inicial a través del Portal Institucional del SERCOP a fin de participar en la puja.
Las ofertas económicas iniciales presentadas a través del Portal Institucional del SERCOP, obligan al oferente a cumplir las condiciones técnicas y económicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no participare en el acto de la puja.
El oferente deberá presentar en la oferta, el formulario -Oferta Económica Inicial- con los precios unitarios inicialmente propuestos de los bienes y servicios a suministrar, cuyo valor total será subido por el oferente al portal como oferta económica inicial, en caso de resultar habilitado. Concluida la puja o negociación, en caso de que el oferente resulte adjudicado, el valor resultante de la puja o negociación deberá adecuarse a lo previsto en el cuadro del formulario indicado, con los precios unitarios que justifican el monto final adjudicado, información que se trasladará al contrato.

5.2 Puja: En el día y hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal Institucional del SERCOP, en la cual participarán únicamente los proveedores que hayan enviado su oferta económica inicial, a cuyas ofertas se aplicarán los márgenes de preferencia conforme el siguiente detalle, según corresponda.
Si la Subasta se realiza entre proveedores de bienes o servicios de origen ecuatoriano se establecerán los márgenes de preferencia con relación al tamaño del proveedor, de acuerdo con el siguiente cuadro:

	TIPO DE

PROVEEDOR
	MARGEN DE

PREFERENCIA

	Mediano
	(Grande) 5%

	MYPE
	(Mediano) 5%

(Grande) 10%


Estos márgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participen únicamente ofertas, que no se consideren de origen ecuatoriano.

El porcentaje de variación mínimo durante la puja será del: 0.5 (%) de variación mínima de la puja).

5.3Negociación: De existir una sola oferta calificada, o si una sola oferta resultare habilitada, o un solo oferente presentare su oferta económica inicial, se realizará una sesión de negociación de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del RGLOSNCP.
SECCIÓN VI

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1
Obligaciones del Contratista:

· Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

· Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
· En virtud de las características de la contratación se obliga a presentar las siguientes garantías, en la manera detallada en el numeral 1.11 de las Condiciones Generales del presente Pliego:

· De Fiel Cumplimiento del Contrato;
· Anticipo;
· Garantía Técnica;
6.2 Obligaciones de la Contratante:
· Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 05 días calendario contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
· Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo (15 días) contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

· Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
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	FASE CONTRACTUAL

3.1   Ejecución del contrato:


II.  CONDICIONES GENERALES PARA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SECCIÓN I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1 Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas técnicas de bienes/servicios de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.
Cuando no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad continuará el procedimiento con las ofertas de bienes y/o servicios de origen extranjero.

En los procedimientos de Subasta Inversa cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del presupuesto inicial del estado, no se requerirá de la conformación de la Comisión Técnica referida en el primer inciso de este numeral.
1.2 Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, que tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, que oferten bienes/servicios normalizados y tengan interés en participar en este procedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. El compromiso de asociación o consorcio deberá encontrarse suscrito en instrumento público, de acuerdo con la Resolución que el SERCOP emita para el efecto.
En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

1.3 Presentación y apertura de ofertas: La oferta se podrá presentar de forma física o de forma electrónica. De ser física, se entregará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnicao cuando fuere el caso la máxima autoridad o su delegado; de presentarse en forma electrónica, se lo hará a través del Portal Institucional del SERCOP, y para el efecto y ser válida, deberá contar con la respectiva firma electrónica. La oferta, en cualquiera de las formas señaladas, deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. 

Si al analizar las ofertas presentadas, EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.
Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura, hayan sido éstas presentadas de forma física y/o electrónica. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica, o cuando fuere del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información, la cual obligatoriamente se subirá al Portal Institucional www.compraspublicas.gob.ec.
a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

c) Número de hojas de cada oferta;

1.4 Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP; y, en las Resoluciones emitidas por el SERCOP.
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP. 
1.5 Obligaciones de los Oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.
1.6
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene facultad y derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica o a la máxima autoridad o su delegado de ser el caso, a través del Portal Institucional, la respuesta a su inquietud o consulta conforme a la convocatoria. EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del portal, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.  
1.7
Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad  o su delegado podrán emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP, hasta el término máximo de responder preguntas.
La máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva.  Todo cambio será publicado en el Portal Institucional y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa para contestar las preguntas y realizar aclaraciones así como en la etapa de calificación de participantes.
1.8
Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, conforme a lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP.
1.9 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta técnica, la Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado rechazará una oferta por las siguientes causas:
1.9.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

1.9.2 Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después 
de la hora establecida para ello.
1.9.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.
1.9.4 Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.  
1.9.5 Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.
1.9.6 Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores -RUP.
Una oferta será descalificada por EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.
1.10
Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas y los posteriores resultados de la puja, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.La adjudicación será total.
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional del SERCOP.
1.11 Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados del presente procedimiento,se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

1.11.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco (5%) del monto total del mismo en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.No se exigirá esta garantía en el caso de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago.  Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

1.11.2 La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo la entrega del mismo.
El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al setenta por ciento (70%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperture en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El Administrador del Contrato designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.
1.11.3
Cuando fuere del caso, las garantías técnicas de los bienes materia del contrato que deben ser entregadas por el contratista, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP.  En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

* Se requerirá presente una garantía técnica por los trabajos y bienes utilizados e instalados, de 12 meses contados a partir de la suscripción del Acta Entrega Recepción Única y Definitiva del servicio.

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes.

EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la provisión, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes. 
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.
1.12 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas técnicas, la máxima autoridad deEP PETROECUADOR – Refinería La Libertad podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.
1.13
Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.
1.14
Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la LOSNCP​, y seguirá el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la LOSNCP.
Cuando EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.

1.15
Suscripción del Contrato:Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual EP PETROECUADOR – Refinería La Libertadhaya publicado en el Portal Institucional del SERCOP la Resolución correspondiente, suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de  en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional . EP PETROECUADOR – Refinería La Libertadrealizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.
1.16
Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
1.17
Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente. 
1.18
Administración y Supervisión del Contrato: EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad designará de manera expresa un administrador y supervisor del contrato, quienes velarán por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

 

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.
Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente la CONTRATISTA y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

1.19
Oferta de origen ecuatoriano, metodología y VAE: Es obligatoria, la aplicación del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluación y adjudicación en todos los procedimientos de adquisición de bienes y/o prestación de servicios. 

El porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano es el valor mínimo a cumplir para definir si un bien y/o servicio es de origen ecuatoriano. 

La metodología a utilizar para la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano de las ofertas en los procedimientos para la contratación de bienes y servicios, será la expedida por el SERCOP, que es parte de la resolución respectiva. 

Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado Ecuatoriano de ella, obtenido a partir de la aplicación de la metodología señalada en el párrafo precedente, deberá ser igual o superior al dispuesto en la resolución expedida por el SERCOP para el efecto. 

El valor agregado de una oferta se lo obtendrá a partir de la información que los proveedores suministrarán a través del formulario “Declaración de Agregado Ecuatoriano” que es parte de la resolución expedida para el efecto. 

Se presentará un formulario por cada tipo de bienes y servicios que fueran parte del proceso de contratación, según su tipología, y se utilizará la metodología señalada. 

EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad deberá, en forma obligatoria, incorporar en las actas de entrega-recepción, sean parciales o definitivas, la declaración del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los bienes y/o servicios entregados o prestados; y, para el caso de que el contratista no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepción, deberá adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición.

1.20
Control ambiental: En los casos que sea necesario, el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos ambientales negativos, durante el período de ejecución contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente

1.21
Autoinvitación: La autoinvitación, con excepción de los procedimientos de menor cuantía, es una opción del Portal Institucional que  podrá ser utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el presente procedimiento, que no se hubiere registrado en el Código del Clasificador Central de Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deberá proceder previamente a recategorizarse en el Portal Institucional del SERCOP.

1.22
Visitas al sitio de entrega/instalación de bienes: Es necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se deberán entregar/instalar los bienes, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.
1.23
Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que EP PETROECUADOR – Refinería La Libertadencontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertado su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1.
Metodología de evaluación de las ofertas:  La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello una única etapa, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas.  

En los procedimientos de Menor Cuantía y Subasta Inversa Electrónica no se cumplirá la etapa de evaluación valorada pues en el primer caso, de entre los participantes que, habiendo presentado su manifestación de interés, cumplieran con las capacidades mínimas, las especificaciones técnicas y el origen ecuatoriano del bien o servicio, se invitará a uno solo de ellos para presentar su oferta; mientras que en el segundo, se los habilitará para participar en la puja electrónica.

2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación previstos por el SERCOP, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.
La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del SERCOP  sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.

2.3. De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas de la manera detallada a continuación:

a) Utilizando una única etapa de evaluación a través de la metodología “Cumple/No Cumple”, cuando se trate de un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, Menor Cuantía, bienes o servicios, y, contratación directa de consultoría; 
Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos). 

Los índices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante, en caso de ser considerados, no constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter informativo.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.  

Metodología “Cumple/ No Cumple”-
a.1.- Integridad de las ofertas:-
Se revisará que las ofertas incluyan en el formulario de la oferta los documentos requeridos en las condiciones particulares del pliego conforme el siguiente detalle:
I. Formulario de la Oferta
II. Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)

El Formulario de Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Consultoría.
a.2. Verificación de requisitos mínimos y especificaciones técnicas: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. 
De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la Entidad podrá acoger y considerar varios parámetros de entre los establecidos en el Portal Institucional del SERCOP o los sugeridos a manera de ejemplo: experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico, etc.  El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa.  Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del proceso.
En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratación y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación.

Únicamente de aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, el oferente será habilitado para presentar su oferta económica inicial a fin de que pueda participar en la puja; las demás serán descalificadas.
2.4. Índices financieros.- Corresponde a la entidad contratante señalar en los pliegos los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos, por lo que, los señalados en el modelo de pliegos expedidos por el SERCOP, en la “Sección IV: Evaluación de las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son referenciales.

2.5.
Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario Único de la Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.
SECCIÓN III
FASE CONTRACTUAL

3.1
Ejecución del contrato:

3.1.1
Inicio, planificación y ejecución contractual: El contratista prestará los servicios o entregará los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el contratista analizará conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del  cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista.

3.1.2
Cumplimiento de especificaciones o términos de referencia: Todos los bienes a entregar o servicios a prestar deben cumplir en forma estricta con las especificaciones y términos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. 

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente los trabajos.
3.1.3
Personal del contratista: El contratista de ser el caso empleará personal en número suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia. 

El administrador del contrato podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.
3.1.4
Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen para le cabal cumplimiento del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la administración del contrato.

Los bienes a ser suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La administración podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos bienes que requieran de un tratamiento o manejo especial, se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 

Los bienes almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.
3.1.5
Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal del contratista mismo, especialmente si las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

Los sueldos y salarios del contratista con los trabajadores se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
3.1.6  Obligaciones de la contratante:

· Designar al administrador y supervisor del contrato.
· Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

· Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna. 

· Las demás, determinadas en el pliego precontractual.      
3.1.7
Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.
3.1.8
Administrador y Supervisor del Contrato.- El administrador y supervisor del contrato son funcionarios designados por la máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, o su delegado, responsables de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual.
Tendrán a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepción definitiva del objeto del contrato.Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.
Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.
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III.  FORMULARIOS
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	SECCIÓN II
	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO




SECCIÓN I.  FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

1.1
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, para el“READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización. 

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas (bienes)/ prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones(servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado. 

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artículos 200 y 201 del Código Penal vigente.

9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

11.  De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.
12. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del SERCOP y demás normativa que le sea aplicable. 

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP). 

1.2
DATOS GENERALES DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

	Ciudad:
	

	Calle (principal)
	

	No:
	

	Calle (intersección):
	

	Teléfono(s):
	

	Correo electrónico
	

	Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
	

	R.U.C:
	


NOTA:


Persona Natural: Adjuntar Copia de Cédula de Identidad y Certificado de Votación.

Persona Jurídica: Adjuntar Copia de Escritura de Constitución de la Compañía, Nomina de Socios/Accionistas y Nombramiento de Representante Legal.

Adjuntar Copia de RUC y RUP.

1.3
NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS 
DE PERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN 

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 

2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.   

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante: 

a . Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b . Descalifique a mi representada como oferente; o, 

c . Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.  

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:


TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
	Compañía Anónima
	

	Compañía de Responsabilidad Limitada
	

	Compañía Mixta
	

	Compañía en Nombre Colectivo
	

	Compañía en Comandita Simple
	

	Sociedad Civil
	

	Corporación
	

	Fundación
	

	Asociación o consorcio
	

	Otra
	


	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)


	Número de cédula de

identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso
	Porcentaje de participación

en la estructura de propiedad

de la persona jurídica
	Domicilio

Fiscal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)
	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso
	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica
	Domicilio

Fiscal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Notas: 

1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 1.3 del Formulario de la Oferta.

1.4
SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.
El participante presentará la información requerida para la (entidad contratante) para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:
	Índice
	Indicador solicitado
	Indicador declarado por el oferente
	Observaciones

	Solvencia*
	
	
	

	Endeudamiento*
	
	
	


*Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).
1.5
COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS

El oferente deberá llenar la siguiente tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de la (Entidad Contratante).
	ITEM
	DESCRIPCIÓN/ SERVICIOS REQUERIDOS
	CANTIDAD
	UNID
	SERVICIO OFERTADO


	 
	SERVICIO CIVIL Y ACABADOS
	 
	 
	 

 

 

 

 

 
	.
 

	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1
	LIMPIEZA Y DESBROCE  DEL TERRENO
	29.86
	M2
	
	

	2
	REPLANTEO Y NIVELACIÓN
	29.86
	M2
	
	

	3
	DESMONTAJE DE PUERTAS
	1.00
	U
	
	

	4
	CASETA BODEGA Y OFICINA
	27.00
	M2
	
	

	 
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	
	

	5
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO IMPORTADO
	24.44
	M3
	
	

	6
	EXCAVACIÓN  A MÁQUINA
	38.22
	M3
	
	

	7
	DESALOJO
	13.78
	M3
	
	

	8
	RELLENO COMPACTADO CON SUB-BASE
	3.13
	M3
	
	

	 
	ESTRUCTURAS
	 
	 
	
	

	9
	HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO  F 'C= 140 KG/CM2
	1.53
	M3
	
	

	10
	HORMIGÓN CICLOPEO EN MUROS (INC. ENCOFRADO)
	4.24
	M3
	
	

	11
	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS F 'C= 210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)
	0.37
	M3
	
	

	12
	HORMIGÓN F´C=210KG/CM2 EN RIOSTRAS
	1.94
	M3
	
	

	13
	HORMIGÓN F´C=210KG/CM2 EN ESCALERA
	2.14
	M3
	
	

	14
	ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, CONF Y COLOCACIÓN)
	1427.47
	KG
	
	

	15
	HORMIGÓN SIMPLE F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
	5.94
	M3
	
	

	16
	HORMIGÓN SIMPLE F´C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
	2.89
	M3
	
	

	17
	HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA MACIZA F 'C= 210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)
	3.92
	M3
	
	

	18
	CAJONETA DE ESPUMA
	25.78
	M2
	
	

	19
	ACERO ESTRUCTURAL (PROVISION Y MONTAJE)
	1777.60
	KG
	
	

	20
	CUBIERTA STEEL PANEL
	88.88
	M2
	
	

	21
	PAVIMENTO ASFALTICO
	96.00
	M2
	
	

	 
	ALBAÑILERIA 
	 
	 
	
	

	22
	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 10CM
	66.76
	M2
	
	

	23
	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 40CM
	9.00
	M2
	
	

	24
	DINTELES 10 X 20 CM (2Ø 10 + 1Ø8 C/20 CM.)
	9.45
	M
	
	

	25
	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR
	104.23
	M2
	
	

	26
	ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR
	132.06
	M2
	
	

	27
	ENLUCIDO DE TUMBADO
	21.09
	M2
	
	

	28
	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS
	37.56
	M
	
	

	29
	FILOS
	286.14
	ML
	
	

	30
	CONTRAPISO F 'C= 210 KG/CM2 E=5CM
	12.60
	M2
	
	

	31
	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS
	21.09
	M2
	
	

	32
	CANALON DE AGUAS LLUVIAS
	16.00
	ML
	
	

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PVC 110MM (INC. ACCESORIOS)
	11.00
	ML
	
	

	 
	ACABADOS  RECUBRIMIENTOS DE PISOS, PAREDES, MESONES
	 
	 
	
	

	34
	PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN EN PISOS EXTERIORES
	16.16
	M2
	
	

	35
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS INTERIORES
	21.74
	M2
	
	

	36
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN RASTRERAS
	24.28
	ML
	
	

	37
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN FACHADAS
	101.72
	M2
	
	

	38
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUCOBOND
	143.62
	M2
	
	

	 
	PUERTAS Y VENTANAS 
	 
	 
	
	

	39
	PUERTA DE MADERA DE TEKA CON BATIENTE Y JAMBA DE TEKA, INC. CERRADURA
	2.90
	M2
	
	

	40
	VENTANA DE ALUMINIO, VIDRO CLARO 4 MM ,  MALLA ANTIMOSQUITO
	9.78
	M2
	
	

	 
	PINTURA 
	 
	 
	
	

	41
	PINTURA ELASTOMERICA PARA EXTERIORES
	104.23
	M2
	
	

	42
	EMPASTE INTERIOR DE PARED (DOS MANOS)
	145.45
	M2
	
	

	43
	PINTURA ELASTÓMERA PERMALATEX PREPARADO
	145.45
	M2
	
	

	 
	PIEZAS SANITARIAS
	 
	 
	
	

	44
	LAVAMANOS  EMPOTRADO CON LLAVE PRESSMATIC
	1.00
	U
	
	

	45
	INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS
	1.00
	U
	
	

	 
	VARIOS
	 
	 
	
	

	46
	AUTOMATIZACION DE PUERTAS
	1.00
	U
	
	

	47
	REJAS
	21.88
	ML
	
	

	48
	PUERTA METALICA DE INGRESO VEHICULAR
	15.00
	M2
	
	

	49
	PUERTA METALICA DE INGRESO PEATONAL
	5.04
	M2
	
	

	50
	BANCA DE ESPERA DE HORMIGON
	2.00
	U
	
	

	51
	LETRERO DE FRONTON
	1.00
	GLB
	
	

	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	52
	Punto  eléctrico iluminación
	8.00
	PTO
	
	

	53
	Punto  eléctrico normal tomas 120v
	5.00
	PTO
	
	

	54
	Alimentador caseta entrada poste
	1.00
	M
	
	

	55
	Ojo de Buey 2x20w
	2.00
	U
	
	

	56
	Ojo de Buey 1x20w
	2.00
	U
	
	

	57
	Reflector 1000w
	1.00
	U
	
	

	58
	Aplique
	3.00
	U
	
	

	 
	JARDINERIA
	 
	 
	
	

	59
	ENCESPADO
	73.39
	M2
	
	

	60
	PLANTAS VARIAS
	10.00
	U
	
	

	61
	RIEGO AUTOMATICO
	73.39
	M2
	
	

	 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
	 
	 
	
	

	62
	AGUA PARA CONTROL DE POLVO
	50.00
	M3
	
	

	63
	CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS
	125.00
	M
	
	

	64
	CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	350.00
	M
	
	

	65
	SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN TIPO PALETA
	2.00
	U
	
	

	66
	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS
	5.00
	U
	
	

	67
	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
	1.00
	U
	
	

	68
	EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC, 5 KG (PQS)
	1.00
	U
	
	


1.6   OFERTA ECONÓMICA INICIAL
El oferente deberá presentar en la oferta, el presente formulario con los precios unitarios inicialmente propuestos de los bienes y servicios a suministrar, cuyo valor total será subido por el oferente al portal como oferta económica inicial, en caso de resultar habilitado. Concluida la puja o negociación, en caso de que el oferente resulte adjudicado, el valor resultante de la puja o negociación deberá adecuarse a lo previsto en el presente cuadro, con los precios unitarios que justifican el monto final adjudicado, información que se trasladará al contrato.

	Código

CPC
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNID
	PRECIO UNITARIO              (SIN IVA)
	PRECIO TOTAL INICIAL                                                     (SIN IVA)  

	
	 
	SERVICIO  CIVIL Y ACABADOS
	 
	 
	 
	

	
	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	

	
	1
	LIMPIEZA Y DESBROCE  DEL TERRENO
	29.86
	M2
	
	

	
	2
	REPLANTEO Y NIVELACIÓN
	29.86
	M2
	
	

	
	3
	DESMONTAJE DE PUERTAS
	1.00
	U
	
	

	
	4
	CASETA BODEGA Y OFICINA
	27.00
	M2
	
	 

	
	 
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	

	
	5
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO IMPORTADO
	24.44
	M3
	
	

	
	6
	EXCAVACIÓN  A MÁQUINA
	38.22
	M3
	
	

	
	7
	DESALOJO
	13.78
	M3
	
	

	
	8
	RELLENO COMPACTADO CON SUB-BASE
	3.13
	M3
	
	

	
	 
	ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 

	
	9
	HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO  F 'C= 140 KG/CM2
	1.53
	M3
	
	

	
	10
	HORMIGÓN CICLOPEO EN MUROS (INC. ENCOFRADO)
	4.24
	M3
	 
	

	
	11
	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS F 'C= 210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)
	0.37
	M3
	
	

	
	12
	HORMIGÓN F´C=210KG/CM2 EN RIOSTRAS
	1.94
	M3
	
	

	
	13
	HORMIGÓN F´C=210KG/CM2 EN ESCALERA
	2.14
	M3
	
	

	
	14
	ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, CONF Y COLOCACIÓN)
	1427.47
	KG
	
	

	
	15
	HORMIGÓN SIMPLE F´C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS
	5.94
	M3
	 
	 

	
	16
	HORMIGÓN SIMPLE F´C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS
	2.89
	M3
	
	

	
	17
	HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA MACIZA F 'C= 210 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)
	3.92
	M3
	 
	 

	
	18
	CAJONETA DE ESPUMA
	25.78
	M2
	
	 

	
	19
	ACERO ESTRUCTURAL (PROVISION Y MONTAJE)
	1777.60
	KG
	
	 

	
	20
	CUBIERTA STEEL PANEL
	88.88
	M2
	 
	 

	
	21
	PAVIMENTO ASFALTICO
	96.00
	M2
	
	

	
	 
	ALBAÑILERIA 
	 
	 
	 
	     

	
	22
	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 10CM
	66.76
	M2
	
	

	
	23
	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 40CM
	9.00
	M2
	 
	 

	
	24
	DINTELES 10 X 20 CM (2Ø 10 + 1Ø8 C/20 CM.)
	9.45
	M
	
	

	
	25
	ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR
	104.23
	M2
	
	

	
	26
	ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR
	132.06
	M2
	
	

	
	27
	ENLUCIDO DE TUMBADO
	21.09
	M2
	
	

	
	28
	CUADRADA DE BOQUETES PARA PUERTAS Y VENTANAS
	37.56
	M
	
	 

	
	29
	FILOS
	286.14
	ML
	
	 

	
	30
	CONTRAPISO F 'C= 210 KG/CM2 E=5CM
	12.60
	M2
	
	

	
	31
	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS
	21.09
	M2
	
	 

	
	32
	CANALON DE AGUAS LLUVIAS
	16.00
	ML
	
	

	
	33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PVC 110MM (INC. ACCESORIOS)
	11.00
	ML
	
	

	
	 
	ACABADOS  RECUBRIMIENTOS DE PISOS, PAREDES, MESONES
	 
	 
	 
	 

	
	34
	PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN EN PISOS EXTERIORES
	16.16
	M2
	 
	 

	
	35
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS INTERIORES
	21.74
	M2
	 
	

	
	36
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO EN RASTRERAS
	24.28
	ML
	
	 

	
	37
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN FACHADAS
	101.72
	M2
	
	

	
	38
	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUCOBOND
	143.62
	M2
	 
	 

	
	 
	PUERTAS Y VENTANAS 
	 
	 
	 
	 

	
	39
	PUERTA DE MADERA DE TEKA CON BATIENTE Y JAMBA DE TEKA, INC. CERRADURA
	2.90
	M2
	 
	

	
	40
	VENTANA DE ALUMINIO, VIDRO CLARO 4 MM ,  MALLA ANTIMOSQUITO
	9.78
	M2
	
	 

	
	 
	PINTURA 
	 
	 
	 
	 

	
	41
	PINTURA ELASTOMERICA PARA EXTERIORES
	104.23
	M2
	
	 

	
	42
	EMPASTE INTERIOR DE PARED (DOS MANOS)
	145.45
	M2
	
	

	
	43
	PINTURA ELASTÓMERA PERMALATEX PREPARADO
	145.45
	M2
	
	

	
	 
	PIEZAS SANITARIAS
	 
	 
	 
	 

	
	44
	LAVAMANOS  EMPOTRADO CON LLAVE PRESSMATIC
	1.00
	U
	 
	

	
	45
	INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS
	1.00
	U
	
	 

	
	 
	VARIOS
	 
	 
	 
	 

	
	46
	AUTOMATIZACION DE PUERTAS
	1.00
	U
	
	

	
	47
	REJAS
	21.88
	ML
	
	 

	
	48
	PUERTA METALICA DE INGRESO VEHICULAR
	15.00
	M2
	 
	 

	
	49
	PUERTA METALICA DE INGRESO PEATONAL
	5.04
	M2
	
	 

	
	50
	BANCA DE ESPERA DE HORMIGON
	2.00
	U
	 
	 

	
	51
	LETRERO DE FRONTON
	1.00
	GLB
	
	

	
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	
	52
	Punto  eléctrico iluminación
	8.00
	PTO
	 
	 

	
	53
	Punto  eléctrico normal tomas 120v
	5.00
	PTO
	 
	

	
	54
	Alimentador caseta entrada poste
	1.00
	M
	 
	 

	
	55
	Ojo de Buey 2x20w
	2.00
	U
	
	

	
	56
	Ojo de Buey 1x20w
	2.00
	U
	 
	

	
	57
	Reflector 1000w
	1.00
	U
	 
	 

	
	58
	Aplique
	3.00
	U
	
	

	
	 
	JARDINERIA
	 
	 
	 
	 

	
	59
	ENCESPADO
	73.39
	M2
	
	 

	
	60
	PLANTAS VARIAS
	10.00
	U
	
	

	
	61
	RIEGO AUTOMATICO
	73.39
	M2
	
	

	
	 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
	 
	 
	 
	

	
	62
	AGUA PARA CONTROL DE POLVO
	50.00
	M3
	
	

	
	63
	CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS
	125.00
	M
	 
	

	
	64
	CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	350.00
	M
	
	

	
	65
	SEÑALIZACIÓN DE INFORMACIÓN TIPO PALETA
	2.00
	U
	
	

	
	66
	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS
	5.00
	U
	
	 

	
	67
	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
	1.00
	U
	
	

	
	68
	EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC, 5 KG (PQS)
	1.00
	U
	
	 

	 

 

 PRECIO INICIAL TOTAL
 
	 

 USD $


(Nota: Estos precios no incluyen IVA)
PRECIO INICIAL OFERTADO: US$ ______
** Nota: Tenga en cuenta que este valor, de la Oferta Económica Inicial, debe ser el mismo registrado en el formato 1.10 “Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta”, como ∑PTi.
1.7
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

	Contratante
	Objeto del contrato (descripción de los bienes o servicios)
	Monto del Contrato
	Plazo contractual
	Fechas de ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Se adjuntarán los 3 certificados, acta de entrega recepción o contrato que acredite la experiencia previa, directamente suscrito por el beneficiario del servicio prestado.

1.8
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO

	No.
	Cargo / Función
	Experiencia en trabajos similares
	Observaciones

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.9
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	Detalle del equipo
	Año de fabricación
	Ubicación actual
	Propietario actual
	Matrícula

No.*
	Observaciones



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*La columna con la información de matrícula, deberá ser completada por el oferente exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero.
1.10
VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA:

	Ítem
	CPC
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Precio unitario
	Precio total
	Peso relativo  (%) (PTi/∑Pti)
	A*    (USD)
	A*    (%)
	B*    (USD)
	B*    (%)
	C*    (USD)
	C*    (%)
	D*     (USD)
	D*     (%)
	E*     (USD)
	E*     (%)
	∑A:E*   (%)  
	VAEO

	1
	 
	 
	C1
	 
	PU1
	PT1
	PR1
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	VAE1
	PR1 x VAE1

	2
	 
	 
	C2
	 
	PU2
	PT2
	PR2
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	VAE2
	PR1 x VAE2

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	----
	 
	 
	----
	 
	----
	----
	----
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	----
	----

	n
	 
	 
	Cn
	 
	PUn
	PTn
	PRn
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	VAEn
	PRn x VAEn

	TOTAL
	∑ PTi
	∑ = 100%
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	∑ (PRi x VAEi)


*Nota: 

1. Los valores en dólares de los elementos del Valor Agregado Ecuatoriano de cada Ítem (A, B, C, D, E)  se tomarán del formato 1.11.

2. Tomar en cuenta las instrucciones señaladas en el formato 1.11.

3. La información del formato 1.10 sirve para completar el formato electrónico de la oferta, en el Portal Institucional del SERCOP, para el cálculo del porcentaje del Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta sobre el cual se determina la condición de origen ecuatoriana o extranjera que esta acredita. 

4. En consecuencia no deberá olvidarse de subir a la herramienta informática del portal institucional del SERCOP los valores de precio para las casillas (A, B, C, D y E).

5. En los procedimientos de menor cuantía, cotización y licitación, la oferta económica se obtendrá a partir del precio total del formato 1.10 y se cargará automáticamente.  Por tanto en estos procedimientos el proveedor, genera la oferta económica a partir de la información registrada en el formato 1.10.  Únicamente en los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica el proveedor deberá subir el valor de su oferta económica, el que deberá ser exactamente igual al calculado por el formulario electrónico de la herramienta.

6. En la herramienta informática la columna “Precio referencial”, es llenada automáticamente por el sistema.
1.11
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR  AGREGADO ECUATORIANO  
RESPECTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN
(Se presentará este formato por cada uno de los tipos de bien o servicio que son parte de la oferta)

	Descripción
	ELEMENTOS DE COSTO DE PRODUCCIÓN DEL BIEN O DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	CPC
	Código CPC del producto

	Descripción 
	Descripción del producto (bien o Servicio) 

	Cantidad
	Cantidad solicitada por la entidad

	Unidad
	Unidad de medida del producto (Bien o Servicio)


	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	COSTO DE PRODUCCIÓN
	PORCENTAJE

	a
	% del valor de materia prima, materiales e insumos de origen ecuatoriano de aplicación directa al bien o servicio.
	A
	(A/CT*) x 100

	b
	% del valor de mano de obra utilizada en el país para los trabajos del bien o prestación del servicio.
	B
	(B/CT*) x 100

	c
	% del valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la elaboración del bien o prestación del servicio: Gastos de investigación, desarrollo y  Propiedad Intelectual.

(El valor proporcional utilizado para este cálculo será el resultante de aplicar el valor de amortización anual directamente en el período de fabricación del bien o prestación del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento)
	C
	(C/CT*) x 100

	d
	% del valor de servicios, incluidos los profesionales, prestados por personas naturales y jurídicas nacionales para los trabajos del bien o prestación del servicio.
	D
	(D/CT*) x 100

	e
	% del valor de depreciación de equipos instalados en las plantas industriales en Ecuador empleados para los trabajos del bien, o prestación del servicio, de acuerdo a los siguientes criterios:

- Para los trabajos de bienes o prestación de servicios, la depreciación no podrá ser realizada en un tiempo menor de diez (10) años para herramientas, maquinarias, equipos e instalación.

- El valor de depreciación utilizado para el cálculo será el valor histórico en libros.  En caso que no exista valor de depreciación, este concepto se lo realizará según avalúo de activos.

- El valor proporcional utilizado para este cálculo, será el resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el período realmente utilizado directamente en los trabajos del bien o prestación del servicio objeto de la oferta.
	E
	(E/CT*) x 100

	VALOR AGREGADO ECUATORIANO DEL PRODUCTO (%)
	( CT 
	( A:E (%)


Notas: 
1. CT* significa: Costo de producción del bien o de prestación del servicio.

2. Instrucciones que deberá observar el proveedor para llenar el formato 1.11, que se utiliza para calcular el Valor Agregado Ecuatoriano por cada ítem ofertado:

2.1 El proveedor utilizará el formato 1.11 por cada uno de los ítems ofertados.

2.2. En la columna costo el proveedor registrará los valores correspondientes al Costo de cada elemento (A, B, C, D, E) para la producción de cada uno de los ítems ofertados.

2.3.  Para el cálculo porcentual de cada elemento del costo (A, B, C, D y E), se deberá considerar el Costo de cada elemento (A, B, C, D, E) para la producción  de cada uno de los ítems ofertados, conforme la fórmula constante en cada una de las casillas.

2.4. El costo de las casillas (A, B, C, D y E) del formato 1.11, se registrará en las casillas (A, B, C, D, y E) del formato 1.10 en la herramienta informática.

2.5 El proveedor al momento de enviar su oferta a través de la herramienta informática de Portal Institucional del SERCOP, deberá registrar los valores de costo registrados en las casillas A, B, C, D y E del formato 1.10, en el formato electrónico correspondiente, información que servirá para el cálculo automático que la herramienta informática realiza para determinar el Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta.

2.6El proveedor deberá adjuntar a su oferta documental, que presenta ante la entidad contratante, todos los formatos 1.11 utilizados para el cálculo del VAE de cada ítem ofertado; así como el formato 1.10 que representa el Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta.
1.12   CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
NOMBRE DEL OFERENTE: ___________________________________________


Hoja____ de____.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	RUBRO
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	TIEMPO EN (días, semanas)

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	….
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSIÓN MENSUAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	AVANCE PARCIAL EN %
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSIÓN ACUMULADA
	
	
	
	
	
	
	
	

	AVANCE ACUMULADO EN %
	
	
	
	
	
	
	
	


(LUGAR Y FECHA)         

------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)
1.13 CERTIFICADO DE VISITA AL SITIO

La Libertad,___ de_________ del 2014

Señor

ING. IVAN LASCANO FLORES


JEFE ZONAL DE COMPRAS, CONTRATOS E IMPORTACIONES

ZONA SUR OCCIDENTE EP PETROECUADOR

Presente.-

Certifico que el día.........de.............................de 2014

,_____________________________________,  persona natural o representantes de la compañía............................................................, visitó las instalaciones de la Refinería La Libertad, con el objeto de observar las condiciones del sitio y obtener el conocimiento e información para establecer todo el apoyo logístico que requerirá la ejecución de la obra y conocer el alcance técnico del servicio requerido para la “READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”.

Atentamente,





------------------------------------




-------------------------------------

Jefe Zonal de Compras, contrato e            

Funcionario que acompañó

Importaciones Zona Sur Occidente



en la visita al sitio

EP PETROECUADOR




Rol No.

-------------------------------------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA

O Representante Legal

CI. No.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*

(LUGAR Y FECHA)
*El formulario de la oferta que se compone por todos los formatos enumerados del 1.1 al 1.13 requiere una sola firma.

SECCIÓN II.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
(DE SER EL CASO)
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados en el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por………………….., para………………….
En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1


Promitente Consorciado 2
RUC No.






RUC No.

Promitente Consorciado (n)
RUC No.
PROYECTO DE CONTRATO
	IV. CONDICIONES PARTICULARES DELCONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA



Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, representada por el Ing. …………………, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1
De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, contempla la contratación del servicio de “READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”.
1.2.
Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad resolvió aprobar el pliego de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-006-OSC-ZSO-2014 para el “READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”.
1.3
Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.(05-8-29-900-310-39), conforme consta en la certificación solicitada a través del MEMORANDO No. 00019-POT-SPT-IPO-OPE-2014, Precompromiso: CO- 3901 emitida por la Subgerencia de planificación Financiera y Presupuesto de la Gerencia de Transporte.
1.4
Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal Institucional.
1.5
Luego del proceso correspondiente, ……………………….,mediante resolución (No._________) de (día) de (mes) de (año), adjudicó el “READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”.al oferente (__________________________).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la página institucional del SERCOP.
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones presupuestarias mencionadas en el numeral 1.3 de la clausula primera de este contrato, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 
3.01
El Contratista se obliga con EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad a proveer el servicio de“READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)”.a entera satisfacción de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1
El valor del presente contrato, que EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:
	Código

CPC
	Descripción del bien o servicio
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Precio Global

	53290001

	SERVICIO DE READECUACIÓN ENTRADA Y GARITA PRINCIPAL ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M
	1
	1
	80.048,00
	80.048,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 PRECIO TOTAL (SIN I.V.A)
	80.048,00


4.2
Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO
EP PETROECUADOR – Refinería La Libertadrealizará el pago de la siguiente manera:

Se otorgará un anticipo del 30%

El valor restante del contrato se pagará por planillas por avance del Servicio mensual.

El valor del anticipo será amortizado durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.

1.1 El pago  por la ejecución de los servicios, se efectuará a los treinta días calendarios, a partir de la aceptación y aprobación de la factura y sus documentos habilitantes, cumpliéndose con las respectivas estipulaciones contractuales.
1.2 Entregada la planilla por la Contratista, el Supervisor la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista; en un plazo de diez días (10) calendario. Luego de aprobada la planilla, el Contratista presentará a EP PETROECUADOR en un plazo de 2 días laborables la factura original. El Supervisor del Contrato deberá elaborar la orden de pago en un tiempo de 3 días laborables luego de recibida la factura. El Administrador deberá aprobar la orden de pago y remitir al área respectiva dentro de los 5 días laborables siguientes.
1.3 Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por La Contratista y las cantidades calculadas por la Supervisión, ésta notificará a La Contratista las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los diez días (10) laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que La Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la Supervisión y se dará paso al pago. En caso de que La Contratista no acepte la liquidación hecha por la Supervisión, podrá recurrir al Administrador del Contrato, quien resolverá sobre la discrepancia,  dentro de los diez días (10) laborables  posteriores a la petición de La Contratista.
1.4 Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas, La Contratista presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, adjuntando el respaldo del pago de los aportes laborales de los trabajadores empleados para el Servicio. Sin este requisito EP PETROECUADOR RLL, en uso de sus atribuciones contractuales, no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001.
1.5 Para la aprobación y el pago de la última factura, la factura se emitirá en base al informe final del Supervisor del contrato y acta de entrega recepción única y definitiva, debidamente suscritas y legalizadas.
1.6 EP PETROECUADOR, Refinería La Libertad se reserva el derecho de reclamar a La Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de los servicios,  sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose La Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear EP PETROECUADOR, Refinería La Libertad, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS
6.1
En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 
Garantía de Fiel Cumplimiento: que se rendirá por un valor igual al cinco (5%) del monto total del mismo en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.
Garantía por el Anticipo: que se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo la entrega del mismo.
Garantía Técnica: Se requerirá la presente garantía por los trabajos y bienes utilizados e instalados, de 12 meses contados a partir de la suscripción del Acta Entrega Recepción Única y Definitiva del servicio.
Cláusula Séptima.- PLAZO
7.1
El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera satisfacción de la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad es de SETENTA (75) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de entrega del anticipo.
Cláusula Octava.- MULTAS
8.1.- Se aplicará la multa del 2 POR MIL por cada día de retraso o por incumplimiento en las obligaciones contraídas.

8.2.- Las multas serán aplicadas por el Administrador del Contrato, conforme a lo ordenado en el Art.121 del Reglamento General de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
La CONTRATISTA renuncia expresamente al reajuste de precios.
Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
10.1
LA EP PETROECUADOR – Refinería La Libertaddesignará al administrador y supervisor del contrato, quienes deberán atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.
10.2
LA EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad podrá cambiar de administrador y supervisor /del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.
Cláusula Undécima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO
11.1
Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
11.2
Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de laEP PETROECUADOR – Refinería La Libertad,en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:
a) Si el CONTRATISTA no notificare a la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
b) Si la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA; 
c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes objeto del contrato es inferior a la declarada.
d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;
e) El caso de que la EP PETROECUADOR– Refinería La Libertad encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR– Refinería La Libertad o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
f) Por causas imputables a EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP
11.3
Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.
Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
12.1
Sede Judicial.- Si respecto de controversias o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y se opta por el procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo de Santa Elena, mismo que ejerce jurisdicción en el domicilio de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad.

12.2
La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
13.1
Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos. 
Cláusula Décima Cuarta.- DOMICILIO 
14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de La Libertad, Provincia de Santa Elena.
14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:
EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad:

Cdla. Las Acacias

Cantón La Libertad – Provincia Santa Elena

Telf. 043803000

El CONTRATISTA:
Dirección
Teléfonos
Correo electrónico.
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.
Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
15.1
Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo. 
15.2.
Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Firman en siete ejemplares del  mismo valor y contenido
Dado, en la ciudad de La Libertad, a
___________________________ 

_____________________________
LA CONTRATANTE 




EL CONTRATISTA
	V. CONDICIONES GENERALES  DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA



Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 

1.2
Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertadle adjudica el contrato.

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a subasta inversa electrónica.
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la prestación de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1
El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del  contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2
La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3
Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, previa la aprobación del administrador del contrato.

2.4
De los pagos que deba hacer, la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertadretendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5
Pagos indebidos: EP PETROECUADOR – Refinería La Libertadse reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1
Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.
3.2
Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por lEP PETROECUADOR – Refinería La Libertaden los siguientes casos:

3.2.1
La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2
La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3
La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1
La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

c) Si EP PETROECUADOR – Refinería La Libertadno hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

4.2
En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1
El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia elaborados por la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertady que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo,  o contratos complementarios. La ampliación del plazo,  o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración. 

5.2
El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del contrato,  así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. 
Los delegados o responsables técnicos de la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, como el administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3
Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano ofertado.

5.4
El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.5
El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6
EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1
Son obligaciones de la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 
7.1
Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 del RGLOSNCP.
Cláusula Octava.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO
La recepción del Servicio de “READECUACIÓN ENTRADAS Y GARITAS PRINCIPALES ESTACIÓN LIBERTAD. (POL. L-P-M)se realizará a entera satisfacción de la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.

8.1
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
9.1
La EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.

La EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

9.2
Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregará a la EP PETROECUADOR – Refinería La Libertad hasta dos copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
10.1
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2
Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.


