ACTA DE CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LAS SUBASTAS INVERSAS

COMISIÓN TÉCNICA DE APOYO PARA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Los suscritos, en nuestras calidades de Miembros de la Comisión Técnica de Apoyo para el Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, nombrada como tal, conforme consta en la Resolución Administrativa No. 001-08-AAQCH de fecha 4 de noviembre del presente año, publicada en el portal como documentos habilitantes, reunidos el día martes 11 de noviembre de 2008 para responder a las preguntas formuladas por los participantes que han recibido la convocatoria a participar en este procedimiento, encontrándonos dentro de la fecha fijada, como límite para responder a las preguntas de acuerdo al calendario publicado en el portal conjuntamente con los pliegos de condiciones, procedemos a dar contestación a las interrogantes o inquietudes en los siguientes términos:

Como es de su conocimiento, ha sido necesaria la realización de diez subastas de conformidad con las necesidades de la Corporación, pues los bienes requeridos han sido divididos en diez ítems, por lo que a continuación detallaremos el código de la subasta conforme consta en el portal, las preguntas que se han realizado en cada ítem, y obviamente las respuestas a cada pregunta, así:
CÓDIGO DE SUBASTA: CONSORCIO-SI-005

Pregunta: En las especificaciones técnicas solicitan una garantía técnica para todos los equipos requeridos de 1 años o 2000 horas. Necesitamos saber si es factible ofertar nuestros equipos con una garantía técnica de 12 meses sin límite de horas.
Respuesta: Se acepta la petición formulada por el oferente, en virtud de que la condicionante es de 12 meses o 2000 horas, conforme consta en los Pliegos de Condiciones.
Pregunta: VII-Accesorios-Ítem 2: En las especificaciones técnicas solicitan un juego de dados milimétricos mando tres cuartos desde la 12 hasta la 38. Necesitamos se nos aclare este punto ya que no se pueden utilizar dados de 12-14-17-19-20-21 mm con mando de ¾”, estos son utilizados en mandos de ½”, los que se pueden utilizar con mando de 3-4” son los de 24 mm  en adelante

Respuesta: En el juego de dados debe incluir un adaptador para el cambio de ½” a ¾” con lo cual se puede utilizar todos los dados.

Pregunta: En la sección 3 especificaciones técnicas, se señala un indicador de carga de batería (amperímetro). Solicitamos presentar únicamente una luz indicadora de advertencia en el tablero de baja carga de batería.

Respuesta: Se acepta presentar la oferta con el indicador de carga tanto de luz como de amperímetro.
Pregunta: En la sección 3 especificaciones técnicas, el cuadro detalla excavadora sobre oruga de min., 148 HP y en la pagina 20 de las especificaciones técnicas los pliegos solicitan una apotencia mínima de 135 HP. Solicitamos prevalezca la potencia neta mínima de 135 HP.
Respuesta: Referente a su pregunta, les indicamos que la potencia que prevalece es la  que existe en los Pliegos de Condiciones en la pagina 20, es decir de 135 HP, aceptando la observación realizada.
Pregunta: En la sección 3, especificaciones técnicas, solicitan un juego de dados de marca Snapon, solicitamos se nos permita presentar una caja de herramientas caterpillar, las cuales constan de juego de dados, llaves mixtas, destornilladores, pistola de engrase, extensiones, herramientas de instalación de filtro, palanca manual tipo T, pata de cabra, manómetro, calibrador de válvulas.

Respuesta: Debemos aclarar que se solicitó Herramienta Tipo Snapon por cuanto es necesario regirse a la calidad de la maquinaria mas no a la marca; por lo tanto la aclaración solicitada es viable para cumplir con los requerimientos solicitados para reparaciones de nivel medio.
Pregunta: En la página 12 de los pliegos en la sección 3, Especificaciones Técnicas, el cuadro detalla excavadora sobre oruga de mín. 148 HP y en la página 20 de las Especificaciones técnicas los pliegos solicitan potencia mínima de 135 HP. Favor especificar cual es el caballaje que prevalece.
Respuesta: Referente a su pregunta, les indicamos que la potencia que prevalece es la  que existe en los Pliegos de Condiciones en la pagina 20, es decir de 135 HP, aceptando la observación realizada.

Pregunta: Seguros de la transparencia del proceso y para que todos los oferentes tengamos las mismas oportunidades de participar, solicitamos se modifique el numero de rodillos y zapatas en el rubro excavadora a mínimo 8 rodillos inferiores y mínimo 40 zapatas por lado.

Respuesta: Se mantiene la especificación constante en los Pliegos, en virtud de que los trabajos a efectuarse son exclusivos de minado y cargado en minas de río y de banco; apertura de caminos vecinales de cuarto orden, siendo necesario un tren de rodaje corto de máximo 8 rodillo inferiores y mínimo cuarenta zapatas, para evitar un desgaste mayor y sus costos de mantenimiento sean menores.
Pregunta: En los pliegos las especificaciones técnicas de la excavadora limitan el tamaño del tren de rodaje al poner máximo 8 rodillos inferiores y 40 zapatas por lado. Es importante informar que por simple física al tener un tren de rodaje más largo con mayor número de rodillos y zapatas, proporciona mayor estabilidad y seguridad del equipo así como también mayor flotabilidad en suelos fangosos muy comunes en el oriente, razón por la cual solicitamos se permita ofertar una excavadora con 9 rodillos inferiores y 49 zapatas por lado
Respuesta: Se mantiene la especificación constante en los Pliegos en virtud de que los trabajos a efectuarse son exclusivos de minado y cargado en minas de río y de banco; apertura de caminos vecinales de cuarto orden, siendo necesario un tren de rodaje corto de máximo 8 rodillo inferiores y mínimo cuarenta zapatas, para evitar un desgaste mayor y que sus costos de mantenimiento sean menores.
Pregunta: Srs. mis respetos para Uds. Quiero hacerles la observación con respecto al siguiente punto: dentro de la sección 1, en información general, en requisitos e instrucciones para los oferentes en el numeral 2.6 los literales a, b, c, d y e, son estrictamente limitantes para las nuevas alternativas de maquinarias no permiten la libre oferta de nuevas marcas y Uds. pierden la oportunidad de obtener un producto de excelentes calidades con un costo realmente benéfico para sus arcas comunales. Respetuosamente les sugiero anular este numeral por completo.
Respuesta: Los Municipios deseamos adquirir maquinaria comprobada su calidad, rendimiento, asistencia técnica, con un stock de repuestos que garantice el normal funcionamiento de la maquinaria y no permita su paralización, esto es que las empresas participantes se encuentren debidamente establecidas y legalizadas, así como posean garantías en su funcionamiento y operación.
CÓDIGO DE SUBASTA: CONSORCIO-SI-006

Pregunta: En las especificaciones técnicas solicitan una garantía técnica para todos los equipos requeridos de 1 años o 2000 horas. Necesitamos saber se es factible ofertar nuestros equipos con un garantía técnica de 12 meses sin limite de horas

Respuesta: Se acepta la petición formulada por el oferente, en virtud de que la condicionante es de 12 meses o 2000 horas, conforme consta en los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: VII Accesorios-Ítem 2: En las especificaciones técnicas solicitan un juego de dados milimétricos mando tres cuartos desde la 12 hasta la 38. Necesitamos se Jnos aclare este punto ya que no se pueden utilizar dados de 12-14-17-19-20-21 mm con mando de ¾”, estos son utilizados en mandos de ½”, los que se pueden utilizar con mando de 3-4” son los de 24 mm  en adelante.
Respuesta: En el juego de dados debe incluir un adaptador para el cambio de ½” a ¾” con lo cual se puede utilizar todos los dados.

Pregunta: Retroexcavadora-Ítem 4.- Fuerza de rompimiento del brazo: En las especificaciones técnicas solicitan un equipo con fuerza de rompimiento del brazo de mínimo 40Kn. Necesitamos conocer si es factible ofertar un equipo con fuerza de rompimiento del brazo de 37.89 Kn.
Respuesta: Debido al tipo de terreno donde va a operar la máquina se solicita que el oferente se rija a los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: Retroexcavadora-IX-Equipo de operación-Ítem 1. Capacidad del cucharón: En las especificaciones técnicas solicitan un equipo con una capacidad de cucharón de mínimo 1m3. Necesitamos conocer si es factible ofertar un equipo con capacidad de cucharón de 0.95m3.
Respuesta: Se acepta la pregunta en vista de que no afecta la fuerza de la máquina.
Pregunta: En la sección 3, especificaciones técnicas parte TREN de RODAJE, solicitan tipo de neumáticos traseros: 19.5 x 24 y delanteras 14Lx 17.5 Solicitamos se nos permita presentar llantas traseras/delanteras: 340/80R18 / 19.5L-R24

Respuesta: Se acepta la pregunta por cuanto se encuentra dentro de lo permitido en los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: En la sección 3, especificaciones técnicas, solicitan un juego de dados de marca Snapon, solicitamos se nos permita presentar una caja de herramientas caterpillar, las cuales constan de juego de dados, llaves mixtas, destornilladores, pistola de engrase, extensiones, herramientas de instalación de filtro, palanca manual tipo T, pata de cabra, manómetro, calibrador de válvulas.

Respuesta: Debemos aclarar que se solicitó Herramienta Tipo Snapon por cuanto es necesario regirse a la calidad de la maquinaria mas no a la marca; por lo tanto la aclaración solicitada es viable para cumplir con los requerimientos solicitados para reparaciones de nivel medio.
Pregunta: Los pliegos solicitan en el rubro de retroexcavadora una fuerza de rompimiento del brazo de 40 Kn. Solicitamos se permita ofertar una retroexcavadora con fuerza de rompimiento de 38 Kn, cuya diferencia a lo solicitado no afecta el normal desempeño del equipo ya que lo importante a tomar en cuenta es la fuerza de rompimiento del cucharón

Respuesta: Debido al tipo de terreno donde va a operar la máquina se solicita que el oferente se rija a los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: Srs. mis respetos para Uds. Quiero hacerles la observación con respecto al siguiente punto: dentro de la sección 1, en información general, en requisitos e instrucciones para los oferentes en el numeral 2.6 los literales a, b, c, d y e, son estrictamente limitantes para las nuevas alternativas de maquinarias no permiten la libre oferta de nuevas marcas y Uds. pierden la oportunidad de obtener un producto de excelentes calidades con un costo realmente benéfico para sus arcas comunales. Respetuosamente les sugiero anular este numeral por completo.
Respuesta: Los Municipios deseamos adquirir maquinaria comprobada su calidad, rendimiento, asistencia técnica, con un stock de repuestos que garantice el normal funcionamiento de la maquinaria y no permita su paralización, esto es que las empresas participantes se encuentren debidamente establecidas y legalizadas, así como posean garantías en su funcionamiento y operación.
CODIGO DE SUBASTA: CONSORCIO-SI-007

Pregunta: En las especificaciones de la cargadora solicitan un ángulo de oscilación posterior de 25º en la parte posterior, solicitamos se nos permita participar con un ángulo de oscilación del eje posterior mayor o igual a 12º ya que con esta angulación se asegura una óptima tracción y estabilidad.
Respuesta: Se acepta la solicitud planteada para el ángulo de oscilación del eje posterior mayor o igual a 12 grados. 
Pregunta: En las especificaciones técnicas solicitan una garantía técnica para todos los equipos requeridos de 1 años o 2000 horas. Necesitamos saber se es factible ofertar nuestros equipos con un garantía técnica de 12 meses sin limite de horas

Respuesta: Se acepta la petición formulada por el oferente, en virtud de que la condicionante es de 12 meses o 2000 horas, conforme consta en los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: VII Accesorios-Ítem 2: En las especificaciones técnicas solicitan un juego de dados milimétricos mando tres cuartos desde la 12 hasta la 38. Necesitamos se Jnos aclare este punto ya que no se pueden utilizar dados de 12-14-17-19-20-21 mm con mando de ¾”, estos son utilizados en mandos de ½”, los que se pueden utilizar con mando de 3-4” son los de 24 mm  en adelante

Respuesta: En el juego de dados debe incluir un adaptador para el cambio de ½” a ¾” con lo cual se puede utilizar todos los dados.

Pregunta: III-Transmisión de potencia- Ítem 5.- Posterior: En las especificaciones técnicas solicitan un equipo con oscilación mínimo de 25º. Necesitamos conocer si es factible ofertar un equipo con oscilación de 24º, considerando que existe una diferencia mínima que no influye en el desempeño del equipo.

Respuesta: Se acepta la solicitud planteada para el ángulo de oscilación del eje posterior mayor o igual a 12 grados. 
Pregunta: V-Dirección-Item1.-Tipo: En este punto solicitan un equipo con dirección hidráulica con un sistema de dirección de emergencia en caso de paro súbito de motor. Necesitamos conocer si es factible ofertar un equipo con dirección hidrostática lo que significa que al momento de que se apaga el motor todos los sistemas hidráulicos se bloquean automáticamente y el equipo se detiene:

Respuesta: Se acepta su pedido debido a que la propuesta de dirección hidrostática brinda la misma seguridad.
Pregunta: En lo referente a la capacidad del cucharón solicitamos se permita ofertar un cucharón de 1,9 m3. Respecto a la altura de carga solicitamos se permita ofertar una altura de carga a 45 grados de 2,73 m. Las mínimas diferencias existentes no afectan el normal desempeño del equipo.
Respuesta: Nos ratificamos en lo especificado en las especificaciones técnicas que constan en los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: En los pliegos, las especificaciones técnicas de la cargadora solicitan una oscilación del eje posterior de 25 grados. Solicitamos se permita ofertar un eje posterior con oscilación de 22 grados cuya mínima diferencia no afecta al normal desempeño del equipo.

Respuesta: Se acepta la solicitud planteada para el ángulo de oscilación del eje posterior mayor o igual a 12 grados.
Pregunta: Srs. mis respetos para Uds. Quiero hacerles la observación con respecto al siguiente punto: dentro de la sección 1, en información general, en requisitos e instrucciones para los oferentes en el numeral 2.6 los literales a, b, c, d y e, son estrictamente limitantes para las nuevas alternativas de maquinarias no permiten la libre oferta de nuevas marcas y Uds. pierden la oportunidad de obtener un producto de excelentes calidades con un costo realmente benéfico para sus arcas comunales. Respetuosamente les sugiero anular este numeral por completo.
Respuesta: Los Municipios deseamos adquirir maquinaria comprobada su calidad, rendimiento, asistencia técnica, con un stock de repuestos que garantice el normal funcionamiento de la maquinaria y no permita su paralización, esto es que las empresas participantes se encuentren debidamente establecidas y legalizadas, así como posean garantías en su funcionamiento y operación.
CÓDIGO DE SUBASTA: CONSORCIO-SI-008

Pregunta: VII Accesorios-Ítem 2: En las especificaciones técnicas solicitan un juego de dados milimétricos mando tres cuartos desde la 12 hasta la 38. Necesitamos se Jnos aclare este punto ya que no se pueden utilizar dados de 12-14-17-19-20-21 mm con mando de ¾”, estos son utilizados en mandos de ½”, los que se pueden utilizar con mando de 3-4” son los de 24 mm  en adelante.
Respuesta: En el juego de dados debe incluir un adaptador para el cambio de ½” a ¾” con lo cual se puede utilizar todos los dados.

Pregunta: En las especificaciones técnicas solicitan una garantía técnica para todos los equipos requeridos de 1 años o 2000 horas. Necesitamos saber se es factible ofertar nuestros equipos con un garantía técnica de 12 meses sin limite de horas

Respuesta: Se acepta la petición formulada por el oferente, en virtud de que la condicionante es de 12 meses o 2000 horas, conforme consta en los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: En las especificaciones técnicas del tractor, los pliegos solicitan una hoja buldozer de 2,1 m3 de capacidad. Consideramos que esa capacidad de la hoja está sobredimensionada para el caballaje y peso del tractor por lo que solicitamos se permita ofertar una hoja con capacidad de 1,93 m3, cuyo tamaño no se diferencia ni incide en el normal desempeño del equipo.

Respuesta: Se acepta el pedido de que la hoja sea un mínimo de 1.93 M3 en adelante, en virtud de que no afecta el parámetro de potencia ni el trabajo que va a realizar.
CÓDIGO DE SUBASTA: CONSORCIO-SI-009

Pregunta: En las especificaciones técnicas solicitan una garantía técnica para todos los equipos requeridos de 1 años o 2000 horas. Necesitamos saber se es factible ofertar nuestros equipos con un garantía técnica de 12 meses sin limite de horas.
Respuesta: Se acepta la petición formulada por el oferente, en virtud de que la condicionante es de 12 meses o 2000 horas, conforme consta en los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: En la sección 3, especificaciones técnicas, solicitan un juego de dados de marca Snapon, solicitamos se nos permita presentar una caja de herramientas caterpillar, las cuales constan de juego de dados, llaves mixtas, destornilladores, pistola de engrase, extensiones, herramientas de instalación de filtro, palanca manual tipo T, pata de cabra, manómetro, calibrador de válvulas.

Respuesta: Debemos aclarar que se solicitó Herramienta Tipo Snapon por cuanto es necesario regirse a la calidad de la maquinaria mas no a la marca; por lo tanto la aclaración solicitada es viable para cumplir con los requerimientos solicitados para reparaciones de nivel medio.
Pregunta: En las especificaciones técnicas de la Motoniveladora solicitan Escarificador y Ripper: solicitamos se nos permita ofertar únicamente con Ripper.

Respuesta: Con respecto a la pregunta se acepta que sea con escarificador de 10 dientes y/o ripper con tres dientes.
Pregunta: VII Accesorios-Ítem 2: En las especificaciones técnicas solicitan un juego de dados milimétricos mando tres cuartos desde la 12 hasta la 38. Necesitamos se Jnos aclare este punto ya que no se pueden utilizar dados de 12-14-17-19-20-21 mm con mando de ¾”, estos son utilizados en mandos de ½”, los que se pueden utilizar con mando de 3-4” son los de 24 mm  en adelante.
Respuesta: En el juego de dados debe incluir un adaptador para el cambio de ½” a ¾” con lo cual se puede utilizar todos los dados.

Pregunta: En las especificaciones técnicas de la Motoniveladora solicitan un desplazamiento lateral de la hoja topadora de 625 mm. Solicitamos se nos permita ofertar una motoniveladora con desplazamiento lateral izquierdo de 520 mm y de desplazamiento lateral derecho de 650 mm.

Respuesta: Se acepta el pedido del oferente en lo que respecta al desplazamiento de la hoja topadora.
Pregunta: En las especificaciones técnicas de la Motoniveladora parte Cabina, solicitan sistema de aire acondicionado, se nos permita presentar sin aire acondicionado.

Respuesta: Se acepta la pregunta en virtud de que no afecta el normal funcionamiento de la máquina.
Pregunta: En las especificaciones técnicas de la motoniveladora solicitan una altura mínima de elevación de la hoja sobre el suelo de 457 mm. Para efectos de que todos los oferentes tengamos las mismas oportunidades de participar solicitamos se amplíe el rango a 444 mm., de altura de elevación de la hoja.

Respuesta: Se da por aceptada su pregunta en virtud de que no influye en el desempeño de la máquina.
Pregunta: Srs. mis respetos para Uds. Quiero hacerles la observación con respecto al siguiente punto: dentro de la sección 1, en información general, en requisitos e instrucciones para los oferentes en el numeral 2.6 los literales a, b, c, d y e, son estrictamente limitantes para las nuevas alternativas de maquinarias no permiten la libre oferta de nuevas marcas y Uds. pierden la oportunidad de obtener un producto de excelentes calidades con un costo realmente benéfico para sus arcas comunales. Respetuosamente les sugiero anular este numeral por completo.
Respuesta: Los Municipios deseamos adquirir maquinaria comprobada su calidad, rendimiento, asistencia técnica, con un stock de repuestos que garantice el normal funcionamiento de la maquinaria y no permita su paralización, esto es que las empresas participantes se encuentren debidamente establecidas y legalizadas, así como posean garantías en su funcionamiento y operación.
CÓDIGO DE SUBASTA: CONSORCIO-SI-011

Pregunta: En las especificaciones técnicas solicitan una garantía técnica para todos los equipos requeridos de 1 años o 2000 horas. Necesitamos saber se es factible ofertar nuestros equipos con un garantía técnica de 12 meses sin limite de horas.

Respuesta: Se acepta la petición formulada por el oferente, en virtud de que la condicionante es de 12 meses o 2000 horas, conforme consta en los Pliegos de Condiciones.

Pregunta: En las especificaciones técnicas del Rodillo compactador, solicitan un rodillo únicamente con techo por tal motivo es necesario los espejos retrovisores. Solicitamos se aclare si se puede presentar sin espejos retrovisores.
Respuesta: Dando contestación a su pregunta manifestamos que es necesario los espejos retrovisores para dar cumplimiento a las normas de seguridad.
Pregunta: En las especificaciones técnicas del Rodillo compactador, necesitamos conocer si es posible ofertar con una frecuencia de alta amplitud de 34 Hz y baja amplitud de 31Hz.

Respuesta: Se acepta la pregunta y sí es posible ofertar con un rango mayor de 34 Hz.
Pregunta: VII Accesorios-Ítem 2: En las especificaciones técnicas solicitan un juego de dados milimétricos mando tres cuartos desde la 12 hasta la 38. Necesitamos se Jnos aclare este punto ya que no se pueden utilizar dados de 12-14-17-19-20-21 mm con mando de ¾”, estos son utilizados en mandos de ½”, los que se pueden utilizar con mando de 3-4” son los de 24 mm  en adelante.
Respuesta: En el juego de dados debe incluir un adaptador para el cambio de ½” a ¾” con lo cual se puede utilizar todos los dados.

Pregunta: Rodillo-IX Vibración-Ítem 1.- Frecuencia.- En este punto solicitan la frecuencia sea Hertz mínimo 34 alta y 31 baja, Necesitamos conocer si es posible ofertar un equipo con frecuencia Hertz 36 alta y 30 baja.

Respuesta: Sí es posible ofertar con un rango de 30 hacia arriba.
Pregunta: Rodillo-I-Generalidades-Ítem 6.- Capacidad neta de carga.- Necesitamos nos hagan conocer a que se refieren en este punto.

Respuesta: Es el preso neto de la máquina instalados todos sus dispositivos, esto es combustible, aceite y agua.
Pregunta: En las especificaciones técnicas del Rodillo las bases solicitan un ángulo de oscilación de la dirección de 12 grados. Para efectos de que todos los invitados tengamos las mismas posibilidades de participar, solicitamos se permita ofertar un ángulo de oscilación de la dirección de 10 grados, la mínima diferencia no afecta el normal desempeño del equipo.

Respuesta: La Comisión se ratifica en las especificaciones técnicas contenidas en los Pliegos de Condiciones.
Pregunta: Srs. mis respetos para Uds. Quiero hacerles la observación con respecto al siguiente punto: dentro de la sección 1, en información general, en requisitos e instrucciones para los oferentes en el numeral 2.6 los literales a, b, c, d y e, son estrictamente limitantes para las nuevas alternativas de maquinarias no permiten la libre oferta de nuevas marcas y Uds. pierden la oportunidad de obtener un producto de excelentes calidades con un costo realmente benéfico para sus arcas comunales. Respetuosamente les sugiero anular este numeral por completo.
Respuesta: Los Municipios deseamos adquirir maquinaria comprobada su calidad, rendimiento, asistencia técnica, con un stock de repuestos que garantice el normal funcionamiento de la maquinaria y no permita su paralización, esto es que las empresas participantes se encuentren debidamente establecidas y legalizadas, así como posean garantías en su funcionamiento y operación.
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