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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
1.- RETIRO Y DERROCAMIENTO.-

1.1
Se derrocará la pared que divide fondos a terceros y recaudación, tendrá especial cuidado de realizar el derrocamiento para no afectar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Agencia, evacuando los escombros para el área para dejar libre su acceso.

1.2
Se retirará toda la cubierta existente para su cambio total, los escombros deben ser evacuados para dejar libre los accesos. 

2.- OBRAS DE ALBAÑILERIA.- 

2.1
La mampostería será de bloque vibrado 

2.2
La mampostería deberá ser enlucida aplicando un mortero de arena y cemento 1.3

2.3
Se construirá una loseta de hormigón cuya dosificación es la estándar, debiendo aplicar bien la dosificación arena, grava y cemento.

2.4
El acero a utilizarse debe ser corrugado y colocada a satisfacción de la fiscalización

3.- RECUBRIMIENTOS.-

3.1
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR: las paredes deben ser lijadas, empastadas y luego de lo cual se aplicará por lo menos dos manos de pintura latex de caucho.

3.2
PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR: Se removerá la pintura de caucho existente, se lijará las paredes, se empastará y se dará un recubrimiento de pintura para exteriores 

4.- CARPINTERIA METALICA.

4.1
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA.- Se revisará y se procederá  a realizar el mantenimiento de la estructura metálica, procediendo a realizar una limpieza general, dándole el tratamiento necesario y específico.

4.2
CUBIERTA GALVALUMEN e=0.45mm.- La cubierta debe cumplir la especificación aquí señalada y debe ser tratada de conformidad a las especificaciones del producto, debiendo instalarse sobre la estructura cuyo tratamiento haya sido ejecutado.
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