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“El Ecuador ha sido, es

 y será País Amazónico”


FICIO INTERNO
FUERZA NAVAL


	DIRECCION DE INTELIGENCIA NAVAL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
	
	FECHA: 24-NOV-2008

LUGAR: QUITO



INSTRUCCIONES PARA LA COTIZACION PROCESO SUBASTA INVERSA

TERMINOS DE REFERENCIA:
	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	2 servidores
	

	Rendimiento de procesador 
	64 Bits
	

	Tipo de procesador
	Intel Xeon Quad Core o equivalente en AMD
	

	Velocidad del procesador
	2.66 Ghz o superior
	

	Número de procesadores instalados
	1 procesador
	

	Número de procesadores soportados
	2 procesadores
	

	Núcleo de procesador disponible
	Dual Core o Superior
	

	Memoria caché interna
	12 MB (2 x 6 MB) de memoria caché de nivel 2
	

	Memoria de Ram
	3 GB 
	

	Unidad de disco duro interna
	3 discos SAS de 146GB  10.000 RPM
	

	Unidad Óptica
	DVD±RW
	

	Controlador de disco duro
	Controladora  Smart Array
	

	Alimentación eléctrica
	110/220V 
	

	Monitor
	19”  LCD 
	

	Interfaz de Red
	2 puertos Giga Ethernet
	

	Sistemas operativos compatibles
	Microsoft® Windows® Server 2008 Standard; Microsoft® Windows® Server 2008 Enterprise; Microsoft® Windows® Web Server 2008; Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Edition (32 y 64 bits); Microsoft® Windows® Server 2003, Enterprise Edition (32 y 64 bits); Microsoft® Windows® Server 2003, Compute Cluster Server; Microsoft® Windows® Small Business Server 2003, R2; Microsoft® Windows® 2000 Server. Linux Fedora/RedHat

	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	2 Laptop/Notebook/Portátil
	

	Pantalla
	12.1” WXGA Touch Screen
	

	Tipo de procesador
	Intel Core 2 Duo o Equivalente 
	

	Velocidad del procesador
	2.2 Ghz o superior
	

	Núcleo de procesador disponible
	Core 2 Duo / Equivalente o superior
	

	Velocidad del Bus
	1066 Mhz o superior
	

	Memoria RAM
	3 GB DDR2
	

	Unidad de disco duro 
	250 Gb
	

	Unidad Óptica
	DVD±RW Double Layer
	

	Interfaz de Red Wireless
	802.11 a/b/g
	

	Fax/Modem
	56.6 kbps
	

	Interfaz de Red LAN
	1 puerto 10/100 Ethernet
	

	Lápiz Óptico
	Sí
	

	Batería de Respaldo
	Sí
	

	Mouse
	Optico Minitravel
	

	Maletín
	Cuero de acuerdo al tamaño de la portatil a ofertar
	

	Licencia y Sistema operativo
	Windows Vista Ultimate Service Pack 1
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1 switch administrable
	

	Packet buffer
	512Kb
	

	VLAN
	802.1Q
	

	Protocolos
	802.3 Ethernet, 802.3u
	

	Número de procesadores instalados
	1 procesador
	

	Alimentación
	110/220 v
	

	Consumo
	40 watts
	

	Montaje
	Soporte en rack
	

	Numero de puertos
	24
	

	Velocidad de transmisión
	10/100/1000
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1  router de core
	

	Especificaciones
	Servicio altorendimiento 

Seguridad de encriptación sobre los 800 tuneles 

Integrados puertos eternet 10/100

Servicio escaleable 

Memoria DRAM 128 MB

Memoria Flash 64 MB

2 Puertos LAN 10/100 Mbps

1 Puerto AUI

2 Puertos WAN (Serie)

Puertto de consola

Puerto auxiliar

2 Slots AIM

2 Slots WIC

Soporte de VPN, Multiprotocolos

1 módulo de dos puertos FXS

1 módulo de dos puertos FXO

Cables, Manuales, CDs y accesorios
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1   RACK
	

	Especificaciones
	cerrado de 24 U 19”, incluye multitoma
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1   RACK
	

	Especificaciones
	cerrado de 24 U 19”, incluye multitoma
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	2   UPS
	

	Especificaciones
	Capacidad 2.5 KVA
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	2   ACCESS POINT
	

	Especificaciones
	a/b/g
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1   RACK
	

	Especificaciones
	cerrado de 24 U 19”, incluye multitoma
	

	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	8 NIC Inalámbricas ó USB inalámbricas
	

	Especificaciones
	a/b/g
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1   Firewall
	

	Especificaciones
	Mínimo 3 segmentos

IDS mínimo 2 segmentos

Dual WAN puertos 100 base T

Dual DMZ puertos 100 base T

Built IN 4 puertos 10/100 base T

Firewall Throughput 100 Mbps

IPSec VPN throughput 40 Mbps

concurrent Sessions 200,000

new Sessions/Second 4K

IPS Throughput 70 Mbps
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1   aire acondicionado
	

	Especificaciones
	24000 BTU o  mas

Instalación y readecuación de área
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1   Software de Encriptación
	

	Especificaciones
	10 usuarios
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1   Windows 2003 Server Enterprise
	

	Especificaciones
	Español con SP2 
	


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	OFERENTE FECHA COTIZA

	Cantidad
	1 Software Gestión de Red WEB
	

	Especificaciones
	Compatibilidad para plataformas Microsoft 
	

	Licencia
	3 años
	


	GARANTIA Y SOPORTE

	Garantía de servidores
	3 años en partes y piezas, 3 años soporte

	Garantía de equipos restantes
	1 año de soporte y contra defectos de fabricación en los equipos restantes

	Soporte en línea
	(24 X 7 X 365)

	EVAL.  ASPCT. TECNICOS Y GARANTIAS
	70%

	ASPECTOS ECONOMICOS

	VALIDEZ DE LA OFERTA
	15 días
	Especificar
	

	PLAZO DE ENTREGA
	8 días a partir de la adjudicación
	Especificar
	

	FORMA DE PAGO
	Contra entrega
	Especificar
	

	PRECIO REF. SIN IVA
	USD. 21.385,00
	Especificar
	

	EVAL.  ASPCT. ECONÓM.
	30%
	
	

	ASPECTOS LEGALES

	CALIFICACIÓN
	Registro Único de Proveedores (RUP) a verificar en la página web
	Especificar
	

	COTIZACION
	 Portal Electrónico Compras Públicas (PECP)
	Especificar
	


ADJUDICACIÓN:

Total
LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:
Exposición 218, La Recoleta, Ministerio de Defensa Nacional, Comandancia General de Marina, Edificio COGMAR 4do. Piso. Quito-Ecuador, DIRINT.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS:
Exposición 218, La Recoleta, Ministerio de Defensa Nacional, Comandancia General de Marina, Edificio COGMAR 4do. Piso. Quito-Ecuador, DIRINT
FACTURACION EN CASO DE SER ADJUDICADO:
La factura debe ser emitida a nombre de la Estación Naval de Quito, RUC 1768010690001
ASPECTOS EXCLUYENTES:

La identificación y la condición del artículo requerido.

CRONOGRAMA DEL PROCESO:
	Etapas del proceso
	Fecha
	Hora

	Publicación

	2008-11-24
	12:00

	Límite de preguntas
	2008-11-27
	18:00

	Límite de respuestas
	2008-11-28
	12:00

	Límite de entrega de propuestas
	2008-12-01
	09:00

	Fecha limite Calificación de Participantes
	2008-12-02
	16:00

	Fecha inicio puja
	2008-12-03
	11:00

	Fecha final puja
	2008-12-03
	11:30

	Adjudicación
	2008-12-03
	11:45


PROCESO SUBASTA INVERSA No.ARE-DI-SI-002-NOV-08 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION















