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ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCION DE REFUJIOS EN LA BASE NAVAL JARAMIJO

BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PREMEZCLADO f’c = 240 Kg/cm2 , f’c = 210 Kg/cm2, f’c = 140 Kg/cm2  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS EN LA BASE NAVAL JARAMIJO.
[image: image1.jpg]
TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.-
NOMBRE DEL PROYECTO.
Obra: Construcción de refugios en la Base Naval Jaramijó, para la “Protección y Seguridad de la Población Civil en el Manejo y Almacenamiento de las Municiones y Explosivos de las FF. AA.“ 

2.-
UBICACIÓN DEL PROYECTO.
Base Naval de Jaramijó provincia de Manabí.

3.-
ENTIDAD CONTRATANTE.


Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

4.-
FINANCIAMIENTO.
El pago del Suministro de Materiales será financiado con cargo a la Partida Presupuestaria Nº 7.3.08.11.256 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES POLVORINES BASE JARAMIJO
5.-
FORMA DE PAGO.
Se procede a la contratación de la adquisición del hormigón premezclado incluido bomba para la ejecución de la construcción, cuya modalidad de pago será con un anticipo inicial del 50% a la firma del contrato  del monto total y el 50% restante mediante presentación de planillas que se generen a la entrega del Hormigón Premezclado, de acuerdo al requerimiento realizado por el Residente de Obra y el Jefe del Grupo de Trabajo. 
6.-
PLAZO DE ENTREGA.
El plazo de ejecución para la entrega del material, será de, 120 días contados a partir de la formulación del primer pedido, de acuerdo al cronograma de avance de obra, el plazo será contabilizado a partir de la orden escrita de inicio de entrega, emitida por el Jefe del Grupo de Trabajo. 

7.-
VALIDEZ DE LA OFERTA.
La validez de la oferta será de 90 días calendario contados a partir de la  fecha límite para la presentación de las ofertas.

8.-
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA.
Los oferentes deberán presentar en forma obligatoria los siguientes documentos:

a. Formulario # 1 Datos generales del proponente.
b. Formulario # 2 que acredite la experiencia en contratos similares al de la propuesta: El oferente, deberá llenar el mencionado formulario donde describe los contratos realizados incluyendo los respectivos números telefónicos de verificación.
c. Habilitación del RUP: El oferente deberá presentar la habilitación en el Registro único de Proveedores, RUP del Sistema Nacional de Compras Públicas
9.-
CLÁUSULA DEL SIG.
Será obligación del oferente ganador cumplir y hacer cumplir por parte de sus trabajadores lo que determinan las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo referente al cumplimiento de procesos, procedimientos, prevención de la contaminación y a garantizar la seguridad y salud ocupacional del personal.

El Oferente se compromete además a cumplir con los requerimientos del contratante respecto a las normas de calidad existentes en el país y a la sujeción (cumplimiento) de las especificaciones técnicas generales para la provisión de hormigón premezclado de resistencia 140 kg/cm2, 210 kg/cm2 y 240 kg/cm2 para el proyecto.

10.-
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE.
· Responsabilidades Laborales: Las cargas laborales que se generen por el suministro de hormigón premezclado en el sitio del Proyecto Base Naval Jaramijó serán por cuenta del oferente.
· Será obligación del Oferente ganador, dotar de los implementos de seguridad a sus trabajadores, de tal manera que se encuentren bien identificados con ropa de trabajo y protección adecuada, con cascos, guantes (caucho o cuero),  botas de caucho con punta de acero, fajas antilumbares.

· Es obligación del oferente revisar cuidadosamente estas bases y especificaciones y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

· Es responsabilidad del oferente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones topográficas y los accesos a la obra y en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

11.-
RESPONSABILIDAD DEL C.E.E.
· Es responsabilidad del Contratante, proveer al Contratista de todas las facilidades del caso para suministrar el hormigón en los diferentes lugares requeridos.
· El pago del Suministro de Material, se realizará de acuerdo a la modalidad de pago indicada en el punto No.  5 de estas Bases.

12.-
PRESUPUESTO REFERENCIAL.
El presupuesto referencial del Suministro del Material PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REFUGIOS EN LA BASE NAVAL JARAMIJO es de 
$ 654.385,85 (SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 85/100) dólares americanos.
13.-
FECHA DE ENTREGA.
El oferente deberá iniciar la entrega del material de acuerdo al requerimiento del Grupo de Trabajo, requerimiento que se detalla en el cuadro de requerimiento adjunto; el plazo será contabilizado a partir de la orden de inicio de entrega, emitida por el Jefe del Grupo de Trabajo “JARAMIJO”.

14.-
SUPERVISION
La supervisión del Suministro del material, será responsabilidad del Jefe de Grupo de Trabajo  “JARAMIJO”, y del  Residente de Obra.
15.-
 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.

15.1.- CONDICIONES GENERALES
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se reserva el Derecho de declarar desierto el presente concurso por considerar las Ofertas descalificadas o inconvenientes a los intereses nacionales y/o institucionales, sin que el Oferente tenga algún reclamo o indemnización por dicha decisión. 3.1 Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

15.2.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, los costos indirectos, seguros, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a la entidad en la Base Naval de Jaramijó en la provincia de Manabí.
Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria.

15.3.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de noventa días (90) calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas.

En circunstancias excepcionales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, y mediante el portal compras públicas. El Oferente podrá negarse a la solicitud, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

15.4.- Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

15.5.- Toda la documentación se presentará actualizada en originales o copias debidamente certificadas por Autoridad Competente (Notario Público), foliadas y rubricadas en su totalidad.
15.6.-  El oferente adjudicado previa  la firma del contrato presentara el análisis de los precios unitarios. 
15.7.-  El oferente adjudicado deberá mantener la discrecionalidad y reserva de la ubicación de los refugios, clausula que se incluirán en el contrato.
15.8.- La Comisión de Subasta Inversa deberá determinar los siguientes requerimientos de fechas y horas:

15.9- Fecha de Publicación:

         Indicar la fecha real en la cual desea publicar 


         el  Proceso.

15.10- Fecha Límite de Preguntas:

Fecha máxima para solicitar aclaraciones






 respecto al Proceso de Contratación

15.11- Fecha Límite de Respuestas:
Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al Proceso de Contratación

15.12- Fecha máx. entrega prop. técnica:
Fecha máxima para la recepción de la Propuesta Técnica y Documentos Adicionales

15.13- Fecha Límite de Calificación:
Fecha máxima para calificar a proveedores

15.14- Fecha Inicio de Puja:

Fecha en que inicia la puja

15.15- Fecha Final de Puja:


Fecha en que finaliza la puja

15.16- Fecha Estimada de Adjudicación:
Fecha estimada para la Adjudicación de la compra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
De acuerdo al Plan de Ejecución para la construcción de Refugios en la Base Naval de Jaramijó, obra a cargo del Departamento de Obras Civiles, se hace necesario y urgente proceder con la contratación de la adquisición del hormigón. El detalle de equipo mínimo, materiales necesarios y cantidades requeridas en los meses de Octubre y Noviembre de 2008, son los siguientes:
1.1. CANTIDAD DE HORMIGÓN A SER CONTRATADO:
	ORD.
	RUBRO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	

	1
	HORMIGON PREMEZCLADO 140 Kg./cm2     
	m3 
	696,20

	2
	HORMIGON PREMEZCLADO 210 Kg./cm2
	m3 
	2.366,22

	3
	HORMIGON PREMEZCLADO  240 Kg./cm2
	m3 
	3.980,34


1.2.-     REQUERIMIENTOS DE HORMIGÓN PREMEZCLADO POR MESES:
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE

	Hormigón simple f´c. =1 40 kg/cm2.
	M3
	550.00
	146.20

	Hormigón simple f¨c. = 210 kg/cm2.
	M3
	1400.00
	966.22

	Hormigón simple f´c. = 240 kg/cm2.
	M3
	1600.00
	2380.34


RUBRO

HORMIGÓN PREMEZCLADO  F´c=240 kg/cm2   


                        

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el hormigón simple de 240 kg/cm2 premezclado de resistencia, que se lo utiliza para la conformación de muros frontales, muro y bóveda que soportan considerables cargas concentradas y que requiere el uso de encofrados y acero de refuerzo para su fundición. 

El objetivo es la construcción de muros, losas horizontales y abovedadas de hormigón, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación y vertido del hormigón.

Unidad: Metro cúbico ( m3 ). 

Materiales mínimos: Hormigón premezclado: (Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua y aditivos).

Equipo mínimo: Herramienta menor, bomba, vibrador.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, II, III y IV. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

· Hormigonado que una vez iniciado, este será continúo.

· Fundición por capas de espesor máximo establecido y vigilar el proceso continuo de vibrado.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “M3 “. Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado, previo al pago el contratista presentará los ensayos de laboratorio que certifique la calidad del hormigón entregado ( 7 días).

RUBRO

HORMIGÓN PREMEZCLADO F´c=  210 Kg/cm2    


          









1.- DESCRIPCIÓN  

Es el hormigón simple de resistencia determinada, destinado a conformar la cimentación y muros, y es parte integrante de la estructura que requieren de encofrados y acero de refuerzo para su fundición. 

El objetivo es la construcción de construir losas de cimentación, especificadas en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación y vertido del hormigón.
Unidad: Metro cúbico ( m3 ). 

Materiales mínimos: Hormigón premezclado conformado por: cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua, aditivos. 

Equipo mínimo: Herramienta menor, bomba, vibrador.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, II, III y IV. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

· Inicio del vertido del hormigón, de abajo hacia arriba, llenando primero la parte estructural de la losa, para proseguir, igualmente de abajo hacia arriba, con los rellenos final.

· Vigilar el proceso continuo de vibrado.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “M3 “; es decir el volumen real ejecutado en base de una medición en obra o en planos del proyecto.
f’c 240Kg/cm2,RUBRO
HORMIGÓN PREMEZCLADO EN REPLANTILLO F´c
140 Kg/cm2
                        


 

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el hormigón simple de 140 kg/cm2 de resistencia premezclado, que conformará las bases de los muros y la losa de cimentación.  

El objetivo es la construcción del replantillo de los muros y losas de cimentación de hormigón, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación y vertido del hormigón.

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Materiales mínimos: Hormigón premezclado: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua, aditivos.
Equipo mínimo: Herramienta menor, vibrador, bomba.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, II, III y IV. 

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

· Hormigonado por capas uniformes; una vez iniciado éste será continuo, hasta terminar las áreas previstas. Control de cumplimiento de niveles y alturas del hormigonado.

· Vigilar el proceso consecutivo de vibrado, durante todo el proceso de fundición.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “M3 “, en el presente rubro no se considera el encofrado y desencofrado.

17 de septiembre  2008
ELABORADO POR

ARQ. FABIAN POZO A.
COORDINADOR OPERATIVO

