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ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN CONSTANTE EN LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) MÁQUINA EXTENDEDORA PARA BORDILLOS Y CUNETAS PARA EL GRUPO DE TRABAJO BOLÍVAR, PROYECTO GUARANDA  - BALSAPAMBA
DENTRO DEL PLAN DE EMERGENCIA VIAL
	Distribución:

CONTRATACIONES
1 Original

2 Copias
Respaldo magnético
	Ing. Darío Bolaños 

MIEMBRO TÉCNICO

	Ing. Ciro Heredia
MIEMBRO TÉCNICO
	Ing. Fabián Pazmiño
MAYO. ESP. PRESIDENTE


A. ANTECEDENTES.

Mediante memorando No. 080572-C.E.E-S.I., de fecha 08 de diciembre de 2.008, suscrito por el señor GRAB. MARCO VERA RÍOS, comunica que se ha designado a la Comisión Técnica, para el ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN CONSTANTE EN LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) MÁQUINA EXTENDEDORA PARA BORDILLOS Y CUNETAS PARA EL GRUPO DE TRABAJO BOLÍVAR, PROYECTO GUARANDA  - BALSAPAMBA, DENTRO DEL PLAN DE EMERGENCIA VIAL, la misma que está conformada por los siguientes señores:
	Mayo. Esp.
	Fabián Pazmiño
	Presidente.

	Ing.
	Darío Bolaños
	Miembro técnico

	Ing.
	Ciro Heredia
	Miembro técnico


La Comisión Técnica recibió de Contrataciones del CEE, las siguientes ofertas.
	ORD.
	OFERENTES
	OFERTA
	FOJAS

	1
	BREM CIA. LTDA.
	01
	Con 14 fojas foliadas y rubricadas.

	2
	FIZAMAQ CIA. LTDA.
	01
	Con 33 fojas foliadas y rubricadas.

	3
	DITECA
	01
	Con 62 fojas foliadas y rubricadas.


La Comisión, en reunión efectuada el 09 de diciembre del 2.008, a las 16H00, procedió a la revisión y análisis de la oferta presentada.

B. DESARROLLO.

Para cumplir con las disposiciones del Comando del CEE, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Recepción y revisión de la siguiente documentación:
a. Una oferta original de BREM CIA. LTDA.
b. Una oferta original de FIZAMAQ CIA. LTDA.

c. Una oferta original de DITECA S.A.
d. Cartas de invitación.

e. Certificación de fondos.

f. Especificaciones técnicas.
g. Informe de necesidad
2. Análisis técnico de la oferta presentada de cuyo estudio se desprende lo siguiente:

CUADRO COMPARATIVO No. 1

	DETALLE
	OFERTAS

	
	BERM CIA. LTDA.
	FIZAMAQ CIA. LTDA
	DITECA

	INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA
	
	
	

	¿Presenta la documentación mínima solicitada?
	SI
	SI
	SI


Comentarios del Cuadro Nº 1.
Integridad de la propuesta:
BREM .
· Los documentos están enmarcados dentro de los requerimientos del CEE.

FIZAMAQ CIA. LTDA.
· Los documentos están enmarcados dentro de los requerimientos del CEE.

DITECA

· Los documentos están enmarcados dentro de los requerimientos del CEE.

CUADRO COMPARATIVO No. 2

	DETALLE
	OFERTAS

	
	BREM CIA. LTDA.
	FIZAMAQ CIA. LTDA
	DITECA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	
	
	

	¿Cumple Requisito....?


	Ver anexo matriz de comparación técnica


Comentarios del Cuadro Nº 2.
Especificaciones técnicas:
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL C.E.E.
	OFERTA 1
	OFERTA 2
	OFERTA 3

	A.- ASPECTO TÉCNICO
	BREM
	FIZAMAQ
	DITECA

	I.- Generalidades
	 
	 
	 

	1.-  Marca
	HURON
	WIRTGEN
	GOMACO

	2.- Modelo
	EASI – POUR COMPACT 880
	SP-150
	GT 3600

	3.- Año de Fabricación
	2009
	2009
	2009

	4.- Lugar de Procedencia
	USA
	ALEMANIA
	USA

	5.- Lugar de Ensamblaje
	USA
	ALEMANIA
	USA

	II.- Motor
	
	 
	

	 1.- Marca
	JOHN DEERE 
	DEUTZ
	JOHN DEERE 

	 2.- Modelo
	4045T
	BF4L2011
	4045HF 285 TIER III

	 5.- Potencia en HP Indicar rpm
	113 HP @ 1400 RPM
	80 HP a 2500 rpm
	125 HP 

	 6.- Cilindraje
	4.500 cm3
	3.100 cm3
	4500 cm3

	
	
	
	

	 7.- Torque De Salida Kg-m/rpm
	392 Nm A 1400 RPM
	271 Nm
	99 HP a 2500 RPM

	III.- Equipo de hormigonado
	
	
	

	1. Tipo
	De aplicación de extendido lateral
	Aplicación de extendido lateral
	Aplicación de extendido lateral o central debajo de la máquina

	2. Posición
	Dos posiciones lado izquierdo, 
	Derecha de la máquina
	Vaciado izquierda mirando la máquina desde atrás

	3. Ancho de perfil lateral
	1500 mm. en ancho
	Máximo 1500 mm.
	Hasta 1,52 m perfilaje y vaciado.

Hasta 1,83 m vaciado solo
Hasta 3,05 m con molde central

	4. Altura de perfil lateral
	812 mm. vertical bajo la máquina
	Máximo 900 mm.
	Hasta 1,72 m en barrera

	3.- Plazo de entrega
	60 días
	60 días calendario a partir de la recepción del anticipo
	60 días calendario a partir de la recepción del anticipo


· Todos los oferentes cumplen con las especificaciones requeridas por el CEE.
C. CONCLUSIONES
· Todos los oferentes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por el CEE.

Es todo cuanto podemos informar en honor a la verdad, y damos fe de lo expuesto en la presente.
Quito, 09 de diciembre de 2008.
	________________________
	_____________________
	_________________________

	ING. DARIO M. BOLAÑOS V.
	ING. CIRO HEREDIA
	ING. FABIÁN PAZMIÑO

	MIEMBRO TÉCNICO
	MIEMBRO TÉCNICO
	MAYO. ESP.

PRESIDENTE
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