	SECCIÓN 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Las especificaciones técnicas de los equipos de contingencia se detallan a continuación:

	ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS
	Requerido
	Cant.

	ÍTEM 1: SERVIDORES DE TECNOLOGÍA BLADE
	
	

	
	MARCA DEL SERVIDOR
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2008
	ESPECIFICAR
	

	
	MÓDULOS O CUCHILLAS DE SERVIDORES
	
	12

	
	PROCESADOR 
	ESPECIFICAR
	

	
	CHIPSET PARA CASO INTEL
	ESPECIFICAR
	

	
	TIPO QUAD CORE
	SI
	

	
	MÍNIMO PROCESADORES INSTALADOS POR MÓDULO DE TECNOLOGÍA QUAD CORE 
	1
	

	
	MÁXIMO PROCESADORES A SER INSTALADOS
	ESPECIFICAR
	

	
	FAMILIA 5400
	SI
	

	
	ARQUITECTURA x64bits
	SI
	

	
	VELOCIDAD MÍNIMA 3.0GHz
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMA MEMORIA CACHÉ: 2x6MB L2
	SI
	

	
	FSB: 1333MHz
	SI
	

	
	MÍNIMA MEMORIA RAM FULL BUFFERED INSTALADA (GB) PARA 12 MÓDULOS O CUCHILLAS, ESPECIFICAR NÚMERO DE PARTE DE LOS DIMMS
	8GB (2DIMMSx4GB)
	

	
	MARCA DEL MISMO FABRICANTE DEL CPU
	SI
	

	
	DISCOS 73GB (PARA 10 SERVIDORES, 2 EN CADA UNO, 2 DE CONTINGENCIA)
	SI
	22

	
	DISCOS 146GB (PARA 2 SERVIDORES, 2 EN CADA UNO y 2 DE CONTIGENCIA)
	SI
	6

	
	MÍNIMO NÚMERO DE DISCOS DUROS INSTALADOS POR MODULO O CUCHILLA
	2
	

	
	MÍNIMA VELOCIDAD DE CADA DISCO 10,000 RPM PARA 73GB Y PARA 146GB
	SI
	

	
	INTERFAZ SAS
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA FIBRE CHANNEL A 4GB/S INCLUÍDA CON 2 PUERTOS PARA SAN
	1
	

	
	TIPO DE ALMACENAMIENTO STORAGE AREA NETWORK
	SI
	

	
	TIPO DE CONEXIÓN AL STORAGE EXTERNO FIBRE CHANNEL
	SI
	

	
	TIPO DE CONEXIÓN FIBRE CHANNEL A 4GB/S
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE PARA ARREGLO DE DISCOS INCLUÍDA QUE PERMITA REALIZAR MÍNIMO RAID 1 
	SI
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE FUENTES DE PODER
	2
	

	
	FUENTE DE PODER REDUNDANCIA N+N
	SI
	

	
	FUENTE DE PODER HOT SWAP
	SI
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE TARJETAS DE RED
	2
	

	
	TIPO GIGABIT ETHERNET UTP
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA MONITORIZAR SERVIDORES ÚLTIMA VERSION
	SI
	

	
	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 SERVER  ENTERPRISE EN CADA SERVIDOR
	SI
	

	
	CHASSIS PARA MONTAJE EN RACK
	SI
	

	
	INCLUYE ACCESORIOS PARA MONTAR EN BLADE
	SI
	

	
	CANTIDAD DE GABINETES
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	ALTURA
	ESPECIFICAR
	

	
	PROFUNDIDAD
	ESPECIFICAR
	

	
	ANCHO 
	ESPECIFICAR
	

	
	NÚMERO DE BAHÍAS
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSUMO (KW) DE TODA LA SOLUCIÓN BLADE PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSUMO (BTU) DE TODA LA SOLUCIÓN BLADE PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	ESCALABILIDAD
	ESPECIFICAR
	

	
	
	
	

	
	ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE SERVIDORES BLADE
	
	

	
	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD: SWITCHES TIPO LAN DE CAPA 2 / CAPA3
	
	2

	
	CONECTIVIDAD EXTERNA: MÍNIMO 4 PUERTOS 1Gbps 
	SI
	

	
	TIPO: RJ-45 1000BASE-T
	SI
	

	
	CONECTIVIDAD INTERNA: MÍNIMO 14 PUERTOS 1Gbps 
	SI
	

	
	
	
	

	
	EQUIPOS DE CONECTIVIDAD: SWITCHES TIPO SAN
	
	2

	
	SWITCHES  TIPO FIBRE CHANNEL PARA SAN, UNO QUE OPERARÁ COMO PRINICIPÁL Y EL OTRO COMO REDUNDANTE EN EL SISTEMA DE SERVIDORES BLADES, ESTOS SWITCHES DEBERÁN DISPONER DE MÍNIMO 20 PUERTOS ACTIVOS DE 4GBPS, INCLUYENDO TODOS SUS MÓDULOS DE FIBRA.
	SI
	

	
	
	
	

	
	SOFTWARE PARA BLADE
	
	

	
	SOFTWARE PARA MONITORIZAR EL SISTEMA BLADE, ÚLTIMA VERSIÓN
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE IMÁGENES DE DISCOS, ÚLTIMA VERSIÓN
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA MONITORIZAR Y ADMINISTRAR EL CONSUMO DE PODER, ÚLTIMA VERSIÓN
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA REALIZAR INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE, ÚLTIMA VERSION
	SI
	

	
	
	
	

	
	SISTEMA DE RACK
	
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO DE CAPACIDAD 42U
	SI
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	CANTIDAD
	ESPECIFICAR
	1

	
	PUERTA DELANTERA
	SI
	

	
	PUERTA POSTERIOR
	SI
	

	
	SOPORTES ANTI BALANCEO
	SI
	

	
	VENTILACIÓN
	SI
	

	
	LLAVES DE SEGURIDAD
	SI
	

	
	COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN DE PODER
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
	
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	CANTIDAD
	ESPECIFICAR
	1

	
	MÍNIMO 14 PUERTOS
	SI
	

	
	ADMINISTRACIÓN LAN / WAN
	SI
	

	
	INTEGRACIÓN LDAP / ACTIVE DIRECTORY
	SI
	

	
	REPORTE DE FALLAS
	SI
	

	
	CONEXIÓN SSL
	SI
	

	
	CONEXIONES SERIALES
	SI
	

	
	CONEXIONES USB
	SI
	

	
	MONITOR TFT + TECLADO+ MOUSE INTEGRADO
	SI
	

	
	MONITOR MÍNIMO DE 17" 
	SI
	

	
	TIPO DE PANTALLA FLAT PANEL TFT LCD MATRIZ ACTIVA
	SI
	

	
	RESOLUCIÓN MÍNIMA 1440 x 900
	ESPECIFICAR
	

	
	TECLADO TIPO USB
	SI
	

	
	TECLADO IDIOMA INGLÉS o ESPAÑOL
	SI
	

	
	MOUSE TIPO USB
	SI
	

	
	INDICAR CANTIDAD, MODELO Y TIPO DE CABLES, DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES
	ESPECIFICAR
	

	
	INDICAR CANTIDAD, MODELO Y TIPO DE ADAPTADORES,  DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE: CABLES DE INTERCONEXIÓN PRINCIPALES Y  DE CONTINGENCIA EN IGUAL NÚMERO  
	ESPECIFICAR
	

	
	
	
	

	
	ÍTEM 2: SERVIDORES CONFIGURADOS EN CLÚSTER POR SOFTWARE O SERVIDORES CONFIGURADOS EN CLÚSTER POR HARDWARE
	
	

	
	
	
	

	
	SOLO SE PUEDE OFERTAR UNA Y SOLAMENTE UNA DE LAS DOS OPCIONES PARA LOS SERVIDORES:
	
	

	
	
	
	

	
	OPCIÓN No.1
	
	

	
	SERVIDORES CONFIGURADOS EN CLÚSTER POR SOFTWARE
	
	2

	
	CHASSIS PARA RACK
	SI
	

	
	INCLUYE RACK TIPO GABINETE CON PUERTA FRONTAL
	SI
	

	
	MARCA
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2008
	ESPECIFICAR
	

	
	PROCESADOR INTEL ITANIUM 2 DUAL CORE MÍNIMO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE PROCESADORES INSTALADOS
	2
	

	
	MÍNIMO DE PROCESADORES INSTALABLES (SIN UPGRADE DE NINGUNA TARJETA)
	4
	

	
	VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.6GHz
	SI
	

	
	MEMORIA CACHÉ L3: 24MB
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO MEMORIA RAM INSTALADA: 16GB POR CADA SERVIDOR (4DIMMSx4GB), ESPECIFICAR NÚMERO DE PARTE DE LOS DIMMS
	ESPECIFICAR
	

	
	ECC (CORRECCIÓN DE ERRORES) EN MEMORIA
	SI
	

	
	DINAMIC MEMORY RESILIENCE
	SI
	

	
	DISCOS DUROS 73GB (TRES EN CADA SERVIDOR)
	SI
	6

	
	VELOCIDAD DE DISCOS 15000 RPM
	SI
	

	
	INTERFAZ SAS
	SI
	

	
	DISCOS DUROS HOT PLUG
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE QUE PERMITE ARREGLOS DE DISCOS TIPO INTERNA O EMBEBIDA (UNA EN CADA SERVIDOR) DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES
	SI
	

	
	PERMITE ARREGLO EN DISCO RAID1, RAID5, HOT SPARE
	SI
	

	
	128MB DE CACHÉ EN CADA TARJETA PARA ARREGLO DE DISCOS
	SI
	

	
	ARREGLO DE DISCOS POR CADA SERVIDOR: 2 DISCOS DUROS 73GB CONFIGURADOS EN RAID1,  Y 1 DISCO DURO 73GB CONFIGURADO EN HOT SPARE
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA HBA MÍNIMO A 4Gb/S INCLUIDA (DOS HBA POR SERVIDOR Y DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES)
	SI
	4

	
	UTILIZA ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN
	SI
	

	
	CONEXIÓN DE 1 HBA A CADA SWITCH
	ESPECIFICAR
	

	
	CONEXIÓN FIBRE CHANNEL MÍNIMO A 4Gb/s
	SI
	

	
	CABLES DE FIBRA ÓPTICA CON CONECTOR LC
	SI
	

	
	MÍNIMO 10 SLOTS PCI EN TOTAL
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO ANCHO DE BANDA DEL BUS DEL SISTEMA: 6.4Gb/s
	SI
	

	
	MÍNIMO ANCHO DE BANDA DEL BUS DE LA MEMORIA: 12.8Gb/s
	SI
	

	
	TARJETA GRÁFICA CON MÍNIMO 8MB MEMORIA VÍDEO
	SI
	

	
	REDUNDANCIA EN FUENTE DE PODER N+1
	SI 
	

	
	FUENTES DE PODER TIPO HOT SWAP
	SI
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE TARJETAS DE RED: 3 (2 PARA LAN Y 1 SEÑAL HEART BEAT CLUSTER) POR CADA SERVIDOR TIPO GIGABIT ETHERNET UTP DUAL PORT (1000Gbps). LAS TARJETAS DE RED DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA DE LOS SERVIDORES, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	DVD-ROM 
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL STORAGE EXTERNO
	SI
	

	
	APAGADO Y ENCENDIDO REMOTO
	SI
	

	
	ACCESO LAN / WAN A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
	SI
	

	
	PCI-X HOT PLUG
	SI
	

	
	DYNAMIC PROCESSOR RESILIENCE AND DEALLOCATION
	SI
	

	
	SOPORTE MICROSOFT CLUSTER SERVICE PARA WINDOWS 2003 Y LINUX
	SI
	

	
	REPORTE DE ERRORES A LA CONSOLA CENTRAL
	SI
	

	
	CONEXIÓN LAN INDEPENDIENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN
	SI
	

	
	PROTECCIÓN DE PASSWORD PARA LAS CONSOLAS
	SI
	

	
	CONEXIONES REMOTA CON  SSL
	SI
	

	
	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 ENTERPRISE  R2 PARA ITANIUM. INCLUYE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO PARA CLÚSTER
	SI
	

	
	CONSUMO (KW) DE TODA LA SOLUCIÓN CLÚSTER PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSUMO (BTU) DE TODA LA SOLUCIÓN CLÚSTER PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	
	
	

	
	SERVIDOR DE TECNOLOGÍA BLADE: MÓDULO O CUCHILLA DE SERVIDOR QUE DEBE SER INSTALADO EN LOS GABINETES DE LOS SERVIDORES BLADES SOLICITADOS EN EL ÍTEM No.1
	
	1

	
	MARCA INTEL
	ESPECIFICAR
	

	
	CHIPSET
	ESPECIFICAR
	

	
	TIPO MÍNIMO ITANIUM 2 DUAL CORE
	SI
	

	
	MÍNIMO PROCESADORES INSTALADOS POR MÓDULO DE TECNOLOGÍA ITANIUM 2 DUAL CORE 
	2
	

	
	MÁXIMO PROCESADORES A SER INSTALADOS
	ESPECIFICAR
	

	
	FAMILIA
	ESPECIFICAR
	

	
	ARQUITECTURA EPIC 64bits
	SI
	

	
	VELOCIDAD MÍNIMA 1.6GHz
	ESPECIFICAR
	

	
	MEMORIA CACHÉ L3 18MB 
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMA MEMORIA RAM INSTALADA: 8GB (SERVIDOR SERÁ VIRTUALIZADO), ESPECIFICAR NÚMERO DE PARTE DE LOS DIMMS
	(2DIMMSx4GB)
	

	
	MARCA DEL MISMO FABRICANTE DEL CPU
	SI
	

	
	MEMORY CHIP SPARE
	SI 
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE DISCOS DUROS INSTALADOS POR MODULO
	2
	

	
	DISCOS DUROS DE 146GB CADA DISCO 
	SI
	

	
	MÍNIMA VELOCIDAD DE CADA DISCO 10,000 RPM
	SI
	

	
	INTERFAZ SAS
	SI
	

	
	TIPO HOT PLUG
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA FIBRE CHANNEL A 4GB/S INCLUÍDA PARA SAN
	1
	

	
	TIPO DE ALMACENAMIENTO STORAGE AREA NETWORK
	SI
	

	
	TIPO DE CONEXIÓN AL STORAGE EXTERNO FIBRE CHANNEL
	SI
	

	
	TIPO DE CONEXIÓN FIBRE CHANNEL A 4GB/S
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE PARA ARREGLO DE DISCOS INCLUÍDA QUE PERMITA REALIZAR MÍNIMO RAID 1   
	SI
	

	
	MÍNIMO CACHÉ INSTALADA 64MB
	SI
	

	
	TARJETA GRÁFICA CON MÍNIMO 8MB MEMORIA DE VÍDEO
	SI
	

	
	MONITOR, TECLADO Y MOUSE INTEGRADOS EN UN CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
	SI
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE FUENTES DE PODER 
	2
	

	
	FUENTE DE PODER REDUNDANCIA N+N
	SI
	

	
	FUENTE DE PODER HOT SWAP
	SI
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE TARJETAS DE RED
	2
	

	
	TIPO GIGABIT ETHERNET UTP
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA MONITORIZAR SERVIDORES ÚLTIMA VERSION
	SI
	

	
	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003  SERVER ENTERPRISE 
	SI
	

	
	COMPATIBILIDAD CON SAN SIN NECESIDAD DE DISPONER DE OTROS DISPOSITIVOS QUE ACTÚEN DE INTERFASE
	SI
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL STORAGE EXTERNO
	SI
	

	
	UTILIDAD DE SETUP PARA ROM
	SI
	

	
	CONEXIÓN SEGURA HACIA LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVER SSL
	SI
	

	
	PASSWORD DE ACCESO A LA CONSOLA 
	SI
	

	
	REMOTE FLASH ROM
	SI
	

	
	ROM REDUNDANTE
	SI
	

	
	CHASSIS PARA MONTAJE EN RACK
	SI
	

	
	INCLUYE ACCESORIOS PARA MONTAR EN BLADE
	SI
	

	
	VIRTUALIZACIÓN DE ESTE SERVIDOR BLADE CON PROCESADOR ITANIUM 2 DUAL CORE  EN 2 SERVIDORES VIRTUALES, INCLUYE LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO INICIAL, SOFTWARE Y LICENCIA DE VIRTUALIZACIÓN. LUEGO DE LA VIRTUALIZACIÓN SE REQUIERE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 SERVER ENTERPRISE EN AMBOS SERVIDORES VIRTUALES. ESTE REQUERIMIENTO SOLO APLICA PARA SERVIDORES BLADE CON PROCESADOR ITANIUM
	ESPECIFICAR
	

	
	
	
	

	
	OPCIÓN No.2
	
	

	
	SERVIDORES CONFIGURADOS EN CLÚSTER POR HARDWARE
	
	2

	
	NO REQUIERE DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS PARA IMPLEMENTAR EL CLÚSTER POR HARDWARE 
	SI
	

	
	CHASSIS PARA RACK
	SI
	

	
	INCLUYE RACK TIPO GABINETE CON PUERTA FRONTAL
	SI
	

	
	MARCA
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2008
	ESPECIFICAR
	

	
	PROCESADOR INTEL XEON QUAD CORE 64-BITS MÍNIMO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE PROCESADORES INSTALADOS
	2
	

	
	MÍNIMO DE PROCESADORES INSTALABLES (SIN UPGRADE DE NINGUNA TARJETA)
	4
	

	
	VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 2.93GHz
	SI
	

	
	MEMORIA CACHÉ: 2x4MB
	ESPECIFICAR
	

	
	FAMILIA DEL PROCESADOR: 7300
	
	

	
	MÍNIMO MEMORIA RAM INSTALADA: 16GB POR CADA SERVIDOR (4DIMMSx4GB), ESPECIFICAR NÚMERO DE PARTE DE LOS DIMMS
	ESPECIFICAR
	

	
	MEMORY PROTECCION
	SI
	

	
	MEMORY MIRRORING
	SI
	

	
	MEMORY CHIPKILL
	SI
	

	
	DISCOS DUROS 73GB (TRES EN CADA SERVIDOR)
	SI
	6

	
	VELOCIDAD DE DISCOS 15000 RPM
	SI
	

	
	INTERFAZ SAS
	SI
	

	
	DISCOS DUROS HOT PLUG
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE QUE PERMITE ARREGLOS DE DISCOS TIPO INTERNA O EMBEBIDA (UNA EN CADA SERVIDOR) DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES
	SI
	

	
	PERMITE ARREGLO EN DISCO RAID0, RAID1, RAID5
	SI
	

	
	128MB DE CACHÉ EN CADA TARJETA PARA ARREGLO DE DISCOS
	SI
	

	
	ARREGLO DE DISCOS POR CADA SERVIDOR: 2 DISCOS DUROS 73GB CONFIGURADOS EN RAID1,  Y 1 DISCO DURO 73GB CONFIGURADO EN HOT SPARE
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA HBA MÍNIMO A 4Gb/S INCLUIDA (DOS HBA POR SERVIDOR Y DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES)
	SI
	4

	
	UTILIZA ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN
	SI
	

	
	CONEXIÓN DE 1 HBA A CADA SWITCH
	ESPECIFICAR
	

	
	CONEXIÓN FIBRE CHANNEL MÍNIMO A 4Gb/s
	SI
	

	
	CABLES DE FIBRA ÓPTICA 
	SI
	

	
	CAPACIDAD DE APILAR HASTA 4 CHASIS CONFIGURADOS EN CLÚSTER POR HARDWARE
	SI
	

	
	MÍNIMA ESCALABILIDAD DE 4 PROCESADORES POR CHASIS, CADA PROCESADOR DEBE ESTAR COMPUESTO DE 4 CORES,  CRECIMIENTO MÁXIMO DE HASTA 64 CORES POR LOS 16 PROCESADORES EN LOS 4 CHASIS
	ESPECIFICAR
	

	
	TARJETA GRÁFICA CON MÍNIMO 8MB MEMORIA VÍDEO
	SI
	

	
	REDUNDANCIA EN FUENTE DE PODER N+1
	SI 
	

	
	FUENTES DE PODER TIPO HOT SWAP
	SI
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE TARJETAS DE RED: 3 (2 PARA LAN Y 1 SEÑAL HEART BEAT CLUSTER) POR CADA SERVIDOR TIPO GIGABIT ETHERNET UTP DUAL PORT (1000Gbps). LAS TARJETAS DE RED DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA DE LOS SERVIDORES, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	DVD-ROM 
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL STORAGE EXTERNO
	SI
	

	
	APAGADO Y ENCENDIDO REMOTO
	SI
	

	
	ACCESO LAN / WAN A LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
	SI
	

	
	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 ENTERPRISE R2 X64. INCLUYE CONFIGURACIÓN DEL CLÚSTER POR HARDWARE
	SI
	

	
	CONSUMO (KW) DE TODA LA SOLUCIÓN CLÚSTER PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSUMO (BTU) DE TODA LA SOLUCIÓN CLÚSTER PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	
	
	

	
	SERVIDOR DE TECNOLOGÍA BLADE: MÓDULO O CUCHILLA DE SERVIDOR QUE DEBE SER INSTALADO EN LOS GABINETES DE LOS SERVIDORES BLADES SOLICITADOS EN EL ÍTEM No.1
	
	1

	
	MARCA DEL SERVIDOR
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2008
	ESPECIFICAR
	

	
	PROCESADOR 
	ESPECIFICAR
	

	
	CHIPSET PARA CASO INTEL
	ESPECIFICAR
	

	
	TIPO QUAD CORE
	SI
	

	
	MÍNIMO PROCESADORES INSTALADOS POR MÓDULO DE TECNOLOGÍA QUAD CORE 
	1
	

	
	MÁXIMO PROCESADORES A SER INSTALADOS
	ESPECIFICAR
	

	
	FAMILIA 5400
	SI
	

	
	ARQUITECTURA x64bits
	SI
	

	
	VELOCIDAD MÍNIMA 3.0GHz
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMA MEMORIA CACHÉ: 2x6MB L2
	SI
	

	
	FSB: 1333MHz
	SI
	

	
	MÍNIMA MEMORIA RAM FULL BUFFERED INSTALADA (GB) PARA 1 MODULO O CUCHILLA PARA VIRTUALIZACIÓN, ESPECIFICAR NÚMERO DE PARTE DE LOS DIMMS
	8 (2DIMMSx4GB)
	

	
	MARCA DEL MISMO FABRICANTE DEL CPU
	SI
	

	
	DISCOS DUROS DE 73GB 
	SI
	2

	
	MÍNIMO NÚMERO DE DISCOS DUROS INSTALADOS POR MODULO
	2
	

	
	MÍNIMA VELOCIDAD DE CADA DISCO 10,000 RPM 
	SI
	

	
	INTERFAZ SAS
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA FIBRE CHANNEL A 4GB/S INCLUÍDA CON 2 PUERTOS PARA SAN
	1
	

	
	TIPO DE ALMACENAMIENTO STORAGE AREA NETWORK
	SI
	

	
	TIPO DE CONEXIÓN AL STORAGE EXTERNO FIBRE CHANNEL
	SI
	

	
	TIPO DE CONEXIÓN FIBRE CHANNEL A 4GB/S
	SI
	

	
	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE PARA ARREGLO DE DISCOS INCLUÍDA QUE PERMITA REALIZAR MÍNIMO RAID 1 
	SI
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE FUENTES DE PODER
	2
	

	
	FUENTE DE PODER REDUNDANCIA N+N
	SI
	

	
	FUENTE DE PODER HOT SWAP
	SI
	

	
	MÍNIMO NÚMERO DE TARJETAS DE RED
	2
	

	
	TIPO GIGABIT ETHERNET UTP
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA MONITORIZAR SERVIDORES ÚLTIMA VERSION
	SI
	

	
	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 SERVER  ENTERPRISE EN EL SERVIDOR
	SI
	

	
	INCLUYE ACCESORIOS PARA MONTAR EN BLADE
	SI
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	ALTURA
	ESPECIFICAR
	

	
	PROFUNDIDAD
	ESPECIFICAR
	

	
	ANCHO 
	ESPECIFICAR
	

	
	NÚMERO DE BAHÍAS
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSUMO (KW) DE TODA LA SOLUCIÓN BLADE PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSUMO (BTU) DE TODA LA SOLUCIÓN BLADE PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	ESCALABILIDAD
	ESPECIFICAR
	

	
	VIRTUALIZACIÓN DE ESTE SERVIDOR BLADE CON PROCESADOR QUAD CORE EN 2 SERVIDORES VIRTUALES, INCLUYE SOFTWARE Y LICENCIA DE VIRTUALIZACIÓN TIPO ENTERPRISE. LUEGO DE LA VIRTUALIZACIÓN SE REQUIERE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 SERVER ENTERPRISE 
	SI
	

	
	
	
	

	
	SISTEMA DE RACK
	
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO DE CAPACIDAD 42U
	SI
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	CANTIDAD
	ESPECIFICAR
	1

	
	PUERTA DELANTERA
	SI
	

	
	PUERTA POSTERIOR
	SI
	

	
	SOPORTES ANTI BALANCEO
	SI
	

	
	VENTILACIÓN
	SI
	

	
	LLAVES DE SEGURIDAD
	SI
	

	
	COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN DE PODER
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
	
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	CANTIDAD
	ESPECIFICAR
	1

	
	MÍNIMO 8 PUERTOS
	SI
	

	
	ADMINISTRACIÓN LAN / WAN
	SI
	

	
	INTEGRACIÓN LDAP / ACTIVE DIRECTORY
	SI
	

	
	REPORTE DE FALLAS
	SI
	

	
	CONEXIÓN SSL
	SI
	

	
	CONEXIONES SERIALES
	SI
	

	
	CONEXIONES USB
	SI
	

	
	MONITOR TFT + TECLADO+ MOUSE INTEGRADO
	SI
	

	
	MONITOR MÍNIMO DE 17" 
	SI
	

	
	TIPO DE PANTALLA FLAT PANEL TFT LCD MATRIZ ACTIVA
	SI
	

	
	RESOLUCIÓN MÍNIMA 1440 x 900
	ESPECIFICAR
	

	
	TECLADO TIPO USB
	SI
	

	
	TECLADO IDIOMA INGLÉS o ESPAÑOL
	SI
	

	
	MOUSE TIPO USB
	SI
	

	
	INDICAR CANTIDAD, MODELO Y TIPO DE CABLES, DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES
	ESPECIFICAR
	

	
	INDICAR CANTIDAD, MODELO Y TIPO DE ADAPTADORES, DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LOS SERVIDORES
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE: CABLES DE INTERCONEXIÓN PRINCIPALES Y  DE CONTINGENCIA EN IGUAL NÚMERO  
	ESPECIFICAR
	


	
	ÍTEM 3: DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO INTELIGENTE TIPO SAN
	
	

	
	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO INTELIGENTE TIPO SAN (STORAGE AREA NETWORK)
	
	1

	
	MARCA
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2008
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE CONTROLADORA REDUNDANTE
	SI
	

	
	CONEXIONES DE HOSTS: 4Gbps FIBRE CHANNEL 
	SI
	

	
	MÍNIMO 4 PUERTOS HOSTS DISPONIBLES  
	SI
	

	
	VELOCIDAD MÍNIMA DE PUERTOS HOSTS: 4GB FIBRE CHANNEL
	SI
	

	
	DISK DRIVE INTERFACE: 4Gbp/s 
	SI
	

	
	DISCOS DUROS FIBRE CHANNEL DE 300GB 15000RPM 4GB, DEBEN SER INSTALADOS Y CONFIGURADOS EN LA SAN
	SI
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	DEBE CONTAR CON UN ENCLOSURE PARA DISCO ADICIONAL PARA FUTURO CRECIMIENTO. INDICAR NÚMERO DE PARTE DE ENCLOSURE PRINCIPAL Y ADICIONAL 
	SI
	

	
	MÍNIMO 4GB MEMORIA CACHÉ PARA DISCO, INCLUYE BATERÍAS DE RESPALDO 
	SI
	

	
	CONECTIVAD: TIPO SAN 
	SI
	

	
	THROUGHPUT MÍNIMO DE 1380MBps  (ASUMIENDO 4Gbps)
	SI
	

	
	RENDIMIENTO SOSTENIDO I/O MÍNIMO DE 120000 IOPS
	SI
	

	
	FUENTE DE PODER REDUNDANTE Y PDUs REDUNDANTES
	SI
	

	
	VENTILADORES REDUNDANTES
	SI
	

	
	DISCOS DUROS, FUENTES DE PODER Y VENTILADORES TIPO HOT PLUG
	SI
	

	
	MÍNIMO NIVELES DE RAID0, RAID1, RAID5
	SI
	

	
	MÍNIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 45TB
	SI
	

	
	MÍNIMA CAPACIDAD DE DRIVES: 90 DISCOS DUROS 
	SI
	

	
	SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS WINDOWS 2008 ENTERPRISE, LINUX
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DEL ARREGLO CON LICENCIAMIENTO PARA LA CAPACIDAD TOTAL DE DISCOS QUE SOPORTE EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA COPIAS DE VOLÚMENES INTERNOS CON LICENCIAMIENTO PARA LA CAPACIDAD TOTAL DE DISCOS QUE SOPORTE EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
	SI
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN DE AGENTES DE MONITORIZACIÓN
	SI
	

	
	INCLUYE SERVIDOR TIPO RACK DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE LA SAN. EL SERVIDOR DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN, 1 PROCESADOR INTEL QUAD CORE FAMILIA 5400, MÍNIMO 2 DISCOS DUROS DE 72GB 15000RPM, 8GB DE MEMORIA  RAM, CONTROLADOR INTELIGENTE PARA ARREGLO DE DISCOS Y CONEXIÓN CON REDUNDANCIA  DE FIBRE CHANNEL 4Gbps PARA LA SAN. 

ESTE REQUERIMIENTO NO APLICA PARA LAS TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN QUE NO NECESITAN DE UN SERVIDOR EXTERNO PARA SU ADMINISTRACIÓN. 
	SI
	

	
	CONSUMO (KW) DE TODA LA SOLUCIÓN SAN PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSUMO (BTU) DE TODA LA SOLUCIÓN SAN PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	SISTEMA DE RACK
	
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO DE CAPACIDAD 42U
	SI
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	CANTIDAD
	ESPECIFICAR
	1

	
	PUERTA DELANTERA
	SI
	

	
	PUERTA POSTERIOR
	SI
	

	
	SOPORTES ANTI BALANCEO
	SI
	

	
	VENTILACIÓN
	SI
	

	
	LLAVES DE SEGURIDAD
	SI
	

	
	COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN DE PODER
	SI
	

	
	CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
	
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	CANTIDAD
	ESPECIFICAR
	1

	
	MÍNIMO 8 PUERTOS
	SI
	

	
	ADMINISTRACIÓN LAN / WAN
	SI
	

	
	INTEGRACIÓN LDAP / ACTIVE DIRECTORY
	SI
	

	
	REPORTE DE FALLAS
	SI
	

	
	CONEXIONES USB
	SI
	

	
	MONITOR TFT + TECLADO+ MOUSE INTEGRADO
	SI
	

	
	MONITOR MÍNIMO DE DE 17" 
	SI
	

	
	TIPO DE PANTALLA FLAT PANEL TFT LCD MATRIZ ACTIVA
	SI
	

	
	RESOLUCIÓN MÍNIMA 1440 x 900
	SI
	

	
	TECLADO TIPO USB
	SI
	

	
	TECLADO IDIOMA INGLÉS o ESPAÑOL
	SI
	

	
	MOUSE TIPO USB
	SI
	

	
	INDICAR CANTIDAD, MODELO Y TIPO DE CABLES, DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN
	ESPECIFICAR
	

	
	INDICAR CANTIDAD, MODELO Y TIPO DE ADAPTADORES, DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE: CABLES DE INTERCONEXIÓN PRINCIPALES Y  DE CONTINGENCIA EN IGUAL NÚMERO  
	ESPECIFICAR
	

	
	ESTE REQUERIMIENTO DE CABLES Y ADAPTADORES NO APLICA PARA LAS TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN QUE NO NECESITAN DE CONSOLAS, CABLES Y ADAPTADORES EXTERNOS
	SI
	


	
	SWITCHES TIPO FIBRE CHANNEL PARA SAN (STORAGE ÁREA NETWORK) 
	
	

	
	SWITCHS TIPO FIBRE CHANNEL PARA SAN (STORAGE ÁREA NETWORK) FULL FABRIC DE 4Gbps EN TODOS LOS PUERTOS.
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	CHASIS PARA MONTAJE EN RACK
	SI
	

	
	INCLUYE COMPONENTES NECESARIOS PARA MONTAJE EN RACK
	SI
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2008
	SI
	

	
	MÍNIMO 16 PUERTOS ACTIVOS DE 4GBPS (INCLLUYE MÓDULOS DE FIBRA)
	SI
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN O LO QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE DE LA SAN 
	SI
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	CONFIGURACIÓN TIPO TRUNKING ENTRE LOS DOS SAN SWITCHES
	SI
	

	
	CABLES DE CONEXIÓN: LC-LC
	SI
	

	
	POR CADA SWITCH SE REQUIERE 32 CABLES PRINCIPALES DE FIBRA ÓPTICA CON CONECTORES LC-LC. TODOS LOS CABLES SOLICITADOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN.
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE: CABLES DE FIBRA ÓPTICA DE CONTINGENCIA EN IGUAL NÚMERO  
	ESPECIFICAR
	

	
	PUERTO DE ADMINISTRACIÓN LAN
	SI
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE
	SI
	


	
	TODOS LOS SERVIDORES, ENCLOSURE, Y ALMACENAMIENTO: 
	
	

	
	GARANTÍA: TRES AÑOS DADA POR EL FABRICANTE, NO POR EL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	TIPO DE GARANTÍA 3x3x3 DADA POR EL FABRICANTE, NO POR EL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	SOPORTE TÉCNICO 24x7 DADA POR EL FABRICANTE, NO POR EL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	TIEMPO DE RESPUESTA EN SITIO 4 HORAS, DADAS POR EL FABRICANTE, NO POR EL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
	SI
	

	
	PRESENCIA DE TÉCNICOS CERTIFICADOS
	SI
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE
	SI
	


	
	SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS: 
	
	

	
	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS ACTUALES AL SITE SECUNDARIO
	SI
	

	
	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ACTUALES EN SITE SECUNDARIO
	SI
	

	
	INSTALALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS EN SITE PRIMARIO
	SI
	

	
	MIGRACIÓN DE TODAS LAS APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVIDORES ACTUALES A LOS NUEVOS EQUIPOS. EL OFERENTE DEBERÁ REALIZAR LA MIGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2003 ENTERPRISE A LA NUEVA INFRAESTRUCTURA CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE Y ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASÍ MISMO, EL OFERENTE DEBERÁ DETALLAR EL PROCESO DE MIGRACION DE LOS SERVIDORES. EL TIEMPO DE MOVILIZACIÓN Y MIGRACIÓN DEBE SER MÁXIMO DE 60 DÍAS
	SI
	

	
	
	
	

	
	RECORDAR:  SITE PRIMARIO ES CENTRO DE CÓMPUTO EDIFICIO “EL CRILLÓN” Y

SITE SECUNDARIO ES EL EDIFICIO CORPORACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL
	
	


	
	ÍTEM 4: DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO INTELIGENTE TIPO SAN (STORAGE ÁREA NETWORK)
	
	

	
	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO INTELIGENTE TIPO SAN (STORAGE AREA NETWORK)
	
	1

	
	MARCA
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2008
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE CONTROLADORA REDUNDANTE
	SI
	

	
	CONEXIONES DE HOSTS: 4Gbps FIBRE CHANNEL 
	SI
	

	
	MÍNIMO 4 PUERTOS HOSTS DISPONIBLES  
	SI
	

	
	VELOCIDAD MÍNIMA DE PUERTOS HOSTS: 4GB FIBRE CHANNEL
	SI
	

	
	DISK DRIVE INTERFACE: 4Gbp/s 
	SI
	

	
	DISCOS DUROS FIBRE CHANNEL DE 300GB 15000RPM 4GB, DEBEN SER INSTALADOS Y CONFIGURADOS EN LA SAN
	SI
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	DEBE CONTAR CON UN ENCLOSURE PARA DISCO ADICIONAL PARA FUTURO CRECIMIENTO. INDICAR NÚMERO DE PARTE DE ENCLOSURE PRINCIPAL Y ADICIONAL 
	SI
	

	
	MÍNIMO 4GB MEMORIA CACHÉ PARA DISCO, INCLUYE BATERÍAS DE RESPALDO 
	SI
	

	
	CONECTIVAD: TIPO SAN 
	SI
	

	
	THROUGHPUT MÍNIMO DE 1380MBps  (ASUMIENDO 4Gbps)
	SI
	

	
	RENDIMIENTO SOSTENIDO I/O MÍNIMO DE 120000 IOPS
	SI
	

	
	FUENTE DE PODER REDUNDANTE Y PDUs REDUNDANTES
	SI
	

	
	VENTILADORES REDUNDANTES
	SI
	

	
	DISCOS DUROS, FUENTES DE PODER Y VENTILADORES TIPO HOT PLUG
	SI
	

	
	MÍNIMO NIVELES DE RAID0, RAID1, RAID5
	SI
	

	
	MÍNIMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 45TB
	SI
	

	
	MÍNIMA CAPACIDAD DE DRIVES: 90 DISCOS DUROS 
	SI
	

	
	SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS WINDOWS 2008 ENTERPRISE, LINUX
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DEL ARREGLO CON LICENCIAMIENTO PARA LA CAPACIDAD TOTAL DE DISCOS QUE SOPORTE EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
	SI
	

	
	SOFTWARE PARA COPIAS DE VOLÚMENES INTERNOS CON LICENCIAMIENTO PARA LA CAPACIDAD TOTAL DE DISCOS QUE SOPORTE EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO
	SI
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN DE AGENTES DE MONITORIZACIÓN
	SI
	

	
	INCLUYE SERVIDOR TIPO RACK DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE LA SAN. EL SERVIDOR DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN, 1 PROCESADOR INTEL QUAD CORE FAMILIA 5400, 2 DISCOS DUROS DE 72GB 15000RPM CONFIGURADOS EN RAID 1, 8GB DE MEMORIA RAM, CONTROLADOR INTELIGENTE PARA ARREGLO DE DISCOS Y CONEXIÓN CON REDUNDANCIA  DE FIBRE CHANNEL 4Gbps PARA LA SAN. 

ESTE REQUERIMIENTO NO APLICA PARA LAS TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN QUE NO NECESITAN DE UN SERVIDOR EXTERNO PARA SU ADMINISTRACIÓN. 
	SI
	

	
	CONSUMO (KW) DE TODA LA SOLUCIÓN SAN PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSUMO (BTU) DE TODA LA SOLUCIÓN SAN PROPUESTA POR EL OFERENTE
	ESPECIFICAR
	

	
	SISTEMA DE RACK
	
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MÍNIMO DE CAPACIDAD 42U
	SI
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI 
	

	
	CANTIDAD
	ESPECIFICAR
	1

	
	PUERTA DELANTERA
	SI
	

	
	PUERTA POSTERIOR
	SI
	

	
	SOPORTES ANTI BALANCEO
	SI
	

	
	VENTILACIÓN
	SI
	

	
	LLAVES DE SEGURIDAD
	SI
	

	
	COMPONENTES DE DISTRIBUCIÓN DE PODER
	ESPECIFICAR
	

	
	CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
	
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	CANTIDAD
	ESPECIFICAR
	1

	
	MÍNIMO 8 PUERTOS
	SI
	

	
	ADMINISTRACIÓN LAN / WAN
	SI
	

	
	INTEGRACIÓN LDAP / ACTIVE DIRECTORY
	SI
	

	
	REPORTE DE FALLAS
	SI
	

	
	CONEXIONES USB
	SI
	

	
	MONITOR TFT + TECLADO+ MOUSE INTEGRADO
	SI
	

	
	MONITOR MÍNIMO DE DE 17" 
	SI
	

	
	TIPO DE PANTALLA FLAT PANEL TFT LCD MATRIZ ACTIVA
	SI
	

	
	RESOLUCIÓN MÍNIMA 1440 x 900
	SI
	

	
	TECLADO TIPO USB
	SI
	

	
	TECLADO IDIOMA INGLÉS o ESPAÑOL
	SI
	

	
	MOUSE TIPO USB
	SI
	

	
	INDICAR CANTIDAD, MODELO Y TIPO DE CABLES, DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN
	ESPECIFICAR
	

	
	INDICAR CANTIDAD, MODELO Y TIPO DE ADAPTADORES, DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN
	ESPECIFICAR
	

	
	INCLUYE: CABLES DE INTERCONEXIÓN PRINCIPALES Y  DE CONTINGENCIA EN IGUAL NÚMERO  
	ESPECIFICAR
	

	
	ESTE REQUERIMIENTO NO APLICA PARA LAS TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN QUE NO NECESITAN DE CONSOLAS, CABLES Y ADAPTADORES EXTERNOS
	SI
	

	
	
	
	

	
	SWITCHES TIPO FIBRE CHANNEL PARA SAN (STORAGE ÁREA NETWORK) 
	
	

	
	SWITCHS TIPO FIBRE CHANNEL PARA SAN (STORAGE ÁREA NETWORK) FULL FABRIC DE 4Gbps EN TODOS LOS PUERTOS.
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	CHASIS PARA MONTAJE EN RACK
	SI
	

	
	INCLUYE COMPONENTES NECESARIOS PARA MONTAJE EN RACK
	SI
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2008
	SI
	

	
	MÍNIMO 16 PUERTOS ACTIVOS DE 4GBPS, INCLUYE MÓDULOS DE FIBRA
	SI
	

	
	DEBE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN O LO QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE, INDICAR NÚMERO DE PARTE
	SI
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	CONFIGURACIÓN TIPO TRUNKING ENTRE LOS DOS SAN SWITCHES
	SI
	

	
	CABLES DE CONEXIÓN: LC-LC
	SI
	

	
	POR CADA SWITCH SE REQUIERE 32 CABLES PRINCIPALES DE FIBRA ÓPTICA CON CONECTORES LC-LC. TODOS LOS CABLES SOLICITADOS DEBEN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA SAN.
	ESPECIFICAR
	

	
	PUERTO DE ADMINISTRACIÓN LAN
	SI
	

	
	PARA LOS ENCLOSURES Y ALMACENAMIENTO SAN DEL ÍTEM 4:
	
	

	
	GARANTÍA: TRES AÑOS DADA POR EL FABRICANTE, NO POR EL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	TIPO DE GARANTÍA 3x3x3 DADA POR EL FABRICANTE
	ESPECIFICAR
	

	
	SOPORTE TÉCNICO 24x7 DADA POR EL FABRICANTE
	ESPECIFICAR
	

	
	TIEMPO DE RESPUESTA EN SITIO 4 HORAS, DADAS POR EL FABRICANTE, NO POR EL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
	SI
	

	
	PRESENCIA DE TÉCNICOS CERTIFICADOS
	SI
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE
	SI
	


	
	ÍTEM 5: EQUIPOS PARA RED DE DATOS (SWITCHS)
	
	

	
	MÍNIMO AÑO DE FABRICACIÓN 2007
	ESPECIFICAR
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MARCA
	ESPECIFICAR
	

	
	POR CADA SWITCH: 48 PUERTOS RJ-45, AUTONEGOCIABLES A 10/100/1000MBPS
	SI
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	4 PUERTOS GIGABIT ETHERNET TIPO MINI-GBIC POR CADA SWITCH INCLUYE MÓDULOS DE FIBRA
	SI
	

	
	CLASIFICACIÓN DE TRÁFICO MULTICAPA (CAPAS 2-3)
	SI
	

	
	MEMORIA DRAM: 256MB, MEMORIA FLASH: 32MB
	SI
	

	
	TASA DE TRANSMISIÓN DE: 71.4mpps
	SI
	

	
	BACKPLANE: 192Gbps 
	SI
	

	
	MAC SOPORTADAS: 16.000
	SI
	

	
	VLANS SOPORTADAS: 4096
	SI
	

	
	PUERTO DE CONSOLA RS232
	SI
	

	
	SOPORTE PARA LINK AGGREGATION PARA INCREMENTAR EL ANCHO DE BANDA DE LA RED HASTA 8GIGABITS
	SI
	

	
	SOPORTE PARA 802.1Q PARA MANEJO DE VLANS 
	SI
	

	
	SOPORTE PARA PROTOCOLO 802.1P QOS
	SI
	

	
	8 COLAS DE PRIORIDAD POR PUERTO
	SI
	

	
	TOS REWRITE
	SI
	

	
	SOPORTE PARA ACLS
	SI
	

	
	SOPORTE DE SPANNING-TREE PROTOCOL,
	SI
	

	
	CAPACIDAD DE PORT MIRRORING
	SI
	

	
	SOPORTE DE SNOOPING 
	SI
	

	
	SOPORTE PARA LIMITAR CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN POR PUERTO 
	SI
	

	
	SOPORTE DE SNMP Y RMON
	SI
	

	
	SOPORTE PARA IPV6
	SI
	

	
	FUENTE DE PODER REDUNDANTE INTERNA 
	SI
	

	
	ARQUITECTURA ESTACABLE
	SI
	

	
	SOPORTE HALF Y FULL DÚPLEX
	SI
	

	
	SOPORTE PARA TRUNKING
	SI
	

	
	CLIENTE RADIOUS
	SI
	

	
	CLIENTE DHCP
	SI
	

	
	FIRMWARE REDUNDANTE
	SI
	

	
	ADMINISTRABLE VIA HTTPS
	SI
	

	
	ADMINISTRACIÓN POR NIVELES DE ACCESO JERÁRQUICOS
	SI
	

	
	SOPORTE PARA TELNET, ICMP, BOOTP, TFTP, SSH
	SI
	

	
	GARANTÍA: TRES AÑOS. NO SE REQUIERE GARANTÍA DEL FABRICANTE, SOLO DEL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	TIPO DE GARANTÍA 3x3x3 , DADA POR EL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	SOPORTE TÉCNICO 24x7, DADA POR EL PROVEEDOR LOCAL
	ESPECIFICAR
	

	
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
	SI
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE
	SI
	


	
	ÍTEM 6: CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CENTRO DE CÓMPUTO DE CONTINGENCIA
	
	

	
	GABINETES DE TELECOMUNICACIONES 
	1
	

	
	CLOSET DE TELECOMUNICACIONES MODULAR, CERRADO, DE PISO, DE 84” DE ALTURA, A UBICARSE EN EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL SITIO DE CONTINGENCIA. DEBE SER DESMONTABLE, CON VENTILADORES, CERRADURA
	SI
	

	
	ADMINISTRADORES VERTICALES PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS CABLES EN EL CLOSET DE TELECOMUNICACIONES
	SI
	

	
	BANDEJA PORTACABLES FLEXIBLE
	SI
	

	
	MÍNIMO 100 PERNOS MILIMÉTRICOS PARA FIJACIÓN DE EQUIPOS DE RED ACTIVA
	SI
	

	
	MATERIALES  DE CABLEADO  HORIZONTAL
	
	

	
	PUNTOS DE RED PARA SERVIDORES (20 PUNTOS PRINCIPALES Y 20 PUNTOS ALTERNOS)
	40
	

	
	CABLE UTP, 4 PARES, CATEGORÍA 6ª DE TIPO RÍGIDO PARA LA DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE LOS PUNTOS DE RED
	SI
	

	
	8 PATCH PANELS DE 24 PUERTOS, CAT 6A DEL TIPO HD, QUE DEBERÁN IR EN EL GABINETE DE TELECOMUNICACIONES Y EN LOS 3 RACKS QUE SE SOLICITAN.
	SI
	

	
	ADMINISTRADORES HORIZONTALES DE CABLE   
	SI
	

	
	ACOPLADORES MODULARES PARA LOS SERVIDORES DEL TIPO RJ45. CAT 6A
	SI
	

	
	80 PATCH CORDS UTP CAT 6A, RJ45-RJ45 DE 2 METROS
	SI
	

	
	ETIQUETAS PLÁSTICAS Y DE PAPEL, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS Y LOS COMPONENTES DE CABLEADO ESTRUCTURADO.
	SI
	

	
	MATERIALES  DE RUTEO HORIZONTAL 
	
	

	
	BANDEJA METÁLICA PORTA CABLES 
	SI
	

	
	SOPORTES DE MONTAJE DE LA BANDEJA PORTA CABLES
	SI
	

	
	CANALETA FLEX TRAY PARA LA LLEGADA DE LOS CABLES A LOS RACKS
	SI
	

	
	MONTAJE Y FIJACIÓN DE LOS COMPONENTES DE RUTEO
	SI
	

	
	DISPOSITIVOS ADICIONALES  
	SI
	

	
	INSTALACIÓN
	
	

	
	IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES  DE CABLEADO DE LA ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1 CATEGORÍA 6A EN TODO SU CANAL, PARA LAS TERMINACIONES DE TOMAS DE DATOS PARA LOS PUNTOS DE RED, CATEGORÍA 6A. 
	SI
	

	
	INSTALACIÓN DE LAS BANDEJAS PORTACABLES DE DISTRIBUCIÓN MASIVA DE LOS CABLES UTP
	SI
	

	
	RUTEO DEL CABLE UTP CATEGORÍA 6A  PARA LA DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL
	SI
	

	
	INSTALACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS CONECTORES Y TOMAS DE DATOS EN LOS SERVIDORES
	SI
	

	
	MONTAJE DE CLOSET DE TELECOMUNICACIONES, PATCH PANELS Y ADMINISTRADORES DE CABLE
	SI
	

	
	ETIQUETAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
	SI
	

	
	PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED 
	SI
	

	
	DOCUMENTACIÓN DE TODO EL PROYECTO
	SI
	

	
	EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR, ADICIONALMENTE, LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS DE RED ACTIVA QUE SE SOLICITAN Y SU RESPECTIVA CONEXIÓN DE CABLES QUE CORRESPONDAN A LOS PUNTOS DE DATOS SOLICITADOS
	SI
	

	
	NO SE ACEPTARÁN OFERTAS CON VALORES REFERENCIALES NI RECARGOS OPCIONALES
	SI
	

	
	SE REQUIERE UNA GARANTÍA MÍNIMA DE 15 AÑOS SOBRE LA RED PASIVA INSTALADA, CON SOPORTE SOBRE CUALQUIER DESPERFECTO QUE PRESENTEN LOS SUBSISTEMAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO. NO SE REQUIERE GARANTÍA DEL FABRICANTE, SOLO DEL PROVEEDOR LOCAL
	SI
	


	
	ÍTEM 7: ENLACE REMOTO ENTRE EDIFICIO “EL CRILLÓN”  Y EDIFICIO CORPORACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS.  
	
	

	
	INSTALACIÓN DE UN ENLACE REMOTO ENTRE EL  EDIFICIO “EL CRILLÓN” Y EL EDIFICIO DE LA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL: 
	SI
	1

	
	CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SE INSTALARÁN
	ESPECIFICAR
	

	
	TIPO
	ESPECIFICAR
	

	
	MODELO
	ESPECIFICAR
	

	
	MARCA
	ESPECIFICAR
	

	
	TÉCNICA DE MODULACIÓN: BPSK, 64-QAM 8 MODOS (OFDM), MODO TDM
	SI
	

	
	PROTOCOLO: IEEE 802.3 COMPATIBLE
	SI
	

	
	BANDA DE FRECUENCIA: 5.75-5.850GHz  
	SI
	

	
	VELOCIDAD: 300Mbps, THROUGHPUT: 220Mbps 
	SI
	

	
	DISTANCIA APROXIMADA ENTRE EL  EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL EDIFICIO DE LA CORPORACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL: 40Km
	SI
	

	
	COBERTURA: HASTA 200Km  
	SI
	

	
	ANCHO DEL CANAL: 12MHz
	SI
	

	
	MTBF MÍNIMO: 57 AÑOS
	SI 
	

	
	SEGURIDAD SOPORTADA 128-BITS AES
	SI
	

	
	INTERFASE DE RED: 10/100MBPS
	SI
	

	
	FUENTES DE PODER
	SI
	

	
	ANTENAS PARABÓLICAS DUAL CON CONECTORES
	SI
	

	
	BANDA DE FRECUENCIA: 5.25GHz – 5.85GHz 
	SI
	

	
	CABLES PARA ANTENAS OFDM DE 2 METROS
	SI 
	

	
	INCLUYE: SERVICIO DE INSTALACIÓN, INSTALACIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, CONFIGURACIÓN MUNICIPIO, CONFIGURACIÓN CERRO AZUL Y CONFIGURACIÓN CORPORACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL
	SI
	

	
	PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
	SI
	

	
	GARANTÍA: TRES AÑOS. NO SE REQUIERE GARANTÍA DEL FABRICANTE, SOLO DEL PROVEEDOR LOCAL
	SI
	

	
	TIPO DE GARANTÍA 3x3x3, DADA POR EL PROVEEDOR LOCAL 
	SI
	

	
	SOPORTE TÉCNICO 24x7, DADA POR EL PROVEEDOR LOCAL
	SI
	

	
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
	SI
	

	
	INCLUYE CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE
	SI
	

	
	INCLUYE: CABLES DE INTERCONEXIÓN PRINCIPALES Y  DE CONTINGENCIA EN IGUAL NÚMERO  
	SI
	


	LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL DISPONE DE LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA:

	EN PALACIO MUNICIPAL EXISTE UNA TORRETA DE VIENTO DE 20 METROS DE ALTURA.

	EN CERRO AZUL EXISTE UNA TORRE AUTO-SOPORTADA QUE SE ENCUENTRA A 380 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y TIENE 45 METROS DE ALTURA.  

	EN EL EDIFICIO DE LA CORPORACIÓN CIUDADANA DE GUAYAQUIL SE DARÁN TODAS LAS FACILIDADES PARA QUE EL PROVEEDOR DEL ENLACE REMOTO PUEDA MONTAR LA INFRAESTRUCTURA QUE REQUIERE.  ESTE EDIFICIO DISPONE DE UNA TORRETA DE VIENTO DE 15 METROS DE ALTURA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO.  

	EL PROVEEDOR DEL ENLACE REMOTO DEBERÁ UTILIZAR LA INFRAESTRUCTURA QUE DISPONE EL MUNICIPIO.

	EN EL PALACIO MUNICIPAL EXISTE INFRAESTRUCTURA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y SEGURIDAD.

	EN CERRO AZUL EXISTE INFRAESTRUCTURA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y SEGURIDAD.


	REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

	EL OFERENTE DEBE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O ASOCIADO DE NEGOCIO AVANZADO DE LA MARCA DE SERVIDORES QUE OFERTA. NO SE REQUIERE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS PARA LOS ÍTEMS 5, 6 Y 7 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

	EN CASO DE DAÑO DEL EQUIPO, PIEZAS O PARTES QUE EL PROVEEDOR NO PUDIESE REPARAR EN UN PLAZO DE 24 HORAS CONTINUAS, LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DEBERÁ REEMPLAZAR EL EQUIPO O LA PARTE AVERIADA POR OTRA DE CARÁCTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES, HASTA QUE EL EQUIPO O PARTE AVERIADA SEA REPARADA O REEMPLAZADA POR OTRA NUEVA EN BASE A LA GARANTÍA OFERTADA. ESTE REQUERIMIENTO TENDRÁ VIGENCIA POR EL LAPSO QUE DURE LA GARANTÍA DE LOS EQUIPOS.

	LA ASISTENCIA TÉCNICA DEBE SER DADA EN SITIO CON TÉCNICOS CERTIFICADOS DE FÁBRICA, PARA LO CUAL LA COMPAÑÍA OFERENTE DEBERÁ INCLUIR EN LAS OFERTAS LAS CERTIFICACIONES DE FÁBRICA DE SU PERSONAL TÉCNICO EN LOS SERVIDORES OFERTADOS, EXCEPTO PARA LOS ÍTEMS 5, 6, Y 7 DE ESTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. NO SE ACEPTAN ASISTENCIA TÉCNICA DADAS POR LÍNEA TELEFÓNICA (1-800) O CORREO ELECTRÓNICO.  SE PRESENTARÁ EL CURRICULUM DE LOS TÉCNICOS A CARGO DE LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LOS CUALES UNO POR LO MENOS DEBE SER AFILIADO AL COLEGIO DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA, SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DEL GUAYAS.

	PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 3, Y 4: TIEMPO DE RESPUESTA EN SITIO 4 HORAS, DADAS POR EL FABRICANTE, NO POR EL PROVEEDOR LOCAL.

PARA LOS ÍTEMS 5, 6, Y 7: TIEMPO DE RESPUESTA EN SITIO 4 HORAS, NO SE REQUIERE QUE ESTE TIEMPO SEA DADO POR EL FABRICANTE, SINO QUE BASTA LA DEL PROVEEDOR LOCAL.


