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ESPECIFICACIONES  GENERALES Y TECNICAS

1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.-

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRAISTA

El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la entidad contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la  contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el contratista informará de inmediato al fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviere que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal del contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes, para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación  a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del Contratista.

1.2 OBLICACION DE LA CONTRATANTE.

El Contrato y sus documentos anexos establecen las obligaciones de la contratante, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

















2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- MOTONIVELADORA ARTICULADA DE MÍNIMO 140 HP mín.

ITEM 1:	MOTO NIVELADORA 

CANTIDAD:  UNA
GENERALIDADES:

	CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS
	CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS

	MARCA: Especificar
	 

	MODELO: Especificar
	 

	PROCEDENCIA: Especificar
	 

	AÑO/MODELO 2008
	 

	PESO DE OPERACIÓN min 13000 Kg
	

	MOTOR
	 

	Sistema de inyección Diesel, directa,  turboalimentado
	 

	refrigerado por agua
	 

	Potencia neta mínima 140 HP
	 

	SISTEMA ELECTRICO
	 

	Circuito con conexiones protegidas en todas las zonas expuestas, voltaje de 12 o 24 V.
	 

	Batería, alternador y Arranque acordes al voltaje utilizado
	 

	Dotado de luces de trabajo
	 

	Bocina eléctrica y alarma de retroceso
	 

	Tablero de instrumentos para las funciones eléctricas y mecánicas
	 

	TRANSMISION
	 

	Transmisión Power Shif o Servo trasmisión , mando totalmente hidráulico , con inclinación hidráulica a ambos lados en las ruedas delanteras,  8 velocidades hacia delante y 4 de reversa, mínimo
	 

	FRENOS
	 

	Tipo aire o hidráulicos.
	 

	 BASTIDOR Y NEUMATICOS
	 

	Neumáticos mínimo de 13.00x24 de 10 PR G2(Tracción)
	 

	Bastidor articulado, accionamiento hidráulico con inclinación central de mínimo 20 grados en ambos sentidos (derecha e izquierda)
	

	EQUIPO TOPADORA:
	 

	Acero de alta resistencia
	 

	Circulo, cuchilla, bordes de corte
	 

	Cuchilla mínimo largo 3,65m, alto 0,61m. y espesor 19mm.
	 

	Equipo topadora accionada hidráulicamente
	 

	Capacidad de posicionamiento a  90 grados para operación en taludes dotada de cuchillas reemplazables para trabajo pesado
	 

	Desplazamiento lateral de la hoja   derecho  1900 mm, mínimo.
	 

	Desplazamiento lateral de la hoja   izquierdo 1900 mm, mínimo.
	 

	CIRCULO
	 

	Diámetro externo Mínimo 1500 mm, dentado interno.
	 

	Rotación 360 grados
	 

	Mando motor hidráulico
	 

	EQUIPO ESTANDAR MÍNIMO REQUERIDO
	 

	Luces de trabajo delanteras y traseras
	 

	Motor de arranque eléctrico
	 

	Protecciones contra vandalismo, en cabina, instrumentos, admisiones de combustibles y lubricantes y sistema eléctrico
	 

	Paneles de monitor con instrumentos
	 

	Tablero de instrumentos para las funciones eléctricas y mecánicas
	 

	Indicadores del nivel de combustible, de presión, aceite, temperatura del motor y transmisión
	 

	Cabina tipo ROPS/FOPS
	 

	Asiento ajustable
	 

	Escarificador 
De operación frontal, hidráulica, con min 9 dientes reemplazables
	

	Retrovisor
	 

	Horómetro
	 

	Bocina eléctrica y Alarma de retroceso.
	 

	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
	 

	Herramientas de norma (incluir lista)
	 

	Garantía Técnica mínimo: de 1.500 horas o 1 año.
	 

	Manuales de mantenimiento, operación y de partes en castellano: dos (2) ejemplares
	 

	Repuestos y servicio posventa, es necesario recibir por escrito la existencia y consecución de repuestos así como también la factibilidad de disponer un servicio de posventa rápido y eficiente
	

	EQUIPO ADICIONAL
	 

	RIPPER POSTERIOR min 3 Vástagos reemplazables
	 




ITEM 2:	VOLQUETE PARA 8M3

MARCA:			Especificar
PAÍS DE ORIGEN:		Especificar
AÑO DE FABRICACIÓN:	2008


1.0.- Características del Motor

Motor		Diesel , inyección con turboalimentado
		Potencia neta al volante mínimo 240 HP

2.- Sistema de trasmisión

Embrague	Tipo disco monodisco o bidisco  de diámetro 380 mm (min) con accionamiento hidráulico

Caja de cambios: Mínimo de 8 velocidades adelante y 1 de reversa (mínimo) 

3.-Sistema de frenos

Tipo de mando Freno 	De servicio actuado neumáticamente o hidroneumático 
Tipo de freno en las ruedas, 	Delanteras Disco o tambor, posteriores Tambor
Sistemas adicionales necesarios.- frenos de estacionamiento y frenos de motor

4.- Sistema de suspensión

Tipo de Suspensión	Delantera: Hojas semielipticas y amortiguadores
		
Posteriores: Hojas  semielípticas, paquete auxiliar
Amortiguadores tipo hidráulicos

5.- Sistema de Dirección
Mecanismo	Asistida (Hidráulicamente) .
Columna de dirección tipo regulable

6.- Capacidad de carga

Eje delantero	Mínimo de 6.500 Kg.

Eje trasero		Mínimo de 11.500 Kg.




7.- Sistema eléctrico

Voltaje de 12 o  24 Voltios, alternador, motor de arranque y uno o dos baterías de mantenimiento, bocina y alarmas de retroceso, luces reglamentarias para labores diurnas y nocturnas, luces adicionales (antiniebla)

8.-Neumáticos	

7neumaticos, mínimo de 11.00 x22.5 de 16 PR (capas). Incluye neumático de emergencia conjunto aro-neumático dispuesto en el vehículo

9.- Sistema de volteo
Tipo 			Reforzado para trabajo pesado

Equipo de volteo:		Capacidad mínima de 8 m3, de lastre húmedo. Especificar materiales de confección.

Elevador del cajón 		Hidráulico, bomba acoplada 

Puerta			Abrirse con comandos en el interior de la cabina o automáticamente, plancha de acero de 6.0 mm mínimo, con articulación superior para descarga de material

Material del piso 		Plancha de acero mínimo 8 mm de espesor, deberá tener un refuerzo con ángulos de 75x75x 6 mm como mínimo una separación de 150 mm

Material de las paredes		Indicar laterales mínimo 6 mm de espesor
Largueros de acero, perfil rectangular con refuerzos transversales para trabajo pesado. Min 6 mm de espesor

10.- Cabina

Tipo 		convencional/Sencilla, asiento del conductor ergonómico y regulable con cinturón de seguridad para conductor y pasajeros, espejos retrovisores, dos espejos laterales planos que incluyan en cada uno un espejo convexo (parabólico)

Material de la cabina		Estructura base de acero, capot inclinable con dispositivo de bloqueo construido en acero o fibra de vidrio, Guardachoques de acero, sistema limpiaparabrisas con dispositivo surtidor de agua, columna de dirección regulable que incluya tablero con indicadores de diferentes funciones del motor

Para el caso de cabinas avanzadas (ñatas), facilidad de acceso al motor para mantenimiento (cabina abatible).

11.- Instrumentos de control (Tablero)

Dispositivos de información 		 Odómetro (Velocímetro), tacómetro, manómetros de aire para el sistema de frenos, voltímetro, indicadores de temperatura del líquido de enfriamiento y presión de aceite del motor, nivel de combustible, carga del alternador

Dispositivos de advertencia		Luces de aviso para: puertas abiertas, baja presión de aceite del motor, baja presión de aire del freno de servicio, accionamiento del freno de estacionamiento, mal funcionamiento del alternador, sobre-temperatura del líquido de enfriamiento, falla en el filtro de aire

12.- Dispositivos de seguridad		Dispositivo contra incendios, extinguidor de incendios (min tres kilos de polvo químico seco)
Parabrisas		Vidrio laminado, fabricado según normas nacionales o internacionales reconocidas
Ventanas		 Vidrio templado, fabricado según normas nacionales o internacionales reconocidas

11.- Requisitos adicionales

Equipo adicional Standard		El especifico de cada vehículo, entregar listado
Ganchos para remolque 		min 1 delantero y 1 posterior
Accesorios y Herramientas		Llave de ruedas, palanca, gata hidráulica y otras herramientas que detalle el oferente

Repuestos y servicio posventa	Junto con el cumplimiento de las características y especificaciones de cada equipo, es necesario recibir por escrito la existencia y consecución de repuestos así como también la factibilidad de dispones de un servicio posventa rápido y eficiente


Soporte especial para la llanta de emergencia ubicada detrás de la cabina.


Válvula de drenaje.

Calefacción, ventilación. Radio mp3

Bastidores	Dimensiones del chasis: Especificar


HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE NORMA:

Gata hidráulica de 20 toneladas de capacidad mínimo

Inflador de neumáticos, llave de ruedas y palanca.

Herramientas manuales. Indicar listado

LIBROS:

Manual de talleres para reparación de todos los componentes de la volqueta, incluido el sistema hidráulico  del volteo, dos (2) libros en castellano por máquina.

Manual de mantenimiento y operación en castellano dos (2) copias por máquina.

Manual de repuestos (partes) de todos los componentes del vehículo dos (2) libros.

GARANTIA DE FÁBRICA:

Garantía de fábrica no menor de 12 meses de operación para todos los componentes del equipo o mínimo 100.000 Km.

Adjuntar a la oferta un  catálogo de mantenimiento y lubricación del equipo.















ITEM 3.- RODILLO LISOS VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 150 HP mín.

CANTIDAD: UNO (1)+

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS:

1.- SISTEMA DE POTENCIA:

Motor a diesel de mínimo 150 H.P  netos al volante. Turboalimentado. 

Sistema de enfriamiento por agua.

Tanque de combustible para 200 litros. Mínimo

2.-  SISTEMA DE TRASMISION:

Transmisión hidrostática 

Gradiente superable mínimo 40%.


3.- SISTEMA DE TRABAJO (TAMBOR COMPACTADOR)

Tambor “liso” de 2.10 mts, de ancho y 1.50 mts (mínimo), de diámetro con limpiadores para el tambor y riego de agua, espesor de la lamina del rodillo 25 mm (mínimo)

Vibración  hidrostática.

Especificar rango de frecuencias, amplitudes, y fuerzas centrífugas para diferentes tipos de trabajos.

Sistema de regulación de amplitud de vibración.

4.- SISTEMA DE DIRECCIÓN

Angulo de dirección mínimo 30 grados ( derecha/izquierda)
Accionamiento Servoasistido o hidrostático
Bastidores  articulados  

5.- SISTEMA DE TRANSPORTE:

Dos (2) neumáticos de dimensiones estándar en el tipo de equipo que se oferta, mínimo 12 lonas, labrado tipo tractor tire tread .


6.- SISTEMA ELECTRICO:

 Sistema de arranque y de carga de  12  o 24 V. Uno o dos baterías libres de mantenimiento.

Tablero de instrumentos con: indicadores de nivel de combustible, presión  de aceite de motor e  hidráulicos, temperatura del agua, tacómetro, amperímetro, iluminación de tablero, horómetro de servicio, instrumentos y controles para medir frecuencia de vibración amplitud y grado de compactación.

Luces de retroceso; de pare; 2 luces halógenos delanteras y 2 posteriores para trabajo.

Alarma sonora de retroceso y bocina de advertencia hacia adelante. 

Pito.

7.- SISTEMAS DE FRENOS:

Mecanismo tipo  hidrostático o hidrodinámico.

Freno de parqueo automático y manual.

8.- ACCESORIOS:

Cabina tipo Rops, asiento anatómico para el operador, con cinturón de seguridad, extinguidor de 5 Lb..
Equipo adicional a proporcionar con la maquinaría indicar el listado

9.- PESO DE OPERACIÓN

Peso bruto vehicular (PBV) mínimo 13.000 kg 

10.- HERRAMIENTAS  DE NORMA:

Suministrar listado.

11.- LIBROS:

Manual de mantenimiento y operación en castellano, dos (2) copias.

Manual de Talleres para reparación de todos los componentes del equipo, dos (2) copias en castellano.

Libro de repuestos de todos los componentes de la máquina, tres (3) copias.

12.- GARANTIA DE FÁBRICA:

Garantía de fábrica mínimo de 2000 horas ó 12 meses de operación para todos los componentes del equipo.

Adjuntar a la oferta un catálogo de mantenimiento y lubricación del equipo, partes, operación y mantenimiento

13.- Repuestos y servicio posventa.- Junto con el cumplimiento de las características y especificaciones de cada equipo, es necesario recibir por escrito la existencia y consecución de repuestos así como también la factibilidad de disponer de un servicio posventa rápido y eficiente






ITEM 4:	VOLQUETE PARA 12M3

MARCA:			Especificar
PAÍS DE ORIGEN:		Especificar
AÑO DE FABRICACIÓN:	2008

1.0.- Características del Motor

Motor		Diesel , inyección con turboalimentado
		Potencia neta al volante mínimo 340 HP

2.- Sistema de trasmisión

Embrague	Tipo disco monodisco o bidisco  de diámetro 380 mm (min) con accionamiento hidráulico

Caja de cambios: Mínimo de 10 velocidades adelante y 2 de reversa (mínimo) 

3.-Sistema de frenos

Tipo de mando Freno 	De servicio actuado neumáticamente o hidroneumático 
Tipo de freno en las ruedas, 	Delanteras Disco o tambor, posteriores Tambor
Sistemas adicionales necesarios.- frenos de estacionamiento y frenos de motor

4.- Sistema de suspensión

Tipo de Suspensión	Delantera: Hojas semielipticas y amortiguadores
		
Posteriores: Hojas  semielípticas, paquete auxiliar
Amortiguadores tipo hidráulicos

5.- Sistema de Dirección
Mecanismo	Asistida (Hidráulicamente) .
Columna de dirección tipo regulable







6.- Capacidad de carga

Eje delantero	Mínimo de 6.500 Kg.

Eje trasero		Mínimo de 26.000 Kg.
Numero de ejes	3.00

7.- Sistema eléctrico

Voltaje de 12 o  24 Voltios, alternador, motor de arranque y uno o dos baterías de mantenimiento, bocina y alarmas de retroceso, luces reglamentarias para labores diurnas y nocturnas, luces adicionales (antiniebla)

8.-Neumáticos	

11 neumáticos, mínimo de 11.00 x22.5 de 16 PR (capas). Incluye neumático de emergencia conjunto aro-neumático dispuesto en el vehículo

9.- Sistema de volteo
Tipo 			Reforzado para trabajo pesado

Equipo de volteo:		Capacidad mínima de 11 m3, de lastre húmedo. Especificar materiales de confección.

Elevador del cajón 		Hidráulico, bomba acoplada 

Puerta			Abrirse con comandos en el interior de la cabina o automáticamente, plancha de acero de 6.0 mm mínimo, con articulación superior para descarga de material

Material del piso 		Plancha de acero mínimo 8 mm de espesor, deberá tener un refuerzo con ángulos de 75x75x 6 mm como mínimo una separación de 150 mm

Material de las paredes		Indicar laterales mínimo 6 mm de espesor
Largueros de acero, perfil rectangular con refuerzos transversales para trabajo pesado. Min 6 mm de espesor

10.- Cabina

Tipo 		convencional/Sencilla, asiento del conductor ergonómico y regulable con cinturón de seguridad para conductor y pasajeros, espejos retrovisores, dos espejos laterales planos que incluyan en cada uno un espejo convexo (parabólico)

Material de la cabina		Estructura base de acero, capot inclinable con dispositivo de bloqueo construido en acero o fibra de vidrio, Guardachoques de acero, sistema limpiaparabrisas con dispositivo surtidor de agua, columna de dirección regulable que incluya tablero con indicadores de diferentes funciones del motor

Para el caso de cabinas avanzadas (ñatas), facilidad de acceso al motor para mantenimiento (cabina abatible).

11.- Instrumentos de control (Tablero)

Dispositivos de información 		 Odómetro (Velocímetro), tacómetro, manómetros de aire para el sistema de frenos, voltímetro, indicadores de temperatura del líquido de enfriamiento y presión de aceite del motor, nivel de combustible, carga del alternador

Dispositivos de advertencia		Luces de aviso para: puertas abiertas, baja presión de aceite del motor, baja presión de aire del freno de servicio, accionamiento del freno de estacionamiento, mal funcionamiento del alternador, sobre-temperatura del líquido de enfriamiento, falla en el filtro de aire

12.- Dispositivos de seguridad		Dispositivo contra incendios, extinguidor de incendios (min tres kilos de polvo químico seco)
Parabrisas		Vidrio laminado, fabricado según normas nacionales o internacionales reconocidas
Ventanas		 Vidrio templado, fabricado según normas nacionales o internacionales reconocidas

11.- Requisitos adicionales

Equipo adicional Standard		El especifico de cada vehículo, entregar listado
Ganchos para remolque 		min 1 delantero y 1 posterior
Accesorios y Herramientas		Llave de ruedas, palanca, gata hidráulica y otras herramientas que detalle el oferente

Repuestos y servicio posventa	Junto con el cumplimiento de las características y especificaciones de cada equipo, es necesario recibir por escrito la existencia y consecución de repuestos así como también la factibilidad de dispones de un servicio posventa rápido y eficiente


Soporte especial para la llanta de emergencia ubicada detrás de la cabina.

Válvula de drenaje.

Calefacción, ventilación. Radio mp3

Bastidores	Dimensiones del chasis: Especificar

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE NORMA:

Gata hidráulica de 20 toneladas de capacidad mínimo

Inflador de neumáticos, llave de ruedas y palanca.

Herramientas manuales. Indicar listado

LIBROS:

Manual de talleres para reparación de todos los componentes de la volqueta, incluido el sistema hidráulico  del volteo, dos (2) libros en castellano por máquina.

Manual de mantenimiento y operación en castellano dos (2) copias por máquina.

Manual de repuestos (partes) de todos los componentes del vehículo dos (2) libros.

GARANTIA DE FÁBRICA:

Garantía de fábrica no menor de 12 meses de operación para todos los componentes del equipo o mínimo 100.000 Km.

Adjuntar a la oferta un  catálogo de mantenimiento y lubricación del equipo.
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