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MINISTERIO DE
TURISMO



         

SUBLIT                SI                  004                    2008     


1. CONVOCATORIA

Guayaquil, 14 de noviembre del  2008

OBJETO:

El Ministerio de Turismo a través de la Subsecretaria de Turismo del Litoral, está iniciando el proceso de selección de ofertas para la señalización vial Turística con el fin de demarcar los sitios de interés turístico, en el tramo Salinas – La Entrada, de la Ruta del Spondylus. Con este antecedente hago extensiva la invitación a presentar su oferta para participar en esta subasta.

FORMA DE PAGO:

El  70% de anticipo posterior a la suscripción del contrato. 

El 30% será contra entrega e instalación de la señalética, previa presentación de factura y suscripción del acta entrega – recepción definitiva.

LUGAR EN EL QUE DEBEN ENTREGARSE LAS OFERTAS:

Subsecretaria de Turismo del Litoral, localizada en Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Gobierno del Litoral piso 8.

DIA Y HORA HASTA LAS CUALES SE RECIBIRÁN LAS OFERTAS:

Martes 25 de noviembre del 2008, hasta las 15h00.

DIA, HORA Y LUGAR PARA LA APERTURA DE SOBRES:

La apertura de sobres se efectuará una hora más tarde de la hora fijada como límite para la entrega de las ofertas y tendrá lugar en la sala de sesiones de la Subsecretaria de Turismo del Litoral, ubicado en el 8vo piso del Edificio Gobierno del Litoral. Todos los oferentes podrán estar presentes en la apertura, esto es el día 25 de noviembre del 2008, 16h00.

En esta reunión se procederá a la apertura del sobre único para verificar la presentación de la oferta técnica y garantía de los oferentes.

LAS OFERTAS DEBEN CONTENER:

1. Carta de presentación y compromiso.

2. Propuesta Técnica. En el modelo del formulario que se encuentra en las especificaciones técnicas.

Las ofertas deberán ser presentadas en un sobre cerrado, foliado, rubricado, numerado e indicando en el exterior el nombre del concurso y la empresa que participa, como se indica en el recuadro.


Atentamente,

Esteban Delgado de La Cuadra

Presidente de la Comisión de Subasta Inversa

2. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1. OBJETO:

El objeto del presente concurso es la señalización vial turística en el tramo Salinas – La Entrada, de la Ruta del Spondylus:

· 15 (quince) Señalética código A1 / A1 R.

· 3 (tres) Señalética código A2.

· 54 (cincuenta y cuatro) Señalética código A3.

· 19 (diez y nueve) Señalética código A4

2.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS

2.1.- Oferta técnica.- Las propuestas técnicas se presentarán en un solo sobre cerrado, el cual deberá contar con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial, ante la Secretaría del Comité de Contrataciones de La Subsecretaria de Turismo del Litoral, que funciona en el 8vo. piso del edificio del Gobierno del Litoral, ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, de la ciudad de Guayaquil,  hasta el  25 de noviembre del 2008, a las 15h00. 

Las propuestas deberán ser presentadas en el modelo de formulario de propuesta impreso y en formato digital, sin perjuicio de anexos técnicos que el oferente desee presentar para singularizar la calidad o condiciones de su oferta

2.2.- La calificación y habilitación la realizará la Comisión de Subasta Inversa de la Subsecretaria de Turismo del Litoral, evaluando la oferta técnica, el 28 de noviembre de 2008, hasta las 12h00.

.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Esta adquisición se realizará mediante subasta inversa electrónica, utilizando, para el efecto, el portal www.compraspublicas.gov.ec y rigiéndose a lo dispuesto en LA LEY DE ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO, y el Instructivo de la Modalidad de selección por Subasta Inversa del MIC. 

a) El día 28 de noviembre del 2008, los oferentes registrados en el RUP serán calificados en mérito de la oferta técnica presentada y habilitada en el sistema de subasta electronica, para presentar sus ofertas económicas iniciales y participar en la puja.

b) Una vez habilitados los oferentes, participarán por un lapso máximo de 60 minutos, en la puja electrónica, en la cual se adjudicará al oferente que presente menor precio.La puja se realizará el día 28 de noviembre del 2008 desde las 15h00 hasta las 16h00.

c) El índice de variación mínima de la oferta para la puja, será del 1% del precio total referencial ofertado en la propuesta económica inicial. Es decir, durante la puja, los oferentes podrán disminuir el precio en un 1% de su propuesta inicial, cada vez, realizando tantas ofertas como crean conveniente, dentro de esos 60 minutos.

d) Una vez terminado el período de puja, el sistema del portal www.compraspublicas.gov.ec, emitirá automáticamente un cuadro de calificación de las ofertas, el cual será analizado por el Comité de Contrataciones de la Subsecretaria de Turismo del Litoral y nombrará al adjudicatario que haya presentado la oferta que convenga a los intereses institucionales y estatales.

e) La adjudicación se realizará el día viernes 28 de noviembre del 2008, a las 17h00, en sesión que convocará para el efecto el Comité de Contrataciones de la Subsecretaria de Turismo del Litoral.

f) Una vez sentada el acta de adjudicación y notificada la misma, se elaborará el contrato respectivo, el cual será suscrito entre la entidad contratante y el adjudicatario, el día lunes 01 de diciembre del  2008.

4.- CAUSAS  PARA EL RECHAZO DE  PROPUESTAS Y FACULTAD DE DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO

No serán calificadas por el Comité las ofertas que no  cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, aquellas que no estén presentadas en el tiempo o de acuerdo al formulario o instructivo, o que no cuenten con la experiencia en trabajos similares o aquellas que sobrepasen el presupuesto referencial o que no cumplan con lo establecido en estos pliegos.

La Subsecretaria de Turismo del Litoral, se reserva el derecho a declarar desierto el proceso, de así convenir a los intereses nacionales e institucionales, sin que ello implique compromiso económico o indemnización alguna con los oferentes.

5.- TRÁMITE DE ACLARACIONES 

De requerir aclaraciones o mayor detalle sobre las bases del concurso, los participantes deberán realizar la  solicitud de aclaración vía electrónica mediante el portal de compras publicas.

Las consultas se podrán realizar máximo hasta las 15h00 del 19 de noviembre del 2008, las mismas que serán contestadas por parte del Comité hasta las 15h00 del 21 de noviembre del  2008.

6. - GARANTÍAS

Previa a la suscripción del contrato, el adjudicatario entregará las siguientes garantías:

· Garantía por buen uso de anticipo por el 100% del valor anticipado

· Garantía de fiel cumplimiento de contrato por el 5% del valor del mismo. 

· Garantía Técnica de conformidad a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Las garantías serán las determinadas en la Ley de Contratación Pública Codificada.

7.– CRONOGRAMA  ESTIMADO DEL PROCESO

ACTIVIDAD
FECHA

Publicación convocatoria
Lunes 17-noviembre-2008: 15h00

Fecha límite de preguntas
Miercoles 19-noviembre-2008: 15h00

Fecha límite de respuestas
Viernes 21-noviembre-2008: 15h00

Fecha límite entrega de ofertas técnicas y garantías
Martes 25-noviembre-2008: 15h00

Fecha límite de calificación y habilitación de participantes:
Viernes 28 noviembre-2008: 12h00

Fecha limite de presentacion de oferta economica inicial 
Viernes 28-noviembre-2008:14:45

Fecha inicio puja
Viernes 28-noviembre-2008: 15h00

Fecha final de puja
Viernes 28-noviembre-2008: 16h00

Fecha adjudicación
Viernes 28-noviembre-2008: 17h00

Fecha firma contrato y garantías correspondientes.
lunes, 01 de diciembre del 2008

8. – PLAZO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

La validez de las ofertas no será menor a 30 días.

9.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN

La señalética instalada deberán ser entregadas en un plazo máximo de 25 días calendario a partir de fecha de adjudicación.

10.- CRITERIOS PARA SELECCIÓN

La selección de los oferentes al ser un proceso de subasta inversa será por el precio, mediante el proceso de puja en el que participarán los oferentes que hayan sido calificados y habilitados para el efecto.

11.- PARA ADJUDICAR

Se aceptarán propuestas totales y la adjudicación será de la misma forma.

12.- FORMA DE PAGO:

El  70% de anticipo posterior a la suscripción del contrato. 

El 30% será contra entrega e instalación de la señalética, previa presentación de factura y suscripción del acta entrega – recepción definitiva.

13.- MONTO REFERENCIAL:

El monto referencial para esta contratación es de USD 196.000,00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 DÓLARES), que serán con cargo a la partida presupuestaria No. 2008,510,0101,0000,20,00,010,001,000,730207,8000,001,0000,0000,D73,2210212,07  con fecha de noviembre 14 del 2008. 

14.- GARANTÍA TÉCNICA

La empresa adjudicada debe presentar un documento que especifique la garantía tecnica de la señalética y sus componentes según lo solicitado en las especificaciones técnicas de la señalética respectiva.

15.- LOCALIDADES DONDE SE REQUIERE SE INSTALE LA SEÑALÉTICA

La empresa adjudicada instalará la señalética en los sitios o localidades establecidos en el siguiente cuadro, así como en la cantidad por tipo de señalética indicada en el mismo cuadro.

TRAMO SALINAS LA ENTRADA

SITIO O LOCALIDAD
CÓDIGO SEÑALÉTICA



A-1/A1 R
A-2
A-3
A-4


ENTRADA BALNEARIO DE SALINAS
1
 
 
 


ENTRADA SANTA ROSA
 
 
2
1


ENTRADA A MUEY
 
 
2
 


PUNTA CARNERO


2



ANCON
 
 
2
 


ANCON ANCONCITO
 
 
4
 


CAUTIVO
 
 
2
 


CHUYUIPE
 
 
2
 


CAPAES
 
 
 
2


RESTAURANTES DE CAPAES
 
 
 
2


PUNTA BARANDUA
 
 
 
2


PUNTA CENTINELA
 
 
 
2


PUNTA BLANCA
 
 
 
2


PUNTA SIETE
 
 
 
2


SAN PABLO
2
 
 
 


POZOS DE SAL PACOA
 
 
2
 


MONTEVERDE
 
 
2
 


JAMBELI 
 
 
2
 


PALMAR
 
 
2
 


SANTUARIO VIRGEN DE FATIMA
 
 
 
1


COLONCHE
 
 
2
 


PLAYA ROSADA
 
 
1
 


DESVIO AYANGUE
1
 
 
 


AYANGUE
 
 
1
 


SAN PEDRO
 
 
2
 


ACUARIO VALDIVIA
 
 
 
1


VALDIVIA
1
 
 
 


SINCHAL
 
 
2
 


BARCELONA
 
 
2
 


LOMA ALTA
 
 
2
 


EL SUSPIRO
 
 
2
 


LIBERTADOR BOLIVAR
1
 
 
 


SALIDA LIBERTADOR BOLIVAR
1
 

 


PUEBLO SITIO NUEVO
 
 
2
 


SAN ANTONIO
 
 
2
 


CADEATE
 
 
2
 


RIO CHICO
 
 
2
 


MANGLAR ALTO
2
 
 
 


DOS MANGAS
 
1
2
 


MONTAÑITA
2
 
 
4


OLON
2
 
 
 


CASACADA DE ALEX
 
1
 
 


CURIA
 
 
2
 


SAN JOSE
 
 
2
 


LAS NUÑEZ
 
 
2
 


LA ENTRADA
2
1
 
 


TOTAL
15
3
54
19


TOTAL GENERAL
91


La señalética será entregada a la Subsecretaria de Turismo del Litoral, en la medida que se vayan instalando, previa revisión del delegado de la Subsecretaría de Turismo del Litoral. Para el efecto, quedará constancia mediante actas de entrega recepción de parciales. 

16.- DEMARCACIÓN DE SEÑALETICA TURÍSTICA INSTALADA

La empresa adjudicada entregará en medio digital e impreso la ubicación de las localidades donde se instale la señaletica, usando sistemas de GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

17.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS

La empresa adjudicada elaborará e instalará la señaletica acorde a lo establecido en el Manual Corporativo de Señalización Turística que es parte de este pliego como archivo adjunto. Utilizará para el efecto pictogramas que constan en dicho Manual, y los logos e imágenes y el diseño de la señalética serán proporcionados por el Ministerio.

La empresa adjudicada instalará la señalética, evitando:

a) Que obstaculicen la visibilidad en la carretera o causen perturbaciones a usuarios y a terceros;

b) Que obstaculicen pasos peatonales, vehiculares o en las estaciones de peaje y pesaje;

c) Que se instalen al inicio, centro o final de una curva de la carretera;

d) Que estén sujetos a postes para servicios públicos o árboles;

e) Que obstaculicen la visibilidad de señales reglamentarias de tránsito e informativas;

f) Que incluyan elementos o figuras de carácter pornográfico, o que atenten contra la integridad de personas o instituciones;

g) Que contengan elementos subversivos, susceptibles de producir alarma o miedo, confusión o desórdenes públicos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA


Código:
A 1 / A 1R  

Descripción
Ingreso a Comunas Principales

Cantidad:
15

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
3,6 m ancho x 2,4 m alto + 

troquelado 3,6 m ancho x 0,6 m alto

Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” 

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
512 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje / Camión grúa
SI

Transporte
SI

GIGANTOGRAFÍA
 

Materiales metálicos


Tubo cuadrado
1 ¼ pulg. X 1.5 mm de espesor

Tipo de soldadura
6011 de 1/8 resistente a impacto y vibración

Remaches de aluminio
5/32 x ½   pulgadas

Agujeros para remaches
11/64 pulgadas

Materiales anticorrosivos


Pintura anticorrosivo color gris
SI

Capa de pintura esmáltica
SI

Materiales gráficos


Vinil transparente impreso full color
SI

Rotulado sobre capa de vinil reflectivo blanco
SI

Tintas ecosolventes ecológicas
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalética  A 1 / A 1R 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA


Código:
A 2  

Descripción
Ingreso a atractivos turísticos

Cantidad:
3

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
1,8 m ancho x 1,2 m alto

Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” 

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
94 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería color azul
SI

Vinil reflectivo blanco
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalética  A 2 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA


Código:
A 3

Descripción
Ingreso a comunidades

Cantidad:
54

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
1,8 m ancho x 0,6 m alto + 

troquelado 1,8 m ancho x 0,3 m alto

Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” x 2mm

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
79 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalética  A 3
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HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA


Código:
A 4

Descripción
Actividades

Cantidad:
19

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
0,6 m ancho x 0,6 m alto 

Tubo galvanizado 
de Ø 2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
20 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 año 

Gráfico señalética  A 4
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4. FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

OFERENTE:………………………………………………………………………

FECHA:……………………………………………………………………………

Propuesta Técnica:

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA


Código:
A 1 / A 1R  


Descripción
Ingreso a Comunas Principales


Cantidad:
15


Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS
CARACTERÍSTICAS OFERTADAS

Dimensiones (Ver gráfico)
3,6 m ancho x 2,4 m alto + 

troquelado 3,6 m ancho x 0,6 m alto


Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”


Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.


Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” 


Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)


Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración


Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración


Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración


Peso aproximado de estructura 
94 kg.


Materiales estructura
 


Vinil grado ingeniería
SI


Vinil reflectivo
SI


Materiales de cimentación
SI


Mano de obra de partes metálicas
SI


Trabajo de Plotters y rotulación
SI


Montaje / Camión grúa
SI


Transporte
SI


GIGANTOGRAFÍA
 


Materiales metálicos



Tubo cuadrado
1 ¼ pulg. X 1.5 mm de espesor


Tipo de soldadura
6011 de 1/8 resistente a impacto y vibración


Remaches de aluminio
5/32 x ½   pulgadas


Agujeros para remaches
11/64 pulgadas


Materiales anticorrosivos



Pintura anticorrosivo color gris
SI


Capa de pintura esmáltica
SI


Materiales gráficos



Vinil transparente impreso full color
SI


Rotulado sobre capa de vinil reflectivo blanco
SI


Tintas ecosolventes ecológicas
SI


Normas y Demarcación



Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
SI


Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
SI


Servicio de Garantía
 


Período de Cobertura
>= 5 años 


Nota: Llenar la información de la señalética ofertada en este formato establecido caso contrario no será posible considerar la oferta presentada en el análisis técnico


HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA


Código:
A 2  


Descripción
Ingreso a atractivos turísticos


Cantidad:
3


Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS
CARACTERÍSTICAS OFERTADAS

Dimensiones (Ver gráfico)
1,8 m ancho x 1,2 m alto


Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”


Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.


Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” 


Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)


Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración


Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración


Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración


Peso aproximado de estructura 
94 kg.


Materiales estructura
 


Vinil grado ingeniería color azul
SI


Vinil reflectivo blanco
SI


Materiales de cimentación
SI


Mano de obra de partes metálicas
SI


Trabajo de Plotters y rotulación
SI


Montaje
SI


Transporte
SI


Normas y Demarcación



Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
SI


Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
SI


Servicio de Garantía
 


Período de Cobertura
>= 5 años 


Nota: Llenar la información de la señaletica ofertada en este formato establecido caso contrario no será posible considerar la oferta presentada en el análisis técnico


HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA


Código:
A 3


Descripción
Ingreso a comunidades


Cantidad:
54


Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS
CARACTERÍSTICAS OFERTADAS

Dimensiones (Ver gráfico)
1,8 m ancho x 0,6 m alto + 

troquelado 1,8 m ancho x 0,3 m alto


Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”


Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.


Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” x 2mm


Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)


Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración


Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración


Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración


Peso aproximado de estructura 
79 kg.


Materiales estructura
 


Vinil grado ingeniería
SI


Vinil reflectivo
SI


Materiales de cimentación
SI


Mano de obra de partes metálicas
SI


Trabajo de Plotters y rotulación
SI


Montaje
SI


Transporte
SI


Normas y Demarcación



Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
SI


Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
SI


Servicio de Garantía
 


Período de Cobertura
>= 5 años 


Nota: Llenar la información de la señaletica ofertada en este formato establecido caso contrario no será posible considerar la oferta presentada en el análisis técnico


HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA


Código:
A 4


Descripción
Actividades


Cantidad:
19


Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS
CARACTERÍSTICAS OFERTADAS

Dimensiones (Ver gráfico)
0,6 m ancho x 0,6 m alto 


Tubo galvanizado 
de Ø 2”


Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.


Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)


Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración


Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración


Peso aproximado de estructura 
20 kg.


Materiales estructura
 


Vinil grado ingeniería
SI


Vinil reflectivo
SI


Materiales de cimentación
SI


Mano de obra de partes metálicas
SI


Trabajo de Plotters y rotulación
SI


Montaje
SI


Transporte
SI


Normas y Demarcación



Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
SI


Demarcación de señalética instalada
SI


Servicio de Garantía
 


Período de Cobertura
>= 5 años 


Nota: Llenar la información de la señalética ofertada en este formato establecido caso contrario no será posible considerar la oferta presentada en el análisis técnico


. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

Nombres y Apellidos:


Objeto Social si hubiere:


C.I. o RUC:


Dirección:


Teléfono:


Ciudad


                                                                                        Firma de Responsabilidad

5.  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Guayaquil, 

Señor

Presidente de la Comisión Técnica.

Subsecretaria  de Turismo del Litoral.

Ciudad.-

Señor Presidente:

Quien suscribe, en atención a la invitación efectuada por la Subsecretaria de Turismo del Litoral para la señalización vial Turística en el tramo Salinas – La Entrada de la Ruta del Espondylus, en caso de ser adjudicado, declaro que:

Me comprometo a entregar instaladas las señaléticas en las localidades definidas de acuerdo con los documentos precontractuales, especificaciones técnicas requeridas así como las disposiciones contractuales en el caso de ser adjudicatario. 

La oferta la hago en forma independiente y sin vinculación con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

Me someto a las exigencias y demás condiciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales.

Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autorizo a la Subsecretaria de Turismo del Litoral para comprobar la información u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

No tengo impedimento legal para celebrar contratos.

Acepto que, en caso de ser adjudicado y me negare a suscribir el contrato, la entidad notificará el incumplimiento al Instituto Nacional de Contratación Pública.

Atentamente,

................................

CONTRATO PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL TURÍSTICA DEL TRAMO SALINAS-LA ENTRADA DE LA RUTA DEL SPONDYLUS

Conste por medio del presente un Contrato para la Señalización Vial Turística, que se celebra en esta ciudad de Guayaquil, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: INTERVINIENTES.-

Comparecen a la celebración de este instrumento por una parte, el estado ecuatoriano a través del MINISTERIO DE TURISMO, representado por la Economista Verónica Sión de Josse, en calidad de Ministra, a quién y para efectos del presente documento se la podrá llamar simple e indistintamente como El Ministerio o la Contratante; y, por otra, ………………………………….representada por el señor …………………., en su calidad de ………………., titular del RUC No. ………………, a quién para efectos de este Contrato se lo podrá llamar simplemente como El Contratista.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

De conformidad con la Ley de Turismo, el  Ministerio de Turismo es el organismo  rector de la actividad turística en el Ecuador y como tal le corresponde planificar, promocionar, normar y facilitar el desarrollo de las actividades turísticas, promoviendo y fomentando todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social, para lo cual se encuentra implementado un Plan Turístico Binacional Ecuador-Perú denominado Ruta del Spondylus, mediante el cual se contribuya a la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de calidad con valor agregado y destinos con seguridad integral; a la optimización de las oportunidades generadas por el turismo que mejora la calidad de vida de los residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor; a la formación y capacitación del recurso humano para la sensibilización, profesionalización y la gestión adecuada del turismo sostenible; y a la valorización y conservación del patrimonio turístico nacional, cultural y natural sustentado en un desarrollo equilibrado en el territorio; todas ellas como políticas de Estado para el turismo sostenible, tal como se señala en el Memorando No.          de fecha ……. del 2008, suscrito por la funcionaria encargada del departamento de ………. de la Subsecretaría del Litoral.

Para robustecer la Ruta del Spondylus, se hace necesario implementar un sistema de señalización que permita identificar este circuito como parte de una oferta turística sostenible y competitiva que aplica la innovación tecnológica a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios y que garantiza una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales, para cuyo efecto por parte del Ministerio de Turismo se ha diseñado un proyecto de señalización turística para las Provincias del Guayas y Santa Elena, el mismo que para su ejecución ha sido concebido en 4 tramos, a saber:

a) Guayaquil – Progreso

b) Progreso – Puerto El Morro

c) Progreso – Santa Elena

d) Salinas – La Entrada

Como acción inmediata, debido a que este sector  será muy transitado durante los próximos meses por turistas nacionales y extranjeros y dada la importancia de empezar a posicionar la imagen de la Ruta del Spondylus como uno de los objetivos estratégicos del Plandetur 2020 encaminado a incentivar el volumen del turismo interno, se ha previsto la implementación de la señalización vial turística del tramo que comprende Salinas- La Entrada, para lo cual se han elaborado los pliegos y términos de referencia que contienen los términos, condiciones y demás especificaciones técnicas que debe someterse la referida señalización, para lo cual se requiere contratar a una persona natural o jurídica que realice las siguientes actividades y productos:

· Demarcar los destinos y principales atractivos turísticos que se encuentran a lo largo de la Ruta del Spondylus y específicamente los que se encuentran ubicados dentro del tramo Salinas-La Entrada, proporcionándoles una identidad que les permita posicionarse como parte  de un producto turístico integral, con el fin de que se cumplan los siguientes objetivos:

· Estandarizar una imagen homogénea de los destinos y atractivos de la RUTA DEL SPONDYLUS.

· Facilitar el acceso de los turistas nacionales y extranjeros a los productos turísticos de la RUTA DEL SPONDYLUS a través de una correcta señalización.

· Facilitar la comercialización de los productos de la ruta a través de una clara identificación de los puntos que incluye.

Para el cumplimiento de los objetivos previstos, se requiere la participación de una empresa que pueda realizar e instalar la señalización vial turística bajo las características técnicas que detallan a continuación y que constan en los términos de referencia que pasan a formar parte integrante del presente contrato.

•
15 (quince) Señalética código A1 / A1 R.

•
3 (tres) Señalética código A2.

•
54 (cincuenta y cuatro) Señalética código A3.

•
19 (diez y nueve) Señalética código A4

Dicha señalética se instalará en las siguientes localidades:

TRAMO SALINAS-LA ENTRADA

SITIO O LOCALIDAD
CÓDIGO SEÑALÉTICA


A-1/A1 R
A-2
A-3
A-4

ENTRADA BALNEARIO DE SALINAS
1
 
 
 

ENTRADA SANTA ROSA
 
 
2
1

ENTRADA A MUEY
 
 
2
 

PUNTA CARNERO


2


ANCON
 
 
2
 

ANCON ANCONCITO
 
 
4
 

CAUTIVO
 
 
2
 

CHUYUIPE
 
 
2
 

CAPAES
 
 
 
2

RESTAURANTES DE CAPAES
 
 
 
2

PUNTA BARANDUA
 
 
 
2

PUNTA CENTINELA
 
 
 
2

PUNTA BLANCA
 
 
 
2

PUNTA SIETE
 
 
 
2

SAN PABLO
2
 
 
 

POZOS DE SAL PACOA
 
 
2
 

MONTEVERDE
 
 
2
 

JAMBELI 
 
 
2
 

PALMAR
 
 
2
 

SANTUARIO VIRGEN DE FATIMA
 
 
 
1

COLONCHE
 
 
2
 

PLAYA ROSADA
 
 
1
 

DESVIO AYANGUE
1
 
 
 

AYANGUE
 
 
1
 

SAN PEDRO
 
 
2
 

ACUARIO VALDIVIA
 
 
 
1

VALDIVIA
1
 
 
 

SINCHAL
 
 
2
 

BARCELONA
 
 
2
 

LOMA ALTA
 
 
2
 

EL SUSPIRO
 
 
2
 

LIBERTADOR BOLIVAR
1
 
 
 

SALIDA LIBERTADOR BOLIVAR
1
 

 

PUEBLO SITIO NUEVO
 
 
2
 

SAN ANTONIO
 
 
2
 

CADEATE
 
 
2
 

RIO CHICO
 
 
2
 

MANGLAR ALTO
2
 
 
 

DOS MANGAS
 
1
2
 

MONTAÑITA
2
 
 
4

OLON
2
 
 
 

CASCADA DE ALEX
 
1
 
 

CURIA
 
 
2
 

SAN JOSE
 
 
2
 

LAS NUÑEZ
 
 
2
 

LA ENTRADA
2
1
 
 

TOTAL
15
3
54
19

TOTAL GENERAL
91

· Las características técnicas de la señalética se detallan a continuación:

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA

Código:
A 1 / A 1R  

Descripción
Ingreso a Comunas Principales

Cantidad:
15

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
3,6 m ancho x 2,4 m alto + 

troquelado 3,6 m ancho x 0,6 m alto

Tubo galvanizado 
De Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
De 2” x 1” 

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
512 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje / Camión grúa
SI

Transporte
SI

GIGANTOGRAFÍA
 

Materiales metálicos


Tubo cuadrado
1 ¼ pulg. X 1.5 mm de espesor

Tipo de soldadura
6011 de 1/8 resistente a impacto y vibración

Remaches de aluminio
5/32 x ½   pulgadas

Agujeros para remaches
11/64 pulgadas

Materiales anticorrosivos


Pintura anticorrosivo color gris
SI

Capa de pintura esmáltica
SI

Materiales gráficos


Vinil transparente impreso full color
SI

Rotulado sobre capa de vinil reflectivo blanco
SI

Tintas ecosolventes ecológicas
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalètica  A 1 / A 1R [image: image5.png]2,40 mts

mts





HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA

Código:
A 2  

Descripción
Ingreso a atractivos turísticos

Cantidad:
3

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
1,8 m ancho x 1,2 m alto

Tubo galvanizado 
De Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
De 2” x 1” 

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
94 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería color azul
SI

Vinil reflectivo blanco
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalética  A 2 

[image: image6.png]1,80 mts.





HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA

Código:
A 3

Descripción
Ingreso a comunidades

Cantidad:
54

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
1,8 m ancho x 0,6 m alto + 

troquelado 1,8 m ancho x 0,3 m alto

Tubo galvanizado 
De Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
De 2” x 1” x 2mm

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
79 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalética  A 3
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HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA

Código:
A 4

Descripción
Actividades

Cantidad:
19

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
0,6 m ancho x 0,6 m alto 

Tubo galvanizado 
de Ø 2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
20 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 año 

Gráfico señalética  A 4
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· La señalética será entregada a la Subsecretaria de Turismo del Litoral, en la medida que se vayan instalando, para cuyo efecto, se dejará constancia mediante actas de entrega – recepción.

· La empresa adjudicada entregará en medio digital e impreso la ubicación de las localidades donde se instale la señaletica, usando sistemas de GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

La empresa adjudicada elaborará e instalará la señalética acorde a lo establecido en el Manual Corporativo de Señalización Turística. Utilizará para el efecto pictogramas que constan en dicho manual y los logos e imágenes y el diseño de la señalética serán proporcionados por el Ministerio.

La empresa adjudicada instalará la señalética, evitando:

a. Que obstaculicen la visibilidad en la carretera o causen perturbaciones a usuarios y a terceros;

b. Que obstaculicen pasos peatonales, vehiculares o en las estaciones de peaje y pesaje;

c. Que se instalen al inicio, centro o final de una curva de la carretera;

d. Que estén sujetos a postes para servicios públicos o árboles;

e. Que obstaculicen la visibilidad de señales reglamentarias de tránsito e informativas;

f. Que incluyan elementos o figuras de carácter pornográfico, o que atenten contra la integridad de personas o instituciones;

g. Que contengan elementos subversivos, susceptibles de producir alarma o miedo, confusión o desórdenes públicos.

En razón de que por la cuantía, corresponde realizar el proceso precontractual en la instancia de la señora Ministra de Turismo, la máxima autoridad del ministerio, mediante Memorando No.  ……. del …. del 2008, ha concedido la autorización formal y expresa para que este proceso lo desarrolle el titular de la Subsecretaría de Turismo del Litoral, disponiendo que se conforme una Comisión Técnica que apoye el proceso de contratación, para lo cual se han aprobado los pliegos y términos de referencia, resolviéndose por parte de la autoridad que la presente contratación se efectúe mediante el procedimiento de Subasta Inversa, por cuanto el servicio y bienes contratados constituyen bienes y servicios normalizados.

Realizado el procedimiento dinámico señalado, se ha obtenido de ………. empresas invitadas, las ofertas de las siguientes personas naturales o jurídicas, tal como consta en las actas de la Comisión Técnica de Subasta Inversa que pasan a formar parte del presente contrato:

1. …….

2. ……………

3. ….

4. ….

….

Para el análisis técnico de  las ofertas, se ha conformado la Comisión Técnica, la misma que mediante Memorando No. ………………………………. de fecha … de ………. del 2008, emite su informe técnico señalando que las empresas que califican para la subasta son ………..,, en virtud de lo cual el departamento administrativo ha habilitado a las mismas en el Portal de Compras Públicas. Como resultado de la puja determinado en el Art. 56 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se obtuvo un precio final de US$. …………………, ofertado por la empresa …………………., empresa a la cual el Sistema de Subasta Inversa Electrónica ha adjudicado la contratación, mediante Acta No. …….. .

Mediante Memorando No. ADM-08-………… de fecha …. de …………. del 2008, el funcionario delegado del área administrativa solicita a la autoridad se disponga la elaboración del correspondiente contrato, adjuntándose los antecedentes del proceso precontractual en el que entre otros documentos ya enunciados, se acompaña la Certificación de Fondos No. FIN-………..-2008 de … de ………….. del 2008, por la cantidad de US$. …………………., con cargo a la partida presupuestaria No. …………………………………., denominación: ………………………..

TERCERA: OBJETO.-

Con los antecedentes expuestos, las partes intervinientes convienen en celebrar el presente contrato, en virtud del cual la ………………………………….. a través de su representante legal, se compromete a elaborar e instalar la señalización vial turística del tramo que comprende Salinas- La Entrada, en los sitios o localidades establecidos en la Cláusula Segunda Antecedente del presente contrato, bajo las condiciones y especificaciones técnicas señaladas en los términos de referencia y en la oferta del contratista,  que pasan a formar parte integrante del presente contrato, y que constituyen las siguientes:

· Demarcar los destinos y principales atractivos turísticos que se encuentran a lo largo de la Ruta del Spondylus y específicamente los que se encuentran ubicados dentro del tramo Salinas-La Entrada, proporcionándoles una identidad que les permita posicionarse como parte  de un producto turístico integral, debiendo realizar lo siguiente:

•
15 (quince) Señalética código A1 / A1 R.

•
3 (tres) Señalética código A2.

•
54 (cincuenta y cuatro) Señalética código A3.

•
19 (diez y nueve) Señalética código A4

Dicha señalética se instalará en las siguientes localidades:

TRAMO SALINAS- LA ENTRADA

SITIO O LOCALIDAD
CÓDIGO SEÑALÉTICA


A-1/A1 R
A-2
A-3
A-4

ENTRADA BALNEARIO DE SALINAS
1
 
 
 

ENTRADA SANTA ROSA
 
 
2
1

ENTRADA A MUEY
 
 
2
 

PUNTA CARNERO


2


ANCON
 
 
2
 

ANCON ANCONCITO
 
 
4
 

CAUTIVO
 
 
2
 

CHUYUIPE
 
 
2
 

CAPAES
 
 
 
2

RESTAURANTES DE CAPAES
 
 
 
2

PUNTA BARANDUA
 
 
 
2

PUNTA CENTINELA
 
 
 
2

PUNTA BLANCA
 
 
 
2

PUNTA SIETE
 
 
 
2

SAN PABLO
2
 
 
 

POZOS DE SAL PACOA
 
 
2
 

MONTEVERDE
 
 
2
 

JAMBELI 
 
 
2
 

PALMAR
 
 
2
 

SANTUARIO VIRGEN DE FATIMA
 
 
 
1

COLONCHE
 
 
2
 

PLAYA ROSADA
 
 
1
 

DESVIO AYANGUE
1
 
 
 

AYANGUE
 
 
1
 

SAN PEDRO
 
 
2
 

ACUARIO VALDIVIA
 
 
 
1

VALDIVIA
1
 
 
 

SINCHAL
 
 
2
 

BARCELONA
 
 
2
 

LOMA ALTA
 
 
2
 

EL SUSPIRO
 
 
2
 

LIBERTADOR BOLIVAR
1
 
 
 

SALIDA LIBERTADOR BOLIVAR
1
 

 

PUEBLO SITIO NUEVO
 
 
2
 

SAN ANTONIO
 
 
2
 

CADEATE
 
 
2
 

RIO CHICO
 
 
2
 

MANGLAR ALTO
2
 
 
 

DOS MANGAS
 
1
2
 

MONTAÑITA
2
 
 
4

OLON
2
 
 
 

CASCADA DE ALEX
 
1
 
 

CURIA
 
 
2
 

SAN JOSE
 
 
2
 

LAS NUÑEZ
 
 
2
 

LA ENTRADA
2
1
 
 

TOTAL
15
3
54
19

TOTAL GENERAL
91

· Las características técnicas de la señalética se detalla a continuación:

HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA

Código:
A 1 / A 1R  

Descripción
Ingreso a Comunas Principales

Cantidad:
15

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
3,6 m ancho x 2,4 m alto + 

troquelado 3,6 m ancho x 0,6 m alto

Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” 

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
512 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje / Camión grúa
SI

Transporte
SI

GIGANTOGRAFÍA
 

Materiales metálicos


Tubo cuadrado
1 ¼ pulg. X 1.5 mm de espesor

Tipo de soldadura
6011 de 1/8 resistente a impacto y vibración

Remaches de aluminio
5/32 x ½   pulgadas

Agujeros para remaches
11/64 pulgadas

Materiales anticorrosivos


Pintura anticorrosivo color gris
SI

Capa de pintura esmáltica
SI

Materiales gráficos


Vinil transparente impreso full color
SI

Rotulado sobre capa de vinil reflectivo blanco
SI

Tintas ecosolventes ecológicas
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalètica  A 1 / A 1R [image: image9.png]2,40 mts

mts





HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA

Código:
A 2  

Descripción
Ingreso a atractivos turísticos

Cantidad:
3

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
1,8 m ancho x 1,2 m alto

Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” 

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
94 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería color azul
SI

Vinil reflectivo blanco
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalética  A 2 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA

Código:
A 3

Descripción
Ingreso a comunidades

Cantidad:
54

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
1,8 m ancho x 0,6 m alto + 

troquelado 1,8 m ancho x 0,3 m alto

Tubo galvanizado 
de Ø 2 1/2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Estructura de tubo rectangular 
de 2” x 1” x 2mm

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Vinil amarillo grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
79 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 años 

Gráfico señalética  A 3
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HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALÉTICA

Código:
A 4

Descripción
Actividades

Cantidad:
19

Especificaciones
REQUERIMIENTOS MANDATORIOS

Dimensiones (Ver gráfico)
0,6 m ancho x 0,6 m alto 

Tubo galvanizado 
de Ø 2”

Plancha galvanizada 
Espesor 2mm.

Pernos galvanizados 
Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

Vinil azul grado ingeniera 
Mínimo 5 años de duración

Vinil reflectivo blanco
Mínimo 5 años de duración

Peso aproximado de estructura 
20 kg.

Materiales estructura
 

Vinil grado ingeniería
SI

Vinil reflectivo
SI

Materiales de cimentación
SI

Mano de obra de partes metálicas
SI

Trabajo de Plotters y rotulación
SI

Montaje
SI

Transporte
SI

Servicio de Garantía
 

Período de Cobertura
>= 5 año 

Gráfico señalética  A 4
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· La empresa adjudicada entregará en medio digital e impreso la ubicación de las localidades donde se instale la señaletica, usando sistemas de GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

La empresa adjudicada elaborará e instalará la señalética acorde a lo establecido en el Manual Corporativo de Señalización Turística. Utilizará para el efecto pictogramas que constan en dicho manual y los logos e imágenes y el diseño de la señalética serán proporcionados por el Ministerio.

La empresa adjudicada instalará la señalética, evitando:

g) Que obstaculicen la visibilidad en la carretera o causen perturbaciones a usuarios y a terceros;

h) Que obstaculicen pasos peatonales, vehiculares o en las estaciones de peaje y pesaje;

i) Que se instalen al inicio, centro o final de una curva de la carretera;

j) Que estén sujetos a postes para servicios públicos o árboles;

k) Que obstaculicen la visibilidad de señales reglamentarias de tránsito e informativas;

l) Que incluyan elementos o figuras de carácter pornográfico, o que atenten contra la integridad de personas o instituciones;

m) Que contengan elementos subversivos, susceptibles de producir alarma o miedo, confusión o desórdenes públicos.

Valor Total US$. ……………….. (…………………………… DOLARES CON 00/100 CENTAVOS). 

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO:

El Precio que la contratista ha propuesto y que la Subsecretaría ha aceptado pagar por la elaboración e implementación de la señalización turística del ramo Salinas-La Entrada, señalada en la  Segunda Cláusula Antecedentes, del presente contrato es de US$. ……………. (………………………………………DOLARES CON 00/100 CENTAVOS), debiendo la Subsecretaria hacer las retenciones de ley que correspondan.

El precio pactado, el Ministerio se compromete pagar al contratista, en la siguiente forma:

El 70% como anticipo, a la firma del contrato, siempre y cuando el contratista previamente haya rendido las garantías que se detallan más adelante; y, 

El restante 30%, a la terminación del contrato, esto cuando el contratista haya cuncluido con la colocación de la señalética vial turística detallada en el presente contrato, en el tramo Salinas-La Entrada, siempre y cuando dicha señalización cumpla con las condiciones, términos y demás especificaciones técnicas constantes en los términos de referencia y en el presente contrato, luego de que se haya suscrito el Acta de Entrega-Recepción Definitiva, para lo cual la funcionaria encargada del departamento de proyectos deberá elaborar un informe que acredite que el producto del contrato, responde a los objetivo del mismo, informe que servirá de base para el pago.

QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO.-

El plazo del presente contrato, está dado por el tiempo que demande la elaboración y colocación de la señalización contratada, que de acuerdo a los términos de referencia y a la propuesta del contratista, es de VEINTICINCO DÍAS, contados a partir de la suscripción del mismo.

SEXTA: BASE LEGAL Y GARANTÌAS.-

La presente contratación se somete al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica previsto en el Art. 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en armonía con el procedimiento contemplado en el Apartado I de la Sección II del Capítulo II del Título II del Reglamento de esta Ley, para la Subasta Inversa Electrónica.

De conformidad con lo que disponen el primer inciso del  Art. 74 y 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista, previo a suscribir el Contrato, deberá rendir las siguientes garantías a favor del Ministerio de Turismo, en cualquiera de las modalidades señaladas en el Art. 73 de la referida Ley y bajo las condiciones prescritas en los Arts. 120, 121 y 122 del Reglamento de la referida Ley, pagaderas al solo requerimiento del Ministerio de Turismo a través de la Subsecretaría de Turismo del Litoral. 

De FIEL CUMPLIMIENTO, equivalente al 5% del valor total del contrato. 

Por ANTICIPO, por un monto equivalente al 100% del valor del anticipo que vaya a recibir.

Las garantías antes referidas, deberán mantenerse vigentes hasta que sean liquidados los conceptos por los que ha sido emitida, caso contrario, el Ministerio procederá a hacerla efectiva.

SEPTIMA: RELACION CIVIL.-

Las Partes contratantes declaran que por el presente contrato no adquieren ningún otro vínculo, sino el único y exclusivo determinado en este contrato por lo que una vez concluida la señalización objeto del contrato y pagado los valores, expira automáticamente el presente contrato.

OCTAVA.- INTRANSFERIBILIDAD:

Este contrato es intransferible, no pudiendo el contratista cederlo a terceros, total o parcialmente.

NOVENA: UTILIZACION DE LOS FONDOS.-

El Contratista será directamente responsable por el adecuado y buen uso de los recursos entregados a su favor por este contrato, así como de la información técnica que proporcionen en sus informes, los mismos que no podrán destinarse a otros fines, bajo ningún concepto, sino en la forma exclusiva para cumplir el objeto señalado en este contrato.

DECIMA: RESPONSABILIDAD.- 

Es de total y exclusiva responsabilidad del Contratista en lo referente a los procedimientos de contratación, el observar estrictamente las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que les fueren aplicables; y, de las demás  disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN.-

El presente contrato terminará por las siguientes causas:

· Cumplimiento de las obligaciones contractuales.

· Por cualquiera de las causales determinadas en el Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para lo cual se aplicará los procedimientos señalados en los Art. 93, 94, 95, y 96 del Reglamento de esta Ley, según sea el caso.

· Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

DECIMA SEGUNDA: SEGUIMIENTO.-

El Ministerio de Turismo designa para el seguimiento y supervisión permanente de la ejecución de este contrato a la funcionaria encargada del departamento de Proyectos de la Subsecretaría de Turismo del Litoral, quien se encuentra obligada a realizar el seguimiento, supervisión y control de su ejecución, hasta la recepción de los productos;  así como también a emitir los informes parciales y/o los que sean requeridos; y, al término del contrato, se encuentra obligada a emitir un informe final que acredite haberse cumplido con los términos, condiciones y productos contemplados en el contrato y en los términos de referencia, lo cual servirá  para la suscripción del Acta de Entrega definitiva de los productos y actividades determinadas en los pliego.

El departamento Financiero de la Subsecretaría de Turismo del Litoral, realizará la supervisión y evaluación permanente de los recursos entregados por el Ministerio de Turismo al contratista, en virtud del presente contrato, a fin de lograr los resultados previstos en el objeto del mismo; y, la liquidación oportuna de los recursos financieros entregados.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS.-

En caso de controversia derivado de este instrumento, las partes acuerdan que los conflictos que se presenten en cuanto a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de común acuerdo por las partes.  En caso de no llegar a ninguna solución las partes, de conformidad con lo que dispone el Art. 104 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, recurrirán al método alternativo de solución de conflictos establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, ante uno de los Centros de Mediación de la Procuraduría General del Estado, en la ciudad de Guayaquil.

De no llegarse a celebrar el Acta de Acuerdo Total dentro del procedimiento de mediación, las divergencias o controversias podrán ser sometidas al procedimiento señalado en el Art. 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

DECIMA CUARTA: MULTAS Y OTRAS DECLARACIONES.-

Las partes convienen y aceptan estipular que, en caso que el contratista no cumpliera oportunamente y bajo las condiciones y términos pactados, con las actividades contratadas, el Ministerio impondrá una multa equivalente al uno por mil del valor total del contrato, por cada día de retraso en la entrega de los bienes contratados, salvo que obedezcan a fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por las partes.  Esta multa se descontará de cualquier valor que se adeude al contratista.

Por ningún concepto el valor de la multa superará el cinco por ciento del valor total del contrato; si sobrepasa este valor, el Ministerio dará por terminado unilateral y anticipadamente el contrato, sin que por este hecho el ministerio tenga que pagar valor alguno por concepto de indemnización.

DECIMA QUINTA: DOMICILIO:

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Guayaquil, renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

MINISTERIO DE TURISMO (Subsecretaría del Litoral) Avenida Orellana y Justino Cornejo, Edificio del Gobierno del Litoral, Octavo Piso.- Guayaquil. Tel. 2683979.

El Contratista:  ……………………………………………….l. 

DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS.-

Forman parte del presente contrato, además de los referidos en el texto, los siguientes documentos: 

· Memorando No.  ……………..

· Memorando No. …………….

· Pliegos.

· Actas de Comisión Técnica de Subasta Inversa.

· Ofertas de las Empresas ………………………………

·  Memorando No. ……………………………...

· Acta de Adjudicación No. ……………...

· Memorado ADM- ……………………..

· Certificación de fondos No. FIN-……………………….

· Nombramiento del representante legal

· Copia de cédula de ciudadanía No.           del representante legal y copia del certificado de votación.

· RUC No.  ……………..del contratista

· Constancia de encontrarse registrado y habilitado en el RUP.

DECIMA SEPTIMA: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos, exigidos por la ley de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación, a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten; y, para constancia suscriben el presente instrumento, en cuatro ejemplares, de igual tenor y valor, en la ciudad de Guayaquil, a los ………………… días del mes de ………………….del año ………………..

            MINISTERIO DE TURISMO                                       EL CONTRATISTA

Arq. Miguel Esteban Delgado de La Cuadra               

SUBSECRETARIO DEL LITORAL 

(Nombre del oferente)


SUBSECRETARIA DE TURISMO


SELECCIÓN DE OFERTAS   No SUBLIT. SI. 004.2008  SEÑALIZACIÓN  VIAL TURÍSTICA EN EL TRAMO SALINAS – LA ENTRADA,  DE LA RUTA  DEL ESPONDYLUS













