PROYECTO:

“ESTUDIO DE REFUNCIONALIZACION DEL CENTRO DE SALUD AREA Nª 4 CHIMBACALLE”

Especificaciones Técnicas Generales
Instalación de faena:
La instalación de la faena será provisoriamente en un lugar a determinar dentro del terreno, una vez terminado la construcción de la bodega den centro se trasladará esta instalación a dicho recinto. 

Será responsabilidad de la empresa constructora mantener la obra perfectamente aseada y ordenada.

Debe quedar estrictamente prohibido el acceso a la obra de personas no autorizadas.

La Empresa Constructora deberá mantener un juego de copias de todos los planos del proyecto y especificaciones técnicas plastificadas en la Obra con los cambios y actualizaciones que se pudiesen producir durante el desarrollo de la misma, debidamente archivada, ordenada y en condiciones legibles.  
El Jefe de Obra deberá estudiar semanalmente el proyecto y plantear sus consultas por anticipado al Arquitecto y al Constructor.

Excavaciones:

Las excavaciones serán ejecutadas a mano o mecánicamente según trazado de fundaciones y niveles. Si existiera parte rocosa será retirada con martillo neumático. Todo el material excavado será botado en un botadero autorizado. El fondo de toda excavación deberá ser plano, horizontal y formar ángulo recto con todas sus caras laterales, sin alterar la constitución natural del terreno. No se aceptarán rellenos por errores de cota o nivel, corrigiéndose los excesos de excavaciones de acuerdo a planos e indicaciones de cálculo.

Trazado:

El trazado será ejecutado según plano de fundaciones, donde se requiera (ampliación) de acuerdo estrictamente a los planos de arquitectura y cálculo y siguiendo las indicaciones del Arquitecto quien deberá aprobar los trazados y niveles, previa rectificación en el terreno. La aprobación deberá quedar estampada en el Libro de Obra. Como cota Cero se toma el nivel de la vereda de la calle Juan Borgonon.
Fundaciones:

Las fundaciones serán ejecutadas según especificaciones y dimensiones del plano estructural, determinando su profundidad según calidad de suelo y con aprobación del ingeniero calculista.

Muros reforzados:

Los muros serán ejecutadas según especificaciones y dimensiones del plano estructural, correspondientes.
Cadenas y pilares:
Las cadenas serán de un espesor y una altura según indicaciones en el plano estructural correspondiente. 

Aislación contra humedad:

Todos los elementos que estén directamente sobre el terreno serán protegidos contra humedad con un aditivo SIKA  sobre la totalidad de la superficie a aislar.

Tabiquería tercer nivel:

La tabiquería interior será con una estructura de volcometal de 60mm forrado en ambas caras con planchas de yeso cartón Gypsum de 15 mm. En zonas húmedas se colocará planchas yeso cartón Gypsum hidrorepelente (HR). 

Cielos primer y segundo piso:

Los cielos serán repintados 
Cielos tercer piso:

Los cielos del tercer piso serán de estructura de volcometal forrado con planchas de cartón yeso Gypsum de 10 mm. Sobre el cielo se colocará una capa de 5cm de lana mineral como aislante térmico.

Techumbre:

La estructura del techo será de perfiles metálicos tipo “C” según especifica en planos estructurales y con aprobación del Ing. responsable
Su resistencia al fuego será como mínimo F-30.

Puertas:

Las puertas interiores serán en MDF lacadas con laca de color
Las puertas principales será de vidrio templado.

La puerta hacia los corredores de las distintas zonas en Aluminio anodizado de color natural y vidrio natural de 4 mm.

Las ventanas serán de perfiles de Aluminio anodizado de color natural. Tipo proyectable
Escaleras:

Las fundaciones serán ejecutadas según especificaciones y dimensiones del plano estructural, determinando su profundidad según calidad de suelo y con aprobación del ingeniero calculista.
Pisos:

Todos los pisos de los tres niveles serán de vinil continuo según los planos de detalle

Baños: 
Se utilizara porcelanato según planos de detalle
Administracion;

En el tercer nivel destinado a la administración se utilizara piso flotante pergo
Pintura:

Las paredes de la primera y segunda planta serán resanadas, repintadas con pintura permalatex en color beige

Todas las paredes realizadas con tabiquería de Gypsum serán empastadas, enhuinchadas y lijadas para su posterior pintura.

Muros: blanco invierno, Esmalte al agua o latex vinílico

Cielos: color blanco, Latex vinílico

Estructura metálica: anticorrosivo y 2 manos de esmalte color a definir

Agua:

Toda la red interior de agua potable será de cañería de pvc. roscable, el agua caliente se realizara en cobre, según se especifica en planos y memoria técnica
Alcantarillado:

Tubos de PVC de 2 ½ ”  y 4” unidos con calipega o similar, según se especifica en planos y memoria técnica
Electricidad 220V:

Todos los ductos serán embutidos y de tipo Conduit de ½ o ¾” . Los artefactos serán de tipo “Ticino” o similar. A parte de la red interior se consulta una red exterior para la iluminación de los áreas comunes y la bomba elevadora, según se especifica en planos y memoria técnica
Red de corrientes débiles:

El condominio será equipado con un sistema de alarma central con 12 estaciones conectado por radio a una central. Todas las casas tendrán tubería para TV cable, teléfono e internet, según se especifica en planos y memoria técnica.
Baños:

Los artefactos de los baños serán de edesa,  según los planos de detalle se colocará azulejo blanco en las paredes..

Portones:

El estacionamiento de ambulancias) tendrá un portón corredera automático con control remoto, 

Rejas cerramiento:

La reja hacia calle Juan Borgonon y Av. Napo será de estructura metálica color blanco. Altura 2,00m.

Aseo y retiro de escombros:

La obra deberá mantenerse constantemente aseada y libre de materiales inflamables y escombros y se entregará perfectamente limpia y con todos los artefactos y equipos funcionando a entera satisfacción del Propietario y de los Arquitectos. En esta partida se incluye la reposición de pavimentos, césped, cierres o cualquier otro elemento que haya sido alterado por la instalación de faenas y la obra, debiendo quedar el lugar en las mismas condiciones que al inicio de la faena, para lo cual se levantará el acta correspondiente
