CENTRO DE SALUD HOSPITAL ORAMAS GONZALEZ 

DEL CANTON DURAN

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS CERRAMIENTO
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL AREA (INC. DESALOJO).-
El contratista quedara obligado a extraer y desalojar objetos o restos, quedando obligado a respetar las propiedades de terceros, siendo el responsable de los perjuicios que sus operarios o dependientes causen en las mismas.

Modo de pago (M2).
REPLANTEO DE EJES Y NIVELACION DEL TERRENO.-
 Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de estructura y albañilería señaladas en los planos y nivelación para las aceras, losetas y cualquier otro elemento pavimentado. Todos los trabajos de replanteo y nivelación deberán realizarse con sujeción a los planos, debiendo conservarse las estacas y puntos de referencia establecidas. 
La medición y pago de replanteo y nivelación, se efectuará en (M2).
CASETA DE GUARDIANIA (EDIF. PROVISIONAL).-
Se construirá provisionalmente una edificación de máximo 30m2 de madera y zinc, la misma que servirá de bodega de materiales y/o guardianía.

Forma de Pago (m2).

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION, PARA ESTRUCTURA MANUAL.-
Se entiende por excavaciones en general el remover y quitar la tierra u otros materiales , con el fin de conformar espacios para alojar cimentaciones y cualquier  otro trabajo especificado en las secciones  correspondientes a sistemas eléctricos , etc., se harán de acuerdo a los volúmenes , dimensiones y límites indicados en los planos y especificaciones correspondientes , excepto si se encuentran inconvenientes e imprevistos que tenga que ser superados de conformidad con el criterio de Fiscalización o Supervisión.

Las excavaciones  deberán ampliarse lo suficiente para que permitan el ensamble correcto de los encofrados.

El trabajo final de las excavaciones deberá  realizarse con la menor anticipación posible con el fin de evitar que el terreno se debilite o altere, por la intemperie,  los fondos deberán ser apisonados y compactados.

 La medición y pago se efectuará por cada (M3).
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO.-
El material de mejoramiento será cascajo o lastre y se lo colocara en tres capas horizontales de espesor 20cm. Cada una de estas capas se compactara en toda su superficie mediante el empleo de pisones de mano y neumáticos o compactadores, con humedad óptima para lograr una compactación al 95% del proctor modificado. No se permitirá la compactación mediante inundación o chorros de agua.

Se efectuará el relleno y nivelaciones necesarias para alcanzar los niveles requeridos y previstos en los planos, para lo cual previamente el terreno deberá estar libre de escombros y de todo material que no sea adecuado para el mismo.

La formación del relleno se medirá  tomando como unidad el metro cúbico con aproximación de un decimal. Al efecto el volumen se determinará directamente en la obra.

Forma de pago (M3).
EXCAVACION, CON MAQUINA.-
Se entiende por excavación  con maquinas el remover y quitar la tierra u otros materiales ,con maquinaria pesada como son excavadoras, retroexcavadoras y tractores, con el fin de conformar espacios para alojar cimentaciones, cisterna, fosas sépticas y cualquier  otro trabajo especificado en las secciones  correspondientes a sistemas eléctricos , etc., se harán de acuerdo a los volúmenes , dimensiones y límites indicados en los planos y especificaciones correspondientes , excepto si se encuentran inconvenientes e imprevistos que tenga que ser superados de conformidad con el criterio de Fiscalización o Supervisión.

Las excavaciones  deberán ampliarse lo suficiente para que permitan el ensamble correcto de los encofrados.

El trabajo final de las excavaciones deberá  realizarse con la menor anticipación posible con el fin de evitar que el terreno se debilite o altere, por la intemperie,  los fondos deberán ser apisonados y compactados.

 La medición y pago se efectuará por cada (M3).

DESALOJO DE MATERIALES EXCAVADOS.-

El desalojo de materiales comprenderá el retirar de los sitios ocupados aledaños a las obras, las basuras o desperdicios y materiales sobrantes. Para transporte fuera de la obra de los desperdicios se considera entre 20% y 25 % adicional por esponjamiento o aumento de volumen en metro cúbico dependiendo del material. la ubicación del sitio para el desalojo estará ubicado entre 20 a 30 Kilómetros.
Forma de pago (M3/KM).

ESTRUCTURAS EN GENERAL
MURO DE HORMIGON  SIMPLE, f¨c= 210 kg/cm2.-

Consistencia.- El hormigón será de consistencia uniforme.  Su límite  de asentamiento permisible será de 2.5 a 7.5 cm., siempre que sea suficiente para permitir una manipulación práctica del hormigón.

Control de Calidad.-  Las pruebas de resistencia de hormigón se regirán  según las normas ASTM. C-13 y C-39.  Las muestras se tomarán al azar con un mínimo de 6 cilindros por cada 130 m3 o 450 m2 de superficie serán probados tres cilindros por ensayos, tres a los siete días y tres a los 28 días.

El hormigón podrá ser aceptado desde el punto de vista de cumplimiento de la resistencia a la compresión, cuando el promedio de los resultados de los 6 cilindros iguales o exceda la resistencia de diseño y cuando  además ningún resultado sea menor que la resistencia especificada en más de 35 kg/cm2.

Si el resultado obtenido no estuviere acorde las medidas a adoptarse quedarán a  criterio del fiscalizador o supervisor de la obra; los eventuales ensayos adicionales ,pruebas de cargas y otros gastos correrán a cargo de contratista.

Mezclado y vaciado del hormigón.-
El mezclado del hormigón se realizará en mezcladoras de carga con superficie interiores libres de hormigón o mortero endurecido.  La mezcla a  mano se realizará en caso de emergencia y previa autorización del fiscalizador.

Cuando se utilice hormigón premezclado , este deberá ser mezclado y entregado de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma C-90 de la A.S.T.M.

El vaciado del hormigón se realizará evitando la segregación  y pérdida de materiales para lo cual no se permitirá vaciar el hormigón dejándolo caer desde una distancia mayor de 120 metros , ni la colocación de una gran cantidad en cualquier punto . No se depositará en la obra ningún hormigón que haya sido fraguado parcialmente o haya sido contaminado por materiales extraños o remezclado.

Consolidación.- Todo hormigón será minuciosamente consolidado por vibración, el vibrador será aplicado siempre verticalmente  y  a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm. y por periodos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que el hormigón ha sido vaciado.

Curado.- El curado del hormigón se realizará pasada tres horas de haberlo vaciado y en forma continua por un mínimo de 7 días, excepto para hormigón de alta resistencia inicial y endurecido rápido que solo requerirá de tres días de curado.

Encofrados.- Los encofrados deberán usarse para confinar y dar forma al hormigón de acuerdo a lo indicado en los planos, deberán ser apuntalados adecuadamente y poseer la suficiente resistencia para aguantar la presión de colocación del hormigón y la vibración sin desplazamiento, además serán construidos y conservados los suficientemente estancos para evitar escape de la pasta de cemento.

Todos los tableros deberán ser limpios, lisos y libres de irregularidades.
Los encofrados serán retirados previa autorización de la fiscalización y de tal manera que prevenga daños al hormigón y que asegure la estabilidad completa de la estructura. Los encofrados podrán ser retirados así:

lateralmente de muros  a los dos días, . Cuando se utilicen acelerantes  el desencofrado será en menor tiempo de acuerdo a las especificaciones del producto químico utilizado.

La medición y pago se efectuará por cada (M3).

HORMIGON  ARMADO fc=210kg/cm2 PARA PLINTOS, DADOS,  VIGAS  Y CADENAS.-
Consistencia.- El hormigón será de consistencia uniforme.  Su límite  de asentamiento permisible será de 2.5 a 7.5 cm., siempre que sea suficiente para permitir una manipulación práctica del hormigón.

Control de Calidad.-  Las pruebas de resistencia de hormigón se regirán  según las normas ASTM. C-13 y C-39.  Las muestras se tomarán al azar con un mínimo de 6 cilindros por cada 130 m3 o 450 m2 de superficie serán probados tres cilindros por ensayos, tres a los siete días y tres a los 28 días.

El hormigón podrá ser aceptado desde el punto de vista de cumplimiento de la resistencia a la compresión, cuando el promedio de los resultados de los 6 cilindros iguales o exceda la resistencia de diseño y cuando  además ningún resultado sea menor que la resistencia especificada en más de 35 kg/cm2.

Si el resultado obtenido no estuviere acorde las medidas a adoptarse quedarán a  criterio del fiscalizador o supervisor de la obra; los eventuales ensayos adicionales ,pruebas de cargas y otros gastos correrán a cargo de contratista.

Mezclado y vaciado del hormigón.-
El mezclado del hormigón se realizará en mezcladoras de carga con superficie interiores libres de hormigón o mortero endurecido.  La mezcla a  mano se realizará en caso de emergencia y previa autorización del fiscalizador.

Cuando se utilice hormigón premezclado , este deberá ser mezclado y entregado de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma C-90 de la A.S.T.M.

El vaciado del hormigón se realizará evitando la segregación  y pérdida de materiales para lo cual no se permitirá vaciar el hormigón dejándolo caer desde una distancia mayor de 1.20 metros , ni la colocación de una gran cantidad en cualquier punto . No se depositará en la obra ningún hormigón que haya sido fraguado parcialmente o haya sido contaminado por materiales extraños o remezclado.

Consolidación.- Todo hormigón será minuciosamente consolidado por vibración, el vibrador será aplicado siempre verticalmente  y  a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm. y por periodos de 5 a 15 segundos , inmediatamente después de que el hormigón ha sido vaciado.

Curado.- El curado del hormigón se realizará pasada tres horas de haberlo vaciado y en forma continua por un mínimo de 7 días , excepto para hormigón de alta resistencia inicial y endurecido rápido que solo requerirá de tres días de cuarado.

Encofrados.- Los encofrados deberán usarse para confinar y dar forma al hormigón de acuerdo a lo indicado en los planos, deberán ser apuntalados adecuadamente y poseer la suficiente resistencia para aguantar la presión de colocación del hormigón y la vibración sin desplazamiento, además serán construidos y conservados los suficientemente estancos para evitar escape de la pasta de cemento.

Todos los tableros deberán ser limpios , lisos y libres de irregularidades .

Los encofrados serán retirados previa autorización de la fiscalización y de tal manera que prevenga daños al hormigón y que asegure la estabilidad completa de la estructura. Los encofrados podrán ser retirados así:

lateralmente de plintos, dados, vigas y dinteles a los dos días, encofrados de columnas a los tres días  y fondos de vigas y encofrados de losas a los 21 días . Cuando se utilicen acelerantes  el desencofrado será en menor tiempo de acuerdo a las especificaciones del producto químico utilizado.

Acero de Refuerzo.-

Las varillas de refuerzo de todas las estructuras serán de grado intermedio con límite de fluencia de 4200 kg/cm2.

Las varillas serán dobladas en frío y con los siguientes diámetros mínimos:

· Ganchos hasta diámetro 18 mm. - 6 cm.

· Para estribos hasta diámetro 10 mm. - 4 cm.

Antes de colocar las varillas deberán estar limpias y carecer de escamas, herrumbre y otros recubrimientos que puedan destruir se adherencia con el hormigón, condición que se conservará hasta en hormigonado.

En las estructuras principales  se evitara los empalmes de varillas en puntos de máximo esfuerzo. La longitud mínima de empalme será no menos de 40 diámetros de la varilla. Los empalmes soldados deberán desarrollarse una tensión igual o por lo menos 125 % del límite de fluencia de la varilla.

Las varillas serán colocadas de acuerdo a los planos e inspeccionadas por el Supervisor o fiscalizador de la obra antes de vertido del hormigón.

Las tolerancias permitidas para la colocación del acero de refuerzo son:

· Desviación del recubrimiento de hormigón : hasta 5 cm. de recubrimiento - 0.6 cm.

· Para 7 cm. de recubrimiento -1.2 cm.  Desviación del espacio indicado Hasta 1.2cm.

La medición y pago se efectuará por cada (M3).

ALBAÑILERIA
GENERAL

Extensión del Trabajo.- Se entenderán por trabajos de albañilería para el efecto de estas especificaciones, todas las obras referentes a: construcción de muros, paredes, divisiones, tabiques, contrapisos, impermeabilizaciones, enlucidos, pisos de cerámica, de porcelanato, de cemento, etc., y en general de todos los trabajos de esta índole complementarios de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de carpintería, herrería y otros rubros que no estando especificados, sean necesarios para la terminación total del edificio y de las obras anexas.

MATERIALES PARA ALBAÑILERÍA


Generalidades.- Todos los materiales a emplearse en los trabajos de albañilería serán de "primera calidad", dentro de su especie, naturaleza y procedencia. El Contratista o Jefe de obra está obligado a someter a la aprobación del Fiscalizador las muestras respectivas de los materiales a utilizarse.


Piedra estructural.- Todas las piedras que se emplearen en cimentaciones, muros, pisos y en general para cualquier finalidad estructural serán limpias, graníticas, grises o azules, de resistencia por lo menos de 800 kilos/cm2 y de tamaño apropiado para el uso que se va a dar. Específicamente para el caso de mampostería de piedra para muros el tamaño mínimo a utilizarse será de 20cm por lado.


Ripio.- Se calificará a un ripio de "bueno" cuando provenga de roca granítica o equivalente (no metamórfica o en descomposición); no deberá ser escamoso, ni laminado, ni de partículas alargadas; deben ser limpias y libres de recubrimientos calcáreos o arcillosos. Cuando sea para la preparación de hormigón, deberá usarse ripio triturado mecánicamente y su granulometría será exigida de acuerdo al uso y según la Norma INEN correspondiente, los cuales se sujetarán a las especificaciones del hormigón armado.

Arena.- La arena a emplearse será de primera calidad, limpia, silícica y áspera al tacto. El grano será grueso, mediano, o fino, o mezclado, según su empleo de acuerdo a las dosificaciones del cuadro de morteros y de hormigones.

Las arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a los límites de tolerancia de la Norma INEN.

.
Bloques.- Los bloques a usarse serán prensados y huecos de arena-cemento, de 10 y tendrán una resistencia de 30 kilos/cm2, el cual soportará su peso propio. Especificaciones INEN 643.

MAMPOSTERIA DE BLOQUE E=0.15M Y 0.10M; PARA PAREDES EXTERIORES E INTERIORES.-
En aquellas paredes que se usen bloques éstos serán de 10 ó 15cm de espesor según lo especificado en los planos de detalles y se construirán respetando las normas y tolerancias máximas admisibles, determinadas en el Código Ecuatoriano de la Construcción y normas INEN concordantes.


La primera hilada de bloques se colocará sobre una capa de mortero seco tipo C, a todo el ancho de la unidad. Colocar las hiladas siguientes traslapadas medio bloque.

El mortero para las juntas ha de ser fluido y aplicado con tal densidad que pueda ser expulsado de las mismas cuando las unidades se coloquen.

En las esquinas e intersecciones de paredes las hiladas se entrelazarán. Las hiladas se harán de forma tal que no se use unidad alguna menor de 1/2 bloque en los remates y esquinas.

La trabazón o unión de las columnas Metalicas con las paredes y divisiones  de mamposterías, se realizarán por medio de varillas de 10mm espaciadas cada 60cm las mismas que se dejarán empotradas en el hormigón al tiempo de construirse las 
estructuras y cuyo costo se debe incluir en el precio unitario del muro de mampostería.   

El acabado de las paredes será de: enlucido vertical interior y exterior paleteado fino, para su posterior estucado o recubrimiento cerámico. 

Los tabiques de bloques en planta baja se construirán sobre el contrapiso.

Instalaciones en mampostería.- Los trabajos que deban realizarse junto con la albañilería incluyendo anclajes, chicotes, conductos eléctricos y cajas, tubos de plomería y accesorios, se harán a medida que progrese el trabajo.

Ninguna ranura o nicho podrá ser más profunda que la mitad del grueso de la pared.

Ninguna viga de amarre o columna de amarre, será reducida en sus dimensiones por ranuras o nichos, ni excederá a una dimensión total de 0.60 x 1 m.
Medida y pago

Las mediciones se harán en metro cuadrado por el trabajo completo, incluyendo chicotes y botaguas y el pago al precio (M2).
MORTEROS

Generalidades. - Los componentes de los morteros se medirán en volúmenes (usando cajones de cubicaje); se batirán convenientemente a máquina hasta que resulte una mezcla homogénea en su composición, sin exceso de agua y con la consistencia requerida. No se preparará más mortero que el necesario para el día de trabajo.

El Contratista debe preparar la dosificación de los morteros, estrictamente como se indica en este numeral literal c. Se prohíbe volver a mezclar morteros semi fraguados que contengan cemento, con los nuevos morteros que se preparen.

Materiales:

Cemento: El Contratista usará de preferencia el cemento nacional Portland Estándar Tipo I que cumpla con las especificaciones del INEN y que sea aceptada por los organismos respectivos, quedando facultado a usar cementos de procedencia 
extranjera en el caso de escasez de los nacionales. No se utilizarán cementos de diferentes marcas en una misma fundición. Especificaciones INEN 152.

Las características de los cementos extranjeros serán calificados por los fiscalizadores, pudiendo remitirse a pruebas de laboratorio.

Polvo de Piedra: Se calificará a un polvo de piedra de "bueno" cuando provenga de rocas graníticas y equivalentes (no metamórficas o en descomposición); deberá ser limpio, libre de residuos ca!cáreos o arcillosos. Para la fabricación de hormigón estructural se sujetarán a las especificaciones de hormigones armados.

Agua: Se empleará únicamente agua potable, proveniente de servicios públicos y será por cuenta del Contratista el valor correspondiente a las instalaciones, acometidas y al consumo de este elemento durante toda la construcción.

Aditivos: El Contratista podrá utilizar aditivos y otras sustancias correctivas o acelerantes para mejorar la calidad de los trabajos contratados o acelerar su ejecución. Los aditivos serán previamente aprobados por Fiscalizador.

Tipos de mortero:

TIPO
CEMENTO
ARENA       ARENA 
CAL O CEMENTINA





FINA            GRUESA
         EN PASTA       
A
  1                   -                                          5                            - 

EMPLEO: Primera capa en enlucidos horizontales.

B

      1

  2

    -

    2

EMPLEO: Segunda capa de enlucidos interiores y exteriores.

C

     1

  -

   5

    2 

EMPLEO: Primera capa de enlucidos verticales. Cielo raso y estructura de hormigón.

TIPO
CEMENTO
ARENA

ARENA
   CAL O CEMENTINA





FINA

GRUESA      EN PASTA

D

     1

  -

     3

    -                                  
EMPLEO: Colocación de baldosa. Masilla de suelos, de cemento y cubierta. Primera capa de revestimiento, vidrio estructural, mampostería de piedra, obras artísticas, revestimiento y colocación de mármol.

E

     1

  1

     2

   2  

EMPLEO: Trabas, tabiques de encejo, grapas, anclas, tacos, ángulos, diedros esquinas exteriores de muros, columnas, cámaras de aire, tanques, pozos de revisión, piletas y fuentes. 

F

    1

   1

     -

   -  

EMPLEO: Colocación de baldosa, cerámica, masilla, para fijación, vidrio estructural, revestimiento de mármol, terrazo en terrazas, portales y pisos.

G

    1

   6

     -

   - 

EMPLEO: Colocación de mampostería de ladrillo o bloques para la región de la sierra

TIPO

CEMENTO

ARENA
RIPIO

H


      1


      2

    5   

EMPLEO: Contrapisos de exteriores y replantillo.

I


      1


     3

    6

EMPLEO: Contrapisos para interiores y Hormigón Ciclópeo.

Impermeabilizaciones

Medida y pago

La unidad de medida es el metro cuadrado, y se pagará al precio unitario establecido en el contrato unitario establecido en el contrato. (M2).
ENLUCIDOS VERTICALES EXTERIORES E INTERIORES
Enlucidos.- Todas las paredes serán enlucidas en sus parámetros hasta 20 cm. más arriba del cielo raso.

Será enlucidos todas las paredes , pilares , etc. Los enlucidos deberán ser hechos de forma tal que el espesor final de las mismas concuerde con los planos arquitectónicos pero nunca mayor a 4 cm. En las áreas donde se colocará recubrimientos especiales(cerámica) los enlucidos quedarán para proporcionar la adherencia del recubrimiento: paleteado y rayado.

El mortero a emplearse en los enlucidos será de cemento y arena fina en proporción volumétrica 1:4 .La arena será cernida previo el mezclado para retener las impurezas de origen orgánico..
Antes de aplicar el enlucido las paredes deberán estar limpias e hidratadas, los elementos de hormigón también serán hidratados y picadas  para una buena adherencia del mortero.

Los enlucidos podrán realizarse en las paredes cuando estas cumplan por lo menos tres días de levantadas.

Las superficies obtenidas deben ser perfectamente regulares y uniformes, sin fallas , grietas o fisuras y sin denotar desprendimientos que se detecten al golpear con pedazo de madera la superficie, el espesor del enlucido no debe ser mayor de 2 cm. , ni menor de 1 cm.

La intersección de los parámetros verticales enlucidos y cerámicas, se realizará mediante un pequeño canal de sección cóncava o media caña de 1 cm.

Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para el cual se permitirá el libre acceso de aire. Las superficies deben quedar aptas para recibir acabado final.

Medida y pago

La unidad de medida es el metro cuadrado, y se pagará al precio unitario establecido en el contrato unitario establecido en el contrato. (M2).
FILOS EN ENLUCIDOS 
En este rubro está incluido todo el trabajo de filos para boquetes y corresponde tanto al enlucido vertical como horizontal.

En general todo filo en enlucido se aplicará en un sola capa, espesor mínimo 12 mm. Cuando sea necesario se emparejará cualquier irregularidad del trabajo de albañilería, aplicando una capa de base rayada antes del enlucido de filo.
Limpiar y humedecer la superficie de albañilería y hormigón, antes de aplicar los filos en  enlucidos. Estas superficies serán ásperas y de ser necesario martilladas, para preveer la adherencia debida.

Los materiales que se hallan asentados en partes, no serán reacondicionados o usados nuevamente.

El filo en enlucido deberá ser curado por medio de humedad durante 72 horas.

Medida y pago

La unidad de medida es el metro lineal de filo en enlucido , y se pagará al precio unitario establecido en el contrato  (ML).
PINTURAS
PINTURA LATEX VINIL SUPREMO, INCLUYE EMPASTE.-

Todas las pinturas y materiales que se empleen en el interior y exterior de la construcción del CENTRO MATERNO INFANTIL ORAMAS GONZALEZ , serán proporcionados por el contratista, deberán ser nuevas, de primera calidad, producido por acreditados fabricantes y sometidos a la previa inspección y aprobación del supervisor y/o fiscalizador; además  sólo deberán aplicarse pinturas envasadas en fábricas, sin hacer las adiciones y/o modificaciones a menos que el fabricante específicamente lo recomiende, siendo por lo tanto el contratista el responsable de cualquier adulteración o mezcla.

Todas las paredes, pilares, vigas vistas y tumbados enlucidos serán pintados.

Los enlucidos exteriores serán fondeados con cemento blanco , leche y goma blanca o aditivo que lo reemplace con aprobación de la fiscalización.

En los enlucidos interiores y de tumbados enlucidos se hará un empaste con “empaste Sika o similar” con el que se procederá a emporar todas las imperfecciones del enlucido. 

Una vez empastadas y previa autorización de fiscalización recibirán una primera mano de pintura de látex vinil de primera calidad que se encuentre en el mercado.

Finalmente recibirán otra(s) mano (s) de pintura esmalte hasta una altura de 1.40 m. de altura en paredes interiores y látex vinil en la parte superior de las paredes y tumbados enlucidos hasta obtener uniformidad de color. La pintura de esmalte será de primera calidad..

La aplicación de la (s) capa (s) final (es) de pintura , se hará previa autorización del fiscalizador .

En ningún caso se harán trabajos de pintura en superficies a la intemperie durante la ocurrencia de precipitaciones pluviales ni después de las mismas, cuando las superficies estén todavía húmedas.

El fiscalizador de la obra de Construcción del Hospital MATERNO INFANTIL  podrá exigir se den manos suplementarias de pintura, tantas como fuere necesarias hasta obtener un acabado perfecto , sin fallas ni desperfectos, lisas y uniformes y los colores matices perfectamente iguales en todas las áreas pintadas. Cualquier deficiencia de trabajos, aparición de manchas y asperezas, mal preparación de las superficies y error o cambio de colores , el contratista los ejecutará nuevamente sin ningún recargo en los costos.

Medida de Pago

La medición y pago se hará en metros cuadrados.(M2)

PINTURA CON ESMALTE, INCLUYE EMPASTE.-
En los enlucidos exteriores e interiores  se hará un empaste con “empaste Sika o similar” con el que se procederá a emporar todas las imperfecciones del enlucido
Esmalte Sintético: Resina alquímica de alta calidad en el cual el vehículo no volátil está constituido por una mezcla de aceites secantes y de resinas naturales o artificiales, constituyendo un sistema homogéneo. Esta pintura puede ser brillante o mate, según la proporción de pigmentos y su fabricación. Se rebaja con diluyente.

Galvite: combinación de imprimante y esmalte de acabado, de gran adhesión. Especial para uso interior y exterior, sobre hierro galvanizado, planchas de zinc, aluminio, asbesto cemento y acero. 

Medida de Pago

La medición y pago se hará en metros cuadrados.(M2)

