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“El Ecuador ha sido, es

 y será País Amazónico”


FICIO INTERNO
FUERZA NAVAL


	SECRETARIA GENERAL DE LA ARMADA
DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL
	
	FECHA: 04-DIC-2008

LUGAR: QUITO



CUADRO COMPARATIVO
	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	1  cámara digital
	SI
	SI

	Especificaciones
	10 megapíxeles efectivos o superior

Zoom óptico 15x, Smart zoom 81x (VGA)

Pantalla LCD de 3,0 pulgadas movible y visor electrónico

Doble solución contra fotos borrosas: estabilizador de imagen óptico y alta sensibilidad

Salida de Full HD o alta definición

Modo de reconocimiento inteligente de escena

Optimizador de rango dinámico (DRO Standard / Plus)

Control remoto incluido

Memoria interna, y externa (a 4 GB o superior)

Batería
	SI
	SI


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	2  Impresoras Multifunción
	SI
	SI

	Especificaciones
	Impresión, copiado y envío y recepción de fax en blanco y negro, escaneado en blanco y negro y color

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) 26 ppm

Calidad de impresión (negro, calidad normal) 1200 x 1200 ppp

Capacidad de salida máxima (hojas) Hasta 125

Opciones de impresión a doble cara Automática (estándar)

Velocidad de copia (negro, calidad borrador, A4)

 Hasta 26 cpm (una hoja en escáner plano, múltiples copias, la velocidad de copiado ADF es de hasta 17,5 cpm)

Cambio de tamaño de la copiadora De 25 a 400%

 Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)

Resolución de exploración mejorada Hasta 19200 ppp

Conectividad estándar Ethernet 10/100Base-T, Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
	SI
	SI


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	5  Scanner de  alta velocidad doble cama
	SI
	SI

	Especificaciones
	Escaneo a doble cara rápido de hasta 25 ppm/50 ipm.

Escanee hasta 100 páginas, sin intervención, con un Alimentador automático de documentos. 

Resolución de escaneado por hardware   Hasta 600 x 600 dpi

Resolución de escaneado óptica  Hasta 600 dpi

Profundidad de bit  48 bits

Escaneado  Tamaño máximo de escaneado  216 x 356 mm

Tipo de escaneado  Cama plana, ADF

Niveles de escala de grises  256 niveles de grises

Escaneado color

Conectividad  Conectividad estándar  USB 2.0 de alta velocidad

Puertos IO externos  USB
	SI
	SI


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	3  Unidades SAN  "1TR"
	SI
	SI

	Especificaciones
	Capacidad 1 TB
	SI
	SI

	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	1 Impresora de código de barras
	SI
	SI

	Especificaciones
	4"/102 mm por segundo

Método de Impresión: Impresión térmica directa (LP) o impresión térmica directa/de transferencia térmica (TLP)

Construcción: Caja de pared doble ABS

Diseño OpenACCES

Sensor de cabezal levantado

Interfaces en serie, paralelos y USB

Drivers Windows (95, 98, NT v.4.0, 2000, XP)

Códigos de texto y barras impresos en 0°, 90°,180°, 270°

Apoyo de campo variable (máximo de 100)

Apoyo de contador (máximo de 10)

Adición y sustracción de campo variable

Reportaje de estatus

Almacenamiento de formularios, fuentes y gráficos

En serie RS232 (DB9)

USB v 1.1
	SI
	SI


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	2 Lectores de códigos de barras
	SI
	SI

	Especificaciones
	Procesador intel XSACLE PXA270 A 624 MHZ

Sistema operativo Windows Mobile 5.0

Memoria mínima: 64 MB, de ram/128 MB de rom

Interfaz / comunicaciones : RS-232, usb 1.1

wwwam: compatibilidad con EGPRS/GSM

wlan: radio de triple modo 802.11 A/B/G; SOPORTE

voit completo

wpan: bluetooth v1.2 clase II

transductor, micrófono y micrófono telefónico de gran calidad

captura de datos avanzada integrada: lectura de código de barras

1d y 2d desde 10 cm a 101 cm.

pantalla en color qvga de 3.5 pulgadas

teclado numérico, compatibilidad con tarjetas normales o extendidas

bateria normal o de larga duración
	SI
	SI


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	1 computador
	SI
	SI

	Especificaciones
	Sistema Operativo Windows Vista Business Original y Licencia

Monitor  Flat Panel de 19 pulgadas

Procesador Intel Core 2 Quad 2.6 GHz 

Memoria Caché de 8MB 

Bus de Sistema 800 MHz 

Memoria Ram 4GB DDR2 1066
2 DIMMS (ranuras) de memoria en total 

Disco Duro 1000GB Serial ATA

Unidad grabadora y lectora de CD y DVD SuperMulti

Tarjeta gráfica integrada  

Tarjeta de red 10/100 integrada

Tarjeta de Red Inalámbrica

Audio integrado con capacidad para 5.1 canales de audio envolvente 

USB2.0, salida para audífonos, 

Lector multitarjetas, ms, etc 21 en 1 

4 USB (2.0), 2 PS/2, IEEE1394, VGA, red, e/s de línea, s/Audio SP-DIF, e/micrófono, surround L/R, Center/LFE, Surround rear L/R 

Compartimientos de expansión externa para unidades ópticas e  interna para disco duro 

 2 ranuras Serial ATA, 2 ranuras PCI Express (x16) y (x1) 

Teclado multimedia

Mouse óptico con scroll, parlantes  
	SI
	SI


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	5 computadores
	SI
	SI

	Especificaciones
	Sistema Operativo Windows Vista Business Original y Licencia

Monitor  Flat Panel de 19 pulgadas

Procesador Intel Core 2 Quad 2.6 GHz 

Memoria Caché de 8MB 

Bus de Sistema 800 MHz 

Memoria Ram 2 GB DDR2 667

2 DIMMS (ranuras) de memoria en total 

Disco Duro 320Gb Serial ATA

Unidad grabadora y lectora de CD y DVD SuperMulti

Tarjeta gráfica integrada  

Tarjeta de red 10/100 integrada

Tarjeta de Red Inalámbrica

Audio integrado con capacidad para 5.1 canales de audio envolvente 

USB2.0, salida para audífonos, 

Lector multitarjetas, ms, etc 21 en 1 

4 USB (2.0), 2 PS/2, IEEE1394, VGA, red, e/s de línea, s/Audio SP-DIF, e/micrófono, surround L/R, Center/LFE, Surround rear L/R 

Compartimientos de expansión externa para unidades ópticas e  interna para disco duro 

 2 ranuras Serial ATA, 2 ranuras PCI Express (x16) y (x1) 

Teclado multimedia

Mouse óptico con scroll, parlantes  
	SI
	SI


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	1   Router Access Point
	SI
	SI

	Especificaciones
	a/b/g con 4 puertos Ethernet
	SI
	SI


	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	1 switch
	SI
	SI

	Especificaciones
	24 puertos

10/100
	SI
	SI

	PARAMETRO
	REQUERIDO
	COPI.COM
	BITLOGIC

	Cantidad
	8 UPS
	SI
	SI

	Especificaciones
	6 tomas

1200 watts

10 minutos de respaldo
	SI.
	SI


ELABORADO POR

___________________________

Daniel SEGOVIA Bolaños

Ingeniero en Sistemas e Informática

División Redes y Seguridades

V DEPARMENTO DEL ESMAAR







