[image: image1.jpg]BASES-TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE TRES PROYECTORES DE DATOS Y
VIDEO Y TRES PANTALLAS INTERACTIVAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

EQUIPO: PROYECTOR DE DATOS Y VIDEO

CANTIDAD: TRES

MARCA MODELO: ESPECIFICAR

VIDEO PROYECTOR 3 LCD

RESOLUCION XGA HASTA S-XGA,

2000 LUMENES

AJUSTE DE PANTALLA 40" A 300"

RESOLUCION VIDEO:750 LINEAS TV/RGB: 1024 X 768 PIXELS

ZOOM OPTICO ESTANDAR 1,2 X (MANUAL)

CORRECCION KEYSTONE VERTICAL +/- 30°

TIPO DE LAMPARA LAMPARA DE ALTA PRESION DE 190 W

SISTEMAS NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

ENTRADAS RGB ANALOGA/COMPONENTE, VIDEO COMPUESTO Y S-VIDEO, ENTRADA Y SALIDA MINI
PLUG PARA AUDIO.

INCLUYA: MALETIN, CONTROL REMOTO, BATERIA, CABLE DE MONITOR, CABLE DE PODER,
MANUALES Y CD DE REFERENCIA.

GARANTIA 3 ARIOS EL PROYECTOR Y 90 HORAS LA LAMPARA

INSTALACION Y MATERIALES

CAPACITACION EN EL USO DE LOS PROYECTORES

ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIRECCION DE SISTEMAS)

EQUIPO: PANTALLAS INTERACTIVAS
CANTIDAD: TRES

MARCA MODELO: ESPECIFICAR

METODOS DE INTERACCION: SENSOR DE IMAGENES Y METODO INFRARROJOS
INTERFAZ CON EL ORDENADOR: USB 1,1, 2,0

TAMANO EFECTIVO DE LA PANTALLA: 77 PULGADAS (1.573 MM (W) X 1.180MM (H))
TASA DE MUESTREO APROXIMADAMENTE 100 PUNTOS/SEG.

RESOLUCION APROXIMADAMENTE 0,05 MM

PRECISION APROXIMADAMENTE £1,5 MM

SOFTWARE DE APLICACION PARA PC

LAPIZ PUNTERO

MATERIAL DE LA SUPERFICIE MADERA LAUAN + EPS (CENTRO), PLANCHAS DE
ACERO DE COLOR (SUPERFICIE), FILM DE FLUOR (CUBRE LA SUPERFICIE FRONTAL)




[image: image2.jpg]ESPECIFICACIONES DE OPERACION 5 — 35 CELSIUS, 20 - 80% HUMEDAD SIN CONDENSACION
CERTIFICADOS FCC, CE, UL

SOPORTE RODANTE PARA TABLERO INTERACTIVO
MANUALES CD DE REFERENCIA

INSTALACION Y MATERIALES

CAPACITACION EN EL USO DE LAS PANTALLAS
GARANTIA UN AROS.

ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (DIRECCION DE SISTEMAS)
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