Invitación No. RN –PUB- 001- 2008 

Quito, 02 de Octubre de 2008

REFERENCIA: 
SISTEMA ELECTRICO ELECTRÓNICO DEL EDIFICIO TENELEMA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS 

Señores

Proveedores

Ciudad.-

El Servicio de Rentas Internas, invita a usted a la presentación de la oferta la ejecución del sistema eléctrico electrónico del edificio Tenelema en la ciudad de Esmeraldas.

Se adjuntan para el efecto  las bases y especificaciones técnicas respectivas.

Las propuestas se recibirán en sobre cerrado hasta las 15H00 horas del día 13 de Octubre de 2008, en el Departamento Administrativo Financiero del SRI, ubicada en el sexto piso del edificio de la Dirección Regional Norte, localizado en la calle Páez y Ramírez Dávalos de la ciudad de Quito, destacando en la parte externa el número de la Invitación y la referencia.

EN CASO DE NO PARTICIPAR, FAVOR ENVIAR UNA COMUNICACIÓN AL FAX: 02-2909333 Ext. 1615.

El Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho de adjudicar en forma total los trabajos materia de esta Invitación, declararla desierta o reabrirla si conviniere a sus intereses.

Calendario

	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA LIMITE
	HORA

	Fecha de  publicación
	02 de Octubre de 2008
	12H00

	Fecha límite de preguntas
	07 de Octubre de 2008
	16H00

	Fecha límite de respuestas
	09 de Octubre de 2008
	16H00

	Fecha límite para recepción de propuestas 
	13 de Octubre de 2008


	15H00

	Fecha apertura
	13 de Octubre de 2008
	15H10

	Fecha estimada de adjudicación
	20 de Octubre de 2008
	15H00


Atentamente,

Ing. Diego Carrión B.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SRI REGIONAL NORTE

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1.1. CONDICIONES GENERALES

1.1.1. Obligaciones del proponente.- Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos de la Invitación y cumplir con todos los requisitos solicitados en ella. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos, no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

1.1.2. Precio de la oferta.- El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del proponente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte hasta el sitio de entrega, la instalación y montaje, el costo de los materiales necesarios, pruebas, los costos indirectos, impuestos; es decir absolutamente todo lo necesario para entregar los sistemas a plena satisfacción de la entidad y listos para su utilización inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta mas ventajosa. 

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en el Detalle de Precios de la oferta que consta en el Formulario No. 3.


El presupuesto referencial se establece en USD. 16,333.15.

1.1.3. Validez de la propuesta.- Las ofertas tendrán un período de validez de por lo menos sesenta días contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, período que constará expresamente en el Formulario No. 2.

En circunstancias excepcionales, la Institución podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas.  Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta, fax o correo electrónico. El oferente podrá negarse a la solicitud, sin que por ello se ejecute la Garantía de Seriedad de Oferta, pero quedará de hecho impedido de participar en el proceso de selección.

1.1.4. Forma de pago.- Los pagos se realizarán el 60% en calidad de anticipo y el valor restante contra entrega de los trabajos, así como los reajuste que hubiera a lugar. De la planilla única se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista.

1.1.4.1. Garantías del contrato.- Es obligación para el adjudicatario presentar las garantías previstas en la ley para este tipo de contrato

ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
2.1. TRAMITE DE ACLARACIONES
2.1.1.
Solicitud de aclaraciones.- Si el interesado, luego del análisis de los documentos precontractuales, detectare un error u omisión o inconsistencia o necesitare una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitar la aclaración pertinente a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, conforme lo estipulado en el calendario de la convocatoria. Las preguntas y respuestas serán publicadas en el mencionado portal.

Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante alcances a los documentos precontractuales y se pondrán en conocimiento de todos los participantes a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por el Servicio de Rentas Internas y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales y se previene a los participantes, que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta Invitación, explicar o interpretar, los documentos del concurso.

2.1.2.
Ampliación de los plazos para la entrega de las ofertas.- El Servicio de Rentas Internas podrá extender el plazo para la entrega de las propuestas, siempre que ocurrieran causas que lo justificaren. 

INDICACIONES PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS
3.1. INSTRUCCIONES GENERALES
3.1.1. Elaboración de las propuestas.- Los documentos se presentarán en un sobre cerrado, debidamente empastados, encarpetados o anillados, foliados y rubricados por el representante legal del proponente.

3.1.2. Contenido del sobre:
I. Carta de Presentación y Compromiso. Formulario No. 1;

II. Modelo de la Propuesta. Formulario No. 2;

III. Detalle de Precios de la Oferta. Formulario No. 3;

IV. Análisis de Precios Unitarios. Formulario No. 4;

V. Cronograma valorado; Formulario No. 5.

VI. Certificado de estar inscrito en el Registro Único de Proveedores

3.1.4.
Excepciones a los documentos.- No se aceptarán excepciones, condicionamientos, ni cualquier modificación a los documentos precontractuales, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales.

3.1.5. 
Presentación de las propuestas.- Las propuestas se presentarán hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la Invitación para su entrega o en el último Alcance que hubiera modificado esa fecha.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura y se entregará directamente en el lugar y fecha indicado en la Invitación. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aun cuando el retraso obedeciere a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax u otro medio de comunicación.

Las ofertas entregadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas, no serán recibidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	 
	 

	ITEM
	SISTEMA ELECTRICO

	301
	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

	
	Se realizará el mantenimiento general de las luminarias existentes, incluye la limpieza de la carcasa, cambio de socket y tubos fluorescentes del ser el caso, a fin de dejar la misma operativa

	302
	PUNTO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA O EXTRACCION DE OLORES

	
	Se realizará con canaleta plástica sobrepuesta en el tumbado, con sus respectivos accesorios, cableado con conductor No14 AWG, partiendo desde el tablero de tomas normales e iluminación TN.

	303
	PROVISION E INSTALACIÓN DE LUMINARIA

	
	Provisión e instalación de luminarias de acuerdo a las siguientes características, las luminarias previa su instalación deben ser aprobadas por fiscalización del SRI.
Luminaria fluorescente de 40x120cm. (aproximadamente) para sobreponer en losa, con dos tubos fluorescentes de 40w cool white, socket T-8, balasto electrónico de alta eficiencia, difusor parabólico semiespecular de aluminio de 18 celdas, cuerpo de la luminaria pintada al horno color blanco puntas redondeadas. Adjuntar catálogos.

	304
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA

	
	Encendido automático en caso de fallas de energía, para montaje en pared, con luminaria fluorescente 15-20W, batería sellada libre de mantenimiento, con cargador de batería, voltaje de operación 120Vac.

	305
	PUNTO DE TOMACORRIENTE NORMAL

	
	Se realizará en canaleta plástica con división con sus respectivos accesorios, con pieza Levinton Decora blanco o similar instalada en el troquelado en los muebles modulares o caja plástica sobrepuesta, cableado con conductor No. 12 sólido AWG aislamiento THHN. Se instalarán máximo ocho tomas por circuitos. Se tendrá presente una clara señalización de su carácter de toma normal, se identificará mediante etiquetas el circuito y tablero al que pertenece. Los circuitos se alimentarán a través de canaleta, se accederá al puesto de trabajo, cuando sea posible la distribución horizontal se realizará utilizando las barrederas y canaletas de los muebles modulares. 

	306
	PUNTO DE TOMACORRIENTE REGULADO

	
	Se realizará en canaleta plástica con división con sus respectivos accesorios, con pieza Levinton Decora blanco o similar instalada en el troquelado en los muebles modulares o caja plástica sobrepuesta, cableado con conductor No. 12 AWG flexible aislamiento THHN. Se instalarán máximo seis tomas por circuitos. Se tendrá presente una clara señalización de su carácter de toma regulada se identificará mediante etiquetas el circuito y tablero al que pertenece. Los circuitos se alimentarán a través de canaleta, se accederá al puesto de trabajo, cuando sea posible la distribución horizontal se realizará utilizando las barrederas y canaletas de los muebles modulares. 

	307
	HABILITACION DE TOMACORRIENTE EXISTENTE

	
	Se habilitarán los puntos eléctricos existentes normales y de aire acondicionado, desde el tablero de tomas normales e iluminación TACC

	308
	PUNTO ELECTRICO 220V PARA AC

	
	Punto eléctrico 220V para aire acondicionado cableado con 2#10+1#12+1#12 AWG, chaqueta THHN o THW, para una unidad SPLIT y condensador , ha habilitarse desde el TACC1 -2. y una condensadora a ubicarse en terraza. Este último se instalará en tubería EMT.

	309
	PROVISIÓN E INSTALACION DE TABLERO DE BREAKERS

	
	Provisión  e instalación de tablero de distribución bifásico SD de 8 puntos. TR y TN

	310
	PROVISIÓN DE BREAKERS

	
	Provisión  e instalación de breakers SD 1 polo 20 amperios

	311-312
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS

	
	Provisión e instalación de acometida eléctrica 2x#8 + 1x#10 + 1x#10 AWG. Chaqueta THHN o THW (TDP-TN, TDP-TB, TDP-TACC1 ,TDP-TACC2) y Provisión e instalación de acometida eléctrica 2x#6 + 1x#8 + 1x#10 AWG. Chaqueta THHN o THW (M-TDP)

	313
	INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL

	
	Desmontaje en la agencia antigua, traslado e reinstalación de tablero de distribución principal. TDP en agencia nueva

	314
	PROVISIÓN E INSTALACION CANALETA

	
	Provisión e instalación de canaleta plástica decorativa, color beige, con división, en varias medidas, con sus respectivos accesorios codos, Ts uniones, etc. Instalada en losa, para trasportar cable eléctrico y estructurado y de seguridad. Se incluirá también sardinel pasa cables de aluminio en ciertos sitios del piso.

	315
	VARILLA DE CONEXIÓN A TIERRA

	
	Este rubro incluye un sistema de conexión al potencial de tierra y se instalará: un (1) electrodo para la nueva referencia del sistema regulado de energía (UPS). El electrodo consistirá en una varilla de acero con chaqueta de cobre electrolítico (no usar baño de cobre), de 5/8"x1,800 mm., y conector simple para conexión mediante preno a las acometidas respectivas con refuerzo de soldadura de estaño. Incluye aditamentos de mejoramiento de tierra (sal en grano, carbón, viruta metálica, limo etc.) y accesorios. Se pagará por unidad de varilla de conexión a tierra debidamente instalada y conectada al tablero de distribución de UPS.

	316
	RETIRO DE INSTALACIONES

	
	Retiro de instalaciones eléctricas y electrónicas en mal estado agencia antigua

	 
	 

	ITEM
	SISTEMA VOZ Y DATOS

	317 - 318
	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y/O DATOS CATEGORIA 5e.

	
	Realizado con estándar y materiales categoría 5e, usando canaleta plástica con división y sus respectivos accesorios, debe incluir el cable UTP 4 pares Cat 5e, tomas RJ45 y face plates Cat. 5e. Se conducirá horizontalmente por la canaleta plástica instalada en la losa, se accederá a los puestos de trabajo, la distribución se realizará por los perfiles de los muebles modulares. Las tomas se instalarán en los troquelados de los muebles modulares y en casos excepcionales en cajetines plásticos sobrepuestos.
Identificación y etiquetación de tomas, paneles, cable, entrega de planos impresos y en formato digital de la distribución e identificación de puntos.

	319
	PUNTO DE Q-MATIC

	
	Debe incluir el cableado hasta el rack de comunicaciones con cable UTP cat. 5e, sin conectores, con una holgura de 3 m en los extremos.

	320
	PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

	
	Pruebas de todos los puntos de cableado estructurado, para categoría 5e, informe impreso y en formato digital de los resultados.

	321
	TRASLADO, TRASPORTE Y REINSTALACION DE RACK 

	
	Traslado, transporte y reinstalación y armado de rack cerrado de cableado estructurado existente.

	322
	PROVISION E INSTALACION DE PATCH PANELS

	
	Perovision e instalación y armado de patch panel 24 RJ45 Cat. 5e, código T568B.

	323 - 324
	PROVISIÓN DE PATCH CORDS.

	
	Provisión de patch cords RJ45-RJ45, cable multifilar flexible, conectorizado y certificado de fábrica, adjuntar catálogo del fabricante.

	 
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MDF

	 
	Provisión e instalación de MDF, con regletas de conexión por impacto, 10 pares fusibles de gas para protección de líneas troncales.

	325
	PROVISIÓN E INSTALACION DE ACOMETIDA TELEFONICA

	
	Provisión e instalación de acometida telefónica 10 pares cable EKKX, en tubo EMT, debe incluir cajas y regletas normalizadas por ANDINATEL 

	 
	 

	ITEM
	 SISTEMA SEGURIDAD

	326
	PUNTO DE CONTACTOS MAGNÉTICOS E INDUSTRIALES

	
	Se realizará con cable No. 22 a través de la canaleta electrónica y se instalarán en el piso para las puestas de de entrada a la agencia. 

	327-330
	PUNTO DE DETECTORES DE MOVIMIENTO, SIRENA , PANICO Y TECLADO

	
	Se realizará con cable multipar de 8 hilos visto pegado con silicón a la pared de la forma mas discreta posible y  y se accederá a través de la canaleta para el cableado estructurado al panel de control.

	331
	CENTRAL DE ALARMA DSC

	
	Retiro, traslado y reinstalación de central de alarma DSC, modelo 8-32, PC5010 versión de software 2.0. Incluye teclado, tarjeta escort, módulo para interfaz PC5401, y accesorios existentes como teclado, sirena, contactos, sensores, etc, Se deberá realizar un acta de entrega recepción de los equipos desmontados, trasladados y reinstalados.

	332
	CONTACTOS MAGNÉTICOS SIMPLES

	
	Instalación de contacto magnético para puertas de ingreso.

	332
	CONTACTOS MAGNÉTICOS INDUSTRIALES

	
	Provisión e instalación de contacto magnético para puertas de ingreso.

	333-335
	DETECTORES DE MOVIMIENTO

	
	Instalación (Provisión) de detector de movimiento y detector de incendio sencillo.

	336
	PUNTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV

	
	Punto de circuito cerrado de TV se realizará con cable  coaxial de 75 ohm, desde el rack de comunicaciones hasta la sala de espera de la PB

	 
	 

	ITEM
	VARIOS

	337
	ENTREGA DE INSTALACIONES

	
	Las instalaciones se las recibirá cuando cumplan todas las especificaciones técnicas.

	
	El contratista entregará una memoria técnica (impreso y en formato digital) con todos los datos de la instalación, explicación de la identificación de puntos, planos "Como Construido", en formato A3, pruebas de cableado estructurado cat 5e, etc.

	338
	ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN

	
	En la oferta se detallará las características, marca y procedencia de los materiales ofertados y se entregará catálogos de los fabricantes.

	339
	FORMATO DE OFERTA

	
	Regirse estrictamente a los formatos adjuntos, no se aceptará cambios a estos.

	340
	DURACION DE LOS TRABAJOS

	
	Las instalaciones se realizarán en un plazo máximo de 30 días y se ejecutarán en paralelo con pequeñas adecuaciones de obras civiles. El oferente está obligado a realizar una visita al lugar donde se ejecutarán las instalaciones en sitio, la que la debe coordinar con el Ing. Paolo Taranto al 02 2909 333 ext 1611.


Se adjuntan planos de distribución.

FORMULARIOS

FORMULARIO No. 1

HOJA… DE …

NOMBRE DEL PROPONENTE:

REFERENCIA:

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGIONAL NORTE

Ciudad.-

Tenemos a bien presentar la oferta para intervenir en el concurso la ejecución del sistema eléctrico electrónico del edificio Tenelema en la ciudad de Esmeraldas.

Dejamos constancia que hemos examinado la documentación contenida en las bases y los términos de referencia del proceso de contratación, enviada mediante Invitación No. RN-PUB-001-2008 y que nos sujetamos a las exigencias y más condiciones de la contratación, así como a las normas legales y reglamentarias pertinentes, reconociendo además el derecho que le asiste al Servicio de Rentas Internas para adjudicar la oferta que a su juicio fuera la más conveniente para sus intereses o declararlo desierto.

Declaro que la compañía a la cual represento, no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar, señaladas en la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

La Compañía..........., a la que represento, se obliga en caso de resultar favorecida con la adjudicación, a ejecutar el contrato requerido en este concurso.

R E P R E S E N T A N T E  L E G A L

NOMBRE:

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:

FORMULARIO No. 2

HOJA… DE …

NOMBRE DEL PROPONENTE:

REFERENCIA:

PROPUESTA  TÉCNICA Y ECONÓMICA

Señor

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGIONAL NORTE

Ciudad.-

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por el Servicio de Rentas Internas, para la ejecución del sistema eléctrico electrónico del edificio Tenelema en la ciudad de Esmeraldas, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos a ejecutar, para lo cual propone, la cantidad de USD. INDICAR EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA EN NUMEROS Y LETRAS,  de conformidad con el presupuesto detallado en el Formulario No. 3.

La propuesta tiene un período de validez  de (60) SESENTA DIAS, contados a partir de la fecha límite de su presentación incluidas las extensiones a dicha fecha.

Declara también comprometerse a entregar los trabajos adjudicados en un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del pago del anticipo.

R E P R E S E N T A N T E  L E G A L

NOMBRE:

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:

FORMULARIO No. 3

DETALLE DE PRECIOS DE LA OFERTA
Quto, __ de _____ del 2008 

Señor

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGIONAL NORTE

Ciudad

El que suscribe ....................................................……… en representación de la Compañía ………………………………………… de acuerdo a la invitación para presentar Ofertas la ejecución del sistema eléctrico electrónico del edificio Tenelema en la ciudad de Esmeraldas, presento mi oferta:

	DETALLE DE CANTIDADES Y PRECIOS

	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCION 
	U
	PB
	MZ
	TOTAL
	P. UNIT
	TOTAL

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEMA ELECTRICO
	
	
	
	
	
	 

	301
	Mantenimiento general de luminarias 
	glb
	1
	1
	2
	
	

	302
	Punto de lámparas de emergencia o extractor de olores
	u
	4
	4
	8
	
	

	303
	Provisión e instalación de luminarias fluorescente 40x1,20 para sobreponer, 2 x 40W, 120V, 60Hz
	u
	4
	4
	8
	
	

	304
	Provisión e instalación de lámpara de emergencia, 120V, 60Hz
	u
	2
	2
	4
	
	

	305
	Punto de toma corriente doble polarizado sistema normal.
	u
	24
	28
	52
	
	

	306
	Punto de toma corriente doble polarizado sistema regulado.
	u
	19
	22
	41
	
	

	307
	Habilitación de puntos eléctricos existentes, normales y aire acondicionado
	glb
	1
	1
	2
	
	

	308
	Punto eléctrico 220V para aire acondicionado 2#10+1#12+1#12 AWG, chaqueta THHN o THW, 1 para split y condensador en PB y 1 para condensadora en terraza
	u
	5
	7
	12
	
	

	309
	Provisión e instalación de tablero de distribución, bifásico 8 puntos. (TR y TN)
	u
	0
	2
	2
	
	

	310
	Provisión e instalación de Breaker, 1 polo 20A
	u
	0
	12
	12
	
	

	311
	Provisión e instalación de acometida eléctrica 2x#8 + 1x#10 + 1x#10 AWG. Chaqueta THHN o THW (TDP-TN, TDP-TBYPASS, TDP-TACC1 ,TDP-TACC2)
	m
	0
	25
	25
	
	

	312
	Provisión e instalación de acometida eléctrica 2x#6 + 1x#8 + 1x#10 AWG. Chaqueta THHN o THW (M-TDP)
	m
	15
	0
	15
	
	

	313
	Desmontaje, traslado y reInstalación de tablero de distribución principal. TDP
	u
	1
	0
	1
	
	

	314
	Provisión e instalación de canaleta plástica decorativa con división, varias medidas, incluye accesorios.
	glb
	1
	1
	2
	
	

	315
	Provisión e instalación de tierra.
	glb
	1
	0
	1
	
	

	316
	Desintalación de instalaciones electricas y electronicas existentes en agencia actual, retiro de piezas y cableado.
	glb
	1
	0
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	SISTEMA VOZ Y DATOS
	
	
	
	
	
	

	317
	Punto de cableado estructurado doble de voz y datos
	u
	9
	19
	28
	
	

	318
	Punto de cableado estructurado simple de voz o datos
	u
	8
	5
	13
	
	

	319
	Punto de Q-Matic
	u
	3
	0
	3
	
	

	320
	Pruebas de cableado estructurado
	u
	26
	43
	69
	
	

	321
	Desmontaje, traslado y reinstalación de rack cerrado, patch panels y accesorios.
	u
	0
	1
	1
	
	

	322
	Provision e instalación de paneles de 24 puertos RJ45 cat 5e
	u
	0
	2
	2
	
	

	323
	Provisión de patch cords 5 pies cat 5e
	u
	10
	10
	20
	
	

	324
	Provisión de patch cords 10 pies cat 5e
	u
	15
	15
	30
	
	

	325
	Acometida telefónica 10 pares
	u
	0
	1
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 SISTEMA SEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	
	

	326
	Punto de contactos magnéticos simples o industriales
	u
	5
	0
	5
	
	

	327
	Punto de detectores de movimiento o incendio
	u
	6
	8
	14
	
	

	328
	Punto de botón de pánico
	u
	1
	1
	2
	
	

	329
	Punto de sirena
	u
	0
	1
	1
	
	

	330
	Punto de teclado
	u
	1
	0
	1
	
	

	331
	Retiro, traslado y reinstalación de central de alarma DSC y accesorios.
	u
	0
	1
	1
	
	

	332
	Provisión e instalación de contacto magnético simples
	u
	2
	0
	2
	
	

	333
	Provisión e instalación de contacto magnético industrial
	u
	3
	0
	3
	
	

	334
	Provision e instalación de detector de movimiento
	u
	6
	0
	6
	
	

	335
	Provisión e instalación de botón de pánico
	u
	1
	1
	2
	
	

	336
	Punto para Circuito cerrado de TV
	u
	1
	0
	1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Total costos directos
	
	

	 
	Costos indirectos
	%
	

	 
	Total sin IVA
	
	


La presente propuesta tiene una validez de 60 días, contados a partir de la fecha fijada como límite para entregar las propuestas.

En consecuencia, me obligo a los trabajos referidos en este documento, en los términos requeridos por el Servicio de Rentas Internas, sujetándome a los precios detallados anteriormente.

R E P R E S E N T A N T E  L E G A L

…………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE: 

FIRMA: 

LUGAR Y FECHA:

FORMULARIO No. 4

NOMBRE DEL PROPONENTE








REFERENCIA: 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: ...........................................................................

UNIDAD: ............................

DETALLE:
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R E P R E S E N T A N T E  L E G A L

……………………………………………………………………………………………………………………

NOMBRE: 

FIRMA: 

LUGAR Y FECHA:

FORMULARIO No. 5

	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE  OBRAS ELECTRICAS, ELECTRONICAS Y DE SEGURIDAD

	 
	 
	
	
	
	
	

	CATEGORÍA
	ACTIVIDAD
	MONTO     US $
	 

	
	
	
	MES 1

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	 

	´01
	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	 
	 
	 

	´02
	SISTEMA VOZ Y DATOS
	 
	 
	 
	 
	 

	´03
	SISTEMA SEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 

	
	SUMAN
	 
	 
	 
	 
	 

	
	C. INDIRECTOS %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	SUMAN
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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