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MEMORANDO PRO No. 05-2008-0294
Para:
Arq. Esteban Delgado de la Cuadra

Subsecretario de Turismo del Litoral

Presidente  de la Comisión de Subasta Interna 
De:      Jorge Paguay Ortiz


Asistente de Proyectos
Fecha:
 27 de noviembre de 2008

Asunto:
Informe de Calificación de oferta presentada Señalización vial turística en tramo salinas de la Ruta del Spondylus
	CALIFICACIÓN DE OFERTA PRESENTADA SEÑALIZACIÓN VIAL TURÍSTICA EN TRAMO SALINAS DE LA RUTA DEL SPONDYLUS
De conformidad a lo encomendado se compararon las especificaciones técnicas con la oferta presentada por Gasespol Industrial y Gladwell S.A. de lo cual se concluye lo siguiente:

De las especificaciones presentadas por Gasespol, uno de los productos ofertados no cumple con los requerimientos mínimos.  Esto implica que el 16% de la oferta no se ajusta a solicitado.  Porque su oferta tiene una diferencia significativa de calidad y tipo de materiales por cuanto propone un peso de 94 kg. Cuando el mínimo establecido según las especificaciones técnico manifestadas en la subasta SUBLIT_SI_04_2008 es 512 kg. Exisitendo una diferencia de 418 kg. El peso general de la estructura afecta a todo el resto de las especificaciones. No se detallan especificaciones técnicas que validen una diferencia significativa de peso o una solución de uso de materiales alternativos que reduzca el peso esperado. Por ello tomando en cuenta esta variable, se deduce que no cumple con el requerimiento mínimo solicitado A1/ A1R.
Se concluye :

· De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, la oferta de Gasespol Industrial no corresponde a los requerimientos mínimos.

· La oferta presentada por Gladwell S.A. se ajusta mejor a los requerimientos mínimos e intereses de la institución
Se adjuntan tabla de caracteristicas de la comparación de especificaciones técnicas de las ofertas con los requerimientos mínimos


Sin más que informar me despido,

Atentamente,

Jorge Paguay Ortiz

Asistente de Proyectos

ANALISIS TECNICO

Este análisis parte del concepto Señalización turística para destinos,  para el caso particular ruta del Spondylus, por lo cual se deben considerar características Geográficas para la selección de materiales que soporten las variaciones de clima, además fenómenos naturales propios de la costa del Ecuador, esto es una garantía de seguridad para los visitantes y sobre todo a las poblaciones locales. Por tanto se pone énfasis en calidad de materiales, seguridad y durabilidad de las estructuras.
Otra variable a considerarse es la utilidad de la señalización turística que es un componente complementario a los destinos pero también es una herramienta de promoción y marketing.  Esto estos dos elementos deben tener una constante de calidad por parte de los oferentes.
De conformidad a la comparación de las ofertas con los requerimientos mínimos se encuentran diferencias entre las dos ofertas:
GASESPOL INDUSTRIAL 

· La oferta presentada por Gasespol Industrial, no cumple con uno de los cuatro tipos de productos requeridos en las especificaciones técnicas (señalización tipo 1A/1AR).  Esto representa 15 unidades (16%).
· El peso aproximado de la estructura hace que todas las especificaciones propuestas varíen notablemente, en cantidad de material valor de la oferta y calidad.  Existe una diferencia significativa de calidad, tipo de materiales, como también su valor.  Se propone un déficit de 418 Kg. de lo especificado en la subasta SUBLIT_SI_04_2008 cuyo valor es 512 Kg. contrastando del valor propuesto de  94 Kg.  No se detallan especificaciones técnicas que validen una diferencia significativa de peso o una solución de uso de materiales alternativos que reduzca el peso esperado. Un 16% de la oferta no tiene correspondencia con los requerimientos mínimos.
GLADWELL S.A.
· La oferta de Gladwell S.A.se ajusta mejor a los requerimientos mínimos

· Por las características de la estructura se sugiere que el diámetro sea 6” 20, de acuerdo al cálculo estructural. (pág. 2 oferta Gladwell S.A.)
· Las garantías superan los 5 años que exigen los requerimientos mínimos, en la oferta Gladwell S.A. propone 10 años.

CONCLUSIONES
· La oferta presentada por Gasespol Industrial difiere de los requerimientos mínimos. Por ello tomando en cuenta el peso aproximado de la estructura, se deduce que no cumple con el requerimiento mínimo solicitado A1/ A1R.

· La oferta presentada por Gladwell S.A. se ajusta mejor a los requerimientos mínimos e intereses de la institución.
	Código:
	A 1 / A 1R  

	Descripción
	Ingreso a Comunas Principales

	Cantidad:
	15
	15
	15

	Especificaciones
	REQUERIMIENTOS MANDATORIOS
	GASESPOL INDUSTRIAL C.E.M.
	GLADWELL

	Dimensiones (Ver gráfico)
	3,6 m ancho x 2,4 m alto + 
	3,6 m ancho x 2,4 m alto + 
	3,6 m ancho x 2,4 m alto + 

	 
	troquelado 3,6 m ancho x 0,6 m alto
	troquelado 3,6 m ancho x 0,6 m alto
	troquelado 3,6 m ancho x 0,6 m alto

	Tubo galvanizado 
	de Ø 2 1/2”
	de Ø 2 1/2”
	de Ø 6”

	Plancha galvanizada 
	 
	Espesor 2mm.
	Espesor 2mm.

	Estructura de tubo rectangular 
	de 2” x 1” 
	de 2” x 1” 
	de 2” x 1” 

	Pernos galvanizados 
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

	Vinil azul grado ingeniera 
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Vinil reflectivo blanco
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Vinil amarillo grado ingeniera 
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Peso aproximado de estructura 
	512 kg.
	94 kg.
	512 kg.

	Materiales estructura

	Vinil grado ingeniería
	SI
	SI
	SI

	Vinil reflectivo
	SI
	SI
	SI

	Materiales de cimentación
	SI
	SI
	SI

	Mano de obra de partes metálicas
	SI
	SI
	SI

	Trabajo de Plotters y rotulación
	SI
	SI
	SI

	Montaje / Camión grúa
	SI
	SI
	SI

	Transporte
	SI
	SI
	SI

	GIGANTOGRAFÍA

	Materiales metálicos

	Tubo cuadrado
	1 ¼ pulg. X 1.5 mm de espesor
	1 ¼ pulg. X 1.5 mm de espesor
	1 ¼ pulg. X 1.5 mm de espesor

	Tipo de soldadura
	6011 de 1/8 resistente a impacto y vibración
	6011 de 1/8 resistente a impacto y vibración
	6011 de 1/8 resistente a impacto y vibración

	Remaches de aluminio
	5/32 x ½   pulgadas
	5/32 x ½   pulgadas
	5/32 x ½   pulgadas

	Agujeros para remaches
	11/64 pulgadas
	11/64 pulgadas
	11/64 pulgadas

	Materiales anticorrosivos

	Pintura anticorrosivo color gris
	SI
	SI
	SI

	Capa de pintura esmáltica
	SI
	SI
	SI

	Materiales gráficos

	Vinil transparente impreso full color
	SI
	SI
	SI

	Rotulado sobre capa de vinil reflectivo blanco
	SI
	SI
	SI

	Tintas ecosolventes ecológicas
	SI
	SI
	SI

	Servicio de Garantía

	Período de Cobertura
	>= 5 años 
	5 años
	>= 10 años 

	ADICIONAL
	
	
	

	Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
	Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
	SI
	SI

	Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
	Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
	SI
	SI


	Código:
	A 2  

	Descripción
	Ingreso a atractivos turísticos

	Cantidad:
	3
	3
	3

	Especificaciones
	REQUERIMIENTOS MANDATORIOS
	GASESPOL INDUSTRIAL C.E.M.
	GLADWELL

	Dimensiones (Ver gráfico)
	1,8 m ancho x 1,2 m alto
	1,8 m ancho x 1,2 m alto
	1,8 m ancho x 1,2 m alto

	Tubo galvanizado 
	de Ø 2 1/2”
	de Ø 2 1/2”
	de Ø 2 1/2”

	Plancha galvanizada 
	Espesor 2mm.
	Espesor 2mm.
	Espesor 2mm.

	Estructura de tubo rectangular 
	de 2” x 1” 
	de 2” x 1” 
	de 2” x 1” 

	Pernos galvanizados 
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

	Vinil azul grado ingeniera 
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Vinil reflectivo blanco
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Vinil amarillo grado ingeniera 
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Peso aproximado de estructura 
	94 kg.
	94 kg.
	94 kg.

	Materiales estructura

	Vinil grado ingeniería color azul
	SI
	SI
	SI

	Vinil reflectivo blanco
	SI
	SI
	SI

	Materiales de cimentación
	SI
	SI
	SI

	Mano de obra de partes metálicas
	SI
	SI
	SI

	Trabajo de Plotters y rotulación
	SI
	SI
	SI

	Montaje
	SI
	SI
	SI

	Transporte
	SI
	SI
	SI

	Servicio de Garantía

	Período de Cobertura
	>= 5 años 
	5 años
	>= 10 años

	ADICIONAL
	
	
	

	Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
	Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
	SI
	SI

	Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
	Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
	SI
	SI


	Código:
	A 3
	 
	 

	Descripción
	Ingreso a comunidades
	 
	 

	Cantidad:
	54
	54
	54

	Especificaciones
	REQUERIMIENTOS MANDATORIOS
	GASESPOL INDUSTRIAL C.E.M.
	GLADWELL

	Dimensiones (Ver gráfico)
	1,8 m ancho x 0,6 m alto + 
	1,8 m ancho x 0,6 m alto + 
	1,8 m ancho x 0,6 m alto + 

	 
	troquelado 1,8 m ancho x 0,3 m alto
	troquelado 1,8 m ancho x 0,3 m alto
	troquelado 1,8 m ancho x 0,3 m alto

	Tubo galvanizado 
	de Ø 2 1/2”
	de Ø 2 1/2”
	de Ø 2 1/2”

	Plancha galvanizada 
	Espesor 2mm.
	Espesor 2mm.
	Espesor 2mm.

	Estructura de tubo rectangular 
	de 2” x 1” x 2mm
	de 2” x 1” x 2mm
	de 2” x 1” x 2mm

	Pernos galvanizados 
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

	Vinil azul grado ingeniera 
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Vinil reflectivo blanco
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Vinil amarillo grado ingeniera 
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Peso aproximado de estructura 
	79 kg.
	79 kg.
	79 kg.

	Materiales estructura

	Vinil grado ingeniería
	SI
	SI
	SI

	Vinil reflectivo
	SI
	SI
	SI

	Materiales de cimentación
	SI
	SI
	SI

	Mano de obra de partes metálicas
	SI
	SI
	SI

	Trabajo de Plotters y rotulación
	SI
	SI
	SI

	Montaje
	SI
	SI
	SI

	Transporte
	SI
	SI
	SI

	Servicio de Garantía

	Período de Cobertura
	>= 5 años 
	5 años
	>= 10 años 

	ADICIONAL
	
	
	

	Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
	Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
	SI
	SI

	Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
	Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
	SI
	SI


	Código:
	A 4
	 
	 

	Descripción
	Actividades
	 
	 

	Cantidad:
	19
	19
	19

	Especificaciones
	REQUERIMIENTOS MANDATORIOS
	GASESPOL INDUSTRIAL C.E.M.
	GLADWELL

	Dimensiones (Ver gráfico)
	0,6 m ancho x 0,6 m alto 
	0,6 m ancho x 0,6 m alto 
	0,6 m ancho x 0,6 m alto 

	Tubo galvanizado 
	de Ø 2”
	de Ø 2”
	de Ø 2”

	Plancha galvanizada 
	Espesor 2mm.
	Espesor 2mm.
	Espesor 2mm.

	Pernos galvanizados 
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)
	Ø 3/8” x 5” (tipo cabeza de coco)

	Vinil azul grado ingeniera 
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Vinil reflectivo blanco
	Mínimo 5 años de duración
	5 años
	Mínimo 5 años de duración

	Peso aproximado de estructura 
	20 kg.
	20 kg.
	20 kg.

	Materiales estructura

	Vinil grado ingeniería
	SI
	SI
	SI

	Vinil reflectivo
	SI
	SI
	SI

	Materiales de cimentación
	SI
	SI
	SI

	Mano de obra de partes metálicas
	SI
	SI
	SI

	Trabajo de Plotters y rotulación
	SI
	SI
	SI

	Montaje
	SI
	SI
	SI

	Transporte
	SI
	SI
	SI

	Servicio de Garantía

	Período de Cobertura
	>= 5 años 
	5 años
	>= 10 años 

	ADICIONAL
	
	
	

	Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
	Cumplimiento de Reglamento Técnico de  señalización y normas de instalación
	SI
	SI

	Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
	Demarcación de señalética instalada (Sistema GPS)
	SI
	SI


Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo

Edificio del Gobierno del Litoral

Teléfonos: 593 (4) 268 4274 / 268 3973
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