4.11 Anexos de las Condiciones Específicas:


	4.11.1	Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas	de los Equipos de Computación  a Adquirir para la contratación de los mismos.
	DESCRIPCION 
	PRECIO UNITARIO 

	UPS  DE 10kVA Y 9 U en Rack/Torre
	 
	7.650,00

	Capacidad de salida (VA)
	10000
	

	Factor de alimentación de salida
	0.9
	

	Factor de cresta
	3:01
	

	Voltaje (s) Nominal (es) de Salida Soportados (s)
	120V;208V;240V
	

	Compatibilidad de frecuencia 
	50/60 Hz
	

	Regulación de la tensión de salida (modo línea)
	2%
	

	Regulación de voltaje de salida (modo de línea economica)
	10%
	

	Regulación del voltaje de salida (modo bateria)
	2%
	

	Interruptor automático de salida 
	63A
	

	ENTRADA
	 
	

	Corriente de entrada clasificada ( a carga Máxima)
	54A (208V)
	

	Voltaje (s) Nominal (es) de Salida Soportados (s)
	208V CA;240 V CA
	

	Servicio electrico recomendado
	60A
	

	BATERIA 
	 
	

	Autonomía con carga completa (minutos)
	4.3 min. (9000w)
	

	Autonomía con media carga (minutos)
	12.5 min. (4500w)
	

	Autonomía de bateria expandible
	Se puede expandir 
	

	
	SUBTOTAL 
	7.650,00

	
	IVA 12%
	918,00

	
	TOTAL 
	8.568,00




	DESCRIPCION
	VALOR UNITARIO 

	UPS RT 6000VA 230V
	 

	SALIDA 
	3737,36

	Capacidad de Potencia de Salida
	

	4200 Vatios / 6000 VA
	

	Max Potencia Configurable
	

	4200 Vatios / 6000 VA
	

	Voltaje de salida nominal
	

	230V
	

	Nota de voltaje de salida
	

	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
	

	Distorsión de Voltaje de Salida
	

	Pantalla de estado del LED con On-Line: En batería
	

	Frecuencia de salida (sincronizado para principales)
	

	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0, 1
	

	Otras tensiones de salida
	

	220, 240
	

	Factor Cresta 3:01
	

	Topología
	

	Online de doble conversión
	

	Tipo de forma de onda
	

	Onda senoidal
	

	Conexiones de salida
	

	(8) IEC 320 C13
	

	(2) IEC 320 C19
	

	(4) IEC Jumpers
	

	Derivación
	

	Derivación Interna (Automática y Manual)
	

	ENTRADA
	

	Voltaje Nominal de Entrada 230V
	

	Frecuencia de entrada
	

	50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
	

	Tipo de Conexión de Entrada
	

	Hard Wire 3-wire
	

	Rango de voltaje de entrada
	

	en operaciones principales
	

	160 - 280V
	

	Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
	

	100 - 280V
	

	Otras tensiones de entrada
	

	220, 240
	

	SUBTOTAL 
	3737.36

	12% IVA 
	448.48

	TOTAL 
	4185.84



4.11.2 Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es  de $ 12.753,84 dólares americanos asignados de la partida 01.00.000.001.840104 correspondiente MAQUINARIA Y EQUIPOS, con sujeción 	al Plan Anual de Contrataciones
