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2.
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN

2.1
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

Comprende todos los trabajos de excavación, acarreo y descarga del material excedente.  Incluye este item también la protección de las excavaciones, todos los cortes y sus taludes; así como la preparación del fondo de las excavaciones, donde se cimentará la obra.

Todos estos trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con los planos de las obras, o en caso de presentarse situaciones distintas a las asumidas, el Contratista someterá para aprobación de la Fiscalización la solución que considere apropiada.

La excavación será ejecutada hasta las líneas, pendientes y dimensiones indicadas en los planos o acordadas con la Fiscalización.

Se entenderá por excavaciones para la estructura, las que se realicen para la cimentación, incluyendo las operaciones necesarias de limpieza, replantillo y taludes de las mismas, la remoción del material excavado, carga, transporte con distancia libre de un kilómetro a sitios aprobados por la Fiscalización de tal forma que no se interfiera el desarrollo de los trabajos y que garantice la buena conservación de las excavaciones.

Cualquier excavación en exceso o sobreexcavación efectuada por el Contratista para su conveniencia o cualquier otro motivo, excepto que haya orden escrita de la Fiscalización, será a expensas del Contratista.

2.1.1
Acarreo del material

Los materiales de excavación que no vayan a ser aprovechados, se depositarán en los lugares señalados por la Fiscalización de la obra; los taludes de esos depósitos serán los necesarios para que permanezcan estables.  Los materiales de excavación son propiedad de los contratantes, por lo que el Contratista no podrá disponer de ellos sin autorización de la Fiscalización.

Para la localización de depósito deberá procurarse que su ubicación se efectúe en áreas donde sea menor el efecto negativo que producirá la colocación del material excedente, proveniente del movimiento de tierras o de escombros y desechos de otros rubros de construcción.

En las zonas de depósito, una vez retirada y acopiada la capa vegetal, de conformidad a las disposiciones de la Fiscalización, se colocarán en capas homogéneas los materiales excedentes de la construcción, con un grado de compactación suficiente para permitir la circulación del equipo de transporte.  Una vez terminada la operación y utilización del área se la recubrirá con la capa vegetal almacenada.

2.1.2
Uso de explosivos

Los trabajos con explosivos que se realicen para excavación de la cimentación deberán reducirse a los casos estrictamente necesarios.  Se les hará de forma que no provoquen daños.  La Fiscalización aprobará en general el uso de los explosivos con la profundidad de los barrenos, tipo y cantidad de material explosivo.  Toda clase de daños materiales o personales, que hubieren sido causados por los trabajos de excavación y explosión correrán a cargo del Contratista.  El transporte, almacenamiento y manejo de explosivos serán de estricta responsabilidad del Contratista, el mismo que declara conocer las leyes y reglamentos vigentes en el país.

2.1.3
Drenajes y desagües de la cimentación

El Contratista deberá prever un sistema de drenaje y evacuación del agua de filtración y lluvia que será recogida en drenes y sumideros, para que ninguna parte de la cimentación sea deteriorada ni su resistencia reducida, conforme se señala en la Sección 1, de estas Especificaciones.

2.1.4
Excavación para la fundación de la presa

2.1.4.1
Generalidades

Las excavaciones para la fundación de la presa incluyen la remoción de todos los materiales incompetentes que sean necesarios para lograr una fundación adecuada, incluida la excavación prevista para la fundación del núcleo, los filtros y transiciones de la presa, de acuerdo con lo mostrado en los planos o lo indicado por la Fiscalización.

Las excavaciones para la fundación de la presa involucran las excavaciones de la capa vegetal y demás suelos blandos que en opinión de la Fiscalización deben removerse para obtener una superficie competente y uniforme que constituya una base adecuada para la cimentación de los rellenos de la presa.

2.1.4.2
Excavación para la fundación del núcleo, filtros y transiciones

Este trabajo incluye las excavaciones para conformación de la fundación y los estribos de la presa.  El Contratista deberá remover la capa de suelo y roca alterada hasta los límites mostrados en los planos o indicados por la Fiscalización.  Es posible que con base en el conocimiento de las características de los materiales que se obtenga durante la excavación se haga necesario modificar los límites de excavación con el fin de alcanzar un nivel de roca competente.

La superficie de fundación del núcleo, filtros y transiciones de la presa deberá protegerse con una capa de hormigón, según el tratamiento de la fundación especificado en la Sección 3.6.2.

2.1.5
Preparación de las cimentaciones

Las áreas de cimentación se limpiarán y prepararán para todos los trabajos de cimentación, de tal manera que se establezca una unión perfecta entre la estructura y el plano de cimentación.  Si al alcanzar las cotas indicadas en los planos se comprobara que las características de los estratos no corresponden a las esperadas, el Contratista someterá a la aprobación de la Fiscalización las medidas a adoptarse. 

Para la ejecución de obras de hormigón sobre roca, la superficie de ésta deberá ser limpiada mediante cepillada, purga, a chorro de agua o aire a presión.

El área de fundación del núcleo, filtros y transiciones de la presa deberá prepararse de acuerdo con lo estipulado en la Sección 3 de estas especificaciones.  La excavación para la preparación del asiento de los espaldones de la presa deberá realizarse con el máximo cuidado, tanto en el fondo como a lo largo de las laderas del valle, procediendo previamente a la remoción de la capa de terreno vegetal y demás materiales indeseables, dejando el fondo de la excavación terminado con suficiente uniformidad, inclusive a mano cuando sea necesario, y compactado con medios mecánicos idóneos, de tal forma que constituya una base eficiente para la primera capa de relleno.

El agua que aparezca en las excavaciones provenientes de manantiales o subterráneas, deberá ser recogida y entubada según lo que apruebe la Fiscalización de la obra.

Los trabajos de acabado, limpieza y drenaje, estarán incluidos en el precio unitario correspondiente al tipo de excavación.  Se hace excepción del bombeo para achicar el agua de la fundación de la presa cuando la cuantía exceda los 30 l/s.

2.1.6
Excavación para el conducto de desviación y las tuberías de conducción y desagüe de fondo 

Estas excavaciones se regirán a especificaciones correspondientes a cielo abierto, según las dimensiones y taludes indicados en los planos y aprobados por la Fiscalización.  Se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar deslizamientos y derrumbes del terreno hasta que se realice el trabajo de relleno y compactación posterior.

Estas estructuras irán cimentadas sobre roca o suelo competente; por lo tanto rigen las especificaciones correspondientes a preparación de la cimentación en roca señaladas en el numeral 2.1.5, anterior.  Cuando en la base de la excavación se encuentran zonas de suelo y roca blanda altamente caolinizada, el Contratista deberá remover estos materiales y reemplazarlos por hormigón, dentro de los límites y a las profundidades indicadas por la Fiscalización.

2.1.7
Excavaciones para el vertedero y la descarga

La excavación del vertedero y la descarga se regirá también por las normas de excavación a cielo abierto y lo estipulado en los numerales de 2.1.1 a 2.1.4.

2.3
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

2.3.1
Medición

Todas las excavaciones tanto en corte abierto como subterráneas se medirán en metros cúbicos, dentro de las líneas señaladas en los planos y/o aprobadas por la Fiscalización.

El bombeo para el pago se medirá en horas, luego de verificar que el rango de caudales está dentro de los 30-100 l/s.

2.3.2
Items de pago

Los items de pago serán:

	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDAD

	2.1.1

2.1.2


	Excavación a cielo abierto para cimentación de la escollera 

· En roca

· En suelo
	m3
m3


	2.1.3

2.1.4


	Excavación a cielo abierto para cimentación del núcleo, filtros y transiciones

· En roca

· En suelo
	m3

m3



	2.2.1

2.2.2


	 Excavación a cielo abierto para el nuevo conducto de desviación y tuberías de conducción y desagüe de fondo

· En roca

· En suelo
	m3

m3

	2.3.1

2.3.2


	Excavación a cielo abierto para vertedero

· En roca

· En suelo
	m3

m3



	2.4.1
	Excavación para investigaciones (pozos, zanjas, trincheras)
	m3

	2.4.1


	Bombeo en excavaciones a cielo abierto (30-100 l/s)


	Hora
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