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ARMADA DEL ECUADOR


ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS


EMPRESA CERTIFICADA POR BVQI EN ISO 9001
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SUBASTA INVERSA No. ASTINAVE-005/2008

SUBASTA INVERSA № ASTINAVE-005-2008

ADQUISICIÒN DE TORNO NUMÉRICO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en estos PLIEGOS será verificado por la Comisión Técnica designada para el efecto.

El equipo a suministrarse debe cumplir con mínimo las especificaciones técnicas siguientes:

· Capacidad: Altura de puntos 260 mm, Distancia entre puntos 1500 mm, Diámetro admitido sobre la bancada 400 mm, Diámetro admitido sobre carro longitudinal 370 mm, Diámetro admitido sobre carro transversal 210 mm y Altura de Bancada 300 mm.

· Cabezal: Agujero del husillo principal 80mm, No. De velocidades: 2; Cono morse del husillo principal 5, velocidades del husillo principal: GAMA 1 0 – 675, GAMA 2 675 – 3000, potencia del motor principal 7.5 kw., Potencia de motobomba 0.57 kw.

· Ciclos de definición de contorno de la pieza para desbaste y acabados exteriores e interiores con visualización del perfil en la pantalla

· Refrentado exterior e interior

· Posibilidad de guardar más de 30 operaciones diferentes

· Con pantalla táctil para la programación de ciclos

· Posibilidad de cambio automático de gama de velocidad incluyendo velocidad variable de corte constante

Nota 1: Debe permitir fabricar piezas de geometrías complicadas

Nota 2: El Proveedor del Equipo deberá brindar capacitación en la operación y 

mantenimiento como mínimo 15 días.
Vaca Galindo y Viveros, Edificio Principal, Primer Piso.
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