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Especificaciones técnicas 
(Elaboradas por la Dirección de Planificación y Fiscalización del MIES)
RUBRO N0. 01
ACCESORIOS DE BAÑO  DE CERAMICA VITRIFICADA

 

1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades para la provisión e instalación de los accesorios para baño en una edificación, por lo general colocados al interior de los baños y baterías sanitarias.

El objetivo es la colocación de elementos según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de la fiscalización.

Unidad: juego de cuatro ( u)

Materiales : Toallero, papelera, jabonera y portacepillos
Equipo: Herramienta menor
Mano de obra calificada: Categorías II, IV

2.- OBSERVACIONES 

· Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios a ubicar los accesorios. los que deberán aprobarse por la  fiscalización. 

· El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización de que los accesorios son los especificados y el material ingresado es el adecuado y que se han cumplido con los requerimientos previos. 

· Para la colocación se utilizara taladro y taco fisher para darle mayor seguridad

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La cuantificación se la hará por el kit completo y su pago será por juego verificando su calidad que deberá ser comprobada en obra. 

RUBRO No. 2 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg./cm2.




 




 

1.- DESCRIPCIÓN 
Serán las actividades necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, soldar y colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformación de elementos de hormigón armado.

Disponer de una estructura de refuerzo para el hormigón, y que consistirá en el suministro y colocación de acero de refuerzo de la clase, tipo y dimensiones que se indiquen en las planillas de hierro, planos estructurales y/o especificaciones.

Unidad: Kilogramo (Kg.). 
Materiales: Acero de refuerzo con resaltes, alambre galvanizado # 18; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo: Herramienta menor, cortadora de hierro. 

Mano de obra calificada: Categorías I, III y IV. 
 2.- OBSERVACIONES 

· Revisión de los planos estructurales del proyecto y planillas de hierro.

· Disposición de bancos de trabajo y un sitio adecuado para el recorte, configuración, clasificación y almacenaje del acero de refuerzo trabajado, por marcas, conforme planilla de hierros.

· El acero utilizado estará libre de toda suciedad, escamas sueltas, pintura, herrumbre u otra sustancia que perjudique la adherencia con el hormigón. Los cortes y doblados se  efectuarán de acuerdo con las planillas de hierro de los planos estructurales revisados en obra  y las indicaciones dadas por el calculista y/o la fiscalización. Para los diámetros de doblados, se observarán los mínimos. Se agrupará el acero preparado, por marcas, con identificación de su diámetro y nivel o losa en la que deberán ubicar.

· El armado y  colocación será la indicada en planos; se verificará que los trabajos previos como replantillos, encofrados y otros se encuentren terminados, limpios y en estado adecuado para recibir el hierro de refuerzo. Conforme al orden de ejecución de la estructura, se colocará y armará el acero de refuerzo, cuidando siempre de ubicar y asegurar el requerido para etapas posteriores, antes de los hormigonados de las etapas previas. 

· Se tendrá especial cuidado en el control del espaciamiento mínimo entre varillas, en la distribución de estribos y en el orden de colocación en los lugares de cruces entre vigas y columnas. Igualmente deberá verificarse en la distribución y colocación de estribos, que los ganchos de estos, se ubiquen en forma alternada.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada y colocada en obra, la que se verificará por marcas, previo a la colocación del hormigón. Su pago será por kilogramo “ Kg. “

RUBRO No. 3 ACOMETIDA BIFASICA “CONDUCTOR ELÉCTRICO TIPO TW.                       

1.- DESCRIPCIÓN Y DEFINICIONES
Este tipo conductor eléctrico se lo definirá como el alambre de cobre recocido, fabricado a partir de la trefilación, laminación en frío o ambos procesos combinados, el que posee un recubrimiento termoplástico de cloruro de polivinilo (PVC) de 60º C., resistente a la humedad y que no propaga llama,  y se regirán en todo lo dispuesto por la Ley Nacional de acometidas de servicios eléctricos.

Unidad: Metro lineal ( ml.)

Materiales: Tuberías EMT de 3/4´´, codos, uniones, conductor eléctrico #8TWS tres líneas, y cable polarizado para tierra,  cinta aislante, que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo: Herramienta menor.

Mano de obra calificada:   Categoría II, III,  y IV

2.- OBSERVACIONES  
· Estos conductores podrán ser sólidos o cableados.

· Se usará para instalaciones eléctricas interiores, conexiones a tableros de control, donde el voltaje no sea superior a 600 voltios y una temperatura máxima de servicio de 60º C.

· Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los trabajos, verificados los replantillos y los trabajos, se iniciara la colocación de tuberías, a continuación deberá realizarse una inspección de la misma, con una guía metálica de tal forma en la que se pueda corregir cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición de hormigón o ejecución del enlucido. Previa a la colocación de conductores constatar si la tubería está completamente seca y limpia, si no es así, se deberá pasar una franela por el interior de la tubería para su limpieza y secado

· Instalar los conductores de acuerdo al cálculo y cantidades indicadas en los planos, no se permiten empalmes en conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme será realizado dentro de las cajas diseñadas por ese propósito.

· Con un Megger  se realzará pruebas de aislamiento de los conductores, corrigiendo cualquier defecto que se presente. Al conectar las piezas eléctricas, verificar el voltaje de posibles cortocircuitos o defectos de instalación.

· Fiscalización aprobara o rechazará el rubro concluido que se sujetará a la ejecución conforme de esta especificación.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por metro lineal  y su pago será por “metro” ejecutado en tubería EMT; verificados en obra.
RUBRO No. 10 BAJANTES DE PVC DE  4”
 

1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades para la provisión y colocación de tubería de PVC de 4” para desagüe,  tipo B señalados en los planos

El objetivo es dar evacuación a las aguas lluvias por medio de los desagües según señalado en planos y con las indicaciones de la  fiscalización.

Unidad: ML

Materiales: Tubería para desagües, ganchos bajantes o canalones, polipega
Equipo: Herramienta menor, 

Mano de obra calificada: Categorías II, IV

2.- OBSERVACIONES 
· Se utilizara tubería para desagüe de 4” y se instalara según lo especificado en los planos 

· El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización de que los materiales y accesorios a utilizar son los especificados y el material ingresado es el adecuado y que se han cumplido con los requerimientos previos. 

· Para la colocación y unión de tubería se utilizara polipega y accesorios

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La cuantificación se la hará por ml  y su pago será por longitudes realmente colocadas  verificando su colocación y funcionamiento y aprobados por fiscalización. 

RUBRO No 13 BARREDERA DE MADERA :  LACADA Y COLOCADA


                        

1.- DESCRIPCIÓN 
Serán todas las actividades para el sellado, lacado e instalación  de barrederas de madera en pisos de una edificación.

El objetivo es la lacada y posterior colocación de las barrederas de madera de caoba en los pisos indicados en los planos del proyecto, detalles y las indicaciones de la fiscalización.

Unidad: Metro lineal (m.).

Materiales: Barredera de madera de laurel de, laca de nitrocelulosa, sellador para madera, thinner laca, lija de madera, tornillos, tacos fisher : que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo: Herramienta menor, compresor y soplete.

Mano de obra calificada: Categorías II, III y IV. 

2.- OBSERVACIONES

· Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios a ubicar la barredera de madera. Se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones previo el inicio del lacado y colocación :

· Aprobación de la muestra de barredera y de su lacado y acabado.

· El contenido de humedad de la madera no será superior al 12%. 

· Una vez realizadas las prueba de contenido de humedad de la barredera y aprobada la muestra por fiscalización, así como del  material ingresado a obra, se iniciará con el proceso de preparado de las barrederas: sellado, emporado, lijado, pulido y lacado de la barredera, conforme a la especificación técnica de este estudio.

· El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización de que el piso y la mampostería se encuentran en condiciones de recibir la barredera. En los sitios sin quiebres de piso o mampostería se utilizará la longitud total de la barredera, mientras que para tramos pequeños y uniones con cambio de dirección o nivel,  se utilizará serrucho, escuadra falsa, lija de madera y otros, para cortes a 45 grados, destajes y demás necesarios para conseguir la longitud y forma exacta de la pieza,  ensambles alineados, a nivel y sin espaciamientos de uniones.

· La sujeción será realizada con taco fisher y tornillo de madera con cabeza avellanado ubicado con un máximo espaciamiento de 600 mm., con la penetración de la cabeza del tornillo en un mínimo de 2 mm. , permitiéndose el masillado de éstas perforaciones. Éste relleno o emporado se lo realizará con masilla de consistencia plástica elaborada con sellador para madera y polvo de madera de la barredera instalada. Permitiendo su secado se lijara y pulirá las superficies emporadas, para  aplicar el resane de laca que puede ser a compresor y soplete o con brocha, siempre cuidando y protegiendo los elementos que pueden ser afectados con éste procedimiento.

· Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución parcial o total del rubro con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se hará en unidad de longitud y su pago será por metro lineal “M“, verificando la dimensión realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra. El rubro incluye el lacado de la barredera.

RUBRO No.  15  BREAKERS





                        

1.-  DESCRIPCION
Las estipulaciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo comprendido bajo esta sección, siguiendo los reglamentos, normas o disposiciones establecidos en el Código Eléctrico Nacional

Unidad: unidad ( U)

Materiales: Breakers de 15 a 30 A

Equipo: Herramienta menor 
Mano de obra calificada:   Categoría  III  y IV

2.-  OBSERVACIONES   
· Revisión general de los planos, e instalara donde indiquen los planos, tableros. Donde se incluirán los breakers probados por UL, o similares, en los cuales vendrá montado el equipo que se necesite. El número de circuitos, la potencia indicada el número de polos y disposiciones que se han indicado en los planos.

· Los breakers  de control serán de tipo empotrable y del tamaño estándar, con una capacidad de 10 A a 30 A. 

3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por unidad  y su pago será por “unidad”  verificado en obra.

RUBRO No.  16
CADENAS DE HORMIGON SIMPLE F´c= 210Kg/cm2

1.- DESCRIPCIÓN 

Es el hormigón de resistencia determinada, que conformará los elementos estructurales denominados cadenas, que son parte integrante de la estructura y que requieren de encofrados para su fundición. 

El objetivo es la construcción de las cadenas de hormigón, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón 

Unidad: Metro cúbico ( m3 ). 
Materiales: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua, encofrado, aditivo plastificante; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo: Herramienta menor, concretera, vibrador.

Mano de obra calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBSERVACIONES

· El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  del presente estudio.
· Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos estructurales, de instalaciones y otros del proyecto.

· Terminado de los replantillos y/o elementos en que se apoyará la cadena a fundir, debidamente humedecidos.

· Encofrados estables y húmedos para recibir el hormigón, aprobados por fiscalización.

· Acero de refuerzo, espaciadores, instalaciones embebidas o que cruzan y otros aprobado por fiscalización.

· Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

· Fiscalización indicará que se puede iniciar con el hormigonado.

· Verificación de plomos, niveles, deslizamientos, pandeos o cualquier deformación de encofrados.

·  Con el hormigón simple elaborado en obra se procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil vibrado y compactación del hormigón que se va vertiendo. Este procedimiento se lo repetirá hasta completar las dimensiones de la cadena que se está fundiendo. Cuando la dimensión y/o espesor de la cadena no supere los 400 mm. se podrá fundir por tramos continuos y no por capas.

· Vigilar el proceso consecutivo de vibrado, durante todo el proceso de fundición.

· Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio.

· Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado.

· Evitar cargar al elemento recién fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su resistencia de diseño, haya transcurrido un mínimo de 14 días luego del hormigonado, o que Fiscalización indique otro procedimiento. 

· Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado, se cuidará de no provocar daños y desprendimientos en las aristas de la cadena fundida, y de existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar características al hormigón utilizado.

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “ M3 “. Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.

RUBRO No.  17 CAJAS DE REVISION DE HORMIGON
1.- DESCRIPCION
Se harán cajas de revisión tanto interiores como fuera del edificio en los sitios que indican los planos respectivos. Las cajas de revisión e inspección serán de hormigón simple y enlucida, de las dimensiones que determinen en cada caso y llevaran tapas de hormigón armado con argollas de hierro para su manipuleo, y su borde tanto de caja como de tapa tendrá un Angulo metálico de 2” X3mm
Las paredes de las cajas serán de 10cm, de 60X60X60cm y  se enlucirán interiormente con morteros cemento arena 1:2 y luego se bruñirán con cemento puro. En el interior y exterior del edificio, las cajas de inspección se terminaran con tapas del material igual al del piso del local, tomándose todas las precauciones en las ubicaciones de estas cajas para su coincidencia con las cerámicas de acuerdo con los planos de detalle.

Unidad:  Unidad.

Materiales: cemento, arena,  ripio, agua,  piedra bola, hierro; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo: Herramienta menor 

Mano de obra calificada: Categoría I, III, y IV.

2.- OBSERVACIONES 

· El contratista procederá con la nivelación y compactación mecánica del suelo para iniciar la colocación de la piedra bola asegurándola en el suelo mediante la utilización del combo.

· Terminada la colocación de la piedra se procederá con el emporado de lastre y sobre esta se colocara la malla de hiero f10ml, @15cm para luego recibir el hormigón de contrapiso el mismo que tendrá un acabado liso con las caídas respectivas.
· Todo el hormigón fundido deben estar perfectamente niveladas y aplomadas cuidando de que tenga una buena presentación.
· Se procederá a elaborar un mortero de dosificaron 1:2 para el enlucido de las paredes en los dos lados de la caja de revisión y luego en el interior se bruñirán con cemento puro.
· Este rubro incluye excavación para las cajas
3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por unidad y su pago será por “unidad” de cada caja construida; verificado en obra.

RUBRO No  18
CANALON DE TOL PINTADO.



 

1.- DESCRIPCIÓN  

Los canales de tol pintado, serán los elementos integrantes de protección y recolección del sistema  aguas lluvias en cubierta.

El objetivo será el disponer de canales duraderos e impermeables, que permitan la protección de uniones de mamposterías con cubiertas y la fácil recolección y desalojo de aguas lluvias de cubierta, que impidan la caída libre hasta el piso, según las ubicaciones y detalles del proyecto

Unidad : metro  (m.).
Materiales: Tol pintado 0.8 mm de espesor mínimo, longitud desarrollada de 0.75m, pletina galvanizada de 19 mm. x 3.15 mm. mínimo para sujeción, tacos fisher y  tornillos,  silicón, remaches  ; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo: Herramienta menor, dobladora de tol, cortadora de tol.
Mano de obra calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBJETIVOS
· Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro.

· La ejecución y colocación de canales, es un proceso simultáneo o posterior a la elaboración de la cubierta, por lo que el contratista verificará el momento adecuado para la fabricación y posterior colocación de éstos canales. 

· Las medidas desarrolladas de canales serán moduladas con las dimensiones comerciales de las planchas de tol. Previa la verificación de medidas en obra y con los planos de detalle y complementarios desarrollados en obra, se procederá a su fabricación. Los cortes de la plancha de tol serán efectuados con cortadora mecánica y adicionalmente para cortes de pequeña dimensión se utilizará tijera. Los dobleces que se requieran deben ser efectuados con dobladora mecánica. La unión de todos los elementos será  traslapada en un mínimo de 10 mm. y con silicón ( en toda la longitud de la unión y superficie del traslape) y fijados con remaches. 

· De prever el proyecto, el pintado de elementos de tol, este se efectuará posterior a su fabricación y previa su colocación, siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura o las determinadas por la dirección arquitectónica y la fiscalización.

· Para la sujeción y colocación de canales se utilizará procedimientos acordes con la estructura de cubierta, según detalles del sistema constructivo o por indicaciones de fiscalización; pero se tendrá en cuenta las siguientes observaciones:

· El tol penetrará bajo el revestimiento de cubierta, con la forma y longitud que no permita la filtración de agua.

· Se fijará a la estructura de cubierta, para evitar deslizamientos.

· Para canales considerablemente anchos, se soldarán tensores interiores que eviten su deformación.

· Los ganchos de pletina, que sostienen los canales, irán sujetos al alero o la estructura de cubierta a distancias no mayores de 1200 mm. Los ganchos que fijen a los bajantes, irán sujetos a la mampostería, mediante tacos y tornillos, a distancias no mayores de 1200 mm.

· Los vierteaguas se fijarán con taco y tornillo y su cabeza se recubrirá con silicón.

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a las pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2.“, en base a la medición desarrollada de todos los elementos colocados y verificados en obra. 
RUBRO No.  20 CERÁMICA EN PAREDES:                        

1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento cerámico a las paredes de la edificación, por lo general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante.

El objetivo es la construcción del recubrimiento cerámico, disponiendo de una superficie de protección impermeable y fácil limpieza, según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado ( m2.).

Materiales: Cerámica(s) tipo Graiman calidad “A”, de 200x300mm, resistencia al desgaste mínimo 3, cemento portland, porcelana, agua; 
Equipo: Herramienta menor, cortadora manual.
Mano de obra calificada: Categorías II, IV y III. 

2.- OBSERVACIONES

· Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios a ubicar la cerámica en paredes. El constructor elaborará dibujos de taller con el que se realizará una distribución y colocación en detalle de tipos, colores, empalmes, y su relación con los pisos cerámicos, los que deberán aprobarse por parte de la fiscalización. Se cumplirán las siguientes observaciones e indicaciones, previo al inicio de la colocación.

· Control de calidad y cantidades de la cerámica que ingresa a obra: ingresará en cajas selladas del fabricante, en las que constarán al menos el modelo, lote de fabricación y tonalidad; por muestreo se abrirán para verificar la cerámica especificada, sus dimensiones, tonos, calidad del esmaltado. No se aceptarán cerámicas con fallas visibles en el esmaltado, alabeadas y de diferentes tonos en una misma caja. La absorción al agua será máximo del 20%. El constructor garantizará la cantidad requerida para cada ambiente, de la misma tonalidad y lote de fabricación.

· Por uniformidad de color, se usará material del mismo lote para el revestimiento de un ambiente o local.

· Control de la ubicación y colocación de maestras de piola y codal, que definan alineamientos y horizontalidad.

· Verificación de la capa uniforme de pasta de cemento que no exceda de 5 mm, distribuida con tarraja dentada.

· La distancia de separación mínima entre cerámica será de 2 mm. +/- 0,5 mm. Se verificará concurrentemente la nivelación de las hiladas del azulejo, su planitud (con codal), plomo y escuadría de las uniones.

· El recorte de las piezas cerámicas se lo efectuará a base de cortadora manual especial para cerámicas y/o con amoladora y disco de corte. Para los puntos de encuentro con salidas de instalaciones o similares, el recorte de la cerámica tomará la forma del elemento saliente.

· Asentamiento a presión y con golpes de martillo de caucho de la cerámica el momento de colocarlo, para la extracción del exceso de la pasta. 

· Remoción y limpieza del exceso de mortero. Acanalado uniforme de las juntas de la cerámica.

· Control del emporado de las juntas de la cerámica.

· Comprobación del alineamiento, horizontal y vertical, nivelación y remates del trabajo terminado.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2“, verificando el área realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra. 

RUBRO No.  21
CERRADURA DE PALANCA CROMADO  DE BAÑO.







1.- DESCRIPCIÓN 

Serán todas las actividades que se requieren para la provisión e  instalación de las cerraduras de pomo, de acuerdo con las especificaciones de planos y las indicaciones de la Fiscalización.

Unidad: unidad ( u ).

Materiales: Cerraduras primera calidad de palanca cromado; 
Equipo: Herramienta menor..

Mano de obra calificada: Categorías III ,IV.
2.- OBSERVACIONES 
· Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, determinando la cantidad y clase de cada cerradura; se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones :

· El constructor verificará que las hojas de puertas se encuentran sin alabeos o pandeadas, y que su cierre no se encuentra forzado. 

· Clasificadas y numeradas las cerraduras, con los catálogos de instalación que entrega el fabricante, procederá al desarmado de la cerradura, para realizar el trazado, ejecución de las perforaciones y la instalación del cilindro y placa del pestillo y sujeción con los tornillos de la misma cerradura, verificando su buen funcionamiento. Concluido éste proceso, se realizará la perforación del marco de puerta, el que tendrá el diámetro y profundidad de la caja que recibe el pestillo, y será en ángulo recto con respecto al filo de puerta. La sujeción de ésta caja será con tornillos de la propia cerradura. Se verificará que el bisel del pestillo se encuentre ubicado hacia el interior del sentido de abertura de la puerta.

· Una vez que se haya concluido con la instalación de la cerradura, se verificará su buen funcionamiento, la que debe ser protegida para evitar rayones o daños hasta la entrega - recepción de la obra. Fiscalización realizará las pruebas que crea conveniente para la aceptación o rechazo del rubro concluido.

 3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará por unidad de cerradura instalada y su pago igualmente será por unidad “U”, verificando la cantidad realmente instalada que será comprobada en obra. 

RUBRO No.  22
CERRADURA DE PALANCA CROMADO: TIPO: LLAVE - LLAVE;


                        

1.- DESCRIPCIÓN 

Serán todas las actividades que se requieren para la provisión e  instalación de las cerraduras de pomo, de acuerdo con las especificaciones de planos y las indicaciones de la Fiscalización.

Unidad: unidad ( u ).

Materiales: Cerraduras de primera calidad de palanca cromado; la que cumplirá con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo: Herramienta menor
Mano de obra calificada: Categorías III, IV. 

2.- OBSERVACIONES 
· Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, determinando la cantidad y clase de cada cerradura.
· El constructor verificará que las hojas de puertas se encuentran sin alabeos o pandeadas, y que su cierre no se encuentra forzado. 
· Clasificadas y numeradas las cerraduras, con los catálogos de instalación que entrega el fabricante, procederá al desarmado de  la cerradura, para realizar el trazado, ejecución de las perforaciones y la instalación del cilindro, pomos, pestillo y placa del pestillo y sujeción con los tornillos de la misma cerradura, verificando su buen funcionamiento. Concluido éste proceso, se realizará la perforación del marco de puerta, el que tendrá el diámetro y profundidad de la caja que recibe el pestillo, y será en ángulo recto con respecto al filo de puerta. La sujeción de ésta caja será con tornillos de la propia cerradura. Se verificará que el bisel del pestillo se encuentre ubicado hacia el interior del sentido de abertura de la puerta.
· Una vez que se haya concluido con la instalación de la cerradura, se verificará su buen funcionamiento, la que debe ser protegida para evitar rayones o daños hasta la entrega - recepción de la obra. Fiscalización realizará las pruebas que crea conveniente para la aceptación o rechazo del rubro concluido.
3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará por unidad de cerradura instalada y su pago igualmente será por unidad “U”, verificando la cantidad realmente instalada que será comprobada en obra y con los planos del proyecto. 
RUBRO No.  24
CERRADURA PLANA PUERTA PRINCIPAL    

1.- DESCRIPCIÓN 

Serán todas las actividades que se requieren para la provisión e  instalación de las cerraduras planas, de acuerdo con las especificaciones de planos y las indicaciones de la Fiscalización.

Unidad: unidad ( u ).

Materiales: Cerraduras plana de primera calidad para puerta principal; la que cumplirá con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo: Herramienta menor
Mano de obra calificada: Categorías III y IV. 

2.- OBSERVACIONES  
Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, determinando la cantidad y clase de cada cerradura; se observarán y cumplirán las siguientes indicaciones :

· El constructor verificará que las hojas de puertas se encuentran sin alabeos o pandeadas, y que su cierre no se encuentra forzado. 

· Clasificadas y numeradas las cerraduras, con los catálogos de instalación que entrega el fabricante, procederá al desarmado de los pomos y la cerradura, para realizar el trazado, ejecución de las perforaciones y la instalación del cilindro, pomos, pestillo y placa del pestillo y sujeción con los tornillos de la misma cerradura, verificando su buen funcionamiento. Concluido éste proceso, se realizará la perforación del marco de puerta, el que tendrá el diámetro y profundidad de la caja que recibe el pestillo, y será en ángulo recto con respecto al filo de puerta. La sujeción de ésta caja será con tornillos de la propia cerradura. Se verificará que el bisel del pestillo se encuentre ubicado hacia el interior del sentido de abertura de la puerta.

· Una vez que se haya concluido con la instalación de la cerradura, se verificará su buen funcionamiento, la que debe ser protegida para evitar rayones o daños hasta la entrega - recepción de la obra. Fiscalización realizará las pruebas que crea conveniente para la aceptación o rechazo del rubro concluido.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará por unidad de cerradura instalada y su pago igualmente será por unidad “U”, verificando la cantidad realmente instalada que será comprobada en obra y con los planos del proyecto. 

RUBRO No  26
CIELO RASO GYPSUM
1.- DESCRIPCIÓN 

Serán todas las actividades que se requieren para la provisión e  instalación de los cielos rasos, de acuerdo con las especificaciones de planos y las indicaciones de la Fiscalización.

Unidad: metro cuadrado ( m2 ).

Materiales: Gypsum estandar de 4x 8X ½” , Stud de 2 1/2 X10, 3 5/8 X10. Track: 2 ½ X10, pletinas, tornillos; la que cumplirá con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor

Mano de obra calificada: Categorías I, III y IV. 

2.- OBSERVACIONES  
Se debe dedicar atención particular al estado de todo trabajo interior que contenga humedad en los lugares donde se están  trabajando.
Los productos para cielos rasos acústicos están diseñados con el fin de ser materiales de acabado para interiores y ser instalados dentro de un nivel de temperatura de ocupación normal de 60ºF a 85ºF (16 - 29ºC) con una humedad relativa menor del 70% (ciertos productos pueden resistir condiciones de temperaturas más altas de humedad 104ºF (40ºC) y 90%, 95% o 100% de humedad relativa). Antes de llevar a cabo la instalación, todo enyesado, concreto u otro trabajo húmedo debe ser terminado y seco. Todas la ventanas y puertas deben ser debidamente instaladas. Además, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado deben ser instalados y funcionando según sea necesario con el fin de asegurar que la temperatura y la humedad se encuentren en condiciones propicias antes, durante, y después de la instalación del material acústico. Si se usa el plénum del cielo raso como un ducto de retorno de aire, se debe tener cuidado de que cualquier intrada de aire del exterior no cause que el plénum se exceda del nivel de humedad recomendado.
Estos materiales para el cielo raso deben ser almacenados a una temperatura y condiciones de humedad que no excedan los niveles máximos enumerados en la sección anterior y no deben hacer contacto directo con el agua ó humedad. Los materiales expuestos directamente al agua ó la humedad no deben ser instalados. 
3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará por metro cuadrado instalada y su pago igualmente será por metro cuadrado “M2”, verificando la cantidad realmente instalada que será comprobada en obra y con los planos del proyecto. 

RUBRO No  29
CIELO RASO DE MALLA ENLUCIDA




                       
1.- DESCRIPCIÓN 
Se entiende como todas las actividades para la elaboración de un cielo raso compuesto de: estructura de madera del cielo raso, malla de sustentación, mortero (dosificación 1:3) de relleno y enlucido de acabado.

El objetivo será la construcción del cielo raso de malla enlucida en los sitios que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos, o la fiscalización.

Unidad : metro cuadrado (m2.).

Materiales: Tiras de madera de eucalipto preservada de 25 x 25 mm.,  alambre No 16, malla para tumbado, clavos de 50 y 25 mm, cemento tipo portland, arena, agua ; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo: Herramienta menor
Mano de obra calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBSERVACIONES 
· Revisión de los planos y documentos del proyecto, para el diseño de la estructura del cielo raso.

· El constructor verificará y recibirá la aprobación de fiscalización de que la estructura y avance constructivo, se encuentra en condiciones de recibir el cielo raso de malla. Se inicia con el trazo de niveles y cotas en la mampostería o elementos adyacentes al sitio de colocación. Se ubicarán tiras horizontales maestras, las que servirán para templar la piola guía y controlar el nivel determinado. La distribución de éstas tiras será con un espaciamiento máximo de 200 mm. entre ejes, que irán clavadas a las tiras verticales ubicadas con una separación máxima de 300 mm. entre ejes  y estas aseguradas en posición vertical, deben ser sustentadas y clavadas a la estructura principal de cubierta.

· Se procederá a una verificación de niveles y rigidez de la estructura ejecutada, antes de iniciar a colocar los clavos de 1 pulgada ubicados a cada 100 mm. en todas las tiras de madera horizontales, en los que se templará la malla de tumbado, la que debe ser traslapada en los dos sentidos en una dimensión mínima de 100 mm. Una vez templada, la malla será sujetada con el clavado adicional y virado del clavo de 1 pulgada dando la forma de una grapa.
· Para proceder a cargar la malla, se utilizará un tipo de mortero u hormigón de 140 kg./cm2, , el que tendrá una consistencia  seca, de tal forma que permita un mínimo fluido de la lechada del hormigón. Utilizando artesas y un bailejo, se colocará una capa uniforme que no sobrepase de 20 mm. de espesor la que cubrirá toda el área del cielo raso. Se ayudarán de tableros de encofrados y tablas, que sostengan el mortero de carga en la malla, hasta su fraguado inicial. El cargado se realizará longitudinalmente, entre espacios del tireado horizontal.  

· Terminado este primer proceso de cargado, el mortero u hormigón será hidratado por su parte inferior, que será la superficie en contacto con el mortero de acabado. Éste mortero será de 100 kg./cm2, con el que se enlucirá el cielo raso preparado de malla. El proceso de curado será el indicado en estas especificaciones, para evitar el resquebrajamiento del cielo raso por retracción del hormigón y mortero.

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a las pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2“, en base a la medición del área realmente ejecutada, que debe ser verificada en sitio. El costo incluye el sistema de sustentación, la malla, el cargado y el enlucido final.

RUBRO No. 31
COLUMNAS DE HORMIGON  F´c =210Kg/cm2

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el hormigón simple de F´c 210Kg/cm2, que se lo utiliza para la conformación de columnas, que soportan considerables cargas concentradas y que requiere el uso de encofrados y acero de refuerzo para su fundición. 

El objetivo es la construcción de columnas de hormigón, especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricación, vertido y curado del hormigón 

Unidad: Metro cúbico ( m3 ). 
Materiales: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, agua, encofrado, puntales, aditivos plastificante; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo: Herramienta menor, concretera, vibrador
Mano de obra calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBSERVACIONES  

· El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón” de presente estudio.
· Revisión del diseño del hormigón y los planos del proyecto.

· Terminado de los elementos en que se apoya la columna.

· Encofrados se encuentran listos y húmedos para recibir el hormigón. 

· Acero de refuerzo, separadores, chicotes, instalaciones embebidas y otros aprobados por fiscalización.

· Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

· Verificación de plomos, nivelaciones, desplome o cualquier deformación en los encofrados.

· Antes de iniciar con el vertido del hormigón, este será precedido de una capa de 10 a 20 mm. de mortero de arena - cemento en proporción 1:2 y/o de resistencia igual al tipo de hormigón usado, con un asentamiento similar al del hormigón a verter, colocado no más de quince minutos antes de la del hormigón. Con el hormigón simple elaborado en obra o premezclado, se inicia la fundición, desarrollando el llenado, por capas alternas (150 a 300 mm.), coladas y vibradas continuamente para garantizar una ejecución monolítica.

· Se vigilará el proceso de vibrado, y eventualmente mejorado con golpes en la zona baja para lograr el descenso conjunto de la pasta con los agregados, evitando el fenómeno de segregación, que tiende a presentarse en los puntos de arranque o en columnas de dimensiones mínimas.

· Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no provocar daños y desprendimientos en las aristas de la columna, y de existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar características al hormigón utilizado y los aditivos requeridos que garanticen la calidad de la reparación, previa la autorización de fiscalización.

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

2.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “ M3 “. Se cubicará las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.

RUBRO No. 32 
CONTRAPISO DE H.S. DE 180 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZACION

1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades necesarias para la elaboración de una  base compuesta por: piedra, material granular, polietileno, y hormigón Simple de 180 kg/cm2;  los mismos que serán colocados sobre el terreno previamente compactado.

El uso del polietileno reprocesado sirve para la impermeabilización y protección de los contrapisos de una edificación en contacto con el suelo. El objetivo es el de proteger de filtraciones de humedad, provenientes del suelo inferior a los contrapisos de hormigón y de los pisos de acabado colocados sobre el mismo, y para conseguir este objetivo, es menester la colocación de un recubrimiento de polietileno reprocesado, según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización.

El objetivo es la construcción de una base de contrapiso para interiores, según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales: Piedra bola de h=150 mm. Promedio, material granular (lastre), agua, polietileno, y una capa de hormigón Simple de f´c= 180 kg/cm2 y de un espesor mínimo de 7 cms.; los mismos que cumplirán con las especificaciones técnicas de los materiales utilizados. 

Equipo: Herramienta menor, compactadora mecánica y una concretera.

Mano de obra calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBSERVACIONES 

· Revisión de los planos y detalles del proyecto.

· Verificación de la piedra a utilizar, aprobada por fiscalización.

· Control de niveles, pendientes, alineaciones y superficie acorde con las especificaciones del proyecto.

· Sistemas de drenaje e instalaciones bajo suelo terminados.

· Control de la colocación uniforme de la piedra y relleno con lastre, de los espacios entre las piedras.

· Verificación de la correcta colocación del polietileno sobre la piedra y su respectivo relleno.

· Colocación del hormigón Simple de 180 kg/cm2, control de calidad para obtener esta resistencia.

· El contratista procederá con la nivelación y compactación mecánica del suelo, a manera de subrasante, para iniciar la colocación de la piedra, asegurándola en el suelo, mediante la utilización  del combo, distribuyéndolas uniformemente y juntando unas a otras, impidiendo juntas o aberturas  mayores a 20 mm entre piedras. Terminada la colocación de las piedras y verificada su nivelación, procederá a distribuir el material granular hidratado, rellenando con el mismo las juntas de las piedras, para terminar con una compactación mecánica de toda el área empedrada, logrando una superficie uniforme, nivelada, con una tolerancia de +/- 10 mm. y propicia para recibir el sistema de impermeabilización (en este caso el uso del polietileno), o el hormigón de contrapiso, luego de obtener toda esta secuencia, se tiene la susperficie lista para que reciba el Hormigón Simple de 180 kg/cm2.  
· La superficie quedara lo suficientemente nivelada para recibir la cerámica, piso flotante u otro material, sin necesidad de masillar el piso. 

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en unidad de área y su pago será por metro cuadrado “ M2 “, en base de una medición ejecutada en el sitio. 

RUBRO No. 33 
CUBIERTA DE MADERA

1.- DESCRIPCIÓN 
Se trata de un tipo de arquitectura totalmente original, cuya génesis no está totalmente clara, aunque arquitectónicamente han sido favorables para su conservación las cualidades de los materiales utilizados principalmente la madera de chanul.
En general, los materiales utilizados para la construcción de las viviendas de madera en el ecuador son variadas que van desde el eucalipto, chapul, laurel, moral etc, 

Son todas las actividades necesarias para la construcción de las cubiertas en  base a la madera existente en el país. según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales: Tiras de eucalipto de 20X10cm, Alfajías de 5x5cm, duelas de laurel, ruberoid y maderol.; los mismos que cumplirán con las especificaciones técnicas de los materiales utilizados. 

Equipo: Herramienta menor
Mano de obra calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBSERVACIONES 

· Revisión de los planos y detalles del proyecto.

· Verificación de la madera a utilizar, aprobada por fiscalización y que cumplas las normas INEN
· Control de niveles, pendientes, alineaciones y superficie acorde con las especificaciones del proyecto.

· Verificación de la correcta colocación de la madera sobre las soleras, cubiertas de hormigón.

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de área y su pago será por metro cuadrado “ M2 “, en base de una medición ejecutada en el sitio. 

RUBRO No  35 DERROCAMIENTO DE PAREDES DE BLOQUE, ADOBE, O SIMILARES

                  



1.- DESCRIPCIÓN 
Este rubro se entenderá al conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el constructor  para retirar, desmontar o desmantelar  las mamposterías hasta las líneas y niveles que señale el proyecto.

El proyecto de construcción contempla el reemplazo y retiro de algunas mamposterías, por lo que se requiere la remoción y desalojo de varias de las paredes existentes.

Unidad : metro cuadrado (m2).
Materiales: ninguno. 

Equipo: Herramienta menor
Mano de obra calificada: Categorías I y IV. 

2.- OBSERVACIONES

· Revisar los planos constructivos, para determinar las mamposterías a retirar.

· El contratista examinará las condiciones de estabilidad que se vayan a modificar con esta intervención.

· En el caso de que existan dudas sobre la seguridad, se requerirá el criterio de la Fiscalización.

· Medición de los elementos a retirar.

· El derrocamiento se lo efectuará en dos fases : a) los muros transversales a los medianeros y de fachadas se lo derrocara en forma escalonada y descendente partiendo de la unión de los muros que se mantienen, para llegar al final del muro transversal, hasta el nivel de piso. Este procedimiento ayuda a soportar la mampostería que se conserva , mientras se efectúa los apuntalamientos necesarios, para evitar la falta de estabilidad  de éstos muros. La segunda fase comprende el derrocamiento total de la mampostería, según se indique en los planos constructivos. Los derrocamientos deberán hacerse en piezas de tamaño adecuado, para su manejo y transporte manual. Se deberá realizar, por cuenta del mismo rubro, el acarreo permanente de los materiales de desecho para no cargar los pisos y/o entrepisos que reciben el material retirado; igualmente, se impedirá el impacto por caída libre de materiales sobre el piso. 

· El constructor deberá reponer, cualquier parte de la construcción que retirada, no constaba en planos o en el plan y secuencia de derrocamientos, con el sistema constructivo original. En todo caso, de existir causas y motivos que impidan su conservación, deberá obtener previamente la autorización de la fiscalización.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
Se calculará el área total derrocada, en base a las medidas tomadas antes de iniciar la remoción y se pagará por metro cuadrado “ M2 “.

RUBRO No  36
DESAGÜE EN PVC: DIÁMETROS =110mm

1.- DESCRIPCION
El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en los servicios sanitarios o aguas lluvias de exteriores, para su posterior evacuación. Está conformado por una tubería cuya boca debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material más adecuado es PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado solvente.

Unidad:  Punto

Materiales: Tuberías PVC tipo B para uso sanitario en los diámetros establecidos en planos, codos y/o sifon,  y más accesorios de conexión, solvente limpiador y polipega para PVC rígido; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo: Herramienta menor 

Mano de obra calificada:  Categoría II, III y IV.

2.- OBSERVACIONES
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observarán las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos.

· La instalación de tuberías horizontales en cada planta, debe considerar el replanteo previo, a fin de ubicar exactamente cada toma para desagüe en el sitio correcto, debiendo verificarse esta ubicación con la requerida por el aparato sanitario seleccionado para cada caso. Esta tubería se instalará con una pendiente recomendada del 2% y mínima del 1% en los sitios indicados; esta instalación puede ser con tubería vista por el cielo raso del piso inmediato inferior, o empotrada en la losa.
· Las uniones entre tuberías y accesorios deberán estar totalmente limpias antes de realizarlas. Se utilizarán limpiadores, pegamentos o sellantes líquidos garantizados para evitar fugas. Los empalmes entre tuberías de igual o diferente diámetro, se harán con accesorios que formen un ángulo de 45 grados en sentido del flujo.

· El sistema deberá ser sometido a pruebas por partes y global. Ningún punto del sistema a probarse estará a una presión menor a 3,0 metros de columna de agua.

· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por "Punto” de desagüe en PVC, con indicación del diámetro de tubería al que corresponde la boca del desagüe, verificado en obra y con planos del proyecto. El punto incluye todo el material y trabajo ejecutado, hasta el bajante al que se conecta o hasta la caja de revisión a la que descarga.

RUBRO No 37 DESAGÜE EN PVC: DIÁMETROS = 50mm


1.- DESCRIPCION
El objeto de un punto de desagüe es captar las aguas que se producen en los servicios sanitarios o aguas lluvias de exteriores, para su posterior evacuación. Está conformado por una tubería cuya boca debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material más adecuado es PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado solvente.

Unidad:  Punto

Materiales: Tuberías PVC tipo B para uso sanitario en los diámetros establecidos en planos, codos y/o sifón,  y más accesorios de conexión, solvente limpiador y polipega para PVC rígido; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo: Herramienta menor 

Mano de obra calificada:  Categoría II, III y IV.

2.- OBSERVACIONES

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observarán las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos.

· La instalación de tuberías horizontales en cada planta, debe considerar el replanteo previo, a fin de ubicar exactamente cada toma para desagüe en el sitio correcto, debiendo verificarse esta ubicación con la requerida por el aparato sanitario seleccionado para cada caso. Esta tubería se instalará con una pendiente recomendada del 2% y mínima del 1% en los sitios indicados; esta instalación puede ser con tubería vista por el cielo raso del piso inmediato inferior, o empotrada en la losa.

· Las uniones entre tuberías y accesorios deberán estar totalmente limpias antes de realizarlas. Se utilizarán limpiadores, pegamentos o sellantes líquidos garantizados para evitar fugas. Los empalmes entre tuberías de igual o diferente diámetro, se harán con accesorios que formen un ángulo de 45 grados en sentido del flujo.

· El sistema deberá ser sometido a pruebas por partes y global. Ningún punto del sistema a probarse estará a una presión menor a 3,0 metros de columna de agua.
· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por "Punto” de desagüe en PVC, con indicación del diámetro de tubería al que corresponde la boca del desagüe, verificado en obra y con planos del proyecto. El punto incluye todo el material y trabajo ejecutado, hasta el bajante al que se conecta o hasta la caja de revisión a la que descarga.
RUBRO No.  39
DESALOJO  DE ESCOMBROS


                        

1.- DESCRIPCIÓN 

Se entenderá por desalojo de escombros a todo material de la excavación, u otros materiales sobrantes en el proceso constructivo. 

Unidad : Metro cúbico (m3).

Materiales: .

Equipo: Herramienta menor, volqueta.

Mano de obra calificada: Chofer tipo D Categorías I y IV. 

2.- OBSERVACIONES
· Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se procederá al desalojo por indicación de Fiscalización,  a los lugares permitidos por los municipios locales.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
Se medirá el volumen del terreno realmente excavado de acuerdo a planos, que se lo hará en banco y su pago se lo efectuará por metro cúbico “ M3”.  

RUBRO No.  42 DESENTECHADO




 




 

1.- DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en el desmontado del material que recubre una estructura de cubierta y que pueden ser: planchas de fibrocemento, de galvalumen y translúcidas 


Unidad: Metro cuadrado (m2). 
Materiales:

Equipo: Herramienta menor
Mano de obra calificada: Categoría I , III y IV
 2.- OBSERVACIONES 
· Se deberá tener cuidado en que toda el área quede totalmente  libre del material a cambiarse o reponerse
 3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada  obra.  Su pago será por “M 2”.

RUBRO No.  44 DUCHA ELÉCTRICA




 




 

1.- DESCRIPCIÓN 
Un sistema hidrosanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las piezas sanitarias y grifería. El objetivo será la instalación de una ducha eléctrica de buenas condiciones de fabricación,  los detalles y las indicaciones de la Dirección de Planificación y Fiscalización de Obras.

Unidad: unidad (u). 
Materiales mínimos: Ducha eléctrica completa, sellantes, cable sólido  No. 10 TWS dos líneas mas un cable polarizado para tierra, breaker 1 polo de  50 A., tubo de PVC para instalaciones eléctricas 3/4”, caja octogonal hasta el tablero de control
Equipo mínimo: Herramienta menor
Mano de obra mínima calificada: Categoría II y IV

 2.- OBSERVACIONES 
· Para proceder a la instalación final de las duchas en los ambientes de baños o áreas de servicios, éstos sitios deben considerarse listos, es decir, con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas y muebles instalados. 
· Para la conexión de la ducha se empleará un sellante que asegure una junta estanca como permatex, cinta teflón y empaque propios del fabricante.
· La instalación de la ducha se debe hacer en dos etapas: la primera que se realiza antes de enlucidos y de colocar la cerámica de paredes, comprende la conexión de la llave a las tuberías de suministro de agua fría, para lo cual se empleará los acoples correctos ya sean roscados o soldados, se tendrá especial cuidado que para que la llave quede instalada a una altura de 1000 mm, nivelada y con la profundidad correcta que indique el folleto guía de instalación, a fin de que los pomos de las llaves y las campanolas o rosetas se acoplen perfectamente, la salida para la ducha se prolongará hasta una altura de 2000 mm del nivel de piso terminado. Se comprobará a presión de agua de agua que no existan fugas.
· En la etapa complementaria, la instalación se reduce a la colocación de pomos o placas de control, concluyendo con la ducha eléctrica. 
3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “unidad”, de ducha instalada, con todo el sistema de fijación, acoples y grifería, verificados en obra y con planos del proyecto.
RUBRO No.  48
ENLUCIDO VERTICAL : MORTERO CEMENTO - ARENA.  1:4                      

1.- DESCRIPCIÓN  

Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a una mampostería o elemento vertical, con una superficie de acabado o sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores.

El objetivo será la construcción del enlucido vertical interior, incluido las medias cañas, filos, franjas, remates y similares que contenga  el trabajo de enlucido, el que será de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la fiscalización.

Unidad : metro cuadrado ( m2 ).
Materiales mínimos: Cemento portland, arena, agua; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor
Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III y IV. 

2.- OBSERVACONES  

· Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones de medias cañas, filos, remates o similares. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que deberán estar probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben quedar empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. Se cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido.

· El constructor verificará y comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización, de que las mamposterías o demás elementos se encuentran en condiciones de recibir adecuadamente el mortero de enlucido, se han cumplido con los requerimientos previos de esta especificación y cuenta con los medios para la ejecución y control de calidad de la ejecución de los trabajos.

· Se procederá a elaborar un mortero de dosificación (cemento/areana ¼), para la resistencia exigida, controlando detalladamente la cantidad mínima de agua requerida y la cantidad correcta de los aditivos. Conformadas las maestras de guía y control, el mortero se aplicará mediante lanzado sobre la mampostería hidratada, conformando inicialmente un champeado grueso, que se igualará mediante codal. Ésta capa de mortero no sobrepasará un espesor de 10 mm. y tampoco será inferior a 5 mm. 

· Mediante un codal  perfectamente recto, sin alabeos o torceduras,  de madera o metálico, se procederá a igualar la superficie de  revestimiento, retirando el exceso o adicionando el faltante de mortero, ajustando los plomos al de  las maestras establecidas. Los movimientos del codal serán longitudinales y transversales para obtener una superficie uniformemente plana. La segunda capa se colocará inmediatamente a continuación de la precedente, cubriendo  toda la superficie con un espesor uniforme de 10 mm. e igualándola mediante el uso del codal y de una paleta de madera, utilizando esta última con movimientos circulares. Igualada y verificada la superficie, se procederá al acabado de la misma, con la paleta de madera, para un acabado paleteado grueso o fino: superficie más o menos áspera, utilizada generalmente para la aplicación de una capa de recubrimiento de acabado final; con esponja humedecida en agua, con movimientos circulares uniformemente efectuados, para terminado esponjeado, el que consiste en dejar vistos los granos del agregado fino, para lo que el mortero deberá encontrarse en su fase de fraguado inicial.

· Ejecutadas las franjas entre maestras de los enlucidos verticales, antes de su fraguado, se procederá con la ejecución de medias cañas horizontales y verticales, para las que, con elementos metálicos que contengan las formas y dimensiones de las mismas, y de una longitud no menor a 600 mm, se procede al retiro del mortero de enlucido, en una profundidad de 10 mm, o según detalles o indicación de la fiscalizacon, para completar su acabado de aristas y filos, hasta lograr hendiduras uniformes en ancho y profundidad, perfectamente verticales u horizontales, conforme su ubicación y función.

· Se realizará el enlucido de las franjas que conforman el vano de puertas y ventanas que se ubiquen hacia el interior, definiendo y ejecutando las aristas, pendientes, medias cañas y otros que se indiquen en planos de detalles o por la dirección arquitectónica o fiscalización.  

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “ M2 “, multiplicando la base por la altura del paramento enlucido, descontando el área de vanos e incrementando la franjas de puertas y ventanas; es decir el área realmente ejecutada que deberá ser verificada en obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto. El pago incluye la ejecución de las  medias cañas, muestras, filos, remates y similares requeridos para el total recubrimiento de las mamposterías y demás elementos verticales interiores.
RUBRO No. 53
ESTRUCTURA METALICA PINTADA: FABRICACIÓN Y MONTAJE.


1.- DESCRIPCIÓN 
Serán las actividades necesarias para cortar,  soldar, pintar y otras necesarias para la fabricación y montaje de una estructura en perfil metálico.

El objetivo es el disponer de una estructura de cubierta, columnas, entrepisos o similares, elaboradas en perfiles estructurales, conformados en frío, y que consistirá en la provisión, fabricación y montaje de dicha estructura, según planos y especificaciones del proyecto y por indicaciones de fiscalización.

Unidad: Kilogramo (Kg.). 
Materiales mínimos: Perfiles estructurales (de acuerdo a planos), soldadura, pintura anticorrosivo, thinner, pintura esmalte; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora eléctrica, compresor y soplete. 

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, IV, maestro soldador especializado. 

2.- OBSERVACIONES  

· Revisión de los planos arquitectónicos, estructurales y de detalle de la estructura, así como otros documentos de obra que definan diseños, sistemas y materiales a utilizarse. Verificación de pendientes, secciones de canales recolectores de agua lluvia y otros que inciden en el uso y comportamiento de la estructura a ejecutar. De requerirse complementaciones o modificaciones, se solicitarán las mismas al calculista estructural.

· La suelda a utilizar será del tipo de arco (suelda eléctrica). Los electrodos serán especificados en planos, y a su falta se utilizará electrodos 6011 de 1/8”  para espesores máximos de 4 mm. Para espesores superiores se utilizará electrodos 7018.

· Control del material de suelda: no se permitirá el uso de electrodos, que no se encuentren debidamente empacados en el original del fabricante; se rechazará electrodos húmedos o dañados.
· De existir óxido, será retirada con cepillo de alambre, lija gruesa y desoxidante. Control de que los perfiles se encuentren libre de pintura, grasas y otro elemento que perjudique la calidad de los trabajos en ejecución.

· Para proceder con la suelda, los elementos tendrán superficies paralelas, chaflanadas, limpias y alineadas; estarán convenientemente fijados, nivelados y aplomados, en las posiciones finales de cada pieza.

· Los cordones de suelda, no superarán los 50 mm en ejecución consecutiva, previniendo de esta manera la deformación de los perfiles, por lo que en cordones de mayor longitud, se soldará alternadamente, llenando posteriormente los espacios vacíos.

· Antes del armado, se realizará la fabricación y montaje de las vigas y columnas correspondientes a un pórtico de prueba. Verificación de alturas, cortes, niveles, plomos y otros.

· Control de la colocación de apoyos, como pletinas, placas y anclajes, debidamente aplomados y nivelados.

· Para la erección de la estructura de columnas: se procederá inicialmente con la primera y última para el  correcto alineamiento y nivelación.

· Limpieza y pulido con amoladora de la rebaba y exceso de suelda.

· Se permitirán empalmes en piezas continuas, únicamente en los lugares determinados por los planos, con los refuerzos establecidos en los mismos.

· Verificación de la instalación de tensores y otros complementarios que afirmen la estructura.

· Aplicación de pintura anticorrosiva, rigiéndose a lo establecido, a continuación se procederá a pintar con pintura esmalte por dentro y por fuera del perfil del rubro “
· Cumplidos los requerimientos previos, se iniciará la ejecución del rubro, con la recepción y aprobación de los materiales a utilizar. Se limpiarán los materiales y se prepararán las diferentes piezas que conformarán los elementos de la estructura, verificándose que sus dimensiones y formas cumplan con lo determinado en planos. Se proseguirá con un pre armado de los elementos en fabricación, para mediante un punteado con suelda, verificar el cumplimiento de dimensiones, formas, ángulos y demás requisitos establecidos en planos. Aprobadas, se procederá con el soldado definitivo de cada una, y se realizará un nuevo control y verificación final, en la que se controlará cuidadosamente la calidad, cantidad y secciones de suelda, la inexistencia de deformaciones por su aplicación, previo a su pulido y lijado. 

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva fabricada y montada en obra. Su pago será por kilogramo “Kg.“.

RUBRO No. 59
INODORO  TANQUE BAJO BLANCO Y ACCESORIOS.

1.- DESCRIPCION
Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es el inodoro. El objetivo será la instalación de los inodoros de tanque bajo y todos sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto, las indicaciones de la fiscalización. 

Unidad:  Unidad.

Materiales mínimos: Inodoro color: blanco tipo FV de exportación, llave angular y tubería de abasto, agua, cemento,  arena y sello aislante, que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor

Mano de obra mínima calificada: Categoría II,III, y IV .

2- OBSERVACIONES  

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observará las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos.

· Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados. Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega.

· Para la conexión de agua a los artefactos sanitarios se empleará un sellante que asegure una junta estanca como permatex y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.

· Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y escurra el agua perfectamente.

· Para instalar el inodoro, se debe hacer un replanteo a lápiz en el piso para centrar perfectamente el inodoro en su sitio; se marcan las perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos.

· Para un acople correcto de la taza del inodoro a la tubería de desagüe, se utilizará un empaque de cera que se ajusta a la abertura inferior de la taza y se asienta a presión sobre la boca del desagüe en el piso, logrando la posición nivelada del artefacto; se aprietan los pernos de fijación.

· Al tanque del inodoro se le ajusta la válvula de entrada de agua con los respectivos empaques, y luego el tanque se asegura sobre la taza ya colocada; se conecta la llave angular y tubería de abasto.

· Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento y regulación de la altura del agua en el tanque; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección.

· Los ajustes de las partes cromadas u otras de la grifería se realizarán con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado. 

· Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del inodoro instalado, verificando el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y  las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por “Unidad” de inodoro instalado, con todo el sistema de fijación y acoples, verificados en obra y con planos del proyecto.

RUBRO No 63 LAVAMANOS /URINARIOS COLECTIVOS




1.- DESCRIPCION
Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es el urinario, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto y las indicaciones de la  fiscalización. 

Unidad:  ML.

Materiales mínimos: Bloque de carga de 10cm enlucido, cemento, arena, ripio, agua, cerámica de pared, encofrado, hierro Fi=10mm, sellantes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III y IV.

2.- OBSERVACIONES

· Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación de las respectivas dimensiones.

· El lavamanos consiste en la elaboración de una loseta de hormigón armado en forma de L empotrada en las mamposterías colindantes, el armado del hierro será similar al elaborado para el mesón de cocina. Esta ira revestida en su totalidad de cerámica tipo A

· El Urinario con detalles y sus respectivas dimensiones constan en los planos. A nivel de piso terminados se colocara una  fila de bloques para limitar su ancho de igual manera que el anterior se revestirá hasta una altura de 1.20m de cerámica tipo A
· Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del lavamanos o urinario construido, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

· Fiscalización realizara la aceptación o rechazo del urinario construido, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por “metro lineal” de urinario construido, con todo el sistema de cerámica y  grifería, verificados en obra y con planos del proyecto.

RUBRO No. 65
LAVANDERÍA

1.- DESCRIPCIÓN 
Se harán lavanderías tanto interiores como fuera del edificio en los sitios que indican los planos respectivos y los que sean autorizados por el fiscalizador. La lavandería será de la mejor calidad con mortero 1: 3, de las dimensiones que determinen en cada caso, llevará un fregadero y un tanque de hormigón armado.

Las paredes de la lavandería serán enlucidas interior y exteriormente con morteros cemento arena 1:2 y luego se la bruñirán con cemento puro  

Unidad: Unidad (u). 
Materiales mínimos: cemento, arena, ripio, agua, jaboncillo común, hierro, tabla de encofrado, puntales, piedra bola 

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III, V.

2.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “unidad”,   y su pago por unidad de cada lavandería construida, verificando en obra y con los planos del proyecto.

RUBRO No 67 LAVAPLATOS DE 1 POZOS “ACERO INOXIDABLE ”





1.- DESCRIPCION
Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es el fregadero. El objetivo será la instalación del fregadero,  y demás elementos para su funcionamiento, en los sitios que se indiquen en planos del proyecto y las indicaciones de la  fiscalización. 

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Fregadero de cocina de acero inoxidable tipo teka con faldón.  con la grifería completa: Desagüe, sifón tipo FV de PVC, llaves angulares y tubos de abasto, acople para el desagüe, sellantes, silicona; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III y IV.

2.- OBSERVACIONES
· Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observará las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de fregadero a instalarse; revisar el tipo de fregadero a instalarse. 

· Para proceder a la instalación de fregaderos en las cocinas, áreas de servicio y los ambientes indicados, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados o fundidos. Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega.

· Para la conexión de la grifería del fregadero se empleará un sellante que asegure una junta estanca como permatex y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.

· Se cuidará que al momento de instalar cada fregadero, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y escurra el agua perfectamente.

· Para una conexión correcta del fregadero a la tubería de desagüe, se utilizará un acople de PVC de 38 mm. que debe quedar pegado al tubo de desagüe.

· Al fregadero se le ajusta la mezcladora y el desagüe con los respectivos empaques, luego se asegura el artefacto con un sello de silicona sobre el mueble; es posible entonces conectar las llaves angulares y tuberías de abasto a la mezcladora, así como el sifón al desagüe.

· Una vez fijo todo el fregadero con su grifería, se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección.

· Los ajustes de las partes de acrílico, cromadas, doradas u otras de la grifería, se realizarán con cuidado, a mano y con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado.

· Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del fregadero y grifería, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por “Unidad” de fregadero instalado, con todo el sistema de fijación, acoples, verificados en obra y con planos del proyecto.
RUBRO No 69 LLAVE DE PASO.


1.- DESCRIPCION
La función de una llave de paso de ½” es la de controlar el flujo de agua a través de una tubería de abastecimiento a una vivienda, a un servicio sanitario o a un grupo de ellos.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Llave de paso tipo, adaptadores y/o accesorios de conexión, sellantes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor .

Mano de obra mínima calificada:  Categoría II, III y IV.

2.- OBSERVACIONES

· Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Revisión general de planos con ubicación de las llaves de paso a instalarse y el tipo de llave; debe distinguirse entre llaves de paso campanola o de cruceta, si se instalan en un ambiente interior (como un baño) y si son visibles u ocultas dentro de un mueble. Así mismo se dispondrá de llave de paso con extremos roscados, o extremos lisos si son para unión soldada. La llave de paso escogida deberá cumplir con la función que se requiera en obra. 

· Una vez definido y preparado el sitio en que se va a instalar una llave de paso, se solicitará en bodega el material necesario.

· Si la llave tiene extremos roscados, se conectará a neplos del mismo material de la tubería que se utiliza; se sellarán con teflón y permatex y se ajustará con llave de pico y llave de tubo para aguante. Su posición será perpendicular a la pared y su empotramiento se determinará con respecto al plomo de la pared terminada.
· Para llave de paso con extremos soldados, serán retirados los empaques de caucho y se prepararán las juntas a soldadura con un lijado fino. La llave se soldará a tramos de tubo de cobre cortados a medida.

· Una vez terminada la instalación se someterá a una prueba de presión no menor a 10 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la instalación. La existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por unidad de "Llave de paso" instalada, con indicación del diámetro que corresponda; verificada en obra y con los planos del proyecto.
RUBRO No 73-74 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE ALIVIANADO DE HORMIGÓN DE 10, 15 cm. DE                   ESPESOR




 

1.- DESCRIPCIÓN  

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de bloques alivianados de hormigón vibro comprimidos, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido. 

El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios definidos en los respectivos planos,  así como de las cercas y cerramientos cuya ejecución se defina en planos y los requeridos en obra.

Unidad :  Metro cuadrado ( M2 ).

Materiales mínimos: bloque de hormigón vibro comprimido, cemento portland, arena, agua (mortero 1:5); los que cumplirán con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: Categorías I, III, y IV. 

2.- OBSERVACIONES
· Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la distribución de las paredes, sus espesores, los vanos de puertas, ventanas y demás requeridos, realizando el replanteo y ajuste en obra. 

· Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar la mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la perfecta adherencia del mortero, para  continuar con la colocación de la primera hilera de bloques. Las capas de mortero, que no podrán tener un espesor inferior a 10 mm., se colocará en las bases y cantos de los bloques para lograr que el mortero siempre se encuentre a presión, y no permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba.
· Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en las caras de contacto con el mortero. Éstos se recortarán mecánicamente, en las dimensiones exactas a su utilización y no se permitirá su recorte a mano.

· Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo que las uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del bloque inferior. La mampostería se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y dimensiones especificadas en planos. Para paredes exteriores, la primera fila será rellena de hormigón de 140 kg/cm2. en sus celdas para impermeabilizar e impedir el ingreso de humedad.   

· En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el perfecto aparejamiento o enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de agrietamiento. El constructor y la fiscalización deberán definir previamente las esquinas efectivas de enlace o la ejecución de amarre entre paredes, mediante conectores metálicos, sin aparejamiento de las mamposterías.   

· Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará por medio de varillas de hierro de diámetro 8 mm. por 600 mm. de longitud y gancho al final, a distancias no mayores de 600 mm., las que deberán estar previamente embebidas en la estructura soportante. Todos los refuerzos horizontales, deberán quedar perfectamente embebidos en la junta de mortero, con un recubrimiento mínimo de 6 mm.
· Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se produce en la unión de los bloques. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su culminación. Si bien no es necesario un mantenimiento de éste rubro, el constructor garantizará la correcta elaboración de la mampostería hasta el momento de la entrega de obra.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará por metro cuadrado “ M2 “, es decir multiplicando la base por la altura del paramento levantado y serán descontadas las áreas de vanos, en todo caso se medirá el área realmente ejecutada.
RUBRO No 77
MASILLADO Y ALISADO DE PISO PARA REPARACIONES DE PISOS CEMENTO - ARENA. RESISTENCIA: 140 KG./CM2.
                       

1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades necesarias para la elaboración de un mortero de mezcla homogénea de cemento - arena, aditivos ( de requerirse por las condiciones de obra) y agua, y su colocación en el contrapisos o losas  de hormigón.

El objetivo es la elaboración de un mortero y su aplicación sobre contrapisos o losas de hormigón, para nivelarlos, cubrir instalaciones y lograr las características de acabado terminado de piso o con la superficie que permitan la posterior aplicación de un recubrimiento de piso, en los sitios que indiquen los planos del proyecto, o la fiscalización.

Unidad : Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino seco cribado (mortero 1;3 alisado), agua, aditivos; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBSERVACIONES
· Revisión del diseño, muestras y resistencia mínima de 140 kg./cm2., del mortero a ejecutar  y de  los planos del proyecto.

· Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, el contratista iniciará la ejecución del rubro, con la colocación de láminas de styroplan de 10 mm. de espesor, por toda la altura y/o espesor del masillado, en los ambientes interiores, en todas las paredes, con la finalidad de impedir que el masillado haga contacto directo o se pegue a las mismas. Este procedimiento permitirá aislar la transmisión de sonidos, de los pisos a las paredes. Verificará y solicitará la aprobación de fiscalización, de que el hormigón que se encuentra en condiciones de recibir el masillado y que todas las instalaciones se encuentran debidamente ejecutadas y probadas. 

· Los materiales serán ubicados en un sitio próximo al sitio de trabajo, tratando de que el recorrido que tenga que efectuar la masilla sea el más corto, evitando contaminación de cualquier impureza que pueda afectar la resistencia de la masilla; la dosificación sugerida es de 1:3 de cemento - arena, y que cumplirá con una mínima resistencia de 140 kg./cm2. 

· El hormigón que va a recibir el masillado tendrá una superficie limpia, húmeda y rugosa, por lo que si es necesario se picará (chicoteará), para conseguir una mejor adherencia con el masillado. En sitios de fácil identificación se trazará los niveles a los que debe llegar el masillado, para luego templar guías de piola que faciliten la nivelación del mortero. El vertido del mortero será en una capa uniforme de espesor, la que con la ayuda de un codal y una paleta se irá enrasando y compactando de acuerdo con el nivel establecido. A su vez se formarán las pendientes, en los ambientes que lo requieran y que se indiquen en los planos del proyecto, la que será verificada en la ejecución del rubro. 

· Para pisos cerámicos, se dejará una superficie de acabado paleteada y para pisos de vinil, parquet o otra madera, se dejará una superficie de acabado alisada.

· Cuando las especificaciones del proyecto señalen un masillado “alisado”, al acabado paleteado se le aplicará una capa de cemento puro y utilizando una llana metálica, constantemente humedecida y por medio de movimientos circulares a presión, se conseguirá una superficie lisa, perfectamente nivelada.

· Si el masillado constituye el piso final en cemento, la superficie se terminará de acuerdo a lo determinado en planos o a la indicación de la dirección arquitectónica o fiscalización. Para la superficie, se agregará un endurecedor para cemento portland, conforme las indicaciones del fabricante. Este aditivo será previamente aprobado por la fiscalización. 

· El período de curado mínimo será de siete días o hasta que alcance el 70 % de su resistencia. El tiempo y la forma de curado será establecido en forma conjunta con fiscalización y en todo caso consistirá en el humedecimiento continuo de los masillados ejecutados, llenando los mismos con una capa de agua, inmediatamente terminado el proceso de fraguado inicial del cemento. 

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del masillado concluido, que se sujetará a los resultados de las pruebas de campo y laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2“, en base de una medición ejecutada en el sitio. 

RUBRO No 78 MESON DE COCINA HORMIGON ARMADO F´c= 210KG/CM2   



                       

1.- DESCRIPCIÓN 
Comprende el hormigón simple de F`c=210Kg/cm2 espesor 0.07m, ancho 0.60m, longitud de acuerdo a los planos y su encofrado, que se utiliza para la fabricación de mesones, y que por lo general se utiliza para soportar, cargas domesticas y similares, y que requieren de acero de refuerzo y encofrados.

Unidad : Metro lineal (ml). 
Materiales mínimos: Cemento tipo portland, árido fino, árido grueso, acero estructural de Fy=4200Kg/cm2, agua , encofrado, puntales, clavos, alambre No 18 ; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBSERVACIONES

· El hormigón cumplirá con lo indicado en la especificación técnica de “Preparación, transporte, vertido y curado del hormigón”  

· El proceso de hormigonado se lo realizará luego de la verificación y aprobación de: encofrados, acero de refuerzo, instalaciones embebidas y de terminados y aprobados los paramentos de mamposterías a arriostrar, tanto para verticales, como horizontales. Las superficies de contorno del hormigón a fundir, serán limpias, estancas, aplomadas y niveladas, libres de mortero, aserrín u otras impurezas. Previa a la fundición, se humedecerá adecuadamente la mampostería y los encofrados. Con el hormigón simple elaborado en obra se inicia la fundición, coladas y compactadas continuamente para garantizar una ejecución monolítica con la mampostería. 

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a las pruebas de campo y de ser necesario a resultados de laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en unidad de longitud y su pago será por metro lineal “ Ml “, en base de una medición ejecutada en el sitio y conforme los detalles indicados en los planos del proyecto o de taller.
RUBRO No. 79 
MUEBLE ALTO DE COCINA 

1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades necesarias para la fabricación y colocación de muebles altos de madera panelada .

El objetivo será la construcción e instalación de todas los muebles altos de madera panelada que se indiquen en los planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la Dirección de Planificación y Fiscalización de obras. 

Unidad: metro lineal “ML”.

Materiales mínimos:  Madera de laurel preservada, clavos, pega de madera, tarugos, lija de madera, tornillos de madera, tacos fisher, bisagras, divisiones de tabla triplex de 6 mm. Laca, thiñer.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II III y IV.

 2.- OBSERVACIONES 

· La madera deberá contener una humedad que no sobrepase el 15 %.

· Sólo se permitirán imperfecciones superficiales muy pequeñas.

· Son permisibles nudos pequeños en números limitados siempre que estén firmes y seguros.

· Ninguna torcedura.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición  será por unidad de longitud  y su pago será por metro lineal “ml”, de longitud de

Mueble alto realmente fabricado e instalado, verificado en obra y con planos del proyecto.  

RUBRO No. 80 
MUEBLE BAJO DE COCINA

1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades necesarias para la fabricación y colocación de muebles bajos de madera panelada .

El objetivo será la construcción e instalación de todas los muebles bajos de madera panelada que se indiquen en los planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la Dirección de Planificación y Fiscalización de obras. 

Unidad: metro lineal “ML”.

Materiales mínimos:  Madera de laurel preservada, clavos, pega de madera, una cajonera, tarugos, lija de madera, tornillos de madera, tacos fisher, bisagras, divisiones de tabla triplex de 6 mm, laca y thiñer.

Equipo mínimo: Herramienta menor
Mano de obra mínima calificada: Categoría II III y IV.

 2.- OBSERVACIONES 
· La madera deberá contener una humedad que no sobrepase el 15 %.

· Sólo se permitirán imperfecciones superficiales muy pequeñas.

· Son permisibles nudos pequeños en números limitados siempre que estén firmes y seguros.

· Ninguna torcedura.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  será por unidad de longitud  y su pago será por metro lineal “ml”, de longitud de

Mueble alto realmente fabricado e instalado, verificado en obra y con planos del proyecto.  
RUBRO No. 83 
PICADO DE PISO




 




 

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el trabajo necesario para  retirar cualquier acabado de piso existente.


Unidad: Metro cuadrado (m2). 
Materiales mínimos:

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I y IV
 2.- OBSERVACIONES 
· Se tendrá especial cuidado en que toda el área quede totalmente  libre del material de piso a cambiarse.
 3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada  obra.  Su pago será por “M 2”.

RUBRO No. 84
PINTURA DE CAUCHO 


                        

1.- DESCRIPCION

Es el revestimiento que se aplica a mampostería, elementos de hormigón y otros, mediante pintura de caucho sobre empaste exterior, enlucido de cemento, similar.

El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento exterior final en color, lavable al agua, que proporcione un acabado estético y protector de los elementos indicados en planos del proyecto, por la Fiscalización. 

Unidad: Metro cuadrado (m2.)

Materiales mínimos: Pintura de caucho látex vinil acrílico (tres manos),  agua; que cumplirán con el capítulo de  especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramientas menores,
Mano de obra mínima calificada: Categorías II III y IV.

2. -  OBSERVACIONES  
· Se verificará en planos de detalle, las superficies que deben ser pintadas y sus colores. La pintura será de la línea que permita su preparación en la gama color trend.  

· El constructor verificará que todos los trabajos previos, tales como enlucidos, empastes, colocación de pisos y protecciones en general, se encuentren concluidos. Fiscalización indicará que se puede iniciar con el rubro, cumplidos los requerimientos previos, aprobados los materiales ingresados y verificado el sistema de andamios, sustentación y seguridad de los obreros.

· Se iniciará desde el nivel más alto de cada paramento exterior, con la preparación de la superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando hendiduras, para proceder con su lijado e igualado y aplicación de una capa de sellador de paredes exteriores, con el propósito de emporar la superficie a pintar, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la adherencia del sellador al enlucido o empaste. Se tendrá especial cuidado en el resane de fisuras y rajaduras en los empalmes de paredes y elementos estructurales como losas, vigas y columnas. Sellada la superficie, se remasillarán y lijarán  las fallas, cuidando siempre de lograr una superficie uniforme e igual a la del enlucido base: totalmente liso para paredes empastadas o estucadas y rugoso, para superficies paleteadas o esponjeadas. No se permitirá agregar resina, carbonato de calcio u otro material para cambiar la consistencia del sellador o pintura.

· Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad y el cumplimiento de los procedimientos descritos, se aplicará la primera capa de pintura, con rodillo en paredes lisas y con brocha o rodillo en paredes rugosas. Esta capa será aplicada a superficies completas, en tramos uniformes, para permitir un control adecuado de la calidad del trabajo, las diferentes etapas de ejecución y las observaciones durante el avance del trabajo. Esta capa será uniforme y logrará un tono igual, sin manchas en toda la superficie de trabajo. 

·  Aprobada la primera capa de pintura, se procederá a aplicar la segunda capa, la que logrará una superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos perceptibles a la vista. Cada capa aplicada será cruzada y  esperará el tiempo de secado mínimo indicado por el fabricante en sus especificaciones técnicas.

· Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano aplicada, se resanará mediante la utilización de empaste para paredes interiores y se repintará las superficies reparadas, hasta lograr la uniformidad con la capa aplicada. 

· La última mano de pintura será aplicada previo el visto bueno de fiscalización. La fiscalización realizarán la aceptación o rechazo del rubro concluido, verificando las condiciones en las que se entrega el trabajo concluido. 

3. - MEDICIÓN Y PAGO
La medición y pago se lo hará por metro cuadrado “M2”  de las áreas realmente ejecutadas y verificadas en planos del proyecto y en obra. 

RUBRO No. 87 
PISO DE CERÁMICA  


1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento de cerámico al contrapiso y/o entrepiso de una edificación, por lo general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante y de tráfico.

El objetivo es la construcción de pisos de cerámica antideslizantes y de primera calidad, según los planos del proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado ( m2.)

Materiales : Cerámica(s) tipo Graiman de 40x40cm, calidad “A” antideslizante, resistencia al desgaste: 5 y 4 (para zonas de alto tráfico y cocinas); 3 (para baños) , cemento portland, emporador (porcelana), agua, silicona; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo : Herramienta menor, cortadora manual de cerámica,.
Mano de obra : Categorías I, III, y IV

2.- OBSERVACIONES 
· Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios a ubicar el piso de cerámica. El constructor elaborará dibujos de taller en los que se definirá la distribución y colocación en detalle de tipos, colores, empalmes, juntas de dilatación, formas y su relación con los revestimientos de cerámica en pisos, los que deberán aprobarse por la  fiscalización. 

· El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización de que el piso se encuentra en condiciones de recibir adecuadamente la cerámica, los planos de taller son suficientes, el material ingresado es el adecuado y que se han cumplido con los requerimientos previos. 

· Con la revisión de los planos de detalle se realizará los trazos de distribución de la cerámica a colocar. Se iniciará con la colocación de maestras de piola que guíen y alineen la ubicación de la cerámica, definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha colocación. Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja se extenderá una capa uniforme de pasta de cemento puro y aditivo pegante, para seguidamente colocar la cerámica, la que mediante golpes suaves en su parte superior, se fijará y nivelara, cuidando que quede totalmente asentada sobre la pasta de cemento; se eliminará el aire y/o pasta en exceso. La unión de cerámicas tendrán una separación de 2 mm. la que se mantendrá con clavos del diámetro indicado; la pasta de cemento se limpiará de la cerámica antes de que se inicie su fraguado e igualmente se la  retirará de las juntas, conformando canales de profundidad uniforme, para su posterior emporado. 

· Todos los cortes se deberán efectuar con una cortadora manual especial para estos trabajos, evitando el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, a las medidas exactas que se requiera en el proceso de colocación.

· Las juntas de dilatación, se efectuarán durante el proceso de colocación, conformando canales uniformes, perfectamente alineados, de la profundidad del material cerámico. 

· Para proceder a emporar las juntas entre cerámicas y las de dilatación, se esperará un mínimo de 48 horas, luego de haber colocado la cerámica. El emporado se lo realizará con porcelana existente en el mercado, en el color escogido y conforme las indicaciones del fabricante, llenando totalmente las mismas a presión, con espátula plástica, procediendo al retiro de los excesos, iniciado el proceso de fraguado. Las juntas se limpiarán concurrentemente con su ejecución y se las hidratará por 24 horas, para su correcto fraguado. Las juntas no cubrirán el esmalte del cerámico.

· Las juntas de dilatación, se realizarán con similar material y la adición de emulsión acrílica pura, en proporción 20:1 en volumen, terminándola en forma similar a las juntas entre cerámicas.

· Las juntas con las tinas, serán selladas con silicona, colocado con pistola de presión, para impedir el ingreso del agua.

· Fiscalización aprobará o rechazará la ejecución parcial o total del rubro con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2“, verificando el área realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los planos del proyecto y de taller. 

RUBRO No. 88 
MAMPARA DE MEDIA DUELA




 




 

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el conjunto de actividades para la fabricación y colocación de  una estructura de madera para ser utilizada para divisiones interiores.

Unidad: Metro cuadrado (m2). 
Materiales mínimos: larguero  de laurel preservado para estructura, clavos de 2 y 2 ½”, medias duelas de laurel, laca transparente y selladora para madera, lija de madera, 

Equipo mínimo: Herramienta manual, compresor y soplete.

Mano de obra mínima calificada: Categoría  II,  III y IV
 2.- OBSERVACIONES 
· Previa la ejecución del trabajo, se verificarán las dimensiones de los vanos a cubrirse, 
· Se verificará la escuadría de los paneles y la colocación de la media duela será uniforem totalmente alineadas, no se permitirán masillados en la madera, para corregir  imperfecciones.
 3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “M 2”, verificando la cantidad realmente ejecutada en obra.

RUBRO No. 89
CUBIERTA METALICA (GALVALUME).

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de cubierta, formada por láminas onduladas de acero galvanizado de formas y dimensiones acordes con la necesidad del proyecto.

El objetivo será la instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos o los determinados por la fiscalización, así como cubrir y proteger una edificación de los cambios e inclemencias del tiempo.

Unidad: metro cuadrado (m2.).

Materiales mínimos: galvalume de 0.45mm prepintado(con sello de garantía), caballetes de 0.45mm prepintado, ganchos “J” o tirafondos para sujeción y omegas; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales. 

Equipo mínimo: Herramienta menor

Mano de obra mínima calificada: Categorías I , III y IV. 

2.- OBSERVACIONES  
· Revisión de los planos del proyecto, donde se especifique el tamaño de las láminas onduladas, distancia entre ejes de correas, detalles de colocación, los elementos y accesorios de cubierta tales como: limatesa, limahoya, caballete, zonas de iluminación y ventilación, canales de agua lluvia, vierteaguas y otros complementarios del sistema de cubierta. El constructor desarrollará los planos de taller y demás detalles, para la total especificación de la cubierta y sus detalles de ejecución.

· El contratista verificará o recibirá la aprobación de fiscalización de que la estructura de cubierta y el avance de la obra se encuentran en condiciones de recibir la instalación de las láminas onduladas. Para la luz de apoyo de las correas, se tomará en cuenta las medidas comerciales de las planchas y los diseños existentes. Se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocación en sentido contrario a éstos. 

· La primera placa será colocada en el punto más bajo de la cubierta,  para continuar en forma ascendente hasta el remate o cumbrero de la misma, y este procedimiento se lo repetirá con las placas que se coloquen a continuación. Las placas inferiores, se colocarán adicionalmente con ganchos de platina, para impedir su deslizamiento. La fijación de las láminas se realizará en la parte alta de la segunda y quinta onda, ya sea con tirafondo galvanizado y su respectiva arandela de material asfáltico (para sujeción sobre madera),  perforándola previamente con taladro, o  con gancho “J”  para estructura metálica.

· Cuando exista la sobreposición de cuatro placas, se requiere de un despunte de las dos placas opuestas, colocadas en el segundo y tercer orden, despunte que será un corte que cubra el traslape vertical y horizontal, efectuado con serrucho o amoladora y disco abrasivo ( para la exactitud requerida, se utilizarán plantillas de corte). 

· Fiscalización aprobará o rechazará la entrega de la cubierta concluida, que se sujetará a las pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2.“, en base a la medición de los planos inclinados de la cubierta del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y  con planos del proyecto. No se medirán los traslapes, los que serán incluidos en el análisis de precios unitarios.

RUBRO No. 94
PUERTAS METALICAS DE TOOL



 

1.- DESCRIPCIÓN 

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación, colocación y acabado de puertas en perfiles laminados de hierro, tales como tol, ángulo, te, pletina y similares.

El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas elaboradas en perfiles laminados de hierro, que se señalen en planos del proyecto y los detalles de fabricación y las indicaciones de la  Fiscalización.

Unidad: m2.

Materiales mínimos: tol de 1/20” tubo rectangular de hierro1” x 2” x2mm, ángulos de 25 x 3mm, bisagras de acero, manija de acero, electrodos 6011, thinner, pintura anticorrosiva, pintura esmalte color, tacos fisher, tornillos galvanizado de cabeza avellanada, silicón; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora eléctrica,  compresor y soplete.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III y IV . 

2.- OBSERVACIONES 

· Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, que determinan los diseños para la elaboración de puertas; el constructor preparará planos de taller, ampliando y complementando todos lo detalles requeridos para su fabricación y adecuado control. Igualmente verificará los vanos en los cuales se colocará éstas puertas.

· Verificados y aprobados los detalles de fabricación, el cumplimiento de los requerimientos previos y el material ingresado, fiscalización autorizará el inicio de la fabricación de las puertas. 

· Se iniciará con el corte, destajes y demás trabajos de preparación de los perfiles, lijado y pulido de los cortes, para su armado previo, con un punteado de suelda, en el que se verificarán las escuadras, dimensiones, planitud, realizando los ajustes correspondientes. No se permitirán aberturas superiores a 1 mm. en todos los empalmes y uniones de los perfiles. Verificadas las dimensiones y pre armado, se procederá con suelda de todas las uniones y empalmes, mediante suelda continua, luego de lo que se controlará que no existan variaciones causadas por el calor de la suelda. Se procederá con el esmerilado y pulido y resoldado en los sitios que lo ameriten, para colocar todos los elementos de bisagras y hojas abatibles, verificando su correcto funcionamiento.

· Verificado por el constructor, de que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la puerta, se perforarán con taladro en los sitios señalados, para la colocación, nivelación, aplomado y fijación de la puerta, con tornillos galvanizados de 50 mm. y taco fisher Nº 10, en sentido vertical y horizontal a distancias no mayores de 600 mm. Se concluirá con el sellado exterior e interior, con silicón, mediante un cordón continuo de 3 mm en todo el contorno de contacto entre el vano y la puerta. El enlucido será seco, limpio de polvo o manchas que impidan la total adhesión del silicón.

·  Cualquier falla, mancha o desprendimiento en el acabado de la puerta, durante el proceso de instalación, deberá ser reparado a costo del constructor. Fiscalización realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la puerta instalada.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva fabricada e instalada en obra, incluyendo el acabado de pintura esmalte. Su pago será por metro cuadrado “m2.“ 

RUBRO No. 95
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA  PANELADA: INCLUYE MARCO Y TAPAMARCO MINIMO TRES PANELES DE LADO A LADO.

 
1.- DESCRIPCIÓN: 

Serán todas las actividades necesarias para la fabricación y colocación de puertas de madera de laurel paneladas en la que se incluye el marco y tapamarcos respectivos.

El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de madera paneladas, que se indiquen en planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de fiscalización.

Unidad: unidad ( m2).

Materiales mínimos: madera de laurel preservada, marcos y tapamarcos de laurel, clavos, pega de madera, tarugos de madera, lija de madera, tornillos de madera, tacos fisher, bisagras niqueladas de 75 x 37 mm, sellador y laca transparentes para madera ; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III. y  IV
2.- OBSERVACIONES  
· Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalles e igualmente los vanos en los cuales se colocará éstas puertas.

· El constructor verificará que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la puerta. En cada larguero del marco se realizará una distribución de dos puntos de sujeción en el ancho del marco y de la siguiente manera:  uno a 200 mm. del piso terminado, otro a 200 mm. del dintel o marco superior y el tercero en el centro de éstas dos sujeciones. En los puntos de sujeción del marco con la mampostería, ya sea de bloque, ladrillo, sea ha de prever la fundición de tramos de hormigón simple de f´c= 140 kg./cm2, de tal forma que permita la mejor adherencia del taco fisher Nº 10 y tornillo de madera de 75 mm. La penetración de la cabeza del tornillo en el marco será por lo menos 8 mm. con lo que se permita la fijación y taponamiento con un tarugo del mismo tipo de madera. El marco superior será sujeto en forma idéntica a la de los largueros, con la siguiente distribución: dos tornillos en el ancho del marco y a 200 mm. de cada uno de los extremos. 

· Una vez instalado el marco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de puerta la que debe llevar un mínimo de tres bisagras por cada hoja. La colocación del tapamarco será efectuada por medio de clavos sin cabeza, sujetos al marco de la puerta. Todos los cortes - uniones de los tapamarcos serán a 45 grados y sin espaciamientos en la unión. 

· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la puerta instalada.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición y pago se lo hará por m2, de acuerdo con el tamaño de la puerta fabricada e instalada, incluido el marco de la puerta,  verificando la cantidad realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los planos del proyecto. 

RUBRO No 97
PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC PRESION ROSCABLE: DIÁMETROS: 1/2”
1.- DESCRIPCION
La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto terminar en una o más salidas, conocidas como "Punto de agua" en los diámetros establecidos en planos, desde el cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente uso; el material a utilizarse es PVC presión unión roscable.

Unidad: Punto.

Materiales mínimos: Tuberías PVC presión unión roscable, accesorios de conexión, sellantes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor .

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III  y IV.

2.- OBSERVACIONES

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Revisión general de planos con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos como lavadora, lavandería, tanque calentador o calefón, llaves de manguera, etc., así como la existencia de artefactos con válvulas de fluxómetro.

· El proceso de instalación se iniciará por el sitio de acometida de cada ambiente, mediante una universal, instalando luego las tuberías que recorren hasta los ambientes de baños o áreas de servicio, para concluir con la ubicación de los puntos de agua en estas áreas.

· Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega; el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega. Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el traslape necesario para su conexión al accesorio.

· Para el roscado se utilizará la tarraja apropiada para tubería PVC con el dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación de rosca NPT; el roscado se realizará en una sola operación continua, sin cortar la viruta y regresando la tarraja; los filetes deberán ser precisos y limpios.

· Para la conexión de accesorios y tuberías se empleará un sellante que asegure una junta estanca como cinta teflón o sellaroscas para tubería PVC.
· Se cuidará que al momento de conectar cada tramo de tubería, éste se encuentre limpio en su interior; el ajuste se realizará manualmente con un remate de una o dos vueltas con llave de tubo, sin forzar el ajuste perjudicando la resistencia del accesorio y los hilos de la rosca.

· Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la red. La existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas.

· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por unidad y su pago será por "Punto de agua en PVC roscable", esto es, el correspondiente al número de salidas de agua incluidas en cada ambiente: cocina, baño, área de servicio. 

RUBRO No. 98 
 PUNTO DE ILUMINACION CON TUBERÍA EMT.





                        

1.-  DESCRIPCION
Serán todas las actividades para la instalación de tuberías, cajas, conductores y piezas eléctricas como: interruptores simples, dobles,  conmutadores, etc. para dar servicio a una lámpara, un foco o algún tipo de elemento de alumbrado. El objetivo es la ejecución del sistema de alumbrado desde el tablero de control interno conforme a los planos de instalaciones eléctricas del proyecto y las indicaciones de la fiscalización.

Unidad: Punto ( Pto.)

Materiales mínimos: 6m Tuberías EMT 1/2”, codos, uniones, cajas metálicas, 12m conductor eléctrico No 12 tipo TW , plafón: interruptor luminex, cinta aislante, que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Categoría II, III y IV

2.-  OBSERVACIONES  

· Revisión general de planos de instalaciones con verificación de circuitos, diámetros  de tuberías y tipo de material a utilizar.  Verificación de ubicación de cajas de paso. Verificar que el número de conductores a utilizarse dentro de cada tubería sea el adecuado Determinación de los colores de cables a utilizar en las fases, retornos y neutro de los diferentes circuitos. 

· Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los trabajos.  Verificado el replanteo y trazados se iniciará la colocación de tuberías y cajas en losa, para proceder luego a la instalación de tubería en paredes. Se pondrá especial atención en la protección y nivelación de los cajetines en paredes, así como en la altura de los mismos con respecto al piso terminado.

· La altura recomendada por el diseñador eléctrico, debe ser medida desde la parte inferior del cajetín hasta el nivel de piso terminado.  Salvo indicación contraria, los interruptores se colocarán a 1.400 mm. de altura y los cajetines y piezas en posición vertical.

· Concluida la colocación de tubería, deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución del enlucido de paredes. Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está seca y limpia, caso contrario se deberá  pasar una franela  por el interior de la tubería para secarla y limpiarla.

· Instalar los conductores de acuerdo al calibre, colores y cantidades indicadas en los planos.  No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme debe ser realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (se las conoce como cajas de empalme o de paso).  Con un Megger realizar las pruebas de aislamiento de los conductores, corregir si se detecta algún defecto.

· Conectar las piezas eléctricas y los elementos de alumbrado. Verificar voltaje y posibles cortocircuitos o defectos de instalación.

· Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.
3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por unidad, contando todos los puntos de luz instalados y su pago será por “Punto” ejecutado en tubería de PVC DE 1/2´´; verificados en obra y con planos del proyecto.

RUBRO No 99 REJILLA DE 2”
1.- DESCRIPCION
Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las rejillas. El objetivo será la instalación de las rejillas en el baño, cocinas y sitios donde se pueda realizar la limpieza de residuos sólidos provenientes de las viviendas, que se indiquen en los planos del proyecto y de detalle y a las indicaciones de l la fiscalización. 

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Rejilla de 2” de aluminio, sumidero.

Equipo mínimo: Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada: Categoría I y IV.

2.- OBSERVACIONES
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observará las siguientes indicaciones:

· Realizar un plan de trabajo para instalación de rejillas a ser aprobado por la fiscalización. 

Se cuidará que al momento de instalar la rejilla, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y escurra el agua perfectamente.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por “Unidad” de rejilla instalada, con todo el sistema de fijación, verificados en obra y con planos del proyecto.

RUBRO No 100 REJILLA DE 4”
1.- DESCRIPCION
Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las rejillas. El objetivo será la instalación de las rejillas en el baño, cocinas y sitios donde se pueda realizar la limpieza de residuos sólidos provenientes de las viviendas, que se indiquen en los planos del proyecto y de detalle y a las indicaciones de l la fiscalización. 

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Rejilla de 4” de aluminio, sumidero.

Equipo mínimo: Herramienta menor.
Mano de obra mínima calificada: Categoría I y IV.

2.- OBSERVACIONES
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observará las siguientes indicaciones:

· Realizar un plan de trabajo para instalación de rejillas a ser aprobado por la fiscalización. 

Se cuidará que al momento de instalar la rejilla, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y escurra el agua perfectamente.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago se hará por “Unidad” de rejilla instalada, con todo el sistema de fijación, verificados en obra y con planos del proyecto.

RUBRO No. 107 RETIRO DE CIELO RASO 

1.- DESCRIPCIÓN 
Es la actividad  a realizarse para el retiro de  las planchas de fibra mineral o fibrocel, se incluye el desmontaje de estructura de sustentación y anclajes. 

Unidad: Metro cuadrado (M2). 
Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría I.y IV
 2.- OBSERVACIONES 
· De existir lámparas u otros accesorios en las áreas indicadas a retirar el cielo raso,  de deberá tener cuidado en no ocasionar daños en los elementos indicados
· Si las planchas y ferfilería,  previa aprobación  de fiscalización se encuentra en condiciones de ser reutilizadas, se procederá a retirarla con  el mayor cuidado posible, para evitar daños en el material.
· Las planchas a ser reutilizadas deberán ser almacenadas en un sitio donde no exista humedad ni riesgo de ser deterioradas.

· 3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición  y pago será por “M2”,   verificado en obra.

RUBRO No. 108 RETIRO DE ESTRUCTURA DE MADERA EN CUBIERTA
1.- DESCRIPCIÓN 
Son todas las  actividades  a realizarse para el retiro de  estructuras de madera en cubierta, el trabajo consiste en el desarmado de vigas, correas, tiras y cualquier otro elemento referente al armado de la misma. 
Unidad: Metro cuadrado (M2). 
Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III, IV.

 2.- OBSERVACIONES 
· Para realizar este trabajo, se deberá proveer  a los trabajadores de protecciones para ojos y nariz, para evitar que algún elemento les ocasione algún daño.
· Deberá emplearse  en caso de lluvias, una cubierta provisional con el fin  de precautelar las áreas que con el retiro de la cubierta queden expuestas a la intemperie.
3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “M2”,  en su verdadera magnitud verificado en obra.

RUBRO No. 110 RETIRO DE INODOROS Y/O  LAVABOS 

1.- DESCRIPCIÓN 
Implica la actividad  a realizarse para el retiro de  las piezas sanitarias indicadas.

Unidad: Unidad (U). 
Materiales mínimos: 

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría  II y IV.

2.- OBSERVACIONES 
· Si  previa aprobación  de fiscalización las piezas se encuentran en condiciones de ser reutilizadas, se procederá a retirarla con  el mayor cuidado posible, para evitar daños que impidan su  reinstalación.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “U”,   verificado en obra.
RUBRO No. 111 RETIRO DE VENTANAS Y/O  PUERTAS 

1.- DESCRIPCIÓN 
Es la actividad  a realizarse para el retiro de  ventanas y/o puertas, de: aluminio, madera o hierro. 

Unidad: Metro cuadrado (M2).

Materiales mínimos:
Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III. y IV
 2.- OBSERVACIONES 
· Si  previa aprobación  de fiscalización los elementos indicados se encuentran en condiciones de ser reutilizadas, se procederá a retirarla con  el mayor cuidado posible, para evitar daños que impidan su  reinstalación.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “M2”,   verificado en obra.

RUBRO No. 114 PISOS DE MADERA

1.- DESCRIPCIÓN 
Consiste en la colocación de las tiras de madera sobre las soleras de una cimentación de concreto simple.

El sistema constructivo de las soleras es una alternativa económica y segura, con múltiples ventajas sobre otras modalidades tradicionales de construcción.

Unidad: Metro cuadrado “M2”.

Materiales mínimos:  Pisos de eucalipto de 20x10cm, clavos 2 y 2 ½”

Equipo mínimo: Herramienta menor.
Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III y IV.

 2.- OBSERVACIONES 
Consiste en una estructura básicamente de madera aserrada o rolliza empotrada en una cimentación de concreto simple tejida con alfajías.

· Se deberá verificar nivelaciones y rectificar cualquier deformación de los pisos-

· La madera deberá estar completamente seca y tratada adecuadamente conforme a indicaciones de fiscalización.

· Las superficies a las vista serán lisas y limpias  de cualquier rebaba.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “M2”,   verificado en obra.

RUBRO No. 115  TABLERO DE CONTROL 4-8.





                        

1.-  DESCRIPCION
Las estipulaciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo comprendido bajo esta sección, siguiendo los reglamentos, normas o disposiciones establecidos en el Código Eléctrico Nacional

Unidad: unidad ( U)

Materiales mínimos: Tablero de control  General Electric con sus accesorios, mortero
Equipo mínimo: Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada:   Categoría II, III y IV

2.-  OBSERVACIONES   

· Revisión general de los planos, e instalara donde indiquen los planos, tableros. Empotrables en gabinetes de acero esmaltado o probados por UL, o similares, en los cuales vendrá montado el equipo que se necesite. El número de circuitos, la potencia indicada el número de polos y disposiciones que se han indicado en los planos.

· Los disyuntores serán termo magnético, aprobado por el UL y de la misma marca que el tablero.

· Las puertas y molduras serán de acero con grapa de molduras ajustables y con bisagras al ras o semi-parejas. Para las cerraduras se usaran el tipo de cerrojo de presión con llave plana o acanalada. 

3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por unidad  y su pago será por “unidad”  verificados en obra y con planos del proyecto.

RUBRO No 117 PUNTO DE TELÉFONO CON TUBERÍA EMT.


                     

1.-  DESCRIPCION
Serán todas las actividades para la instalación de tuberías, cajas, conductores y piezas para dar servicio a un aparato telefónico, que se conoce como “punto de teléfono”. El objetivo será la ejecución del sistema de tomas de teléfono, desde la acometida proporcionada por la Empresa de teléfonos o desde el tablero principal de distribución, hasta el punto en donde se conectará el teléfono, según los planos del proyecto y las indicaciones de la  fiscalización.

Unidad:  Punto (Pto.)

Materiales mínimos: 15m Tubería EMT 1/2”, codos, uniones, cajas metálicas, 15m conductor telefónico tipo EKUA 2 x 22 AWG,  taco y placa telefónica ; los que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas para materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III y IV.

2.-  OBJETIVOS
· Revisión general de planos de instalaciones con verificación de diámetros  de tuberías y tipo de material a utilizarse.  

· La instalación del rubro empieza por  la colocación de tubería y cajas en losa para proceder luego a la colocación de tubería en paredes.  Se pondrá especial atención en la nivelación de los cajetines en paredes así como en la altura de los mismos con respecto al piso terminado.

· La altura recomendada por el diseñador telefónico, debe ser medida desde la parte inferior del cajetín hasta el nivel de piso terminado.

· Concluida la colocación de tubería, se realizará una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición.  Antes de la colocación de conductores, constatar si la tubería está perfectamente seca y limpia, si no es así, se pasará una franela  por el interior de la tubería para limpiarla.

· Instalar los conductores de acuerdo a lo indicado en los planos telefónicos. Concluida ésta colocación  y con la ayuda de un Megger realizar las pruebas de aislamiento de los conductores, corregir si se detecta algún defecto.

· Conectar las piezas telefónicas y verificar posibles cortocircuitos o defectos de instalación. Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por unidad y su pago será por “Punto” de teléfono en tubería metálica tipo EMT instalado; verificado en obra.

RUBRO No. 120 TOMACORRIENTE DOBLE CON TUBERIA EMT.

1.-  DESCRIPCION
Será todas las actividades para la instalación de tuberías, cajas, conductores y piezas eléctricas (tomacorrientes) para dar servicio a un  aparato o equipo eléctrico.  El objetivo es la ejecución del sistema de tomas de fuerza, desde el tablero de control interno, conforme los planos de instalaciones eléctricas del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización.

Unidad: Punto (Pto.)

Materiales mínimos: 6m Tubería EMT ¾”, codos uniones, cajas /rectangular profunda), 18m conductor eléctrico No 10 tipo TW o similar para tres lineas mas cable polarizado para tierra, taco y placa de tomacorriente polarizadoy taipe.

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III y IV

2.-  OBSERVACIONES  
· Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los trabajos.  Verificados los replanteos y trazados, se iniciará la colocación de tubería y cajas en losa para proceder luego a la colocación de tubería en paredes. Se pondrá especial atención en la protección y nivelación de los cajetines en paredes, así como en la altura de los mismos con respecto al piso terminado.
· La altura recomendada por el diseñador eléctrico será medida desde la parte inferior del cajetín hasta el nivel de piso terminado.  Salvo indicación contraria, los tomacorrientes se colocarán a 400  mm. de altura y los cajetines y piezas en posición horizontal.
· Concluida la colocación de tubería, deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución del enlucido. Previa a la colocación de conductores, constatar si la tubería está perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá  pasar una franela por el interior de la tubería para limpiarla.
· Instalar los conductores de acuerdo al calibre y cantidades indicadas en los planos. No se permiten empalmes de conductores dentro de las tuberías. Cualquier empalme será realizado dentro de las cajas de conexión o en cajas diseñadas para ese propósito (se las conoce como cajas de empalme). Con un Megger se realizará pruebas de aislamiento de los conductores, corregir si existe algún defecto.
· Conectar las piezas eléctricas y  verificar voltaje y posibles cortocircuitos o defectos de instalación.
· Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.
3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por unidad y su pago será por “Punto” de tomacorriente en tubería EMT instalado; verificado en obra y con los planos del proyecto.
RUBRO No 123
TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN PVC PRESION ROSCABLE: DIÁMETROS: 1/2”
1.- DESCRIPCION
La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto terminar en una o más salidas, en los diámetros establecidos en planos, desde el cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente uso; el material a utilizarse es PVC presión unión roscable.

Unidad: METRO LINEAL.

Materiales mínimos: Tuberías ½” PVC presión unión roscable, T, unión, codo, sellantes; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor, tornillo de banco o prensa, tarraja para tubería de PVC.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III Y  IV .

2.- OBSERVACIONES
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

· Revisión general de planos con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos como lavadora, lavandería, tanque calentador o calefón, llaves de manguera, etc., así como la existencia de artefactos con válvulas de fluxómetro.
· El proceso de instalación se iniciará por el sitio de acometida de cada ambiente, mediante una universal, instalando luego las tuberías que recorren hasta los ambientes de baños o áreas de servicio, para concluir con la ubicación de los puntos de agua en estas áreas.

· Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega; el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega. Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el traslape necesario para su conexión al accesorio.

· Para el roscado se utilizará la tarraja apropiada para tubería PVC con el dado y la guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación de rosca NPT; el roscado se realizará en una sola operación continua, sin cortar la viruta y regresando la tarraja; los filetes deberán ser precisos y limpios.

· Para la conexión de accesorios y tuberías se empleará un sellante que asegure una junta estanca como cinta teflón o sellaroscas para tubería PVC.

· Se cuidará que al momento de conectar cada tramo de tubería, éste se encuentre limpio en su interior; el ajuste se realizará manualmente con un remate de una o dos vueltas con llave de tubo, sin forzar el ajuste perjudicando la resistencia del accesorio y los hilos de la rosca.

· Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la red. La existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas.

· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por metro y su pago será por "metro lineal en PVC roscable".

RUBRO No  124 TUBERIAS DE DESAGUE DE PVC D=  110mm. 



1.- DESCRIPCION
Las aguas servidas de las plantas de un edificio son captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que se instalan horizontalmente y verticalmente conocidas como "bajantes",  y su función es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja o subsuelo.

Las tuberías pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas lluvias de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de PVC para uso sanitario, que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de instalaciones o empotrados, hasta los diámetros permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización.

Unidad: Metro lineal.

Materiales mínimos: Tuberías de PVC uso sanitario tipo B,  y más accesorios PVC, limpiador y polipega para PVC rígido; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III y IV.

2.- OBSERVACIONES

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los bajantes sanitarios y bajantes de aguas lluvias.

· Estas tuberías se instalarán desde la parte inferior y en forma ascendente hasta los sitios de cubierta, para rematar en el extremo superior del ducto con las tuberías de ventilación. Los tramos entre pisos se medirán, colocando los accesorios en el sitio de empalme con las descargas horizontales de los servicios de cada planta, para cortarlos en su exacta dimensión,  conservando una alineación aplomada de la tubería.

· De acuerdo con los planos se ubicarán las tuberías para formar los rompe presión y dejar eventuales registros de limpieza.

· Para la conexión se empleará soldadura de PVC garantizada y un solvente limpiador. Instalado el bajante se colocarán los anclajes metálicos que sean necesarios para garantizar su estabilidad.

· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago será por "Metro lineal” de tubería de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; verificada en planos del proyecto y obra.
RUBRO No  126 TUBERIAS DE DESAGUE DE PVC D=  50mm. 



1.- DESCRIPCION
Las aguas servidas de las plantas de un edificio son captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que se instalan horizontalmente y verticalmente conocidas como "bajantes",  y su función es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja o subsuelo.

Las tuberías pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas lluvias de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de PVC para uso sanitario, que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de instalaciones o empotrados, hasta los diámetros permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización.

Unidad:  Metro lineal.

Materiales mínimos: Tuberías de PVC uso sanitario tipo B,  y más accesorios PVC, limpiador y polipega para PVC rígido; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III y IV.

2.- OBSERVACIONES

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los bajantes sanitarios y bajantes de aguas lluvias.

· Estas tuberías se instalarán desde la parte inferior y en forma ascendente hasta los sitios de cubierta, para rematar en el extremo superior del ducto con las tuberías de ventilación. Los tramos entre pisos se medirán, colocando los accesorios en el sitio de empalme con las descargas horizontales de los servicios de cada planta, para cortarlos en su exacta dimensión,  conservando una alineación aplomada de la tubería.

· De acuerdo con los planos se ubicarán las tuberías para formar los rompe presión y dejar eventuales registros de limpieza.

· Para la conexión se empleará soldadura de PVC garantizada y un solvente limpiador. Instalado el bajante se colocarán los anclajes metálicos que sean necesarios para garantizar su estabilidad.

· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago será por "Metro lineal” de tubería de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; verificada en planos del proyecto y obra.

RUBRO No  127 TUBERIAS DE DESAGUE DE PVC D= 75mm. 



1.- DESCRIPCION
Las aguas servidas de las plantas de un edificio son captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que se instalan horizontalmente y verticalmente conocidas como "bajantes",  y su función es captar las aguas servidas y lluvias de cada planta alta y conducirla hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja o subsuelo.

Las tuberias pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas lluvias de cubiertas; en ambos casos se realizan con tuberías de PVC para uso sanitario, que puede ser sobrepuesta en ductos verticales de instalaciones o empotrados, hasta los diámetros permitidos, en paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización.

Unidad:  Metro lineal.

Materiales mínimos: Tuberías de PVC uso sanitario tipo B,  y más accesorios PVC, limpiador y polipega para PVC rígido; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor 
Mano de obra mínima calificada: Categoría II, III y IV.

2.- OBSERVACIONES
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los bajantes sanitarios y bajantes de aguas lluvias.

· Estas tuberías se instalarán desde la parte inferior y en forma ascendente hasta los sitios de cubierta, para rematar en el extremo superior del ducto con las tuberías de ventilación. Los tramos entre pisos se medirán, colocando los accesorios en el sitio de empalme con las descargas horizontales de los servicios de cada planta, para cortarlos en su exacta dimensión,  conservando una alineación aplomada de la tubería.

· De acuerdo con los planos se ubicarán las tuberías para formar los rompe presión y dejar eventuales registros de limpieza.

· Para la conexión se empleará soldadura de PVC garantizada y un solvente limpiador. Instalado el bajante se colocarán los anclajes metálicos que sean necesarios para garantizar su estabilidad.

· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago será por "Metro lineal” de tubería de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; verificada en planos del proyecto y obra.
RUBRO No 129  FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE HIERRO.




 

1.- DESCRIPCIÓN 

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación, colocación y acabado de ventanas en perfiles laminados de hierro, tales como ángulo, te, pletina y similares.

El objetivo será la construcción e instalación de todas las ventanas elaboradas en perfiles laminados de hierro, que se señalen en planos del proyecto y los detalles de fabricación y las indicaciones de la  Fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado (m2.).
Materiales mínimos: Perfiles T de 30X3mm, ángulos de 25X3mm , bisagras torneada de acero ½”, manijas de acero, electrodos 6011, thinner, pintura anticorrosivo, pintura esmalte, tacos fisher, tornillos galvanizado de cabeza avellanada, silicón; los que cumplirán con en capítulo de especificaciones técnicas de materiales.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, soldadora eléctrica,  compresor y soplete.

Mano de obra mínima calificada: Categorías II, III y IV.

2.- OBSERVACIONES

Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, que determinan los diseños para la elaboración de ventanas; el constructor preparará planos de taller, ampliando y complementando todos lo detalles requeridos para su fabricación y adecuado control. Igualmente verificará los vanos en los cuales se colocará éstas ventanas.

· La dimensiones de los vanos estarán de acuerdo con las determinadas en planos y verificados antes del inicio de los trabajos.

· El tamaño, clase de los perfiles y su espesor, serán los determinados en los detalles, en base de la dimensión de los vanos y el espesor del vidrio a utilizar.

· Verificados y aprobados los detalles de fabricación, el cumplimiento de los requerimientos previos y el material ingresado, fiscalización autorizará el inicio de la fabricación de las ventanas. 

· Se iniciará con el corte, destajes y demás trabajos de preparación de los perfiles, lijado y pulido de los cortes, para su armado previo, con un punteado de suelda, en el que se verificarán las escuadras, dimensiones, planitud, realizando los ajustes correspondientes. No se permitirán aberturas superiores a 1 mm. en todos los empalmes y uniones de los perfiles. Verificadas las dimensiones y pre armado, se procederá con suelda de todas las uniones y empalmes, mediante suelda continua, luego de lo que se controlará que no existan variaciones causadas por el calor de la suelda. Se procederá con el esmerilado y pulido y resoldado en los sitios que lo ameriten, para colocar todos los elementos de bisagras y hojas abatibles, verificando su correcto funcionamiento.

· Armada la ventana con todos sus elementos, se realizarán las perforaciones avellanadas al interior de los marcos para la sujeción de ésta, en su colocación, a distancias no mayores de 600 mm. Se continuará con el retiro total del óxido y el lijado de todas las superficies, para proceder con el acabado de pintura anticorrosiva y de esmalte, que cubrirá todas las superficies de los perfiles, incluidos los que quedarán en contacto con los vanos; el procedimiento de pintura, se regirá a la especificación “ Pintura esmalte sobre metal” de este estudio.

· Verificado por el constructor, de que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la ventana, se perforarán con taladro en los sitios señalados, para la colocación, nivelación, aplomado y fijación de la ventana, con tornillos galvanizados de 50 mm. y taco fisher Nº 10, en sentido vertical y horizontal a distancias no mayores de 600 mm. Se concluirá con el sellado exterior e interior, con silicón, mediante un cordón continuo de 3 mm en todo el contorno de contacto entre el vano y la ventana. El enlucido será seco, limpio de polvo o manchas que impidan la total adhesión del silicón.  

· Cualquier falla, mancha o desprendimiento en el acabado de la ventana, durante el proceso de instalación, deberá ser reparado a costo del constructor. Fiscalización realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la ventana instalada.

3.- MEDICIÓN Y PAGO
La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva fabricada e instalada en obra, incluyendo el acabado de pintura esmalte. Su pago será por metro cuadrado “m2.“, calculado con las dimensiones de las ventanas.

RUBRO No. 138 PICADO DE PARED




 




 

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el trabajo necesario para  proceder a las instalaciones eléctricas o sanitarias existente.


Unidad: Metro lineal (m). 
Materiales mínimos:

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I y IV

2.- OBSERVACIONES 
· Se tendrá especial cuidado en que toda el área quede totalmente  libre del material acanalado en la pared.
 3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada  obra.  Su pago será por “M ”.

RUBRO No. 139 RESANE DE PARED




 




 

1.- DESCRIPCIÓN 
Es el trabajo necesario para  resanar cualquier acanalado, fisura de paredes existentes.


Unidad: Metro lineal (m). 
Materiales mínimos: Cemento Pórtland, arena, agua
Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III y IV

 2.- OBSERVACIONES 
· Se tendrá especial cuidado en que toda el área quede totalmente  resanado, libre de fisuras o de material sobrante en la pared.
 3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada  obra.  Su pago será por “M ”.
RUBRO No 143.-  PONCHERA DE TOL
1.- DESCRIPCIÓN 
Comprende la ponchera de tol colocada en el extremo del canalón donde se indique la ubicación del bajante de aguas lluvias; dispondrá de los agujeros necesarios donde empate el o los canalones y el bajante correspondiente, capaz de impedir cualquier filtración de agua. Se sujetara a la cornisa o filo de cubierta con ganchos de pletinas y los tornillos correspondientes. 

Unidad: Unidad (u). 
Materiales mínimos: Tol, estaño para suelda, pintura anticorrosivo y esmalte, pletina, tornillos.
Equipo mínimo: Herramienta menor,.

Mano de obra mínima calificada: Categoría  II y IV

2.- OBSERVACIONES 

· Se tendrá especial cuidado en que la ponchera se encuentre en posición horizontal, y acoplada perfectamente con canalones y bajantes.
· Los ganchos de sujeción a utilizarse tendrá la suficiente longitud, capaz de tener la suficiente envoltura y fijeza de la ponchera.
 3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición será de acuerdo a la cantidad efectiva colocada en obra.  Su pago será por “U”.
RUBRO No. 153  TUBERIA PARA TANQUE DE GAS.

1.-  DESCRIPCION
Será todas las actividades para la instalación de tuberías, y piezas necesarias para dar servicio a los tanques de gas ubicados en las cocinas, calefones.  El objetivo es evitar el contacto directo de calor producido por las cocinas o calefones hacia los tanques de gas, los mismos que pueden causar accidentes.

Unidad: Metro lineal (Ml.)

Materiales mínimos: Tubería de PVC pesada ¾”, manguera para gas y accesorios

Equipo mínimo: Herramienta menor 

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III y IV

2.-  OBSERVACIONES  
· Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los trabajos.  Verificados los replanteos y trazados, se iniciará la colocación de tubería de PVC de ¾” en losa o paredes para proceder luego a la colocación de la manguera. Se pondrá especial atención en la protección y nivelación de las tuberías instaladas en paredes, así como en la altura de los mismos con respecto al piso terminado.
· Concluida la colocación de tubería, deberá realizarse una inspección de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir cualquier obstrucción que se hubiera presentado durante la fundición del hormigón o ejecución del enlucido. Previa a la colocación de conductores, constatar si la tubería está perfectamente seca y limpia, si no es así, se deberá  pasar una franela por el interior de la tubería para limpiarla.
· Instalar las mangueras para gas de acuerdo al diámetro y cantidades indicadas en los planos. No se permiten empalmes de manguera dentro de las tuberías. 
· Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.
3.- MEDICION Y PAGO
La medición se hará por metro lineal y su pago será por “Ml” de Manguera para gas instalada dentro de la tubería de PVC; verificado en obra y con los planos del proyecto.

RUBRO No  154 TUBERIAS DE DESAGUE DE PVC D= 160mm


1.- DESCRIPCION
Las aguas servidas de las plantas de un edificio son captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que se instalan horizontalmente ,  y su función es captar las aguas servidas y lluvias de cada caja y conducirla hasta los colectores principales.

Las tuberías pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas lluvias ; en ambos casos se realizan con tuberías de PVC para uso sanitario.

Unidad: Metro lineal.

Materiales mínimos: Tuberías de PVC uso sanitario tipo B,  y más accesorios PVC, limpiador y polipega para PVC rígido; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo mínimo: Herramienta menor especializada.

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III y IV.

2.- OBSERVACIONES

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se cumplirá las siguientes indicaciones:

· Revisión general de planos de instalaciones y detalles, con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada una  de las cajas de revisión.

· Estas tuberías se instalarán desde la parte inferior y en forma ascendente hasta el nivel mas alto de la pendiente. Los tramos entre cajas se medirán, colocando los accesorios en el sitio de empalme con las descargas horizontales de los servicios de cada planta, para cortarlos en su exacta dimensión,  conservando una alineación aplomada de la tubería.

· De acuerdo con los planos se ubicarán las tuberías para formar los rompe presión y dejar eventuales registros de limpieza.

· Para la conexión se empleará soldadura de PVC garantizada y un solvente limpiador

· Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

3.- MEDICION Y PAGO
La medición y pago será por "Metro lineal” de tubería de PVC instalado indicando el diámetro que corresponda; verificada en planos del proyecto y obra.
RUBRO No. 158 FREGADERO DE OLLAS 55X70X40

1.- DESCRIPCIÓN 
Se harán los fregaderos de ollas tanto interiores como fuera del edificio en los sitios que indican los planos respectivos y los que sean autorizados por el fiscalizador. El fregadero de ollas será de la mejor calidad con mortero 1: 3, de las dimensiones que determinen en cada caso, llevará un fregadero de hormigón armado.

Las paredes del fregadero serán enlucidas interior y exteriormente con morteros cemento arena 1:2 y luego se la bruñirán con cemento puro  

Unidad: Unidad (U). 
Materiales mínimos: cemento, arena, ripio, agua, rejilla de aluminio de 2”, hierro, tabla de encofrado, puntales, clavos, alfajías
Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, II, III y  IV.

2.- OBSERVACIONES

El fregadero de cocina se ciñeran a los planos de detalles entregados pro la Fiscalización.

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “unidad”,   y su pago por unidad de cada fregadero de ollas construida, verificando en obra y con los planos del proyecto.

RUBRO No 159.-  TUBO DE ABASTO CEMENTO CON LLAVE ANGULAR
1.- DESCRIPCION.-

 El  sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves angular conectadas a la salida de agua o piezas sanitarias como son los lavaplatos. Inodoros, lavamanos etc. El objetivo es la instalación del hidrosanitario,  con su grifería completa y demás elementos para su funcionamiento.
Unidad:
 Unidad (U). 

Mano de obra: Categoría II, y IV 

 Equipo mínimo: Herramienta menor 

Material.-  Llave angular y tubo de abasto, teflón,  permatex 2A.
2.- OBSERVACIONES.- 

· La fiscalización realizará la aceptación o rechazo del accesorio  sanitario instalado y su grifería, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.
3.- MEDICIÓN Y PAGO.

La medición  y pago será por “U”, verificando la cantidad realmente ejecutada en obra.

RUBRO No 160.-  LLAVES DE DUCHA
1.- DESCRIPCION.-

 El  sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves de ducha con la salida de agua de la ducha. El objetivo es la instalación de la llave,  para su funcionamiento, esta  deberá salir de palanca metálica cromada tipo  FV

Unidad:
 Unidad (U). 

Mano de obra: Categoría II, y IV 

 Equipo mínimo: Herramienta menor 

Material.-  Llave de ducha, permatex y teflón.
2.- OBSERVACIONES.- 

· La fiscalización realizará la aceptación o rechazo de la pieza sanitaria instalado y sus accesorios, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.
3.- MEDICIÓN Y PAGO.

La medición  y pago será por “U”, verificando la cantidad realmente ejecutada en obra.
RUBRO No 173.-  LLAVE DE LAVAPLATOS TIPO GANSO
1.- DESCRIPCION.-
 El  sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es el lavaplatos. El objetivo es la instalación del fregadero,  con su grifería completa y demás elementos para su funcionamiento, esta  deberá salir de palanca metálica cromada tipo  FV

Unidad:
 Unidad (U). 

Mano de obra: Categoría II, y IV 

 Equipo mínimo: 
Herramienta menor 

Material.-  Llave de lavaplatos, sifón metálico, llaves angulares y tubos de abasto,  silicona.
2.- OBSERVACIONES.- 
· La ffiscalización realizará la aceptación o rechazo del aparato sanitario instalado y su grifería, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.
3.- MEDICIÓN Y PAGO.

La medición  y pago será por “U”, verificando la cantidad realmente ejecutada en obra.

RUBRO No. 220  PLACA METALICA DE 8mm




 




 

1.- DESCRIPCIÓN 
Implica la colocación de la placa que servirá de base para la colocación de las columnas metálicas, conforme a diseño especificado en los planos.

Unidad: unidad (u). 
Materiales mínimos: Placa metalica de 30cmx30cm y  8mm de espesor, pernos expansores de 3/4”x 6”.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Mano de obra mínima calificada: Categoría I, III, IV

 2.- OBSERVACIONES 

· P
revia la colocación de la placa se realizarán las pruebas correspondientes para la verificación de su estado y colocación empotrada. 

3.- MEDICIÓN Y PAGO

La medición  y pago será por “U”,   verificado en obra.
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