Armario tipo Biblioteca

Bibliotecas deben ser fabricadas en tableros de madera aglomerada de 30mm de espesor,  puertas y repisas  Laminada de Alta Presión en Formica

