PLIEGOS PRECONTRACTUALES PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE MÚSICOS DEL CEE
1

INFORMACION GENERAL

1.1. Nombre del Proyecto: Adquisición de Instrumentos para la Banda de Músicos del CEE 
1.2 Ubicación del Proyecto: Matriz del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Rodrigo de Chavez y Jacinto Collaguazo, Quito.
1.3 Descripción del Proyecto: Provisión de Instrumentos de música para la banda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
1.4 Entidad contratante: Cuerpo de Ingenieros del Ejército
1.5 Financiamiento: Mediante pago con fondos propios según partida presupuestaria No. 8.4.01.08.10 
1.6 Forma de pago: 50% de anticipo y 50% contra entrega de los bienes a entera satisfacción de la Entidad.
1.7 Valor de la oferta: La oferta debe contener la cantidad solicitada y debe cubrir todos los gastos, impuestos, tasas y su transporte hasta la entrega a satisfacción del CEE.
1.8 Tiempo de entrega: máximo 45 días a partir de la entrega del anticipo.
1.9 Validez de la oferta: 60 días.
1.10 Lugar de entrega: Rodrigo de Chavez Oe4-19 y Jacinto Collaguazo, Quito, Matriz del C.E.E.
1.11 Presupuesto referencial: USD. $ 30.000,00
1.12 Fiscalización y Administración del Contrato: Se encarga para la fiscalización y administración del Contrato al señor Jefe de Logística del CEE, o su delegado.
2
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA PARA LA OFERTA TECNICA
2.1 Datos Generales del Proponente (Formulario 1)
2.2 Copia de la habilitación en el R.U.P. (Registro Único de Proveedores)
2.3 Llenar formulario de experiencia (formulario 2)
2.4 Oferta Técnica (formulario 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, EF, 3G) 

3
CONDICIONES GENERAL

3.1 Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

3.2 Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, los costos indirectos, seguros, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a la entidad en Rodrigo de Chavez Oe4-19 y Jacinto Collaguazo, Quito, Matriz del C.E.E.
Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión al respecto se interpretará como voluntaria.

3.3 Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un período de validez de 60 días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas.
En circunstancias excepcionales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, y mediante el portal compras públicas. El Oferente podrá negarse a la solicitud, pero quedará de hecho, impedido de participar en el proceso de selección.

3.4 Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.5 La Comisión de Subasta Inversa deberá determinar los siguientes requerimientos de fechas y horas:
3.6.1 Fecha de Publicación:

Indicar la fecha real en la cual desea publicar el Proceso

3.6.2 Fecha Límite de Preguntas:

Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al Proceso de 





Contratación

3.6.3 Fecha Límite de Respuestas:

Fecha máxima para solventar cualquier inquietud relacionada al 





Proceso de Contratación

3.6.4 Fecha máx. entrega prop. técnica:
Fecha máxima para la recepción de la Propuesta Técnica y 





Documentos Adicionales

3.6.5 Fecha Límite de Calificación:

Fecha máxima para calificar a proveedores

3.6.6 Fecha Inicio de Puja:


Fecha en que inicia la puja

3.6.7 Fecha Final de Puja:


Fecha en que finaliza la puja

3.6.8 Fecha Estimada de Adjudicación:
Fecha estimada para la Adjudicación de la compra
FORMULARIO 1

PRESENTACION DEL PROPONENTE

a) NOMBRE:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) DIRECCIÓN:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) TELÉFONO Y/O FAX:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e) FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

........................................................................................................................................................

Lugar                             Día                                 Mes                                  Año

f) CAPITAL SOCIAL: .....................................................................................................................................................

Nota: Los literales c) y e) se llenarán únicamente en el caso de que el proponente constituya Empresa o razón social.

....................................................................

(Lugar y fecha)

...................................................................

(Nombre y firma del oferente)

FORMULARIO 2

FORMULARIO QUE ACREDITA SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES AL OFERTADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS

	ORD
	DESCRIPCIÓN OBRA
	FECHA INICIO
	FECHA TERMIN
	TELÉFONO

REFERENCIA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


FIRMA DEL OFERENTE

NOTA: Usar tantas hojas como sea necesario y anexar los respectivos teléfonos de verificación.








NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE
BASES GENERALES�
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CUMPLIMIENTO�
CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS�
�
ESPECIFICACIONES�
�
�
�
A. TÉCNICOS Y MECÁNICOS�
�
�
I.- GENERALIDADES�
�
�
MARCA�
�
ESPECIFICAR�
�
MODELO�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO�
AFINADO EN "SI" BEMOL�
�
�
6.- AÑO DE FABRICACION�
2008 ó 2009�
�
�
LUGAR DE PROCEDENCIA�
JAPÓN�
ESPECIFICAR�
�
5.- LUGAR DE ENSAMBLAJE�
JAPON�
�
�
10.- MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL�
�
DE INSTRUCCIONES (1 POR INSTRUMENTO)�
�
II.- INTERFACE DE CONTROL�
�
�
�
NÚMERO Y TIPO DE TECLA�
17 TECLAS CHAPADAS EN PLATA NIQUELADA, CON 6 ANILLOS�
�
�
BOQUILLA�
DISEÑADA PARA ESTE MODELO�
�
�
GENERACIÓN DE TONO DE VOZ�
EN "SI BEMOL"�
�
�
DISEÑO Y ARQUITECTURA�
�
�
�
LONGITUD DEL TUBO DE RESONANCIA�
65 mm.�
�
�
DESCANSO DEL DEDO PULGAR�
FIJO�
�
�
ORIFICIOS DE TONO�
CUBIERTOS CON REGULACIÓN MANUAL�
�
�
CUERPO�
FABRICADO EN GRENADILLA�
�
�
ACCESORIOS�
�
�
�
ÚTILES DE LIMPIEZA�
�
ACEITE�
�
�
�
FRANELA�
�
�
�
BROCHA�
�
�
�
DESTORNILADOR�
�
ESTUCHE�
DE FÁBRICA�
�
�
B. COMERCIAL�
�
�
�
GARANTIAS�
TÉCNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN�
�
�
�
MÍNIMO 5 ANOS DE REPUESTOS Y SERVICIOS�
�
�
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
ESPECIFICAR�
�
UBICACIÓN�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA�
�
�
�
III.- OTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
ESPECIFICAR�
�
1.- UBICACIÓN�
�
�
�
IV.- ALMACENES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS�
�
UBICACIÓN�
�
LOCALES�
�
UBICACIÓN�
�
NACIONALES�
�
�
�
V.- OTROS�
�
ESPECIFICAR�
�
2.- ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA�
�
MINIMO 4 HORAS EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO�
�
2.- CAPACITACIÓN PERSONAL DEL CEE�
�
�
�
C.- COSTOS�
�
�
�
PRECIO LOCAL�
ESPECIFICAR�
�
�
FORMA DE PAGO�
50% ANTICIPO, 50% CONTRAENTREGA�
�
�
4.- PLAZO DE ENTREGA�
MÁXIMO 45 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO�
�
�






FORMULARIO 3A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) CLARINETES PARA LA BANDA DE MÚSICOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO





FORMULARIO 3B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES (03) SAXOFONES ALTOS PARA LA BANDA DE MÚSICOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO





BASES GENERALES�
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CUMPLIMIENTO�
CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS�
�
ESPECIFICACIONES�
�
�
�
A. TÉCNICOS Y MECÁNICOS�
�
�
I.- GENERALIDADES�
�
�
MARCA�
�
ESPECIFICAR�
�
MODELO�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO�
ALTO�
�
�
6.- AÑO DE FABRICACION�
2008 ó 2009�
�
�
LUGAR DE PROCEDENCIA�
JAPÓN�
ESPECIFICAR�
�
5.- LUGAR DE ENSAMBLAJE�
JAPON�
�
�
10.- MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL�
�
DE INSTRUCCIONES (1 POR INSTRUMENTO)�
�
II.- INTERFACE DE CONTROL�
�
�
�
NÚMERO Y TIPO DE TECLA�
27 TECLAS DE POLYESTER, CON AUXILIARES DESDE "FA MAYOR SOSTENIDO" HASTA "FA"�
�
�
BOQUILLA�
DISEÑADA PARA ESTE MODELO�
�
�
GENERACIÓN DE TONO DE VOZ�
EN "MI BEMOL"�
�
�
DISEÑO Y ARQUITECTURA�
�
�
�
DESCANSO DEL DEDO PULGAR�
TIPO ARO AJUSTABLE�
�
�
TALADRO�
DE PIVOTE ROSCADO�
�
�
CUERPO�
ACABADO EN PLATA NIQUELADA�
�
�
ACCESORIOS�
�
�
�
ÚTILES DE LIMPIEZA�
�
ACEITE�
�
�
�
FRANELA�
�
�
�
BROCHA�
�
�
�
DESTORNILADOR�
�
ESTUCHE�
DE FÁBRICA�
�
�
B. COMERCIAL�
�
�
�
GARANTIAS�
TÉCNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN�
�
�
�
MINIMO 5 ANOS DE REPUESTOS Y SERVICIOS�
�
�
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
ESPECIFICAR�
�
UBICACIÓN�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA�
�
�
�
III.- OTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
ESPECIFICAR�
�
1.- UBICACIÓN�
�
�
�
IV.- ALMACENES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS�
�
UBICACIÓN�
�
LOCALES�
�
UBICACIÓN�
�
NACIONALES�
�
�
�
V.- OTROS�
�
ESPECIFICAR�
�
2.- ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA�
�
MINIMO 4 HORAS EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO.�
�
2.- CAPACITACIÓN PERSONAL DEL CEE�
�
�
�
C.- COSTOS�
�
�
�
PRECIO LOCAL�
ESPECIFICAR�
�
�
FORMA DE PAGO�
50% ANTICIPO, 50% CONTRAENTREGA�
�
�
4.- PLAZO DE ENTREGA�
MÁXIMO 45 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO�
�
�






FORMULARIO 3C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS (02) SAXOFONES TENOR PARA LA BANDA DE MÚSICOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO








BASES GENERALES�
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CUMPLIMIENTO�
CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS�
�
ESPECIFICACIONES�
�
�
�
A. TÉCNICOS Y MECÁNICOS�
�
�
I.- GENERALIDADES�
�
�
MARCA�
�
ESPECIFICAR�
�
MODELO�
�
ESPECIFICAR�
�
3 - TIPO�
TENOR�
�
�
6 - AÑO DE FABRICACION�
2008 ó 2009�
�
�
4 - LUGAR DE PROCEDENCIA�
JAPÓN�
ESPECIFICAR�
�
5 - LUGAR DE ENSAMBLAJE�
JAPÓN�
�
�
10.- MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL�
�
DE INSTRUCCIONES (1 POR INSTRUMENTO)�
�
II.- INTERFACE DE CONTROL�
�
�
�
NÚMERO Y TIPO DE TECLA�
27 TECLAS DE POLYESTER, CON AUXILIARES DESDE "FA MAYOR SOSTENIDO" HASTA "FA"�
�
�
BOQUILLA�
DISEÑADA PARA ESTE MODELO�
�
�
GENERACIÓN DE TONO DE VOZ�
EN "SI BEMOL"�
�
�
DISEÑO Y ARQUITECTURA�
�
�
�
DESCANSO DEL DEDO PULGAR�
TIPO ARO AJUSTABLE�
�
�
TALADRO�
DE PIVOTE ROSCADO�
�
�
CUERPO�
ACABADO EN DORADO LACADO�
�
�
ACCESORIOS�
�
�
�
ÚTILES DE LIMPIEZA�
�
ACEITE�
�
�
�
FRANELA�
�
�
�
BROCHA�
�
�
�
DESTORNILADOR�
�
ESTUCHE�
DE FABRICA�
�
�
B. COMERCIAL�
�
�
�
GARANTIAS�
TÉCNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN�
�
�
�
MÍNIMO 5 AÑOS DE REPUESTOS Y SERVICIOS�
�
�
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
ESPECIFICAR�
�
UBICACIÓN�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA�
�
�
�
III.- OTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
ESPECIFICAR�
�
UBICACIÓN�
�
�
�
1V-ALMACENES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS�
UBI AC IÓ N�
C�
�
1 - LOCALES�
�
UBICACIÓN�
�
NACIONALES�
�
�
�
V.- OTROS�
�
ESPECIFICAR �
�
2.- ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA�
�
MÍNIMO 4 HORAS EN MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO�
�
2.- CAPACITACIÓN PERSONAL DEL CEE�
�
�
�
C.- COSTOS�
�
�
�
PRECIO LOCAL�
ESPECIFICAR�
�
�
FORMA DE PAGO�
50% ANTICIPO, 50% CONTRAENTREGA�
�
�
4.- PLAZO DE ENTREGA�
MÁXIMO 45 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO�
�
�












FORMULARIO 3D ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEIS (06) TROMPETAS PARA LA BANDA DE MÚSICOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO





BASES GENERALES�
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CUMPLIMIENTO�
CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS�
�
ESPECIFICACIONES�
�
�
�
A. TÉCNICOS Y MECÁNICOS�
�
�
I.- GENERALIDADES�
�
�
MARCA�
�
ESPECIFICAR�
�
MODELO�
�
ESPECIFICAR�
�
3	TIPO�
AFINADA EN "SI BEMOL"�
�
�
6.- AÑO DE FABRICACION�
2008 ó 2009�
�
�
LUGAR DE PROCEDENCIA�
JAPON�
ESPECIFICAR�
�
LUGAR DE ENSAMBLAJE�
JAPON�
�
�
10.- MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL�
�
DE INSTRUCCIONES (1 POR INSTRUMENTO)�
�
II.- INTERFACE DE CONTROL�
�
�
�
NÚMERO Y TIPO DE TECLA�
3 TECLAS CHAPADAS EN PLATA�
�
�
BOQUILLA�
DISEÑADA PARA ESTE MODELO�
�
�
GENERACIÓN DE TONO DE VOZ�
EN "SI BEMOL"�
�
�
DISEÑO Y ARQUITECTURA�
�
�
�
PESO�
MEDIO�
�
�
LONGITUD DE CARRERA�
11,65 mm. (0,459")�
�
�
DIÁMETRO DE LA CAMPANA�
123 mm (4 7/8").�
�
�
DESCANSO DEL DEDO PULGAR�
TIPO ARO AJUSTABLE�
�
�
ORIFICIO�
DE PIVOTE ROSCADO�
�
�
CUERPO�
ACABADO EN PLATA, NIQUELADO�
�
�
ACCESORIOS�
�
�
�
ÚTILES DE LIMPIEZA�
�
ACEITE�
�
�
�
FRANELA�
�
�
�
BROCHA�
�
�
�
DESTORNILADOR�
�
ESTUCHE�
DE FÁBRICA�
�
�
B. COMERCIAL�
�
�
�
GARANTIAS�
TÉCNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN�
�
�
�
MÍNIMO 5 AÑOS DE REPUESTOS Y SERVICIOS�
�
�
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
�
�
UBICACIÓN�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA�
�
ESPECIFICAR�
�
III.- OTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
�
�
1.- UBICACIÓN�
�
ESPECIFICAR�
�
IV.- ALMACENES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS�
�
UBICACIÓN�
�
LOCALES�
�
�
�
2	NACIONALES�
�
UBICACIÓN�
�
V.- OTROS�
�
�
�
ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA�
�
ESPECIFICAR�
�
2.- CAPACITACIÓN PERSONAL DEL CEE�
�
MÍNIMO 4 HORAS EN MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO �
�
C.- COSTOS�
�
�
�
PRECIO LOCAL�
ESPECIFICAR�
�
�
FORMA DE PAGO�
50% ANTICIPO, 50% CONTRAENTREGA�
�
�
PLAZO DE ENTREGA�
MÁXIMO 45 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO�
�
�






FORMULARIO 3E ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES (03) TROMBONES PARA LA BANDA DE�MÚSICOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO





BASES GENERALES�
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CUMPLIMIENTO�
CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS�
�
ESPECIFICACIONES�
�
�
�
A. TÉCNICOS Y MECÁNICOS�
�
�
I.- GENERALIDADES�
�
�
1.- MARCA�
�
ESPECIFICAR�
�
2- MODELO�
�
ESPECIFICAR�
�
3.- TIPO�
AFINAD EN "FA"�
�
�
6 - ANO DE FABRICACION�
2008 ó 2009�
�
�
4 - LUGAR DE PROCEDENCIA�
JAPON�
ESPECIFICAR�
�
5 - LUGAR DE ENSAMBLAJE�
JAPÓN�
�
�
10 - MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL�
�
DE INSTRUCCIONES (1 POR INSTRUMENTO)�
�
II.- INTERFACE DE CONTROL�
�
�
�
BOQUILLA�
DISEÑADA PARA ESTE MODELO�
�
�
GENERACIÓN DE TONO DE VOZ�
EN "SI BEMOL" / "FA"�
�
�
DISEÑO Y ARQUITECTURA�
�
�
�
PESO�
PESADO�
�
�
LONGITUD DEL TALADRO�
13,89 mm	(0,547")�
�
�
MATERIAL DEL DESLIZADOR EXTERIOR�
METAL AMARILLO�
�
�
MATERIAL DEL DESLIZADOR INTERIOR�
NÍQUEL PLATA�
�
�
DIÁMETRO DE LA CAMPANA�
220 mm (8 2/3")�
�
�
MATERIAL DE LA CAMPANA�
LATÓN DORADO�
�
�
DESCANSO DEL DEDO PULGAR�
TIPO ARO AJUSTABLE�
�
�
TALADRO�
DE PIVOTE ROSCADO�
�
�
CUERPO�
ACABADO EN LACA TRANSPARENTE�
�
�
ACCESORIOS�
�
ACEITE�
�
ÚTILES DE LIMPIEZA�
�
FRANELA�
�
�
BROCHA�
�
�
�
�
DESTORNILADOR�
�
�
�
�
�
ESTUCHE�
DE FÁBRICA�
�
�
B. COMERCIAL�
�
�
�
GARANTIAS�
TÉCNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN�
�
�
�
MÍNIMO 5 AÑOS DE REPUESTOS Y SERVICIOS�
�
�
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
ESPECIFICAR�
�
1 - UBICACIÓN�
�
ESPECIFICAR�
�
2.- TIPO DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA�
�
�
�
III.- OTROS DISTRIBUIDORES�
SPECIFICAR�
ESPECIFICAR�
�
1 - UBICACIÓN�
�
�
�
IV.- ALMACENES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS�
�
UBICACIÓN�
�
1.- LOCALES�
�
UBICACIÓN�
�
2 - NACIONALES�
�
�
�
V.- OTROS�
�
ESPECIFICAR�
�
2 - ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA�
�
MÍNIMO 4 HORAS EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO�
�
2.- CAPACITACIÓN PERSONAL DEL CEE�
�
�
�
C.- COSTOS�
�
�
�
1 - PRECIO LOCAL�
ESPECIFICAR�
�
�
2 - FORMA DE PAGO�
50% ANTICIPO, 50% CONTRAENTREGA�
�
�
PLAZO DE ENTREGA�
MÁXIMO 45 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO�
�
�






FORMULARIO 3F ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN (01) SOUSÁFONO PARA LA BANDA DE�MÚSICOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO





BASES GENERALES�
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CUMPLIMIENTO�
CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS�
�
ESPECIFICACIONES�
�
�
�
A. TÉCNICOS Y MECÁNICOS�
�
�
I.- GENERALIDADES�
�
�
MARCA�
�
ESPECIFICAR�
�
MODELO�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO�
AFINADO EN "FA"�
�
�
6.- AÑO DE FABRICACION�
2008 ó 2009�
�
�
LUGAR DE PROCEDENCIA�
JAPÓN�
ESPECIFICAR�
�
5.- LUGAR DE ENSAMBLAJE�
JAPON�
�
�
10.- MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL�
�
DE INSTRUCCIONES (1 POR INSTRUMENTO)�
�
II.- INTERFACE DE CONTROL�
�
�
�
NUMERO DE VALVULAS�
3 VALVULAS DE PISTONES�
�
�
BOQUILLA�
DISENADA PARA ESTE MODELO�
�
�
GENERACION DE TONO DE VOZ�
EN "SI BEMOL" / "FA"�
�
�
DISEÑO Y ARQUITECTURA�
�
�
�
PESO�
9,1 kg�
�
�
MATERIAL DE LA CAMPANA�
RESINA ABS�
�
�
TAMANO DE LA CAMPANA�
663 mm (26 1/8").  18,50 mm (0,728") 


TIPO ARO AJUSTABLE�
�
�
TAMANO DEL TALADRO�
�
�
�
DESCANSO DEL DEDO PULGAR�
�
�
�
ORIFICIO�
DE PIVOTE ROSCADO�
�
�
CUERPO�
FARBICADO EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO�
�
�
ACCESORIOS�
�
�
�
ÚTILES DE LIMPIEZA�
�
ACEITE�
�
�
�
FRANELA�
�
�
�
BROCHA�
�
�
�
DESTORNILADOR�
�
ESTUCHE�
DE FÁBRICA�
�
�
B. COMERCIAL�
�
�
�
GARANTIAS�
TÉCNICA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN�
�
�
�
MÍNIMO 5 AÑOS DE REPUESTOS Y SERVICIOS�
�
�
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
�
�
UBICACIÓN�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA�
�
ESPECIFICAR�
�
III.- OTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
�
�
1.- UBICACIÓN�
�
ESPECIFICAR�
�
IV.- ALMACENES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS�
�
�
�
LOCALES�
�
UBICACION�
�
NACIONALES�
�
UBICACIÓN�
�
V.- OTROS�
�
�
�
2.- ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA�
�
ESPECIFICAR�
�
2.- CAPACITACIÓN PERSONAL DEL CEE�
�
MINIMO 4 HORAS EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO�
�
C.- COSTOS�
�
�
�
1	PRECIO LOCAL�
ESPECIFICAR�
�
�
FORMA DE PAGO�
50% ANTICIPO, 50% CONTRAENTREGA�
�
�
4.- PLAZO DE ENTREGA�
MÁXIMO 45 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO�
�
�






BASES GENERALES�
CARACTERISTICAS TECNICAS DE CUMPLIMIENTO�
CARACTERISTICAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS�
�
ESPECIFICACIONES�
�
�
�
A. TÉCNICOS Y MECÁNICOS�
�
�
I.- GENERALIDADES�
�
�
MARCA�
�
ESPECIFICAR�
�
MODELO�
�
ESPECIFICAR�
�
TIPO�
DE BAJO�
�
�
6.- AÑO DE FABRICACION�
2008 ó 2009�
�
�
LUGAR DE PROCEDENCIA�
USA�
ESPECIFICAR�
�
5.- LUGAR DE ENSAMBLAJE�
USA�
�
�
10.- MANUALES EN IDIOMA ESPAÑOL�
�
DE INSTRUCCIONES�
�
II.- ENTRADA DE AUDIO�
�
�
�
PROTECCIÓN DE PARLANTE�
CON INTERRUPTOR DE REBOTE�
�
�
CIERRE DE PUERTO ENTONADO�
SI�
�
�
SELECTOR DE ENTRADA ACTIVA! PASIVA�
SI�
�
�
SELECTOR PARA CONTORNOS Y BRILLOS�
SI�
�
�
DISEÑO Y ARQUITECTURA�
�
�
�
PARLANTE INTERIOR�
DE 4 OHMIOS DE 200 WATTS DE POTENCIA�
�
�
PARLANTE EXTERIOR�
DE 4 OHMIOS DE 300 WATTS DE POTENCIA�
�
�
PARLANTE MASTER�
DE FUNDICIÓN DE 15"�
�
�
TRANSPORTE�
�
DOS AGARRADERAS DE CAUCHO PARA TRABAJO PESADO�
�
LÍNEA DE SALIDA�
�
�
�
XLR BALANCEADO ELECTRÓNICAMENTE,�
ESPECIFICAR�
�
�
INTERRUPTOR A TIERRA�
�
ESPECIFICAR�
�
ECUALIZACIÓN�
�
�
�
TIPO DE ECUALIZADOR�
GRÁFICO, MINIMO DE 7 BANDAS�
�
�
CONTROLES DE ECUALIZACIÓN DE ALTOS Y BAJOS�
�
ESPECIFICAR�
�
EFECTOS�
�
UBICACIÓN�
�
LOOP CON EFECTOS DE POST�ECUALIZACIÓN CON CONTROL DE PEDAL�
�
ESPECIFICAR�
�
CONTROLES DE GANANCIA�
�
PRE Y POST�
�
ENVIO DE SINTONIZADOR AMORTIGUADO�
�
ESPECIFICAR�
�
CONTROLES DE ECUALIZACIÓN DE ALTOS Y BAJOS�
OBLIGATORIO�
�
�
VII.- CONTROL MASTER�
�
�
�
CROSSOVER�
ACTIVO CON SALIDAS ALTAS Y BAJAS�
�
�
FRECUENCIA DE CROSSOVER�
DE 100 Hz  A 1 KHz CONTÍNUAMENTE VARIABLE�
�
�
SALIDA�
PRE AMPLIFICADA Y ENTRADA DE POTENCIA AMPLIFICADAS�
�
�
B. COMERCIAL�
�
�
�
GARANTIAS�
�
�
�
�
�
�
�
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
�
�
1 - UBICACIÓN�
�
�
�
2.- TIPO DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA�
�
�
�
OTROS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS�
�
�
�
1 - UBICACIÓN�
�
�
�
ALMACENES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS�
�
�
�
LOCALES�
�
�
�
NACIONALES�
�
�
�
V.- OTROS�
�
�
�
2-ASISTENCIA TÉCNICA POST-VENTA�
�
ESPECIFICAR�
�
2.- CAPACITACIÓN PERSONAL DEL CEE�
EN FUNCIONAMIENTO Y�
MÍNIMO 4 HORAS  EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO�
�
C.- COSTOS�
�
�
�
PRECIO LOCAL�
ESPECIFICAR�
�
�
FORMA DE PAGO�
50% ANTICIPO, 50% CONTRAENTREGA�
�
�
4.- PLAZO DE ENTREGA�
MÁXIMO 30 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL ANTICIPO�
�
�






FORMULARIO 3G ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN (01) 


SOUSÁFONO PARA LA BANDA DE�MÚSICOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO











