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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PAUTE

PLIEGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTÓN PAUTE

PROCEDIMIENTO 001-2008

SECCION 1

INFORMACION GENERAL.

OBJETO DE LA CONTRATACION

1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento  tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conve​niente para la provisión de: UNA MOTONIVELADORA, UN RODILLO VIBRATORIO,  TRES VOLQUETES DE 8 M3, Y UNA CARGADORA FRONTAL, destinados al  mejoramiento mantenimiento vial del cantón Paute.

2.- Descripción del Suministro:

	ITEM
	DESCRIPCION


	  CANTIDAD



	1

2

3

4


	Moto niveladora

Rodillo Vibratorio
Volquetes 8m3

Cargadora Frontal.
	1

1

3

1




Serán nuevos sin uso, entregados en perfecto estado de funcionamiento en las bodegas  de la Ilustre Municipalidad de Paute, ubicadas en la calle Sucre, y cumplirán todos los requerimientos constantes en las especificaciones técnicas. Será obligación del contratista la capacitación de operadores, chóferes, mecánicos y técnicos de la Entidad; así como demostrar la disponibilidad de stock de repuestos y talleres para el mantenimiento de los equipos a suministrar.

Los bienes objeto de este contrato, serán de fábrica, con tecnología de punta, libre de defectos  de fabricación, completos, de primera calidad, listos para ser utilizados a satisfacción de la Ilustre Municipalidad de Paute, es decir, con todos sus equipos y servicios instalados de conformidad con las especificaciones técnicas proporcionadas por la contratante, según las normas vigentes en el país. 

3. Servicios Conexos

El proveedor deberá prestar los siguientes servicios:

3.1.- Proveer de las garantías de pre – entrega, y post – venta por parte de los concesionarios autorizados en el país de las diferentes fábricas del equipo suministrado de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.2. 
3.2.-
Garantías de Pre – Entrega y Post Venta.
a)
El proveedor deberá suministrar una Garantía del Concesionario de repuestos de por lo menos DIEZ años a partir de la fecha de suministro de los equipos entregados.

b)
El proveedor deberá suministrar también una garantía de parte del concesionario autorizado en el país para servicios de post – venta, mantenimiento y stock de repuestos de por lo menos DIEZ años con posterioridad a la fecha de entrega de los equipos. Para esto el proveedor deberá entregar una carta en papel original del Concesionario autorizado de los equipos indicando el compromiso del  mismo.

c)
El proveedor deberá suministrar también una garantía por parte del o los concesionarios autorizados de fábrica de los equipos suministrados, de existencia de stock de repuestos en bodegas en el Ecuador. Además deberá contar con talleres de servicio propios verificables, con herramientas, equipos, instalaciones adecuadas y personal técnico; carros talleres con que cuentan.

4.- REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA LOS 0FERENTES.

4.1.- La convocatoria esta abierta para las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se encuentran inscritas en el RUP, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, habilitadas para proveer bienes.
4.2.- No podrá intervenir las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, indicadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

4.3.- Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los pliegos  y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. Su omisión o descuido del oferente al revisar los mismos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

4.4.- Las ofertas técnicas y documentos complementarios se recibirán en un sobre cerrado con las debidas seguridades en la Secretaria de la I. Municipalidad de Paute, ubicado en las calles Abdón Calderón 5-03 e Ignacio Calderón, hasta la fecha indicada en el cronograma  como fecha limite para entrega de la propuesta técnica.

4.5.- La oferta económica deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega en las bodegas  de la Ilustre Municipalidad de Paute, ubicados en la calle Sucre entre Avenida Marginal e India Pau, prueba técnicas, el costo de los materiales necesarios; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo los necesario para la entrega de los bienes a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.
4.6.- Solamente los oferentes cuyas ofertas técnicas hayan sido habilitadas deberán enviar su oferta económica de manera electrónica a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec antes del día y hora del inicio del proceso de puja indicado en el cronograma, “Fecha inicio de puja”, esta oferta será  económica inicial con la cual iniciará la subasta inversa electrónica.
4.7.- El plazo de entrega: de la motoniveladora, rodillo vibratorio, volquetes (3) y cargadora frontal, en el plazo de veinte días calendarios contados a partir de la notificación de la adjudicación.  Los oferentes pueden ofrecer plazos menores, sin que esto pueda representarle una ventaja durante la calificación de su oferta técnica.

4.8.- Vigencia de la Oferta, las ofertas deberán tener una validez de sesenta días contados partir de la fecha, limite para la presentación de la misma.

4.9.- Condiciones de la adjudicación: Modalidad de selección: Procedimiento Dinamico-Subasta Inversa Electrónica.

4.10.-Monedas de cotización y pagos, las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de Norte  América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
4.11.-Presupuesto referencial total  es el siguiente:

	ITEM.
	Descripción
	Costo Total
	Costo Total

	
	
	Unitario
	Dólares

	
	
	Dólares
	

	1
	Motoniveladora
	  190,000.00
	 190,000.00

	2
	Rodillo vibratorio
	 113,000.00
	113,000.00 

	3
	Volquetes
	   65,500.00
	196,500.00 

	4
	Cargadora frontal 
	  135,000.00
	 135,000.00

	
	
	Costo Total     634,500.00

Aproximado.

IVA 0%            00.00

VALOR TOTAL: 634,500.00

	
	
	

	

	
	

	
	


EL PRESUPUESTO REFERENCIAL: incluye el valor total de la maquinaria y volquetes, costos de importación, impuestos, tasas, transporte, bodegaje, contribuciones y servicios; es decir absolutamente todo, para entregar la maquinaria a plena satisfacción de la Entidad en el lugar indicado y listos para su inmediata utilización.
4.12.- Los pagos se realizarán de la siguiente manera: el ochenta por ciento del monto del contrato, en calidad de anticipo, contra presentación de una garantía correspondiente al 100 % del monto del 
anticipo entregado, y el saldo restante una vez que los equipos y maquinarias hayan sido entregados en las  bodegas de la Municipalidad a entera satisfacción de la entidad.
4.13.- Demora en la entrega de los bienes, multa y cancelación: La Ilustre Municipalidad de Paute, tiene derecho a aplicar una multa por incumplimiento del plazo  de  entrega  de  los  bienes establecidos en la oferta y en el contrato, equivalente al uno  por mil por cada día de retrazo, del monto del contrato o del valor del bien que no se hubiere entregado dentro del plazo establecido para el efecto.

La multa será deducida automáticamente de cualquier suma adeudada al Contratista y que por ese concepto le corresponda, y no habiendo respaldo, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento para cubrirla con ella.

Si el valor de las multas exceden del 5 % del monto total del contrato, la entidad contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato. Las multas impuestas no serán reveídas, ni devueltas por ningún concepto.

4.14.- Seguros: El vendedor tiene la obligación de contratar un seguro total para los bienes a suministrar.

Cualquier problema que se suscriba con la aseguradora, en relación con la cobertura del seguro, será de responsabilidad y a cargo del vendedor. El monto del seguro será del cien por ciento, del valor de los bienes, el seguro cubrirá los bienes contra todo riesgo, como asume completa responsabilidad por la pérdida o deterioro de cualquier parte de los bienes, independientemente del monto del seguro que el vendedor haya tomado para asegurar dichos bienes. El vendedor asumirá todos los riesgos por los bienes que sean rechazados por la Ilustre Municipalidad de Paute, a partir de la fecha de aviso del rechazo. Los manuales de la maquinaria y de sus partes deberán estar en castellano, para permitir a la Ilustre Municipalidad de Paute la comprobación en la entrega de los bienes y repuestos en forma inmediata a la adjudicación.

4.15.- Recepción de los bienes: La recepción de los bienes se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de este se hallen cumplidas todas las obligaciones del contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. La recepción se la hará, dentro de los diez  días siguientes a la notificación y solicitud del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción por parte de la entidad, el contratista podrá  acudir  ante  un  Juez de lo  Civil  o Notario Público solicitando se 
notifique a la entidad  contratante que ha operado la recepción definitiva presunta,  de  conformidad  con  lo  que determina el Art. 125 
del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

4.16.- Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

1) La garantía de fiel cumplimiento del con​trato, para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeran  a favor de terceros relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato  rendirá una  garantía por un monto  equivalente al  5% del monto del mismo, de conformidad con el Art. 74  de la L ey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2) La garantía por el 100 % del monto de la entrega del anticipo conforme al Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. .

3) Las garantías técnicas de los bienes a suministrarse, el adjudicatario al momento de suscribir el contrato y como parte integrante del mismo, deberá rendir una garantía del fabricante como mínimo de un  año. De acuerdo a lo que determina el Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Tipo de Garantía: Las garantías indicadas en los numerales anteriores   1), 2) y 3) serán entregadas, a elección del oferente, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 73 de la de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública..

4.17.- Monedas de la Garantía: Las garantías de fiel cumplimiento y del total del anticipo (o Cartas de Crédito) se extenderán en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

4.18 Devolución: Las garantías de fiel cumplimiento, al igual que la del anticipo se devolverán al momento de la entrega - recepción definitiva real o presunta. Conforme lo establece el Art. 77 de la de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
4.19.-  El valor de la oferta será con tarifa 0% de IVA.
4.20.- El valor del contrato es a precio fijo  y no estará sujeto a reajuste de precios.

4.21- El o los oferentes deben presentar la siguiente documentación para proceder a calificar la propuesta técnica, misma que deben estar escrita en español:

· Propuesta técnica.
· Detalle de la experiencia del oferente y/o del fabricante en suministros      similares efectuados durante los últimos 5 años.
· Resumen de contratos actualmente en ejecución.
· Demostrar la disponibilidad del oferente  de  stock de repuestos, y talleres para el mantenimiento de los equipos a suministrar. Adicionalmente deberán justificar lo siguiente:

1. Dirección de los talleres mecánicos y lista del personal técnico del oferente;

2. Listado de contratos relacionados con los bienes que oferta, celebrado en los últimos cinco años, que demuestren la experiencia del proponente;

3. Folletos explicativos y catálogos, (en español) etc. Que permitan al invitante tener una mejor idea de las características del bien ofertado;

4. Programa de capacitación para los mecánicos y operadores de la maquinaria del Municipio de Paute.

5. Documentos que indique una permanencia de la marca, mínima de diez años por los menos en el país.

6. Documento que demuestre que el oferente es representante o distribuidor autorizado del fabricante de los bienes objeto del suministro que requiere la entidad.

7. Documentos que acrediten la situación financiera del proponente, acompañada de la licencia profesional del Contador.

8. La oferta puede presentarse por uno ó más ítems en los que se ha dividido el suministro o por su totalidad e incluye un programa de entrenamiento y capacitación al personal que señale la Municipalidad.
SECCION 2
ETAPAS Y PLAZOS.

El procedimiento de Subasta Inversa electrónica, tendrá las siguientes etapas:

1. Convocatoria

2. Aclaraciones

3. Calificación de Participantes.

4. Presentación de oferta económica.

5. Puja.

6. Adjudicación.

1.- CONVOCATORIA.

De conformidad con lo dispuesto por el Sr. Alcalde del cantón Paute, Dr. Helioth Trelles Méndez, se convoca al Procedimiento Dinámico  de Subasta inversa Electrónica  a las personas  naturales y jurídicas nacionales y extranjeras o asociación de estas, domiciliadas legalmente en el país,  capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro único de Proveedores (RUP) en el Portal (www.compraspublicas.gov.ec) para la presentación de las ofertas para la adquisición de una motoniveladora, un rodillo vibratorio, tres volquetes de 8 m3 y una cargadora frontal, conforme a las especificaciones que en los pliegos se detallan. El presupuesto referencia total, es de: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($634,500.00), este valor es con tarifa 0% de IVA; y el Plazo Estimado para la entrega de los bienes es de  veinte  (20) días calendario, las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.1.- Los pagos se realizarán de la siguiente manera: el ochenta por ciento (80%), del monto del contrato, en calidad de anticipo por cada ITEM adjudicado, contra presentación de una garantía correspondiente al 100 % del monto del anticipo entregado, y el saldo restante una vez que los equipos y maquinarias hayan sido entregados en las bodegas de la Municipalidad a entera satisfacción de la entidad. Los fondos de financiamiento son provenientes del Contrato de Crédito y Fideicomiso, suscrito el 21 de abril de 2008, entre el Banco del Estado, la Ilustre Municipalidad de Paute y el Banco Central del Ecuador, que consta en el presupuesto de la Entidad, con cargo a la partida presupuestaria No 360.84.01.04, denominada Maquinaria y Equipos, de conformidad con lo indicado en dicho contrato.

1.2.- La oferta puede presentarse por uno ó más ítems en los que se ha dividido el suministro o por su totalidad e incluye un programa de entrenamiento y capacitación al personal que señale la Municipalidad.

1.3.- La desagregación del presupuesto referencial para esta provisión se detalla de la forma siguiente:   
	ITEM
	Descripción
	CANTIDAD
	Costo Total
	Costo Total

	
	
	
	Unitario
	Dólares

	
	
	
	Dólares
	

	1
	Motoniveladora
	1
	  190,000.00
	 190,000.00

	2
	Rodillo vibratorio
	1
	 113,000.00
	113,000.00 

	3
	Volquetes 8M3
	3
	   65,500.00
	196,500.00 

	4
	Cargadora frontal 
	1             
	      135,000.00
	135,000.00


	I.V.A. 0%
	 0.00

	Valor Total
	 634.500,00


1.4.- De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 60 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la máxima autoridad de la I. Municipalidad de Paute, conformo la Comisión Técnica de Subasta Inversa Electrónica, cuyos integrantes se describen a continuación.

· Ing. Marco Cordero Crespo – DIRECTOR ADMINISTRATIVO
· Ing. Isidro Astudillo            - DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
· Ing. Adrián Espinoza.          - FISCALIZADOR
1.5.- La Comisión Técnica de Subasta Inversa Electrónica  de la I. Municipalidad de Paute, estableció el calendario del procedimiento de acuerdo al detalle siguiente:

	ETAPA
	FECHA
	   HORA                         

	Convocatoria y publicación.
	6 de octubre de 2008
	        15H00

	Fecha limite de preguntas
	9 de octubre de 2008
	      16H00

	Fecha limite de respuestas
	13 de octubre de 2008
	     16h00

	Fecha limite de recepción de propuesta técnica y documentos complementarios.
	16 de octubre de 2008.
	     15H00

	Calificación de participantes

(limite)
	20 de octubre de 2008


	       16H00

	Inicio de Puja
	23 de octubre de 2008
	Item 1 15H00 a 15H15.
Item 2 15h15 a 15H30
Item 3 15H30 a 15H45
Item 4 15H45 a 16H00

	Adjudicación,
	24 de octubre de 2008.
	16H00.




1.6.- Duración del proceso de Puja: 30 minutos por cada item, cuyo detalle se describe a continuación:

	ITEM
	             DESCRIPCION


	CANTIDAD


	HORA.



	1

2

3

4


	Moto niveladora

Rodillo vibratorio

Volquetes de 8m3

Cargadora Frontal
	1 
1

3

1


	15h00 a 15H15.

15H15 a 15H30

15H30 a 15h45
15H45 a 16H00




Paute, 3 de octubre de 2008.

Dr. Helioth Trelles Méndez
ALCALDE DE PAUTE.
2. ACLARACIONES.
2.1 El proveedor invitado luego del análisis de los pliegos, si detectare    un   error    u   omisión   o inconsistencia, o si necesita una aclaración sobre una parte de los mismos, deberá solicitar únicamente a través del portal hasta el día y hora especificados en el calendario de la convocatoria como “Fecha limite de preguntas”.

2.2 Todas las interpretaciones aclaraciones se emitirán mediante   alcances   a   los   pliegos   y   se   podrán   en  conocimiento de todos los invitados, a través del Portal www compraspublicas.gov.ec   antes del día y hora especificadas en el calendario de la convocatoria como “fecha limite de respuestas”.

2.3 Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión de Subasta Inversa y de manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previenen a los invitados que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los pliegos por ningún otro medio.

2.4 Las consultas de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producen efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre  interpretación de los pliegos no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

2.5 La Comisión Técnica de Subasta Inversa, podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los pliegos, siempre y cuando estas modificaciones no alteren el objeto del contrato.

2.6 En cualquier momento entre la convocatoria y veinte y cuatro horas antes de la fecha y hora especificadas en el calendario de la convocatoria como “fecha limite de recepción de propuesta técnica y documentos complementarios” La Máxima Autoridad de la Entidad podrá declarar cancelado el procedimiento sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:       

2.6.1 De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;
2.6.2 Cuando sea  necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuya caso deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,
2.6.3 Violación sustancial de un procedimiento precontractual.

3.- CALIFICACION DE PARTICIPANTES.
3.1 Entrega de la propuesta técnica.- El plazo máximo para que los oferentes entreguen el sobre que contenga la propuesta técnica y la documentación  complementaria requerida , de acuerdo     al    detalle     descrito    en    la    Sección    tres “Especificaciones Generales y Técnicas”, será el indicado en el calendario de la convocatoria como “fecha limite de recepción de propuesta técnica y documentos complementarios “; el sobre deberá ser entregado en la Secretaria de la I. Municipalidad de Paute, ubicada en la Calle Abdón Calderón 5-03 e Ignacio de calderón.

3.2 Calificación de Participantes.- la Comisión Técnica de Subasta Inversa Electrónica, habilitará las ofertas de los proveedores  habilitados en el registro Unico de Proveedores (RUP) que hayan cumplido con lo estipulado en los pliegos. Sólo los proveedores cuyas ofertas sean habilitas podrán presentar su oferta económica inicial de manera electrónica  a través del portal  (www.compraspublicas.gov.ec), garantizando su participación en la subasta inversa Electrónica.

3.3 La máxima Autoridad de la Entidad Contratante, podrá declarar desierto el procedimiento en los siguientes casos:

3.3.1 Por no haberse presentado oferta alguna;

3.3.2 Por haber sido inhabilitadas las ofertas por incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos;

3.3.3 Por declararse  inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales las ofertas o la única presentada.    La   declaratoria  de inconveniente deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

3.4 Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima Autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.
3.5 La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivara el expediente.
3.6 La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los participantes en el proceso.

4.- PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y PUJA.

4.1.- En el día y hora indicado en el calendario de la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado en esta fecha (salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado por la Entidad) como Fecha de inicio de la puja”, se dará inicio a este  proceso con los participantes cuyas ofertas hubieren sido habilitadas y que hayan enviado  su  oferta  económica  inicial  vía  electrónica   conforme    lo especifica y pide el portal, la puja tendrá una duración de treinta minutos por cada ITEM requerido en este pliego.

4.2.- Los participantes estarán en la capacidad de mejorar sus propias ofertas económicas durante el proceso de puja, el participante no esta obligado a enviar ofertas inferiores a menor precio, pero sus ofertas deberán ser siempre inferiores a su último preció ofertado.
5.- ADJUDICACION.

5.1.- Terminado el proceso de puja de forma automática por el sistema, la Comisión Técnica de subasta inversa electónica, imprimirá el resultado del proceso, y sugerirá a la máxima Autoridad de la Entidad la adjudicación del participante que haya ofertado el menor precio.

5.2 La Comisión elaborará el acta del periodo de puja en la cual se proclamarán los resultados finales del proceso de subasta inversa electrónica y la suscribirán todos sus miembros, y quedará publicada en el portal COMPRASPUBLICAS, para la posterior veeduría ciudadana.

5.3 Terminado el proceso de adjudicación electrónico, de forma inmediata se procederá a la elaboración, suscripción y publicación del acta de adjudicación y notificará  a través del portal COMPRAS PUBLICAS  a todos los participantes.         

SECCION 3
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
	[image: image2.jpg]


ITEM 1.  ESPECIFICACIONES DE LA MOTONIVELADORA.

	CARACTERISTICAS Y
	 
	 
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	ESPECIFICACIONES
	
	 
	OFERTA
	
	

	TECNICAS REQUERIDAS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM .- MOTONIVELADORA
	 
	
	
	

	ARTICULADA
	
	 
	
	
	

	CANTIDAD : 1
	
	 
	
	
	

	MARCA:
	
	
	 
	
	
	

	MODELO:
	
	
	 
	
	
	

	PROCEDENCIA:
	
	 
	
	
	

	AÑO DE FABRICACION:
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	MOTOR
	
	
	 
	
	
	

	Diesel, Inyección directa o
	 
	
	
	

	Turboalimentado
	
	 
	
	
	

	4 tiempos y refrigeración por agua
	 
	
	
	

	potencia neta de 140 HP mínimo
	 
	
	
	

	en todas las velocidades
	 
	
	
	

	Torque mínimo 616 Nm a 1.500 rpm.
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	De 24 Voltios
	
	 
	
	
	

	Circuito con conecciones protegidas en 
	
	
	

	Todas las zonas expuestas.
	 
	
	
	

	Batería, Alternador y Arranque acordes al 
	
	
	

	voltaje utilizado.
	
	 
	
	
	

	Dotado de luces de trabajo.
	 
	
	
	

	Bocina eléctrica y alarma de retroceso.
	
	
	

	Tablero de instrumentos para las 
	 
	
	
	

	funciones eléctricas mecánicas.
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	TRANSMISION:
	
	 
	
	
	

	Servo transmisión con convertidor o
	 
	
	
	

	Power Shift,  de mando directo de 8   
	
	
	

	velocidades adelante y 4 atrás mínimo.
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	TANDEM
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Estructura en perfil rectangular soldado.
	
	
	

	Oscilación mínima a cada lado 19 grados
	
	
	

	Distancia entre ejes mínima 1.590 mm
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	FRENOS
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Multidisco en baño de aceite auto ajustables 
	
	
	

	con dos circuitos (una para cada lado) y 
	
	
	

	sistema de freno de seguridad
 en caso de 
	
	
	

	parada del motor o baja presion en el sistema.
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	NEUMATICOS
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	De tipo estandar y de fácil adquisición 
	
	
	

	en el mercado local 14.00 x 24
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	BASTIDOR
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Bastidor articulado con dos cilindros
	 
	
	
	

	hidráulicos.
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	EQUIPO TOPADORA
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Acero de alta resistencia 
	 
	
	
	

	Cuchilla y bordes de corte
	 
	
	
	

	Longitud mínima 3,650 mm
	 
	
	
	

	Altura mínima 620 mm
	
	 
	
	
	

	Espesor mínimo 20 mm.
	 
	
	
	

	Equipo topadora accionada
	 
	
	
	

	Hidráulicamente
	
	 
	
	
	

	Angulo máximo de taludes 90 grados
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	CIRCULO:
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Diámetro Mínimo 1650 mm
	 
	
	
	

	Rotación 360 grados
	
	 
	
	
	

	Mando motor hidráulico
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	EQUIPO ESTANDAR
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Equipo mínimo requerido es:
	 
	
	
	

	Luces de trabajo delanteras y traceras
	
	
	

	Motor de arranque eléctrico
	 
	
	
	

	Protecciones contra vandalismo, tapas
	
	
	

	de llenado y cubierta con llave
	 
	
	
	

	Paneles de monitor con instrumentos
	
	
	

	Tablero de instrumentos para las funciones
	
	
	

	eléctricas y mecánicas.
	
	 
	
	
	

	Indicadores de combustible, presión, 
	
	
	

	aceite, temperatura del 
	
	 
	
	
	

	Motor y transmición.
	
	 
	
	
	

	Cabina abierta ROPS
	
	 
	
	
	

	Asiento ajustable
	
	 
	
	
	

	Retrovisor
	
	
	 
	
	
	

	Horómetro
	
	
	 
	
	
	

	Bocina Eléctrica y Alarma de Retroceso
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	ACCESORIOS
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Ripper posterior tipo paralelogramo de 3
	
	
	

	puntas mínimo
	
	 
	
	
	

	Escarificador delantero de 9 dientes minimo
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Herramientas de norma (Incluir lista)
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Garantía Técnica de Fábrica de 
	
	
	

	un año
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Manuales de partes, operación, mantenimiento
	
	
	

	y manual de servicio.
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	PESO DE OPERACIÓN  14.000 Kg. mínimo 

.
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


ITEM 2. ESPCIFICACIONES DEL RODILLO VIBRATORIO.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CARACTERISTICAS Y
	
	 
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	 

	ESPECIFICACIONES
	
	 
	OFERTA
	
	
	 

	TECNICAS REQUERIDAS
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM   .- RODILLO  VIBRATORIO
	 
	
	
	
	 

	CANTIDAD : 1
	
	 
	
	
	
	 

	MARCA:
	
	
	 
	
	
	
	 

	MODELO:
	
	
	 
	
	
	
	 

	PROCEDENCIA:
	
	 
	
	
	
	 

	AÑO DE FABRICACION:
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	MOTOR
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Diesel Turboalimentado
	
	 
	
	
	
	 

	4 ciclos turboalimentado a diesel 
	 
	
	
	
	 

	A inyección directa
	
	 
	
	
	
	 

	Potencia neta de 155 HP mínimo 
	 
	
	
	
	 

	Enfriado por agua.
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Sistema eléctrico de 12 V
	 
	
	
	
	 

	Alternador 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Batería de acuerdo al voltaje utilizado
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	TRANSMISION 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Una bomba de caudal variable
	 
	
	
	
	 

	Sistema hidrostático que impulsan el eje
	
	
	
	 

	Trasero y tambor
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	EJE POSTERIOR
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Tipo fijo para servicio pesado
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	ESTRUCTURA
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Chapa de acero, laminado
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	SISTEMA VIBRATORIO 
(mínimos)
	 
	
	
	
	 

	Diámetro del rodillo 1.400 mm
	 
	
	
	
	 

	Ancho del rodillo 2.130 mm
	 
	
	
	
	 

	Espesor del rodillo 25 mm
	 
	
	
	
	 

	Frecuencia de vibración
	1
	2
	
	
	
	 

	 
	(Hz)
	31
	35
	
	
	
	 

	Amplitud nominal
	
	 
	
	
	
	 

	 
	(mm)
	1,8
	1,1
	
	
	
	 

	Fuerza centrífuga/ancho del rodillo
	 
	
	
	
	 

	 
	(kN)
	270
	200
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	DIRECCION
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Dirección tipo hidrostática
	 
	
	
	
	 

	Angulo de dirección +/- 35 grados a cada lado
	
	
	
	 

	Frenos tipo hidrostática al rodillo y
	 
	
	
	
	 

	engranajes planetarios en cada rueda
	
	
	
	 

	Gradeabilidad mínimo 45 %
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	NEUMATICOS
	
	 
	
	
	
	 

	De fácil adquisición en el mercado y para todo 
	
	
	
	 

	tipo de suelo 23,1 x 26 / 8 PR
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	 

	INSTRUMENTOS
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Luces reglamentarias, panel completo de
	
	
	
	 

	instrumentos con: horómetro, indicadores 
	
	
	
	 

	de temperatura del motor y aceite
	 
	
	
	
	 

	hidráulico, tacómetro, manómetro de 
	
	
	
	 

	Aceite
	
	
	 
	
	
	
	 

	del motor, pito, alarma de retroceso
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	ADICIONALES
	
	 
	
	
	
	 

	Filtro separador de agua para sistema de
	
	
	
	 

	combustible.
	
	 
	
	
	
	 

	Cubierta tipo ROPS
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Herramientas de norma (Incluir lista)
	
	
	
	 

	Garantía Técnica de Fábrica de  un año
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	 

	Manuales de partes, operación, mantenimiento 
	
	
	
	 

	Y manual de servicio.
	
	 
	
	
	
	 

	Peso de operación 11.000 Kg. mínimo.
	
	
	
	 


ITEM 3. ESPECIFICACIONES DE LOS VOLQUETES

	ESPECIFICACIONES TECNICAS (VOLQUETA 8m3)
	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTA

	CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
	

	MARCA:
	 
	

	MODELO:
	 
	

	CANTIDAD: 3
	 
	

	PROCEDENCIA
	 
	

	MOTOR
	 
	

	TIPO
	TURBO/INTERCOOLER
	

	CILINDROS
	6 EN LINEA
	

	CILINDRADA
	MINIMO 6.900 cc
	

	POTENCIA (en HP)
	MINIMO 245 HP
	

	R.P.M.
	MAXIMO 2.800 r.p.m.
	

	TORQUE
	MINIMO 665 NM A 1.700 R.P.M.
	

	FRENO DE MOTOR
	MINIMO SEMIAUTOMATICO
	

	TRANSMISIÓN
	 
	

	VELOCIDAD (ADELANTE)
	MINIMO (9) NUEVE
	

	VELOCIDAD (EN REVERSA)
	MINIMO (2) DOS
	

	FRENOS
	 
	

	EN LAS RUEDAS
	DE AIRE EN TODAS LAS RUEDAS
	

	DE PARQUEO
	NEUMATICA CON VALVULA DE CONTROL SOBRE RUEDAS POSTERIORES
	

	EMBRAGUE
	 
	

	TIPO
	MINIMO UN DISCO CON 380 mm DIAMETRO
	

	ACCIONAMIENTO
	HIDRAULICO
	

	CHASIS
	 
	

	LARGEROS DEL CHASIS
	TIPO CANAL MINIMO 250 X 80 X 9 mm
	

	DIRECCIÓN
	 
	

	TIPO
	TORNILLO CON ASISTENCIA HIDRAULICA
	

	NEUMATICOS
	 
	

	TIPO
	1.100 X 22.5
	

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	

	TIPO
	24 VOLTIOS
	

	SUSPENSION
	 
	

	DELANTERA
	MINIMO (9) HOJAS DE RESORTE CON AMORTIGUADORES
	

	POSTERIOR
	MINIMO (2) PAQUETES DE HOJAS DE 
RESORTE; PRINCIPAL Y AUXILIAR
	

	 
	MINIMO (8) HOJAS EN CADA PAQUETE
	

	DIMENSIONES
	
	

	DISTANCIA ENTRE EJES
	MINIMO 3.700 mm
	

	PESO Y CAPACIDADES
	 
	

	PBV (PESO BRUTO VEHICULAR)
	MINIMO 16.500 KG
	

	CAPACIDAD DE LA TOLVA
	MINIMO 8m3 A NIVEL DE AGUA
	

	CAPACIDAD NETA DE CARGA
	MINIMO 12.350 KG
	

	CAPACIDAD DE EJE DELANTERO
	MINIMO 6.500 KG
	

	CAPACIDAD DE EJE POSTERIOR
	MINIMO 11.500 KG


	

	 HERRAMIENTAS.                                                 
	HERRAMIENTAS                       Gato hidráulico y llave de  

                                                   ruedas apropiadas para  

                                                   trabajo pesado )un juego por cada volquete.
	

	GARANTIA TECNICA DE FABRICA: DE UN AÑO.
	

	OTROS.

 
	


ITEM. 4.  ESPECIFICACIONES  DE LA CARGADORA FRONTAL.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
	CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 
	

	TECNICAS REQUERIDAS
	 
	 
	TECNICA OFERTADAS
	 
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	

	ITEM 1.- CARGADORA FRONTAL
	 
	
	
	
	

	CANTIDAD : 1
	
	 
	
	
	
	

	MARCA:
	
	
	 
	
	
	
	

	MODELO:
	
	
	 
	
	
	
	

	PROCEDENCIA:
	
	 
	
	
	
	

	AÑO DE FABRICACION:
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	

	MOTOR
	
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	

	Inyección directa
	
	 
	
	
	
	

	Motor diesel mínimo 165 HP de potencia Neta
	
	
	
	

	Turboalimentado.
	
	 
	
	
	
	

	6 cilindros, 5.700 c.c. mínimo. 
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	

	Circuito con conecciones protegidas en 
	
	
	
	

	todas las zonas expuestas.
	 
	
	
	
	

	Batería, Alternador y Arranque acordes al 
	
	
	
	

	voltaje utilizado. (24 Voltios)
	 
	
	
	
	

	Alternador para servicio pesado de 60 Amperios
	
	
	
	

	Dotado de luces de trabajo
	 
	
	
	
	

	Bocina eléctrica y alarma de retroceso.
	
	
	
	

	Tablero de instrumentos para las 
	 
	
	
	
	

	funciones eléctricas mecánicas.
	 
	
	
	
	

	Indicadores de combustible, presión,
	
	
	
	

	aceite, temperatura del motor y 
	 
	
	
	
	

	transmisión.
	
	 
	
	
	
	

	Horómetro, presión de aceite de la
	 
	
	
	
	

	transmisión.
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	

	TRANSMISION:
	
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	

	Full Power Shift
	
	 
	
	
	
	

	Convertidor de Torque de una fase
	 
	
	
	
	

	4 Velocidades adelante y 3 atrás
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	

	MANDOS FINALES
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Reductores tipo planetario
	 
	
	
	

	Sistema de patinaje limitado
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	FRENOS
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	De discos húmedos servoasistidos en las 
	
	
	

	cuatro ruedas
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	NEUMATICOS
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	De tipo estandar 20.5 X 25 de fácil adquisición 
	
	
	

	en el mercado local
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	CAPACIDAD DEL CUCHARON
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	2,4 metros cúbicos como mínimo
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Altura máxima (perno de articulación) 3870 mm
	
	
	

	mínimo
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Altura de descarga
	  2750 mm
	mínimo
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Fuerza de rompimiento
	13.000 kgf
	mínimo
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Capacidad de levante de 12.000 Kg. mínimo
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	DIRECCION
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Hidrostática de actuación por medio de 2
	
	
	

	cilindros hubicados en la articulación de la
	
	
	

	máquina
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	CABINA ROPS
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Cabina Integral ROPS/FOPS que cumpla todos 
	
	
	

	los estandares de calidad ISO - SAE 
	
	
	

	que incluye aire acondicionado
	 
	
	
	

	Y calefacción. Radio AM/FM.
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	EQUIPO ESTANDAR
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	Tablero con sistema de monitoreo, sistema de
	
	
	

	de seguridad de arranque en neutro, asiento
	
	
	

	del operador flotante y regulable, guardafangos
	
	
	

	
	
	
	

	delanteros y posteriores, aire acondicionado
	
	
	

	
	
	
	

	auto nivelación del cucharón para la recarga
	
	
	

	Traba de seguridad para transporte de máqui-
	
	
	

	na en la articulación. Cabina con limpiaparabri-
	
	
	

	sas y espejos retrovisores, asiento ergonómico
	
	
	

	con apoya codos, paneles laterales del motor. 
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	

	PESO DE OPERACIÓN: 14,000 Kg.  Mínimo

GARANTIA TECNICA DE FABRICA: de un año.
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