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BENEMÉRITO   CUERPO   DE   BOMBEROS 

                     PEDRO   MONCAYO

                                       ACUERDO MINISTERIAL Nº 01280


	ITEM
	CANTIDAD
	MATERIAL    Y   EQUIPOS

	1
	1
	Escaleras telescópicas ( 2 cuerpos)

	2
	1
	Escalera telescópica con ganchos

	3
	6
	Tramos de manguera Contra Incendios  de 1 ½ “

	4
	2
	Tramos  de manguera Contra incendios de 2 ½ “

	5
	2
	Tramos de manguera para incendios forestales de 1”

	6
	2 
	Mangotes de 3”

	7
	2
	Hooligan Hallagan Tool

	8
	2
	Hachas para bombero

	9
	7
	Equipos de protección personal contra incendios( Chaquetón, pantalón, monja, guantes, botas googles)

	10
	1
	Camilla SKED

	11
	1
	Camilla de arrastre

	12
	2
	Pitones de pistola para molinetes

	13
	2
	Pitones para combates de incendios de  1 ½ ”

	14
	1
	Pitón para incendios forestales de  1”

	15
	1
	bifulcadora

	16
	1
	bifulcadora

	17
	1
	Generador de Luz


 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PARA BOMBEROS.

	ITEM
	CANTIDAD
	MATERIAL    Y   EQUIPOS
	ESPECIFICACIONES

	1
	1
	Escaleras telescópicas ( 2 cuerpos)
	Escalera telescópica de 2 secciones.

· Largo total abierta  7.30m

· Largo cerrado 4.90m

· Polea grande de 2.14”

· Cuerda de ½ “

· Protector en la base de los largueros para mejor agarre y  alta resistencia.

· Cumpla  con las normas NFPA.

 

	2
	1
	Escalera telescópica con ganchos
	Escalera telescópica de 2 secciones.

· Largo total abierta  7.30m

· Largo cerrado 4.90m

· Polea grande de 2.14”

· Cuerda de ½ “

· Protector en la base de los largueros para mejor agarre y  alta resistencia.

· Cumpla  con las normas NFPA.



	3
	6
	Tramos de manguera 

Contra Incendios  de 1 ½ “
	·  Manguera construida con tubo interior de neopreno.

·  Dos capas de tejido exterior tipo sarga 100% fibra de poliéster donde la capa exterior lleva un recubrimiento de poliuretano rojo. 

· Resistente a temperaturas elevadas, abrasión y humedad.

· La rosca NSHT.

· Cumpla con las normas NFPA.

· Largo total 15m



	4
	2
	Tramos  de manguera 

Contra incendios de 2 ½ “
	· Manguera construida con tubo interior de neopreno.

·  Dos capas de tejido exterior tipo sarga 100% fibra de poliéster donde la capa exterior lleva un recubrimiento de poliuretano rojo. 

· Resistente a temperaturas elevadas, abrasión y humedad.

· Rosca NSHT.

· Cumpla con las normas NFPA.

· Largo total 15m

	5
	2
	Tramos de manguera para incendios forestales de 1”
	· Manguera construida con tubo interior de neopreno.

·  Dos capas de tejido exterior tipo sarga 100% fibra de poliéster donde la capa exterior lleva un recubrimiento de poliuretano rojo. 

· Resistente a temperaturas elevadas, abrasión y humedad.

· Rosca NSHT.

· Cumpla con las normas NFPA.

· Largo total 30m

	6
	2 
	Mangotes de 3”
	· Rosca NSHT.

· Cumpla con las normas NFPA.

· Largo total 3m

· Material rígido.

· Resistente a altas  presiónes. 

	7
	2
	Hooligan Hallagan Tool
	· Garras afiladas

· 90 cm.

· Mejor agarre
· Radio de influencia para que naveguen 

· Extracción de uñas empotrado
Instituto de Máquina-acanalado, no agarre antideslizante 

· Forjado de alta aleación de acero 

· Tratamiento térmico para obtener la máxima fuerza 

· A prueba de estrés, barra de acero 

· Pesa 10 libras

· Que cumpla con la norma NFPA



	8
	2
	Hachas para bombero
	· con fibra de vidrio no agarre antideslizante

· Abandono forjado hacha con cabeza de acero al carbono de alta.

· Asa de fibra de vidrio.

· Hacha la cabeza pegada a manejar fibra de vidrio con una fuerte parte de dos epoxi.

· Que cumpla con la norma NFPA

	9
	7
	Equipos de protección personal contra incendios( Chaquetón, pantalón, monja, guantes, botas googles)
	· Que todo el equipo cumpla con la norma NFPA.

· Color negro.

	10
	1
	Camilla SKED
	· Material  resistente.

· Enrollable.
· Con arnés de remolque, eslinga, correas de remolque, asidera de sincheria desmontable, mosquetón de acero.

	11
	1
	Camilla de arrastre
	· De material liviano y resistente.

· Cintas de sujeción.



	12
	2
	Pitones de pistola para molinetes 
	· Que cumpla la norma NFPA

· Regulador de choro

· Acople de  1” y que gire 3600 

· Con aislante a la electricidad.

	13
	2
	Pitones para combates de incendios de  1 ½ ”
	· Que cumpla la norma NFPA

· Regulador de choro

· Acople de  1 ½ ” y que gire 3600
· Con aislante a la electricidad.

	14
	1
	Piton para incendios forestales de  1”
	· Que cumpla la norma NFPA

· Regulador de choro

· Acople de  1” 

· Con aislante a la electricidad.

	15
	1
	bifulcadora
	· Entrada de 2 ½ “ y dos salida de 1 ½ “.

· Cierre de bola 

· Rosca NSHT.

· Material resistente.

	16
	1
	bifulcadora
	· De 1 ½ y dos salidas de 1”.

· Cierre de bola 

· Rosca NSHT.
· Material resistente.

	17
	1
	Generador de Luz 
	· Generador de corriente 110 V y 220 V.

· Que sea liviano y de Fácil transporte.
· 10.000 vatios. (100 focos)








Dir. Panamericana Norte Km.23+700   Nº 02-05-005 y calle Quito

 (Frente al Grupo GEMA    junto a la Gasolinera Auto plaza)          Telefax:      2365-871

EMERGENCIA: 1-0-2   desde celular :   02-2365 -337

