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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL
COORDINACION DE LICITACIONES
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

No. 004-SI-SOPC-2008 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS BASCULAS DE PESAJE ESTATICO, MULTI-EJES PARA LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y EL AZUAY

1 de diciembre de 2008

SECCION 1

1. CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. No.60 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP), según Resolución, de fecha 2 de diciembre del 2008, suscrita por el Ing. Jorge Troya, Viceministro de Transporte y Obras Publicas, conformó la Comisión Técnica de Subasta Inversa, integrada de la siguiente forma:

· Ing. Eloy Soria Tapia


DIRECTOR DE CONSERVACIÓN VIAL, quien lo presidirá

· Ing. Roberto Salgado R., actuara como secretario de la comisión

DIRECTOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

· Econ. Omar Jairala Romero  


DIRECTOR DE GESTION FINANCIERA; 

· Dr. Marlon Taipe

ABOGADO DEL MTOP

Las funciones de esta Comisión se encuentran establecidas en los Arts 61 y 62 del RGLOSNCP.

De acuerdo con lo resuelto por la Comisión Técnica de Subasta Inversa del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en sesión del 2 de diciembre del 2008, se convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de éstas, domiciliadas en el país, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), para que presenten sus ofertas para la ADQUISICION E INSTALACIÓN DE DOS BASCULAS DE PESAJE ESTÁTICO, MULTI-EJES PARA LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y EL AZUAY, conforme a las especificaciones que en los pliegos se detallan.

El Presupuesto Referencial es de: US 110.000.00 dólares, el plazo para la entrega del bien es de CUARENTA Y CINCO (45) días laborables, contados a partir de la notificación de la disponibilidad del anticipo.
La Comisión Técnica de Subasta Inversa del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, estableció el calendario del presente proceso de acuerdo al detalle siguiente de fechas límite y hora: 

	ETAPA
	FECHA
	HORA

	Convocatoria y publicación
	03/12/2008
	10H00

	Preguntas (limite)
	04/12/2008
	16H00

	Respuestas (limite)
	08/12/2008
	16H00

	Recepción de propuesta técnica y documentos complementarios (limite)
	10/12/2008
	15H00

	Calificación de participantes (limite)
	12/12/2008
	15H00

	Recepción de propuesta económica (límite)
	15/12/2008
	15H00

	Inicio de Puja
	16/12/2008
	11H00

	Adjudicación (estimada)
	18/12/2008
	15H00


Duración del Proceso de Puja: 30 minutos.   

PRESIDENTE DE COMISION TECNICA DE SUBASTA INVERSA
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SECCION 2

INFORMACION GENERAL

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION

1. Propósito y Alcance: Este procedimiento tiene como propósito principal seleccionar la mejor Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en estos pliegos, ofrezca el precio más bajo.

2. Descripción del Objeto de Contratación: ADQUISICION E INSTALACIÓN DE DOS BÁSCULAS DE PESAJE ESTÁTICO, MULTI-EJES PARA LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y EL AZUAY.
2.- REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

1. La convocatoria está abierta para las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren inscritas en el RUP, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica (LOSNCP), habilitadas para proveer bienes.

2. No podrán intervenir las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, indicadas en los Arts. Nos. 62 y 63 de la LOSNCP.

3. Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los presentes pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los pliegos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

4. Las ofertas técnicas y documentos complementarios se recibirán en un sobre cerrado con las debidas seguridades en las oficinas de la Secretaría de la Comisión Técnica de Subasta Inversa, ubicada en la calle Juan León Mera y Av. Orellana, edificio MTOP, piso 8, hasta la fecha indicada en el cronograma como “Fecha limite para entrega propuesta técnica”. 

5. La oferta económica deberá cubrir el valor del bien, su transporte hasta el sitio de entrega, montaje, instalación, capacitación, pruebas, costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios, es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

6. Solamente los oferentes cuyas ofertas técnicas hayan sido habilitadas, deberán enviar su oferta económica de manera electrónica a través del Portal COMPRASPUBLICAS hasta la fecha límite establecida en el calendario del presente proceso; estas serán sus ofertas  económicas iniciales para participar en la Subasta Inversa electrónica.

7. El porcentaje de variación de ofertas durante la puja, será: 0.5% del presupuesto referencial total.

8. Plazo de Entrega: El plazo de entrega será de CUARENTA Y CINCO (45) días laborables contados a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo. Los oferentes pueden ofrecer plazos menores, sin que esto pueda representarle una ventaja durante la calificación de su oferta técnica.

9. Vigencia de la Oferta: Las ofertas deben tener una validez de veinte (20) días contados a partir de la fecha límite para la presentación de las mismas. 

10. Condiciones de la Adjudicación: 

· Modalidad de Selección: Procedimiento Dinámico-Subasta Inversa Electrónica.

11. Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

12. Presupuesto referencial total: US 110.000.00 dólares
13. Forma de Pago: Los pagos se realizarán con cargo a la Partida Presupuestaria Nº . 2008 520 9999 0000 25 00 022 001 840104 0000 054 0000 D51 2210401 08, “MANTENIMIENTO VIAL ADMINISTRACION CENTRAL 1”, conforme la Certificación Presupuestaria que para el efecto emite la Dirección de Gestión Financiera con Memorando No. 1330 DGF-P, del 09 de octubre de 2008. 

En este monto NO está incluido el Impuesto al Valor Agregado; el pago se efectuará de la manera prevista en la convocatoria. El 80% en calidad de anticipo previa la entrega de la garantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato, y el 20% restante contra presentación del Acta de entrega-recepción del equipo instalado en perfecto funcionamiento, accesorios, y, capacitación a entera satisfacción de la Institución.
14. Garantía: De acuerdo a la LOSNCP, se requiere las siguientes garantías:

· Garantía de Fiel Cumplimiento: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantía por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del contrato.

· Garantía por Anticipo: El contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente una garantía por igual valor del anticipo. 

· Garantía Técnica: Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos se requiere una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente por el lapso de 24 meses. 

Las garantías a las que se refiere este numeral serán en una de las formas establecidas en el Art. No. 73 de la LOSNCP, numerales 1 y 2.

15.  El procedimiento de Subasta Inversa electrónica, tendrá las siguientes etapas:

1. Convocatoria

2. Aclaraciones

3. Presentación de la oferta técnica

4. Calificación de Participantes

5. Presentación de oferta económica

6. Puja

7. Adjudicación

8. Celebración del contrato 

3. ACLARACIONES 

· El proveedor invitado luego del análisis de los pliegos, si detectara un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los mismos, deberá solicitarla únicamente a través del portal COMPRAS PUBLICAS hasta el día y hora especificados en el calendario de la convocatoria como “Fecha limite de preguntas”.

· Todas las rectificaciones o aclaraciones se emitirán mediante alcances a los pliegos y se pondrán en conocimiento de todos los invitados, a través del portal COMPRASPUBLICAS hasta el día y hora especificados en el calendario de la convocatoria como “Fecha limite de respuestas”.

· Únicamente las aclaraciones o rectificaciones dadas por la Comisión Técnica de Subasta Inversa a través del portal, serán consideradas como oficiales, y, se previene a los invitados que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los pliegos por ningún otro medio.

· Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los pliegos no podrán ser utilizadas para modificar el objeto del contrato.

· La Comisión Técnica de Subasta Inversa, podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los pliegos, siempre y cuando estas modificaciones no alteren el objeto del contrato.

· En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha y hora especificados en el calendario como “Fecha limite de recepción de propuesta técnica y documentos complementarios”, la máxima autoridad de la entidad conjuntamente con la Comisión Técnica de Subasta Inversa podrán declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

· De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

· Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

· Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

4. CALIFICACION DE PARTICIPANTES 

· Entrega de la propuesta técnica.- El plazo máximo para que los oferentes entreguen el sobre que contenga la propuesta técnica y la documentación complementaria requerida, de acuerdo al detalle descrito en la Sección 3 “Especificaciones técnicas”, será el indicado en el calendario de la convocatoria como “Fecha limite de Recepción de propuesta técnica y documentos complementarios”
· Calificación de Participantes.- La Comisión Técnica de Subasta Inversa, conforme el Art. No.  62 del RGLOSNCP, calificará a los proveedores habilitados en el RUP que hayan cumplido con lo estipulado en los pliegos. Sólo los oferentes calificados podrán enviar su oferta económica inicial de manera electrónica, a través del portal COMPRASPUBLICAS, garantizando su participación en la Subasta Inversa Electrónica.

· La máxima autoridad de la entidad contratante, antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos conforme al Art. No. 33 de la LOSNCP :

· Por no haberse presentado oferta alguna;

· Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;  y,
· Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

5. PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA Y PUJA 

En el día y hora indicados en el calendario de la convocatoria o en la última aclaración que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado por la Entidad) como “Fecha de inicio de puja”, se dará inicio al proceso de puja con los participantes cuyas ofertas fueron habilitadas y que hayan enviado su oferta económica inicial vía electrónica conforme lo especifica y pide el portal, la puja tendrá una duración de 30 minutos.

Los Participantes estarán en capacidad de mejorar sus propuestas económicas durante el proceso de puja, el Participante  no está obligado a enviar ofertas inferiores a su oferta inicial, pero sus ofertas posteriores deberán ser siempre inferiores a su último precio ofertado y en concordancia con el porcentaje de variación de ofertas durante la puja fijado por la entidad contratante para tal efecto. 

6. ADJUDICACION

Terminado el proceso de adjudicación electrónica, la Comisión Técnica de Subasta Inversa, elaborará el Acta del período de puja en la cual se proclamarán los resultados finales del proceso de Subasta Inversa Electrónica. 

Suscribirán el Acta la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado  y el oferente adjudicado, la misma quedará publicada en el portal de COMPRASPUBLICAS, para su posterior veeduría ciudadana. Conforme a los Arts. Nos. 65, 66 y 67 del RGLOSNCP. 

SECCION 3

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS BÁSCULAS DE PESAJE ESTÁTICO, MULTI-EJES, PARA LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y EL AZUAY.

Estaciones de pesaje estático: Las estaciones de Pesaje del MTOP, se utilizan para el monitoreo y control del parque automotor pesado que circula por las carreteras estatales. El sistema requerido incluye básculas estáticas multi-ejes. Los vehículos con cargas excesivas serán identificados automáticamente en las básculas con el propósito de hacer respetar las normas de Pesos y Medidas vigentes en el país, Peso Bruto Vehicular y Peso por Ejes.

Deberán suministrarse e instalarse dos básculas multi-ejes de una marca con presencia, antecedentes y representación nacional y además de reconocida solvencia a nivel internacional.

Todos los componentes de las básculas a proveer esto es: estructura (de fabricación local con especificaciones internacionales), equipos, celdas de carga, indicador de peso, cableado, cajas de unión y sistemas de protección contra rayos, deben ser fabricados cumpliendo las normas internacionales de calidad, mismas que regulan las características de los equipos de pesaje, las tolerancias, protecciones eléctricas y requerimientos técnicos deben cumplir con las normativas internacionales, además de las de requerimiento nacional.

RESOLUCION.- Es el incremento más pequeño que se refleja en el cambio de peso que muestra el equipo. Es una característica electrónica dependiente de los componentes de la instrumentación del equipo. La resolución esta relacionada a la fuerza y estabilidad de la señal, el diseño de la electrónica y las interferencias que pueden generarse sobre los equipos de pesaje.

REPETITIVIDAD.- Los resultados de una medición de peso de una masa igual y pesada algunas veces deben dar el mismo valor, la báscula debe tener la misma lectura de una misma masa.

PRECISION.- Cada vez que el equipo pese una masa determinada los resultados deben ser los mismos, precisión  quiere decir también repetitividad y esto es una de las características más importantes de la báscula, además debe ser exacta.

EXACTITUD.- La lectura del equipo debe indicar el peso real comparado con un estándar de pesaje certificado y verificable es decir la bascula debe ser exacta y también precisa.

BASCULA

TAMAÑO, CAPACIDAD TIPO

Se adquiere e instalarán dos basculas Multi-Ejes, electrónica, sobre una losa de rodadura en hormigón, con capacidad de pesaje de 90 TN, compuesta de: tres balanzas (plataformas, módulos independientes) de 30 Ton. de capacidad cada una, con un largo total de 18 mts. y un ancho de 3.30 mts., lo que permitirá que se realicen PESAJES POR EJES y también PESAJE ACUMULADO y PESAJE TOTAL. Por razones técnicas de mejor y mas segura señal, facilidad de calibración y resistencia al agua y la humedad deberán montarse sobre CELDAS DIGITALES, deben estar conectadas a un indicador de peso programable, con protocolo de comunicación EtherNet, con protección certificada IP 69k y certificación a prueba de explosión que permita pesaje de camiones con productos potencialmente inflamables o explosivos y que cumplan con los estándares de exactitud y rendimiento para básculas de acuerdo a las normas de calidad internacionales y nacionales.

PLATAFORMA

Las básculas deben cumplir mínimo los siguientes requerimientos:

· Deberán ser tres balanzas (módulos) independientes para realizar pesaje por ejes y al mismo tiempo el peso bruto vehicular (PBV).

· Cada balanza deberá cumplir con certificación de calibración INEN de manera individual y a la vez los tres módulos como un todo.

· Dos de las balanzas deberán ser de 4,5 x 3,30 mts. cada una y la tercera balanza de 9 x 3,30 mts.

· Las balanzas de 4,5 x 3,30 mts. tendrán 4 celdas de carga digitales cada una, con una caja de unión de 7 puertos y la balanza de 9 x 3,30 mts. tendrá 6 celdas de carga digitales, con una caja de unión de 7 puertos.

· Las vigas longitudinales deberán ser IPE”400” con certificación del proveedor de la resistencia al momento de la inercia, mínimo peso por metro y laminadas (no soldadas) de fabrica.

· Las vigas transversales deberán ser IPE”160” con certificación del proveedor de la resistencia al momento de la inercia, mínimo peso por metro y laminadas (no soldadas) de fabrica.

· La soldadura entre piezas deberá ser de arco sumergido.

· La separación entre plataformas deberá ser de un espacio de separación no mayor a 5 cm. Sin exceder de los 18 mts.

· Entre las balanzas (plataformas) deberán existir sensores de detección de posición, para garantizar que ningún eje este entre las balanzas  al momento del pesaje.

· La capacidad individual por cada balanza (módulo) deberá ser de 30 Ton.

· La capacidad total de las tres balanzas deberá ser 90 Ton, pero deberán además ser capaces de funcionar cada una como una unidad.

· Capacidad hasta 90.000 Kg. con resoluciones de 5 k.o. y 10 k.o. multirango

· Clasificación automática de camiones de acuerdo a la clasificación de tipos de vehículos de carga vigente en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

· Deberá cumplir con todo lo definido en la oferta, en los manuales y las normas nacionales e internacionales establecidas.

INDICADOR (TERMINAL) PROCESADOR DE PESO

El indicador de peso deberá cumplir mínimo con los siguientes requisitos:

· Control  de luces (semáforos) y sensores.

· Capacidad de soportar celdas de carga, digitales.

· Protección IP69 certificada.

· Programable, que permita evaluar cada proceso y hacer modificaciones futuras.

· Deberá tener capacidad multitarea a fin que se pueda procesar por separado las tres balanzas (módulos) en forma simultanea y a la vez mantener la comunicación con el Operador del sistema.

· Seguridad de la información que garantice un alto nivel de inviolabilidad y seguridad de la información generada, deberá tener al menos cuatro niveles de seguridad.

· El indicador deberá tener niveles de acceso protegidos por clave.

Operador

Supervisor

Mantenimiento

Administración

· Manejo de las transacciones de pesaje:

Peso por ejes, pesaje total del vehículo (PBV), identificación de violaciones por eje y por peso total del vehículo de carga, identificación del tipo vehículo de acuerdo a la clasificación del MTOP,  manejo de semáforos y sensores y otros procesos adicionales que se consideren necesarios.

· Deberá tener la capacidad de proveer y controlar entradas y salidas digitales, ello permitirá el control de semáforos, vallas, luces y otros elementos de control que permita automatizar la operación del sistema de pesaje.

· Deberá tener protocolo de comunicación TCP/IP para conexión en red.

· El indicador deberá tener un sistema de auto-evaluación de parámetros tales como:

Controles de sobrepeso.

Controles de solicitud excesiva de cero por parte de los usuarios.

Capacidad de enviar vía la red, mensajes correo electrónico de estos sucesos a diferentes direcciones.

· El indicador de peso deberá comunicar directamente los datos de pesaje por medio de la Red, entre la bascula y al servidor transaccional, usando su propio protocolo de Ethernet.

· Interfaces: mínimo una serial RS232 para la conexión de una impresora serial de 80 columnas.

· El indicador de peso deberá tener la capacidad de manejar un display remoto para que el chofer del vehículo al pasar pueda observar el peso total del vehículo

DISPLAY

· Se deberá instalar un display, controlado por el Indicador que presente el peso total del vehículo

· El display debe contar con la protección adecuada para trabajo a la intemperie

SEMAFORIZACION

· Se instalarán un juego de semáforos viales por estación de pesaje (dos en total)

· Los semáforos serán controlados por el indicador de la balanza multi-eje

· El semáforo esta formado por leds luminosos de alto brillo y larga durabilidad

· Debe contar con la protección adecuada contra el medio ambiente.

CELDAS DE CARGA

Las celdas de carga cumplirán mínimo los siguientes requerimientos:

· Electrónica, de señal digital original, generada internamente en la celda de carga, no se aceptará digitalización externa a la celda, deberá tener un microprocesador que envié su señal binaria original de comunicación al indicador para interactuar entre si.

· La celda de carga deberá tener un conector celda/cable (de especificaciones tipo militar) con el fin que se pueda reemplazar la celda o el cable por separado sin necesidad de una nueva calibración de la báscula.

· Celdas aprobadas y certificadas para áreas peligrosas o con riesgo de explosión.

· Revisión redundante de errores, auto rutina de diagnostico y corrección con consulta de datos de por lo menos 10 veces/segundo.

· La báscula deberá tener la capacidad de detectar automáticamente un problema mediante la muestra de un mensaje en la pantalla del indicador de peso con un código de error determinado la celda de carga con el problema.

· Capacidad de compensar cambios de temperatura para mantenerse dentro de parámetros confiables de operatividad.

· Que no sea necesario realizar una re calibración en caso de daño y cambio del cable o celda, la celda debe mantener los parámetros de calibración.

· Blindada contra Interferencia Electro Magnética EMI, disponer de filtros de ruido mecánico.

· Protección contra picos por descargas de rayos
· Fabricación en acero inoxidable con protección NEMA 6P IP68-sumergible o superior.

· Certificación de pruebas hermeticidad.

· Capacidad de celdas de 30 TN o más.

· Celdas certificadas para 10000 divisiones.

· Deberán proveer el peso preciso y exacto, considerando el error permitido para pesaje estático.

CABLE

El sistema debe tener un cable de interconexión de todo el sistema con al menos doble blindaje en acero inoxidable para protección de ruido eléctrico, resistente a roedores, resistente a abrasión, resistente a cortes, sellado e impermeable.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS POR BÁSCULA

Se proveerá un sistema de protección contra rayos, deberá cumplir mínimo los siguientes requerimientos:

· Certificación de prueba para resistir picos de hasta 10000 amperios.
· El Sistema deberá tener plano eléctrico del fabricante de la báscula y de su instalación.
· Toma múltiple para conexión de los equipos.
· Cintas (malla) de acero para aterrizaje de la báscula.
· Abrazaderas para conexión a la estructura metálica e indicador.
REQUERIMIENTOS PARA COMUNICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR BÁSCULA.

· Un computador para operación de las bascula, en el se registraran la información obtenida de las plataformas, características mínimas: procesador Intel Core 2 DUO o superior, mínimo 2 GB en RAM, con un disco duro de 400GB o superior, cuatro puertos USB, monitor 19” flat panel SVGA a color, teclado en español, mouse óptico, una licencia de Sistema Operativo, deberá tener comunicación compatible con el indicador de peso conectado a las balanza a instalarse.

· Un computador para realizar el proceso de citación, con características mínimas: procesador Intel Core 2 DUO o superior, mínimo 2 GB en RAM, con capacidad disco duro de 400GB o superior, cuatro puertos USB, monitor 19” flat panel SVGA a color, teclado en español, mouse óptico, una licencia de Sistema Operativo.

· Los computadores de operación y citacion formaran una red Ethernet, a través de un segmento 10base T, concentrados en un SWITCH, lo que permitirá compartir la información obtenidas de la bascula y la base de datos de los vehículos de transporte de carga que dispone el MTOP.

· La operación de las bascula se llevará a cabo en el computador de operación, por medio de un Software de pesaje, diseñado en modo de interfaz grafico, que procesará a través de órdenes o comandos las señales provenientes de las placas de pesaje o indicador procesador de peso.

· La información que se obtenga de la báscula se almacenará en un archivo en el disco duro del computador de operación en el que se instale el software de  pesaje, los datos (registros) de pesaje por cada vehículo, deberán ser enviados a este archivo (on line) inmediatamente de sucedido el evento de pesaje.

Para que pueda ser leído por un software de manejo base datos cualquiera, este archivo debe ser guardado en FORMATO TEXTO, separados cada campo del registro por el carácter (;) punto y coma, el nombre del archivo debe tener la siguiente nomenclatura (ddmmyyyy.txt).

  
dd
 =
 corresponde al día del pesaje (dos dígitos)

  
mm 
 = 
 corresponde al mes del pesaje (dos dígitos)

  
yyyy
 =
 corresponde al año del pesaje cuatro dígitos

 
.TXT 
 =
 extensión del archivo

Ejemplo : c:\datos\04032008.TXT corresponde a la información registrada el día 4 de Marzo de 2008.

Este archivo deberá tener MINIMO los siguientes datos:

1; 124;ABC-1230;11:32:01;1;6000; 20000;24000;0.00;00.0;00.0;52000;6000;4

Las campos en columnas de izquierda a derecha son:

Identificación de la estación = 1

Número de pesaje
 = 124

Placa del vehículo
 = ABC-1230

Hora del evento
 = 11:32:01

Código del tipo del vehículo (según clasificación MTOP) = 1

Pesos de los conjuntos de ejes (1) Kg. = 6000

Pesos de los conjuntos de ejes (2) Kg. = 20000

Pesos de los conjuntos de ejes (3) Kg. =  24000

Sobrecarga en ejes del vehículo (1) 
  = 00 

Sobrecarga en ejes del vehículo (2)
  = 00 

Sobrecarga en ejes del vehículo (3)
  = 00 

Peso Total Kg. = 50000

Sobrecarga del peso bruto total Kg. = 2000

Código del operador = 4

· En cada báscula se utilizará una impresora serial de 80 columnas, para la impresión de reportes y una impresora tipo punto de venta con tecnología de impresión de línea térmica, para la impresión de tickets.

El ticket deberá tener mínimo los siguientes datos: nombre o código de la estación de pesaje, hora, numero del eje, peso por eje, limite de peso por eje, exceso de peso por eje, peso total, exceso del peso total, tipo de vehículo, numero del pesaje, placa del vehículo, código del operador.

Ejemplo de impresión :

------------------------------------------------------------

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

ESTACION: 1 


FECHA: 4 de marzo del 2008

 HORA: 16:29:21

------------------------------------------------------------

	EJE
	PESO 

Kg.
	LIMITE

Kg.
	EXCESO

Kg.


------------------------------------------------------------

	1
	6000 
	6000
	0.00

	2
	20000
	20000
	0.00

	3
	26000
	24000
	2000

	4
	
	
	


-----------------------------------------------------------

PESO TOTAL : 52000 Kg. 
TIPO VEHICULO : 3S3

EXCESO
:  6000 Kg. 
Nro. PESAJE : 10

------------------------------------------------------------

PLACA DEL VEHICULO : ABC-1230

------------------------------------------------------------

OPERADOR : Juan Pérez

------------------------------------------------------------

VEHICULO EXCEDE LIMITES DE PESO

Las licencias del software de las aplicaciones de pesaje, pasará a ser propiedad del MTOP, se deberá adjuntar los manuales que permitan la aplicación del sistema.

OTROS REQUERIMIENTOS POR BÁSCULA

Instalación de un detector de sobre altura compuesto de emisor y receptor de señal.

Un equipo para comunicación con los transportistas altoparlante, micrófono, se debe incluir todos los accesorios que se requiera para cumplir con este propósito.

Un display para mostrar pesos.

Una de cámara de video.

Dos UPS para protección equipos, on-line de alto desempeño, tiempo mínimo de respaldo de 30 minutos, capacidad en Volts-Ampers:1000 VA., voltaje nominal de entrada:120 V.,voltaje de salida inversor funcionando:120 V.

Dos barreras para control de trafico  (barrier gate) para entrada a bascula y salida de la estación.

Semáforos verde rojo para indicación de infracciones de sobrepeso.

Manuales por cada uno de lo equipos y software suministrado.

Calibración periódica, una cada semestre durante el período de garantía

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos Software de Pesaje durante el período de garantía.

Se podrá presentar propuestas de sistemas de basculas similares que cumplan con las especificaciones técnicas detalladas.

Se debe incluir los costos de instalación de todos los equipos y software suministrados, que se ejecutaran una vez que el MTOP, construya la obra civil requerida para la instalación en El Guabo, provincia de El Oro, y; El Descanso provincia del Azuay.

GARANTÍA TÉCNICA.- El Contratista a la firma del contrato presentará las garantías técnicas del fabricante, de los bienes. Esta garantía comenzará a operar a partir de la entrega-recepción de los bienes y durará, por lo menos DOCE (12)  meses

MANTENIMIENTO.- El Contratista implementará un programa de mantenimiento preventivo y correctivo o de reparación, de todos los equipos o componentes internos de los equipos, incluido repuestos, durante el período de garantía.

CAPACITACIÓN.- El contratista se obliga a capacitar al personal designado por el MTOP, Dirección de Conservación Vial, Unidad de Pesos y Medidas, por lo que se deberá incluir capacitación en las siguientes áreas:
Capacitación por ocho días al personal de Operadores, designados por la Unidad de Pesaje de la Dirección de Conservación Vial del MTOP, en la operación de los equipos y sistemas de pesaje que serán adquiridos con este contrato.

Capacitación técnica a dos funcionarios de la Unidad de Pesos y Medidas, de la Dirección de Conservación Vial en: Gerencia y Administración de Estaciones de Pesaje,  mantenimiento y calibración de equipos de pesaje (basculas), equipos de computación, software y aplicaciones informáticas diseñadas para el manejo de las basculas estáticas, que serán suministradas con este contrato, componentes del terminal de pesaje a suministrar, su entorno de programación, variables y funciones del sistema del terminal, control E/S a través del motor lógico, gestión de  la base de datos a través del terminal.  

Deberán presentar el cronograma y metodología a aplicarse durante la capacitación técnica, que permita a los funcionarios obtener la certificación de suficiencia técnica de la empresa proveedora de los equipos y software, el oferente esta en libertad de ampliar el programa de capacitación, de considerarlo necesario.

SITIO DE ENTREGA

Las básculas de pesaje estático multi-ejes  serán entregadas de la siguiente forma:

	Cantidad
	Lugar de Entrega

	1
	Bodega de Activos Fijos de la Dirección Provincial de El Oro, ciudad de Machala.

	1
	Bodega de Activos Fijos, Subsecretaria del MTOP, Provincia de Azuay, ciudad de Cuenca.
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