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I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON BABAHOYO.


Babahoyo, 21 de octubre de 2008
Oficio 141 SCT

Señores
Interesados en la Licitación Pública No. 002-IMB-2008

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO” 

Presente

De nuestra consideración:

Dentro del término previsto en los Arts. 81 y 82 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión Técnica de la I. Municipalidad de Babahoyo, en la sesión realizada el día de hoy 21 de octubre de 2008, considerando que no todas las consultas que realizaron los interesados, lo hicieron a través del portal www.compraspublicas.gov.ec , el mismo que no es de uso obligatorio hasta el 31 de diciembre de 2008, de conformidad con la séptima disposición transitoria del referido Reglamento, las consultas formuladas directamente a la Secretaría de la Comisión Técnica  por los interesados, las asume como aclaraciones dentro del presente proceso licitatorio:

1. CONSULTAS FORMULADAS POR EL INTERESADO No. 1 de 16 de octubre de 2008:
En la Sección 4 Especificaciones Generales y Técnicas. Especificaciones para Volquetes:

1.1  En el numeral 1.7-1.9-1.10, solicitan que el motor posea un cilindraje  de 7.600 cm3 mientras que la potencia determinan que sea mínimo 345 con torque de 950 lbs @ 1.200 rpm y por último las revoluciones de motor mínimo 1.800 rpm.
En este caso los valores determinados en los pliegos no permiten coherencia de relación en desplazamiento – potencia – torque – revoluciones. Ya que lo óptimo para equipos de las características solicitadas, es que por lo menos exista un motor de potencia elevada tal como mencionan entre los 345 a 450 hp, torque entre los 1400 a 1950 lbs-pie @ 1.200 rpm, y por último si el motor tiene dicha potencia el desplazamiento del mismo por lo menos debe ser de 13.000 cc.
Por lo antes expuesto, solicitamos rectificar lo siguiente y colocar las palabras (mínimo-máximo), lo cual traerá mayor apego a los diseños de la mayoría de fabricantes de camiones en el mundo:

a) Cilindraje:

Mínimo 13,000 Cm3

b) Torque:

Mínimo 1,400 lbs-pie @ 1,200 rpm

c) Rango Operación:
Máximo 1,800 rpm

ACLARACIÓN: 

· El requerimiento del NUMERAL: 1.7 es un rango mínimo, por lo que serán aceptadas las volquetas de cilindraje de 7.600 cm3 o mayor. 

· El requerimiento del NUMERAL: 1.9  en relación al rango de operación será  de un mínimo de 1.800 rpm. 
· El requerimiento del NUMERAL: 1.10 es un rango mínimo, por lo que el TORQUE: MÍNIMO 950 lb a 1200 rpm

1.2. En el numeral 3.4, solicitan que la Transmisión sea: “PARA MONTAÑA (i=6.833)”, lo cual estamos de acuerdo en que la transmisión posea relaciones de marchas montañeras; sin embargo al colocar una sola relación (6.833) creemos que se están refiriendo a los diferenciales (relación final) y no a la transmisión.

Transmisión = Caja de velocidades (Caja de cambios)

Diferenciales= Ejes posteriores (diferenciales – coronas)

Por otro lado el colocar un tipo de relación final específica impide que otras marcas que poseen relación final de diferenciales montañeros pero diferentes al determinado entren a participar, ya que no es necesario tener dicha relación para ser montañero.
Se parte realmente desde su tren motriz (motor-transmisión-diferenciales), los cuales deben ser homogéneos desde origen manteniendo su diseño de fabricante, el cual si esta construido con un motor de alto torque, transmisión con relaciones altas, no podría tener una relación final más alta que sus componentes anteriores debido a que no sería compatible su operación.

Expuesto lo anterior, solicitamos se mantenga que la transmisión deba ser montañera así como sus diferenciales y se elimine la relación predeterminada propuesta.

ACLARACIÓN: Se elimina  la relación “(i=6.833)”, y solo queda la palabra PARA MONTAÑA

1.3 En el numeral 7.1, solicitan que los Neumáticos sean 12.00-R22.5” – 14 PR.

Pedimos a la Comisión Técnica que permita ofertar equipos con la misma dimensión de aro que es 22.5”, pero que de acuerdo al fabricante se pueda entregar neumáticos 11.00R o 315-80R con 16 (PR) lonas, que son neumáticos normalmente utilizados en volquetes de servicio severo y tienen que ver con diseños propios de cada uno de los fabricantes de camiones.

ACLARACIÓN: El requerimiento de 12.00 – R22.5``– 14PR es referencial; por lo que, los vehículos deberán venir equipados con los neumáticos que recomiende el fabricante para trabajo severo.

1.4 En el numeral 11.2.5, solicitan Tanque de Combustible de 75 galones (podrían ser 2).
Deseamos nos confirme si el tanque puede ser uno solo de 300 o 400 litros (85 – 110 galones). Hacemos la consulta por cuanto indica que “podrían ser 2”.

ACLARACIÓN: El requerimiento del NUMERAL: 11.2.5 es un rango mínimo que podrá ser cubierto mediante un tanque de capacidad igual o mayor a la requerida o dos menores que sumadas sus capacidades igualen o superen el referido requerimiento. 

1.5 En el numeral 11,6.5, solicitan 1 Luz Estroboscópica, 2 delanteras y 2 posteriores.

Solicitamos a la Comisión Técnica definir donde se colocarían las 2 luces estroboscópica en la parte posterior, ya que la aplicación de las unidades para Volquete y obviamente en los volquetes no existe sitio en la parte posterior para colocar dichas luces. En lo que respecta a las luces delanteras no existe inconveniente en colocar el sitio previsto.
ACLARACIÓN: El requerimiento es de una (1) Luz Estroboscópica la misma que deberá ser ubicada en la parte superior de la cabina. Y, las 2 delanteras y 2 posteriores se refiere a luces guías de seguridad. 
2. CONSULTAS FORMULADAS POR EL INTERESADO No. 2, mediante comunicación de 17 de octubre de 2008:
2.1
CAPITULO V – GARANTIAS DEL CONTRATO – Literal c).- En este punto solicitan una garantía técnica para la maquinaria pesada de 2000 horas de operación o, en su defecto una garantía de 2 años. Necesitamos conocer si es factible ofertar nuestros equipos con una garantía técnica de 12 meses sin límites de horas.

ACLARACIÓN: EL requerimiento mínimo de la garantía técnica: en el caso de los Volquetes será de al menos de 100.000 Km y para la maquinaria pesada de 2000 horas o en su defecto de dos (2) años, lo que ocurra primero. De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar en su sustitución, una de las garantías determinadas en el Art. 73 de la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública.
     2.2
SECCION No. 4 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.2.1
EXCAVADORA DE CARRILES – 1. MOTOR – Literal d) Cilindrada.- En éste punto solicitan un equipo con una cilindrada mínimo de 5193 cc, máximo 6400 cc. Necesitamos conocer si es factible ofertar un equipo con una cilindrada de 6.690 cc.

ACLARACIÓN: Si es factible, se elimina el parámetro  máximo requerido en el literal d) del numeral 1 Motor.
2.2.2
MOTONIVELADORA – 6. FRENOS – Literal a) Tipos.-  En éste punto solicitan un equipo con frenos de discos en aceite activados por aire. Necesitamos conocer si es factible ofertar un equipo con frenos de discos en aceite activados hidráulicamente.

ACLARACIÓN: Se modifica el literal a) Tipos del numeral 6 Frenos, siendo el requerimiento exigido: equipo con frenos de discos en aceite activados por aire o hidráulicamente.
2.2.3 
MOTONIVELADORA – 8. CARACTERISTICAS GENERALES – Literal h) Cabina.- En éste punto solicitan un equipo con cabina sin puertas.  Necesitamos conocer si es factible ofertar un equipo con cabina cerrada con aire acondicionado.
ACLARACIÓN: Puede ofertar pero con aire acondicionado, pero el requerimiento es el indicado en el punto h. Cabina del numeral 8 Características Generales de las Especificaciones para la Motoniveladora es decir: “Metálica fija. Sin puertas. Asiento reclinable, ajustable de suspensión. Cinturón de seguridad”.

2.2.4
RODILLO VIBRATORIO LISO – 1.- MOTOR – Literal b) Régimen de Operación.- En éste punto solicitan un equipo con régimen de operación máximo 2200 rpm. Necesitamos conocer si es factible ofertar un equipo con régimen de operación de 2300 rpm.
ACLARACIÓN: Se modifica el requerimiento del NUMERAL: 1 literal b. es un rango mínimo 2200 rpm

2.2.5 
RODILLO VIBRATORIO LISO – 2.- PESO – Literal a) Peso Operacional.- En éste punto solicitan un equipo con peso operacional mínimo 10.000 Kg. Necesitamos conocer si es factible solicitan un equipo con peso operacional de 9.500 Kg.

ACLARACIÓN: El peso de operación mínimo requerido es de 10.000 Kg.

3. CONSULTAS FORMULADAS POR EL INTERESADO No. 3: mediante comunicación de 20 de octubre de 2008:

3.1
Sección 2, Objeto de la Contratación, Capítulo 1, Información General, 1.1.2, párrafo 2, dice: Los oferentes estarán en la obligación de proporcionar cursos de capacitación al personal del Municipio “in house”, conforme se requiere en estos pliegos. Solicitamos dar una explicación más exacta a que se refiere lo solicitado por ejemplo: a) Capacitación a operadores y mecánicos… Cuanto tiempo?; b) Capacitación en prueba de manejo y operación de los equipos… Cuanto tiempo?; c) Alguna necesidad adicional?.

ACLARACIÓN: La capacitación requerida será acorde, adecuada y suficiente, en relación directa con el ítem o ítems ofertados; por lo que, el proveedor determinará el tipo de capacitación, número mínimo de operadores y mecánicos a ser capacitados y la duración de la misma, conforme las recomendaciones del fabricante. Por lo que, se deja a la responsabilidad oferente el formular la capacitación adecuada acorde a las características del equipo ofertado.

3.2
Sección 2, Instrucciones a los oferentes, Capítulo 5., Garantías del Contrato, 5.1.1. Garantías, Literal c). Las bases indican que la vigencia de las garantías técnicas tendrán vigencia de 100.000 Km. para los Volquetes y 2.000 horas para las Maquinarias, o en su defecto una vigencia de 2 años, solicitamos que la garantía técnica para volquetes, tenga vigencia de 100.000 Km. o un año, o lo que ocurra primero. Y que para maquinaria tenga vigencia de 2.000 horas o un año, o lo que ocurra primero.

ACLARACIÓN: EL requerimiento mínimo de la garantía técnica: en el caso de los Volquetes será de al menos de 100.000 Km y para la maquinaria pesada de 2000 horas o en su defecto de dos (2) años, lo que ocurra primero. De no presentarse la garantía técnica del fabricante, el Contratista deberá presentar en su sustitución, una de las garantías determinadas en el Art. 73 de la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.3
Sección 4, Especificaciones Generales Técnicas: Volquetes, 4. Frenos, punto 4.2 De Máquina. En la especificación del proceso piden Frenos de Máquina a las Válvulas, Solicitamos que se considere aceptar freno de máquina al escape ya que este no tiene ninguna diferencia al momento del frenado de la Volqueta, de hecho ustedes en sus unidades anteriores, disponen de este mismo freno al escape y no han tenido ningún problema.  

ACLARACIÓN:   Se modifica el 4.2 De Máquina,  del numeral 4 Frenos de las Especificaciones Generales Técnicas: Volquetes, Sección 4., que dirá: “A LAS VALVULAS O AL ESCAPE”
3.4
Sección 4, Especificaciones Generales Técnicas: Volquetes, 6 Dirección, Punto 6.1. Tipo: Las bases nos piden dirección hidráulica. Solicitamos se acepte presentar dirección tipo bolas recirculante tipo tornillo con asistencia hidráulica, ya que es un sistema asistido hidráulicamente que facilita la dirección y no interfiere en lo absoluto en la operación y desempeño del equipo.

ACLARACIÓN:   Se modifica el 6.1 Tipo,  del numeral 6 Dirección de las Especificaciones Generales Técnicas: Volquetes, Sección 4., que dirá: “HIDRAULICA O BOLAS RECIRCULANTE TIPO TORNILLO CON ASISTENCIA HIDRAULICA”

3.5 
Sección 4, Especificaciones Generales Técnicas: Volquetes, 7 Neumáticos, Punto 7.1 Dimensiones. Las bases del proceso piden Dimensiones  de 12.00-R22.5-14 PR Solicitamos que se considere aceptar dimensiones de 11.00-R22.5.16 PR, ya que nosotros al tener una llanta de menor dimensión, tenemos mejor torque, que requiere tener una mejor potencia a través de su tren de fuerza, y por ser una volqueta de trabajo pesado vamos a cumplir la operación de este equipo con mayor eficiencia en el consumo de combustible, y esta abarataría los costo de operación de la volqueta 
ACLARACIÓN: El requerimiento de 12.00 – R22.5``– 14PR es referencial; por lo que, los vehículos deberán venir equipados con los neumáticos que recomiende el fabricante para trabajo severo.

3.6
Sección 4, Especificaciones Generales Técnicas: Volquetes, 10 Sistema Eléctrico, Punto 10.2 Alternador, las bases piden alternador de 95-110 amp. Solicitamos que se acepte ofrecer uno de 50 amp., ya que era capacidad de amperaje es suficiente para abastecer la demanda de todo el sistema eléctrico del equipo.
ACLARACIÓN:   Se modifica el 10.2 Alternador,  del numeral 10 Sistema Eléctrico de las Especificaciones Generales Técnicas: Volquetes, Sección 4., eliminándose el requerimiento de amperios, por lo que dirá: “12-24 VOLTIOS”
3.7
Sección 4, Especificaciones Generales Técnicas: Volquetes, 11 Características Generales, punto 11.2.5 Tanque de combustible. Las bases piden tanque con capacidad de 75Gls. Solicitamos se acepte presentar 1 tanque con capacidad de 53 Gls, que brinda autonomía necesaria para la operación diaria del equipo y no interfiere en lo absoluto en la operación y desempeño del equipo. 
ACLARACIÓN: El requerimiento del NUMERAL: 11.2.5 es un rango mínimo que podrá ser cubierto mediante un tanque de capacidad igual o mayor a la requerida o dos menores que sumadas sus capacidades igualen o superen el referido requerimiento. 

3.8
Sección 4, Especificaciones Generales Técnicas, Excavadora de Carril, 1 Motor, punto 1.c. Número de Cilindros. Las bases del proceso piden 6 cilindros. Solicitamos que se considere aceptar 4 cilindros el consumo de combustible y el costo de reparación sería menor con lo que se logra tener 172 HP de potencia neta, ya que nuestro motor cuenta con tecnología TIER III que le da mayor potencia con menos cilindros y mayor ahorro en el consumo de combustible.

ACLARACIÓN: Se modifica el punto 1.c. Numero de Cilindros del numeral 1 Motor de la Excavadora de Carril que dirá: “mínimo 6 cilindros”.
3.9
Sección 4, Especificaciones Generales Técnicas, Excavadora de Carril, 7 Características Generales, punto 7.f. Tanque de Combustible: Las bases del proceso piden una capacidad de 400 litros mínimo. Solicitamos se acepte de una capacidad 343 litros, ya que nuestro motor es de 4 cilindros y consume menos combustible. La autonomía de operación normal requerida (autonomía) es de 10 horas diarias (dentro de especificación SAE) y la capacidad del tanque de combustible de nuestra maquina está directamente relacionado con el consumo de combustible nuestro motor.
ACLARACIÓN: Se modifica el punto 7.f. Tanque de Combustible del numeral 7 Características Generales de la Excavadora de Carril que dirá: “La capacidad de 400 litros mínimos es referencial, se deberá garantizar una autonomía operacional de al menos 10 horas continuas”.

3.10
Sección 4, Especificaciones Generales Técnicas, Rodillo Vibratorios Liso, 6 Frenos, punto 6.a. las bases piden freno de servicio hidráulico. Solicitamos que se considere freno de servicio hidrostático, ya que el resultado de frenado es el mismo y no interfiere en lo absoluto en la operación y desempeño del equipo.  
ACLARACIÓN: Se modifica el punto 6.a. del numeral 6 Frenos, Características Generales del Rodillo Vibratorio que dirá: “De servicio, estacionamiento y emergencia de activación hidráulica o hidrostático”.

4. CONSULTAS FORMULADAS POR EL INTERESADO No. 4: mediante comunicación de 20 de octubre de 2008:

4.1
En la excavadora sobre orugas:

4.1.1
Solicitamos se amplié el rango de velocidad de rotación hasta 12.5 rpm, con mayor velocidad de rotación, mayor producción de metros cúbicos por hora.
ACLARACIÓN: Se modifica el punto b. velocidad de rotación  del numeral 3 Transmisión  de las Especificaciones Generales para Excavadora sobre Carriles, dirá: “De 0 a 12,5 rpm.”

4.1.2
Ampliar el ancho de las zapatas hasta 800 mm.


ACLARACIÓN: Se modifica el punto b. Ancho de Zapatas del numeral 5 Tren de Rodaje de las Especificaciones Generales para Excavadora sobre Carriles, dirá: “Mínimo 700 mm”.
4.1.3
Solicitamos se nos autorice presentar oferta con una fuerza  de excavación de 101KN según norma ISO, la diferencia con lo solicitado que es de 102 KN, no afecta en lo mas mínimo la producción de la máquina. 
ACLARACIÓN: Se modifica el punto b. fuerza de excavación del numeral 7 Características Generales de las Especificaciones Generales para Excavadora sobre Carriles, dirá: “Brazo: 1 Mínimo 101 KN  y Cucharón: mínimo 140 KN”.

4.1.4
Solicitamos se nos autorice ofertar con un cucharón de más de 1m3.

ACLARACIÓN: Se modifica el punto c. capacidad del cucharón del numeral 7 Características Generales de las Especificaciones Generales para Excavadora sobre Carriles, dirá: “Mínimo 1m3”.

4.1.5
Solicitamos se nos autorice ofertar con un tanque de combustible de 340 litros de capacidad.


ACLARACIÓN: Se modifica el punto 7.f. Tanque de Combustible del numeral 7 Características Generales de la Excavadora de Carril que dirá: “La capacidad de 400 litros mínimos es referencial, se deberá garantizar una autonomía operacional de al menos 10 horas continuas”.

4.2
En la Motoniveladora:

4.2.1
Solicitamos se nos autorice presentar oferta con una máquina de 6 velocidades adelante y 6 atrás.
ACLARACIÓN: No es aceptable porque el Municipio no cuenta con una cama baja para transportar la maquinaria, consecuentemente, requiere de las 8 marchas de desplazamiento; por lo que se mantiene el punto b. Velocidad de desplazamiento del numeral 3 Transmisión de las Especificaciones para la Motoniveladora como  de: “8 velocidades adelante y 4 velocidades atrás”.

4.2.2
En el sistema hidráulico solicitamos se nos acepte presentar oferta con una bomba hidráulica de engranaje de piñones.

ACLARACIÓN: No, El punto a. Tipo del numeral 4  Sistema Hidráulico de las Especificaciones para la Motoniveladora es de: “Hidrostático. Bomba de pistones de caudal variable”

4.2.3
En el tren de fuerza solicitamos se nos permita presentar oferta con mando directo.

ACLARACIÓN: No, El punto b. Mando del numeral 7 Tren de Fuerza de las Especificaciones para la Motoniveladora es de: “Tandem”.
4.2.4
Solicitamos se nos permita presentar oferta esta máquina con cabina cerrada con vidrios y puertas. 
ACLARACIÓN: Puede ofertar, pero con aire acondicionado, pero el requerimiento es el indicado en el punto h. Cabina del numeral 8 Características Generales de las Especificaciones para la Motoniveladora es decir: “Metálica fija. Sin puertas. Asiento reclinable, ajustable de suspensión. Cinturón de seguridad”.

4.3
En el Rodillo:

4.3.1
Solicitamos se nos autorice presentar oferta con un rodillo de 123 HP netos, 2 Hp de diferencia no afecta en lo mas mínimo en la producción de la máquina.

ACLARACIÓN: Se modifica el punto a. Potencia del numeral 1 Motor de las Especificaciones para el Rodillo Vibratorio que dirá: “Mínimo 123 HP a diesel netos al volante”.
5. COMO CONSECUENCIA DE LAS ACLARACIONES ANTERIORMENTE REALIZADAS SE MODIFICA LA SECCIÓN 4 POR LA SIGUIENTE:

SECCION 4

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS

Las especificaciones técnicas de todos los equipos camineros que a continuación se detallan son mínimas:

	ESPECIFICACIONES PARA VOLQUETES

	No.
	DESCRIPCIÓN
	REQUISITOS BÁSICOS
	PROPUESTA DEL OFERENTE

	
	DESCRIPCIÓN GENERAL:
	VOLQUETE
	VOLQUETE

	
	CANTIDAD:
	7
	7

	
	MARCA:
	 
	 

	
	AÑO DE FABRICACION
	2008
	2008

	
	MODELO:
	 
	 

	
	PROCEDENCIA    
	 
	 

	1.
	MOTOR

	1.1
	POTENCIA NETA AL VOLANTE (HP):
	MINIMO 345
	 

	1.2
	COMBUSTIBLE:
	DIESEL
	 

	1.4
	TIPO DE INYECCIÓN:
	DIRECTA
	 

	1.5
	ASPIRACIÓN:
	TURBO ALIMENTADA CON FILTRO DE AIRE SECO
	 

	1.6
	NÚMERO DE CILINDROS:
	MINIMO 6
	 

	1.7
	CILINDRAJE:
	7.600 Cm 3 o mayor
	 

	1.8
	TIEMPOS:
	4
	 

	1.9
	REVOLUCIONES EN EL MOTOR:
	MINIMO 1.800 RPM
	 

	1.10
	TORQUE/RPM:
	Mínimo 950 lb A 1.200 RPM
	 

	1.11
	TIPO DE DEPURADOR:
	HUMEDO O SECO
	 

	1.12
	RENDIMIENTO:
	OPTIMO
	 

	1.13
	EJES:
	1 DELANTERO(6.000 Kg), 2 posteriores (20.000 Kg)
	 

	2
	EMBRAGUE

	2.1
	TIPO:
	MONO DISCO O DOBLE DISCO
	 

	2.2
	DIAMETRO MINIMO DEL DISCO:
	350 mm
	 

	2.3
	ACCIONAMIENTO:
	HIDRAULICO O MECANICO
	 

	3
	CAJA DE CAMBIO/TRANSMISIÓN

	3.1
	TIPO:
	MECÁNICA
	 

	3.2
	NÚMERO DE MARCHAS:
	MÍNIMO 9 ADELANTE Y 2 DE REVERSA, CON DUAL
	 

	3.3
	TOMA FUERZA(DUAL):
	SI. DUAL Y TRABA
	 

	3.4
	TRANSMISIÓN:
	PARA MONTAÑA
	 

	4
	FRENOS

	4.1
	DE SERVICIO:
	100% AIRE DE DOBLE CIRCUITO
	 

	4.2
	DE MÁQUINA:
	A LAS VALVULAS O AL ESCAPE
	 

	4.3
	DE ESTACIONAMIENTO:
	DE AIRE DIRECTO A LAS RUEDAS POSTERIORES
	 

	5
	SUSPENSIÓN

	5.1
	TIPO
	PARA TRABAJO PESADO
	 

	5.2
	SUSPENSIÓN DELANTERA:
	BALLESTAS SEMIÉLIPTICAS CON AMORTIGUADORES
	 

	5.3
	SUSPENSIÓN TRASERA:
	BALLESTAS SEMIÉLIPTICAS:
	 

	5.4
	CAPACIDAD EJE DELANTERO:
	6.000 Kg MINIMO
	 

	5.5
	CAPACIDAD EJE POSTERIOR:
	20.000 Kg MINIMO
	 

	6
	DIRECCIÓN

	6.1
	TIPO:
	HIDRAULICA O BOLAS RECIRCULANTE TIPO TORNILLO CON ASISTENCIA HIDRAULICA
	 

	6.2
	RADIO MINIMO DE GIRO:
	INDICAR
	 

	7
	NEUMÁTICOS

	7.1
	DIMENSIONES
	12.00 - R22.5 - 14PR 

El requerimiento de 12.00 – R22.5 – 14PR es referencial; por lo que, los vehículos vendrán equipados con los neumáticos que recomiende el fabricante para trabajo severo.
	 

	7.2
	TIPO DE AROS:
	PARA TRABAJO PESADO
	 

	7.3
	NÚMERO:
	10 DE SERVICIO + 1 DE EMERGENCIA
	 

	8
	CABINA

	8.1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES, CABINA METÁLICA CON CAPOT ABATIBLE:
	MINIMO DOS ESPEJOS RETROVISORES, UNO A CADA LADO, VENTILADOR DE AIRE, TACÓMETROS, VELOCIMETRO, LUCES DIRECCIONALES, MANÓMETRO DE ACEITES, CINTURONES DE SEGURIDAD, ASIENTO CORRIDO O DOS ASIENTOS SIMPLES, INDICADORES DE CONTROL DE REFRIGERANTE, PRESIÓN DE ACEITE MOTOR, NIVEL DE COMBUSTIBLE, LIMPIA PARABRISAS (2), APAGADOR DEL MOTOR, SISTEMA METRICO INSTRUMENTAL, ASIENTO AMORTIGUADO DEL CONDUCTOR, VOLANTE CON AJUSTE DE INCLINACIÓN.
	 

	8.2
	CAPOT Y GUARDAFANGOS:
	DE ACERO O FIBRA, ASEGURADO A LA CABINA
	 

	
	
	
	

	9
	RADIADOR

	9.1
	CARACTERÍSTICAS GENERALES:
	PARA TRABAJO DE HASTA 2.800 msnm. TIPO EXTRAGANDE PARA SERVICIOS DE MÚLTIPLES PARADAS
	 

	10
	SISTEMA ELECTRICO

	10.1
	VOLTAJE:
	12-24 VOLTIOS
	 

	10.2
	ALTERNADOR:
	12-24 VOLTIOS, 
	 

	10.3
	LÁMPARAS DE TRABAJO CON CABLES:
	REGLAMENTARIAS PARA CIUDAD Y RUTA
	 

	10.4
	BÓCINA Y ALARMA DE RETROCESO:
	REGLAMENTARIAS PARA CIUDAD Y RUTA
	 

	11
	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	11.1
	PESO DE OPERACIÓN:
	MINIMO26.000 Kg
	 

	11.2
	HERRAMIENTA DE NORMA
	 
	 

	11.2.1
	ELEVADOR DE RUEDAS:
	MÍNIMO 20.000 Kg
	 

	11.2.2
	JUEGO DE HERRAMIENTAS:
	SI
	 

	11.2.3
	LLAVE DE RUEDAS:
	SI
	 

	11.2.4
	EXTINTOR DE INCENDIOS:
	SI
	 

	11.2.5
	TANQUE DE COMBUSTIBLE:
	75 GALONES (podrían ser 2) 

un tanque de capacidad igual o mayor a la requerida o dos menores que sumadas sus capacidades igualen o superen el referido requerimiento
	 

	11.2.6
	MANUAL DE MANTENIMIENTO:
	INCLUIDO COMO NORMA
	 

	11.3
	CAPACIDADES

	11.3.1
	ACEITE:
	4 TIEMPOS
	 

	11.3.2
	MOTOR:
	DE ACUERDO A NORMA
	 

	11.3.3
	CAJA:
	DE ACUERDO A NORMA
	 

	11.4
	SISTEMA DE LUBRICACIÓN

	11.4.1
	CAPACIDAD DE LA BOMBA DE ACEITE:
	SUFICIENTE PARA EL TIPO DE MOTOR
	 

	11.5
	IMPLEMENTOS DE CONTROL DE SISTEMA:
	SI
	 

	No.
	DESCRIPCIÓN
	REQUISITOS BÁSICO
	PROPUESTA DEL OFERENTE

	11.5.1
	INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE:
	SI
	 

	11.5.2
	MANOMETRO DE PRESIÓN DE ACEITE:
	SI
	 

	11.5.3
	TERMÓMETRO DE ENFRIAMIENTO DE AGUA:
	SI
	 

	11.5.4
	INDICADOR DE CARGA DEL SISTEMA:
	SI
	 

	11.5.5
	ELEÉCTRICO:
	SI
	 

	11.5.6
	VELOCIMETRO:
	SI
	 

	11.6
	EXTRAS

	11.6.1
	ESPEJOS RETROVISORES:
	SI
	 

	11.6.2
	COMPARTIMENTO PARA ACCESORIOS:
	SI
	 

	11.6.3
	PORTALLANTAS:
	SI
	 

	11.6.4
	CAJA DE HERRAMIENTAS:
	SI, MONTADA LATERALMENTE
	 

	11.6.5
	SISTEMA DE SEGURIDAD:
	1 LUZ ESTROBOSCÓPICA, 2 DELANTERAS Y 2 POSTERIORES

(1) Luz Estroboscópica la misma que deberá ser ubicada en la parte superior de la cabina Y, las 2 delanteras y 2 posteriores se refiere a luces guías de seguridad. 
	 

	11.6.6
	ALARMA ELECTRÓNICA PARA REVERSA:
	SI
	 

	12
	CAJA DE VOLTEO

	12.1
	TIPO:
	POSTERIOR
	 

	12.2
	CAPACIDAD DE TOLVA:
	12 m3 A NIVEL DE AGUA
	 

	12.3
	SISTEMA DE VOLTEO:
	HIDRAÚLICA CILÍNDRICO TELESCÓPICO DE TAPAS
	 

	12.4
	ESTRUCTURA DE LA TOLVA:
	EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA
	 

	12.5
	PISO:
	ACERO DE 3/16 " MÁS ESFUERZOS MÍNIMOS
	 

	12.5.1
	LARGO DE CAJÓN:
	*
	 

	12.5.2
	LARGO DE VECERA:
	*
	 

	12.5.3
	ANCHO DE CAJÓN:
	*
	 

	12.5.4
	ALTURA PAREDES LATERALES:
	*
	 

	12.6
	TOMA FUERZA:
	SI
	 

	12.7
	COMPUERTA POSTERIOR:
	6 mm MÁS ESFUERZOS MINIMOS
	 

	12.8
	SISTEMA DE OPERACIÓN:
	TOTALMENTE HIDRAULICO
	 

	12.9
	CILINDRO HIDRAÚLICO:
	DE 3 ETAPAS
	 

	12.10
	BOMBA HIDRAÚLICA:
	DE ACOPLE DIRECTO
	 

	12.11
	TANQUE RESERVORIO:
	DE ACEITE HIDRAÚLICO.
	 

	12.12
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL:
	SEÑAL ACÚSTICA DE AVISO DE OPERACIÓN
	 

	12.13
	CONTROLES:
	MEDIANTE PALANCAS
	 

	12.14
	OTROS ACCESORIOS INDISPENSABLES:
	SEÑALES Y LUCES TRASERAS, ALARMA DE RETROCESO, TANQUE DE ACEITE CON TAPÓN DE DRENAJE
	 

	12.15
	GARANTÍA
	100.000 Km o 2 años lo que ocurra primero
	 

	
	
	
	


* Las dimensiones de la tolva de volteo que cumplan con la capacidad requerida

	ESPECIFICACIONES PARA EXCAVADORA DE CARRILES

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL:
	EXCAVADORA DE CARRILES
	 PROPUESTA DEL OFERENTE

	CANTIDAD:
	1
	 

	MARCA:
	 
	 

	AÑO DE FABRICACION
	2008
	 

	MODELO:
	 
	 

	PROCEDENCIA    
	 
	 

	 
	 
	 

	DESCRIPCIÓN
	REQUISITOS
	

	1.   MOTOR
	 
	 

	a. Potencia
	Mínimo 138 Hp a diesel netos al volante
	 

	b Régimen de operación
	Mínimo 1800 rpm 
	 

	c. Número de cilindros
	Mínimo 6 cilindros
	 

	d. Cilindrada
	Mínimo 5193 cc.
	 

	e. Sistema de inyección
	Directa
	 

	f.   Alimentación de aire
	Turboalimentado
	 

	2.   PESO
	 
	 

	a. Peso operacional
	Mínimo 20.000 Kg.
	 

	3.   TRANSMISIÓN
	 
	 

	a. Sistema de impulsión
	Totalmente hidrostático
	 

	b. Velocidad de rotación
	De 0 a  12,5 rpm.
	 

	c. Velocidad de desplazamiento
	Mínimo 2 velocidades de desplazamiento automático.
	 

	4.   DIRECCIÓN
	 
	 

	a.  Tipo
	Hidráulica/Hidrostática
	 

	5. TREN DE RODAJE
	 
	 

	a. Tipo
	Oruga 
	 

	b. Ancho de zapatas
	Mínimo 700 mm.
	 

	c. Número de rodillos inferiores
	Mínimo 14 rodillos inferiores, (7 por carril)
	 

	6.   FRENOS
	 
	 

	a. Tipo
	De  disco a los ejes de tracción. De estacionamiento y emergencia de activación hidráulica.
	 

	7.   CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 

	a.  Alcance horizontal del brazo
	Mínimo 9,7 ml.
	 

	b. Fuerza de excavación
	Brazo: mínimo 101 KN                      

Cucharón: mínimo 140 KN
	 

	c. Capacidad del cucharón
	Mínimo 1m3
	 

	d.  Instrumentos
	indicadores de temperatura de motor y aceite hidráulico, de la presión de aceite del motor, horómetro, indicador de combustible, indicadores carga de alternador, etc.
	 

	e.  Sistema eléctrico
	De 12 o 24 voltios con alternador y baterías para servicio pesado, iluminación para labores nocturnas
	 

	f.  Tanque de combustible
	 “La capacidad de 400 litros mínimos es referencial, se deberá garantizar una autonomía operacional de al menos 10 horas continuas”.
	 

	g.  Garantía técnica mínima
	2000 horas o 2 años lo que ocurra primero
	 

	h.  Cabina
	Aislada de golpes y ruido. Presurizada con aire acondicionado. Asiendo reclinable, ajustable. 
	 

	i.   Herramientas
	Necesarias para el mantenimiento. Indicar listado
	 

	j. Manuales
	De operación, y mantenimiento en español
Manual de  partes español ó ingles con glosario técnico.
	 


	
	
	

	ESPECIFICACIONES PARA MOTINIVELADORA

	
	
	

	DESCRIPCIÓN GENERAL:
	REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 
	PROPUESTA DEL OFERENTE

	CANTIDAD:
	1
	1

	MARCA:
	 
	 

	AÑO DE FABRICACION
	2008
	2008

	MODELO:
	 
	 

	PROCEDENCIA    
	 
	 

	DESCRIPCIÓN
	
	

	1.   MOTOR
	 
	 

	a. Potencia
	Mínimo 140 Hp a diesel netos al volante
	 

	b Régimen de operación
	Mínimo 2000 rpm 
	 

	c. Número de cilindros
	6 cilindros
	 

	d. Cilindrada
	 
	 

	e. Sistema de inyección
	Directa
	 

	f.   Alimentación de aire
	Turboalimentado
	 

	2.   PESO
	 
	 

	a. Peso operacional
	Mínimo: 11.300 kg
	 

	3.   TRANSMISIÓN
	 
	 

	a. Sistema de impulsión
	Totalmente hidrostático: convertidor
	 

	b. Velocidad de desplazamiento
	“8 velocidades adelante y 4 velocidades atrás o de 6 velocidades adelante y 6 velocidades atrás”.
	 

	4.   SISTEMA HIDRAULICO
	 
	 

	a.  Tipo
	Hidrostático. Bomba de pistones de caudal variable
	 

	5. EQUIPO TOPADOR
	 

	a. Largo
	3600 mm. Mínimo
	 

	b. Cuchillas y borde de corte
	Reemplazables
	 

	c. Inclinación de la hoja
	40 grados adelante. 5 grados atrás
	 

	6.   FRENOS
	 
	 

	a. Tipos
	De  disco en aceite activados por aire o hidráulicamente. De estacionamiento y emergencia de activación manual
	 

	7. TREN DE FUERZA

	a. Bomba
	Primaria de combustible
	 

	b. Mando
	Tandem
	 

	c. Motor
	A diesel de baja emisión con dirección de potencia del motor
	 

	8.   CARACTERÍSTICAS GENERALES

	a.  Instrumentos
	indicadores de temperatura de motor y aceite hidráulico, de la presión de aceite del motor, horómetro, indicador de combustible, indicador de carga de alternador, tacómetro, velocímetro, etc.
	 

	b.  Sistema eléctrico
	De 24 voltios con alternador y baterías para servicio pesado, iluminación para labores nocturnas, direccionales, conexiones protegidas en todas las instalaciones expuestas
	 

	c. Baterías
	2 de 12 voltios, 90 amperios, mínimo
	 

	d. Luces
	De operación, de cola y parada
	 

	e. Bocinas
	Eléctrica, indicador de retro
	 

	f.  Tanque de combustible
	Capacidad 284 litros, 75 gls. mínimo.
	 

	g.  Garantía técnica mínima
	2000 horas o 2 años lo que ocurra primero
	 

	h.  Cabina
	Metálica fija. Sin puertas. Asiento reclinable, ajustable de suspensión. Cinturón de seguridad. Se puede ofertar con cabina  cerrada con aire acondicionado
	 

	i. Neumáticos
	Estándar. De fácil adquisición en el mercado local
	 

	j. Espejos retrovisores
	Panorámicos, mínimo dos
	 

	k.   Herramientas
	Necesarias para el mantenimiento. Indicar listado
	 

	l. Manuales
	De operación, y mantenimiento en español
Manual de  partes español ó ingles con glosario técnico.
	 

	9. ACCESORIO
	 
	 

	a. Ripper
	Ripper posterior
	 

	b. Alarma
	Alarma de retroceso
	 

	c. Luces
	Luces de trabajo
	 

	
	
	


	ESPECIFICACIONES PARA RODILLO VIBRATORIO LISO

	DESCRIPCIÓN GENERAL:
	REQUISITOS BÁSICOS
	DATOS DEL OFERENTE

	CANTIDAD:
	1 
	

	MARCA:
	 
	

	AÑO DE FABRICACION
	2008 
	

	MODELO:
	 
	

	PROCEDENCIA    
	 
	

	DESCRIPCIÓN
	
	

	1.   MOTOR

	a. Potencia
	Mínimo 123Hp a diesel netos al volante
	 

	b Régimen de operación
	  mínimo 2200 rp.m 
	 

	d. Sistema de inyección
	Directa
	 

	e.   Alimentación de aire
	Turboalimentado
	 

	2.   PESO

	a. Peso operacional
	Mínimo 10.000 Kg.
	 

	3.   TRANSMISIÓN

	a. Sistema de impulsión
	Totalmente hidrostático, con tracción en las dos ruedas posteriores y al tambor
	 

	b. Velocidades de desplazamiento
	Mínimo 2 velocidades de desplazamiento
	 

	4.   DIRECCIÓN

	a.  Tipo
	Hidráulica/Hidrostática
	 

	5. NEUMATICOS

	a. Tipo
	Neumáticos Posteriores 23.1 x 26 Mínimo 8 PR
	 

	6.   FRENOS

	a. Tipo
	De servicio, estacionamiento y emergencia de activación hidráulica o hidrostático.
	 

	7.   CARACTERÍSTICAS GENERALES

	a.  Ancho de tambor
	Mínimo 2100 mm.

Con barras limpiadoras
	 

	b.  Instrumentos
	indicadores de temperatura de motor y aceite hidráulico, de la presión de aceite del motor, horómetro, indicador de combustible, indicador de carga de alternador, etc.
	 

	d..  Sistema eléctrico
	De 12 o 24 voltios con alternador  y baterías para servicio pesado, iluminación para labores nocturnas
	 

	e.  Tanque de combustible
	Capacidad 200 litros mínimo.
	 

	f.  Garantía técnica mínima
	2000 horas o 2 años lo que ocurra primero
	 

	g.  Protección solar
	Estructura de protección tipo ROPS/FOPS.
	 

	h.   Herramientas
	Necesarias para el mantenimiento. Indicar listado
	 

	i. Manuales
	De operación, y mantenimiento en español
Manual de  partes español ó ingles con glosario técnico.
	 


Atentamente

Ab. Aida Sanlon Medina
SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

DE LA I. MUNICIPALIDAD DE BABAHOYO
RAZÓN: BABAHOYO, 21 DE OCTUBRE DE 2008,  A LAS 13H00, CERTIFICO QUE LAS ACLARACIONES A LA LICITACIÓN No. 002-2008-IMB, QUE ANTECEDEN FUERON EMITIDAS Y  APROBADAS POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA I. MUNICIPALIDAD DE BABAHOYO EL DÍA DE HOY; LAS MISMAS QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA.

 
Ab. Aida Sanlon Medina

SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

DE LA I. MUNICIPALIDAD DE BABAHOYO
