AREA DE SALUD # 12 DE VILCABAMBA

[image: image1.png]


GESTION GOBERNANTE

DIRECCIÓN: Av. Eterna Juventud y Miguel Carpio
Telex: 2 640-188 EXT. 103, Fax: 2640-128 EXT. 102
PLIEGO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE TRES “EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSION VOLUMÉTRICAS” 
Primero. Los proveedores oferentes se ajustarán en todos los casos y en su totalidad a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el presente pliego de características técnicas para la contratación de los “Equipos bomba de infusión volumétricas”. 

Segundo. Acompañarán fotocopia de las certificaciones de los organismos competentes, en relación al producto presentado, y lo correspondiente al REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES (RUP), así como todas las normativas reglamentarias y disposiciones legales que le sean de aplicación.  

Tercero. Los centros donde se deberá realizar la distribución física de los suministros, serán los designados por la Unidad de Conducción del Área de Salud No. 12 Vilcabamba. 

Cuarto. Será condición indispensable aportar la cantidad de bombas necesarias para el correcto funcionamiento de los Servicios. A este respecto, las empresas proveedoras presentarán una declaración donde harán constar: 

• Compromiso de aportar recambios para el mantenimiento de la bomba. 

• Disposición del servicio técnico de asistencia, con capacidad de garantizar un perfecto mantenimiento, aceptando la posibilidad de ser controlado por el personal técnico del Área de Salud No. 12 Vilcabamba. 

• Indicación de aquellos aparatos, de los cuales se comprometen a realizar montaje y pruebas de funcionamiento, así como instruir al personal que ha de utilizarlos. 

• Las empresas proveedoras se comprometen a garantizar el suministro y a mantener el adecuado stock en sus almacenes, que cubran las necesidades de abastecimiento del Área de Salud No. 12 Vilcabamba. 

Quinto. CARACTERISTICAS TECNICAS de las bombas de infusión necesarias para el uso de los equipos: 

- Bomba compacta, de facilidad y flexibilidad de manejo, con batería independiente y recargable. 

- Operatividad básica mediante manejabilidad de los elementos del panel de control. 

- Posibilidad de controlar durante el funcionamiento el estado de las funciones especiales  

- Función stand by de interrupción de tratamiento. 
- Ajuste del límite de gestión 

- Rango de infusión de volumen de 0.1 a 999.9 ml 

- Información del volumen infundido de 0.1 a 999.9 ml 

- Tipos de alarmas: 

Acumulador descargado, prealarma del acumulador empezando 30’ antes de que el acumulador quede descargado 
Alarma de presión debido a una oclusión; reducción automática del bolo. 

Prealarma antes de que el equipo quede vacío 

Alarma recordatoria si no se ha recibido la entrada esperada 

Alarma de colocación incorrecta del equipo de infusión 

Alarma de volumen, cantidad alcanzada.

Sexto. En caso de detectarse defectos en los productos suministrados, o de los equipos cedidos para su uso, el proveedor sustituirá en el plazo de 48 a 72 horas, dichos productos por otros del mismo tipo e igual calidad al artículo adjudicado.
Séptimo. Las propuestas técnicas al igual que el resto de documentación pertinente será entregado por email: area12vilcabamba@hotmail.com
Dr. Luis Alberto Pacheco Rodríguez




Ing. Pablo Abarca

DIRECTOR DEL AREA DE SALUD No. 12 VILCABAMBA

ADMINISTRADOR
