MODERNIZACIÓN DE IMPRENTA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.-  Apta para adicionar dispositivo de numerador y perforado

2.-  En un tamaño mínimo de papel de 105*108 mm

3.- Hasta un tamaño máximo de papel 360*520 mm

4.- Tamaño máximo de impresión (imagen) 340 * 505 mm

5.- Gramaje de papel desde Biblia hasta cartulina de 0.40 mm

6.- Que permita la utilización de placas metálicas y poliéster

7.- Borde de cilindro porta mantilla de 0.03 mm

8.- Distancia de borde delantero de las planchas de hasta 35 mm

9.- Borde del cilindro porta mantilla 3.0 mm

10.- Con velocidad mínimo de impresión de 3000 hojas por hora 

11.- Con velocidad máxima de impresión de hasta 8000 hojas por hora 

12.- Con marcha lenta de 5 revoluciones por minuto 

13.- Que tenga 11 rodillos batidores de tinta por cuerpo impresor 

14.- Que tenga 01 rodillo doctor de tinta por cuerpo impresor 

15.- Que tenga 04 rodillos dadores de tinta, a la plancha por cuerpo impresor, de 49-  

        45-47-51 mm de diámetro

16.- Altura de marcador de la entrada de papel de 400 mm

17.- Altura de pila de salida de papel impreso 400 mm

18.- Dos cuerpos impresores (2 cabezas impresoras)

19.- Cilindro porta planchas cromado 

20.- Cilindro porta mantilla niquelado 

21.- Cilindro de impresión eloxado con chapa de revestimiento intercambiable 
22.- Sistema de registro rápido. Mordaza de cierre rápido

23.- Con sistema de registro Bacher con una distancia entre los agujeros punsonados de 
        220 mm, que garantice el montaje de la plancha

24.- Ajuste perfecto del registro circunferencial, y del registro lateral 

25.- Mantilla con un juego de mordaza 

26.- Una plancha de revestimiento de acero para el cilindro impresor

27.- Con dispositivo de lavado de rodillos entintadores 

28.- Cuchilla de tintero segmentada por láser 

29.- Rodillos humectadores continuos (NO con moletones) 

30.- Pulverizador de paso Weko T6N (antirrepinte)

31.- Dos carros de alimentación de la mesa del papel

32.- Dos carros para la salida del papel impreso 

33.- Lubricación central automática 

34.- Juego de herramientas 

35.- Juego de chapa para recolectora de aceite y bandeja (colectora de aceites)

36.- Material consistente

37.- Representación, mantenimiento y asistencia técnica permanente 

38.- NO contamine el medio ambiente 

39.,- Adiestramiento a personal para operar la máquina 

40.- Garantía
41.- Incluir todas las herramientas y accesorios que se requiera para el normal funcionamiento de la máquina.

42.- Portar con servicio técnico en el país.

Parámetros de Calificación

1.- Que sea un equipo alemán.
