


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 
Especificaciones Técnicas de Equipos

	1
	Upgrade de Equipos de Conectividad del Gabinete Blade HP c7000, que actualmente posee el Ministerio del Litoral:

	1.1
	Caracteristicas de Equipos de Conectividad del Gabinete Blade:
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Cantidad de Equipos de Conectividad Requeridos
	1

	 
	Tipo SAN SWITCH
	Requerido

	 
	Puertos de Fibra por cada Equipo
	Mínimo 12 Puertos de Fibra Internos y 4 Puertos de fibra Externos y Habilitados para conexión de otros componentes, especificar

	 
	Velocidad de los Puertos de Fibra
	4 Gbps, Especificar

	2
	Upgrade de Servidores Blades, para equipo Blade HP c7000, que actualmente posee el Ministerio del Litoral:

	2.1
	Generales de los Servidores Blades:
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Cantidad de Servidores
	2

	2.2
	Caracteristicas de cada uno de los Servidores Blades solicitados:
	 

	 
	Cantidad de procesadores Instalados
	2

	 
	Cantidad de procesadores Soportados
	Mínimo 2

	 
	Tecnología de Procesador Instalado
	Intel Xeon Quad Core o Similar

	 
	Modelo
	E5420 o Similar

	 
	Velocidad
	2.50 Ghz

	 
	Memoria RAM Soportada
	Mínimo 64 GB

	 
	Memoria RAM Instalada
	8 GB Instalados (4x2GB)

	 
	Cantidad de discos internos Soportados
	Minimo 2

	 
	Cantidad de discos internos Instalados
	2

	 
	Tecnología discos internos SAS, Hot Plug
	Requerido, Especificar

	 
	Capacidad discos internos
	72 GB

	 
	Velocidad de discos internos
	10 Krpm

	 
	Protección de discos internos
	RAID 1

	 
	Tarjeta Controladora de Arreglos
	Si, Con Batery Backup Write Cache (BBWC) de 64 MB

	 
	Puertos LAN Instalados y Disponibles
	2

	 
	Velocidad puertos LAN
	10/100/1000 Mbps Ethernet

	 
	Puertos SAN Instalados y Disponibles
	2

	 
	Velocidad puertos SAN
	4 Gbps

	 
	 
	 

	3
	Equipo de Almacenamiento Externo de Fibra Optica

	3.1
	Características Generales
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Cantidad
	1

	 
	Tipo
	Para Montaje en Rack

	 
	Tecnología 
	FULL Fiber Channel

	 
	Soporte para discos
	Fiber Channel y FATA/SATA

	 
	Cantidad de Discos Duros Soportados por el Equipo
	>= 100 discos

	 
	Controladoras
	Activas y Redundantes 

	 
	Memoria Cache Total Instalada
	Mínimo 2 GB

	 
	I/O Requests per Second (IOPs)
	Mínimo 85.000

	 
	Tipo de batería de memoria cache
	Hot swap y redundantes

	 
	Fuente de poder
	Hot swap y redundantes

	 
	Ventiladores
	Hot swap y redundantes

	 
	Capacidad máxima de almacenamiento
	>= 90 TB

	3.2
	Características Especificas
	 

	 
	Discos Duros de Tecnología de Fibra Canal Instalados
	12 discos FC de 400 GB

	 
	Caracteristicas de los Discos Duros
	Hot Plug, 10 Krpm

	 
	Soporte de arreglos de discos
	Minimo Raid 1, Raid 5

	 
	Cables de Fibra
	4 Cables en total, de tipo LC/LC, de 5m

	3.3
	Software de Adminsitración del Equipo de Almacenamiento
	 

	 
	Software de administración y monitoreo del sistema de almacenamiento a través de una interfaz gráfica, con licencia de funcionamiento que cubra la capacidad total del equipo
	Requerido

	 
	Funcionalidad de expansión dinámica de LUNs y Arreglos RAID sin interrupción o para del Equipo
	Requerido

	 
	Funcionalidad que permita la redistribución de los bloques de información sobre todo el grupo de discos, luego de haber expandido el mismo.
	Requerido

	 
	Compatibilidad
	Compatible con la infraestructura de servidores ofertados

	 
	Soporte para replicación local y remota de datos
	Requerido

	 
	Soporte para copia de datos en el sistema
	Requerido

	 
	 
	 

	4
	Librería y Software de Respaldos

	4.1
	Características Generales
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Cantidad
	1

	 
	Tipo
	Para Montaje en Rack

	 
	Cantidad de Drives Soportados
	Minimo 1, Especificar

	 
	Cantidad de Drives Instalados
	1

	 
	Tecnología del drive instalado
	LTO 4

	 
	Cantidad de Slots
	Minimo 24

	 
	Cartuchos o Tapes
	12 Tapes  LTO 4 1.6TB RW Data Tape

	 
	Conectividad
	Conectividad de Fibra Optica a la red SAN de almacenamiento

	 
	Soporte conectividad SAN de 4GB incluir cable de Fibra Canal
	Requerido

	 
	Basado en adminitración tipo web
	Requerido

	 
	 
	 

	4.2
	Administración de administración de respaldos
	 

	 
	Software de administración  y configuración de Respaldos
	Incluido, compatible con Windows o Linux con licenciamiento perpetuo 

	 
	El Software de Respaldos debe ser Capaz de Realizar respaldo de los archivos en línea de una base de datos sobre sistema operativo LINUX
	Requerido

	 
	Agentes Ilimitados para realizar respaldos de archivos cerrados sobre cualquier plataforma
	Requerido

	 
	Respaldo mediante la red SAN
	Requerido

	 
	Ilimitado número de agentes de backup
	Requerido

	 
	Software para instalación remota de los agentes
	Requerido

	 
	Reporte vía web
	Requerido

	4.3
	Servidor de Administración de Respaldos
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Cantidad de Servidores
	1

	 
	Cantidad de procesadores Instalados
	1

	 
	Cantidad de procesadores Soportados
	Mínimo 1

	 
	Tecnología de Procesador Instalado
	Intel Xeon Quad Core o Similar

	 
	Modelo
	E5420 o Similar

	 
	Velocidad
	2.50 Ghz

	 
	Memoria RAM Soportada
	Mínimo 64 GB

	 
	Memoria RAM Instalada
	4 GB Instalados (2x2GB)

	 
	Cantidad de discos internos Soportados
	Minimo 2

	 
	Cantidad de discos internos Instalados
	2

	 
	Tecnología discos internos SAS o SATA
	Requerido, Especificar

	 
	Capacidad discos internos
	Minimo de 100 GB

	 
	Velocidad de discos internos
	Minimo 7.2 Krpm

	 
	Puertos LAN Instalados y Disponibles
	2

	 
	Velocidad puertos LAN
	10/100/1000 Mbps Ethernet

	 
	Puertos SAN Instalados y Disponibles
	2

	 
	Velocidad puertos SAN
	4 Gbps

	 
	 
	 

	5
	Servicios de Capacitación e Instalación

	5.1
	Capacitación
	 

	 
	Capacitacitación de Tipo Taller en:
-Administración y Configuración de Redes de Almacenamiento SAN
-Administración y Configuración del equipo de Almacenamiento
-Administración y Configuración de Librería de Respaldos, Software de Respaldos
	Requerido

	 
	Numero de asistentes
	4 Personas

	 
	Duración
	Minimo 30 Horas

	 
	Horarios
	Disponibilidad en Coordinación con el Cliente

	 
	Ubicación
	Local, en las instalaciones del Ministerio del Litoral

	 
	El Oferente deberá entregar Certificado, emitido por el oferente y con el aval o firma de un ingeniero certificado
	Requerido

	5.2
	Implementación de los Componentes Solicitados
	 

	 
	* Site Planning (Para detallar al Ministerio del Litoral las especificaciones Electricas y de Ambiente para la instalación del Hardware)
* Instalación física y pruebas funcionales de todo el Hardware
* Implementación de los Servidores en el Gabinete HP c7000
* Configuración Básica de los servidores Blades
* Instalación física del equipo de Almacenamiento
* Instalación y Configuración de las herramientas de Administración y Monitoreo del Equipo
* Configuración de Unidades de Almacenamiento Lógicas LUN's en coordinación con el Ministerio del Litoral
* Configuración de Librería de Respaldos y Software de Respaldos (Job's de Respaldos)
	Requerido

	 
	 
	 

	6
	Garantía y Servicio Técnico

	6.1
	Garantía
	 

	 
	GARANTIA Minima de los Equipos
	3 Años

	 
	Período de Cobertura de Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	1 Año

	 
	Modalidad
	7x24 los 365 días del año

	 
	Timpo Máximo de respuesta
	4 Horas

	 
	Cantidad de mantenimientos preventivos
	2 veces Anuales

	 
	 
	 




Presupuesto preferencial para la Adquisición

Se considera que el presupuesto preferencial para la ad	quisición es de USD $50.000  - Cincuenta mil 00/100 dólares americanos.
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