INFORMACION GENERAL

CAPITULO 1.
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la construcción del trasvase de las aguas del Río Collanes al Río Blanco en el Sistema de riego Quimiag., ubicado en la parroquia Quimiag, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, que comprende apertura camino provisional en una longitud de 7,2 km, obra de toma, conducción en tubería a gravedad de PVC 790 mm en una longitud aproximada de 3600 m y de hierro 790 mm, 

1.1.2.- Descripción de las obras: La obra de toma que es de tipo caucasiana, se construirá en el Río Collanes a una cota de 3600 m.s.n.m. y esta ubicada a una distancia de 7.2 Km desde la captación del Sistema de Riego Quimiag localizado en el Río Blanco, existiendo un desnivel de 185 m.

Entre los ríos Collanes y Blanco no existe vía vehicular de acceso, por lo que esta previsto la construcción de un camino provisional de 3 m de ancho, en consecuencia se dispone de una vía asfaltada desde Riobamba hasta la población de Quimiag y desde este sitio hasta la bocatoma en el ría Blanco se dispone de una vía lastrada en condiciones regulares, siendo 37 Km la longitud desde Riobamba hasta la bocatoma en el Río Blanco. 
Desde la obra de toma a construirse en el Río Collanes se instalará una tubería a gravedad de PVC 790 mm en una longitud aproximada de 3600 m, para lo cual de deberá construir una plataforma a mano de ancho máximo 2,50 m  en donde se excavará una zanja de sección promedio 1,20 x 1,40 m; el transporte de los materiales desde la obra de toma en el Río Blanco hasta los sitios de almacenamiento se realizará utilizando tractor agrícola provisto de carretón o algo similar y desde estos sitios de almacenamiento hasta la obra, el material se trasladará en acémila o a mano, considerando que la vía de acceso será construida a una distancia paralela de 60 m arriba de la línea de conducción que se va a ejecutar.

En el sector donde está previsto construir las obras predomina vegetación natural como son pajonales y bosques primarios, por lo que no se dispone de los servicios públicos, pues la energía eléctrica llega hasta la obra de toma del Río Blanco.

La adquisición de materiales pétreos se ha considerado adquirir, arena en el Río Chambo sector Guanando y el ripio en la mina de Cerro Negro en Riobamba, el resto de materiales se puede proveer en la ciudad de Riobamba.

Por recomendaciones ambientales y geológicas, se debe limitar al máximo la utilización de maquinaria.
