ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH DE 48 PUERTOS
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	Carta de Presentación y Compromiso
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE


	Formulario No. 2
	ADEXUS
	ANDEAN TRADE
	LA COMPETENCIA

	Características Generales requeridas:
	
	
	

	          Montable en rack 19´´
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Switch de capa 3
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Backplane: Al menos 16 Gbps
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Throughput: Al menos 13 millones pps
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Memoria DRAM al menos 64 MB
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Memoria RAM no volátil (flash) para actualizaciones de software al menos 16MB.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Alimentación 110VAC, 60 Hz
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Soporte de VLANs a nivel de capa 2, al menos 250 VLANs
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Debe incluir el módulo que permita administrar el equipo local y remotamente mediante puerto de consola, telnet, SNMP (MIB-II), RMON y herramienta GUI.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	Capacidad de puertos
	 
	 
	 

	          48 puertos cobre RJ45 10/100/1000 autosensing, half/full duplex
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	Soporte de protocolos
	 
	 
	 

	          Protocolos 802.3x, 802.3u, 802.3z, 802.1Q, 802.1d
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Protocolos de enrutamiento: RIP (Versión 1 y 2), HSRP, IGRP, EIGRP, OSPF
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Trunking de VLANs  mediante protocolos 802.1Q e ISL
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Listas de control de acceso ACLs
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Multilayer Switching, capa 2 (MAC), capa 3 (IP), capa 4 (TCP/UDP)
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          VLAN Trunk Protocol (VTP)
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Spanning Tree Protocol (STP) y Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Cisco Discovery Protocol versión 2 (CDPv2)
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Port Security
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Agregado: Fast Etherchannel
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Calidad de servicio: 802.1Q, 802.1p.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	Requerimientos Generales
	 
	 
	 

	a).  Instalación y configuración en el centro de cómputo alterno del Servicio de Rentas Internas ubicado en las oficinas del WTC Guayaquil y sin costo adicional para el SRI.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	b). Garantía Técnica: Los siguientes ítems deben ser proporcionado como parte de la garantía técnica y  sin costo adicional para el SRI.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Garantía técnica de mínimo 3 años en el equipo proporcionado. Incluye el reemplazo de partes, piezas o el equipo completo de ser necesario. Durante este período, el proveedor deberá efectuar mantenimiento preventivo semestral.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Mantenimiento y derecho a actualización de las versiones de software del equipo, durante el período de validez de la garantía técnica.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          Asistencia técnica en el sitio las 24 horas del día y los 365 días del año, para resolución de problemas inherentes al hardware o software, y, migración a nuevas versiones de software, durante el período de validez de la garantía técnica. El tiempo de respuesta máximo ante un requerimiento del SRI es de 2 horas, caso contrario se aplicará la multa correspondiente. 
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	          En el supuesto evento de que el hardware provisto presente  problemas atribuibles a la garantía técnica y la resolución supere las 3 horas continuas, el proveedor se compromete en las próximas 3 horas a proporcionar una solución, hasta que se haga efectiva la gestión de la garantía técnica, caso contrario se aplicará la multa correspondiente.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	
	
	
	

	REQUERIDO
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	La fórmula a utilizar para reajuste de precio de todos los componentes será:
	
	
	

	 Pr = P0 * (1.00 * (c1/c0))
	
	
	

	 Donde:
	
	
	

	Pr = valor reajustado de la planilla
	
	
	

	P0 = valor de la planilla 
	
	
	

	C1 = índice de precios a la fecha de pago de la planilla
	
	
	

	C0 = índice de precios 30 días antes de la fecha de cierre de presentación de las ofertas
	
	
	

	Índice de Precios =  0913 EQUIPO DE PROCESAMIENTO E INFORMACION, Nacional, publicado en el IPC
	
	
	

	Se multará al proveedor con el tres por mil (3/1000) del valor del contrato por cada día de retraso en la entrega
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	Se multará al proveedor con la suma de 150 dólares por cada hora de retraso en el reemplazo de piezas y solución de problemas, a menos de que el SRI haya autorizado el retraso.
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
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	Plazo de Entrega (45 días calendario a partir de la firma del contrato)
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE

	Validez de la Oferta (60 días calendario contados a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta técnica)
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE
	SI CUMPLE


