
www.uniscan.com.ec		email: uniscan@uniscan.com.ec
FORMULARIO No. 1

Quito, 19 de Noviembre del 2008

Señor
Presidente de la Comisión Técnica de Licitaciones del Instituto Geográfico Militar
Presente

Señor Presidente:
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica de Licitaciones del Instituto Geográfico Militar, dentro de la licitación para la adquisición de EQUIPOS E INSUMOS DE IMPRESIÓN, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta propuesta por Héctor Redrobán, N., representante legal de la Empresa Uniscan cia.Ltda., declaro que:

1. Suministraremos todos los bienes ofertados, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta, de acuerdo con los Pliegos, especificaciones técnicas e instrucciones; en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Propuesta.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declaro, también, que la propuesta la hago en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conozco las condiciones del suministro y he estudiado las especificaciones técnicas y demás Pliegos, inclusive sus alcances (en caso de haberlos), como consta por escrito en el texto de esta carta, y me hallo satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncio a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de características y especificaciones del bien a suministrar.

4. Entiendo que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta no podrán variar por ningún concepto.

5. Conozco y acepto que el INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

6. Me someto a las exigencias y demás condiciones establecidas en los Pliegos, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autorizo al Instituto Geográfico Militar, a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

8. Así mismo declaro bajo juramento, que no estoy incurso en las prohibiciones para contratar que se detallan en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9. Declaro también, haber recibido los siguientes alcances (en caso de haberlos) a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec:

Además, en caso de que se me adjudique el contrato, convengo en:
a) Firmar el contrato dentro del término establecido en los pliegos.
Como requisito indispensable, antes de la suscripción del contrato, presentare la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las condiciones del contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto total del mismo.

b) Aceptare que, en caso de negarme a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo señalado, se le declarará como adjudicatario fallido de conformidad con lo previsto en el Art. 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.




Atentamente,



HECTOR REDROBAN
Representante Legal
Ignacio Bossano E10-115 y General Roca.
3330594/3330597/0952/095200997
uniscan@uniscan.com.ec

FORMULARIO No. 2j

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE:   UNISCA CIA LTDA.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR REDROBAN N.
RUC: 1791937384001
AFILIACIONES:   CAMARA DE COMERCIO DE QUITO.
DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:
Ciudad: Quito
Calle: Ignacio Bossano  E10-115 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono (s):  333 0597;   333 0594
Casilla postal
Fax: 593 2 245 1536
E-mail: uniscan@uniscan.com.ec
DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA:
DIRECTIVOS:
PRESIDENTE: ING. MARCELO FILIAN N.
GERENTE (Y/O): ING. HECTOR REDROBAN N.
CONTADOR: LIC. VERONICA BETANCOURT
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: Quito, 10 de junio del 2004
CAPITAL NOMINAL:  US$ 400
PERTENECIENTE A: Nombre Nacionalidad Porcentaje
HECTOR REDROBAN,   ECUATORIANO,   98%
MARCELO FILIAN,          ECUATORIANO,    1%
PATRICIO JACOME,       ECUATORIANO,    1%
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-2007:
CAPITAL PÁGADO:   $ 400
RESERVA LEGAR:   $ 1,046.80
PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS:
Año 2006__ empleados: ___9_______ obreros: _______
Año 2007__ empleados: ___10_______ obreros: _______
Año 2008 __ empleados: __ 11_______ obreros: _______

Quito 19 de noviembre del 2008			FIRMA

------------------------------


Impresoras Térmicas

Especificaciones Técnicas de la impresora Zebra P640i

IMPRESORA ZEBRA P640i



Características Principales
· Impresión de tarjetas de color y monocromáticas  por ambos lados con estación de laminación de una sola pasada (simultanea) con aprovechamiento total del laminado.
· Micro-posicionamiento de tarjetas para un óptimo registro  de colores y máxima calidad de impresión.
· Varias  funciones de seguridad (Impresión de texto oculto, ID/LOG, ID- Code)
· Los más bajos costos de la industria en consumibles por tarjeta.
· Máxima productividad con alimentación continua de tarjetas
· Calidad superior de impresión con máxima fidelidad de color y precisión en los detalles
· Confiable y fácil de usar.
Especificaciones Básicas:
· Impresión por ambos lados y laminación de una sola pasada con aprovechamiento total del material sin desperdicio, cortado por la impresora.
· Impresión y laminación por ambos lados 120 tarjetas / hora (Cinta YMCK y plastificación 1.o mil de poliéster por ambos lados) de forma simultanea.
· Sistema de transporte con micro-posicionamiento de tarjetas para mejor calidad de impresión de fotografías a color.
· Sistema completo de funciones de seguridad y opciones para impresora, cintas, laminación, tarjetas, que mejoran el proceso de emisión de tarjetas.
· Capacidad de impresión de texto oculto (“gris sobre gris”) con aproximadamente 17 mil de pulgada de alto.
· Limpieza automática de la tarjeta antes de imprimir, a través de un cartucho con un rendimiento de 3,000 tarjetas como mínimo.
· Driver de Windows XP y Windows 2000 con funciones de seguridad avanzada (archivo base de datos) y protección.

Impresión a Color
· Sublimación de tinta de color y resina K
· 30 segundos por tarjeta (YMCK y plastificación por ambos lados)
· Resolución de impresión 300 dpi (11.8 puntos/mm)
· Impresión con tinta UV personalizado con la impresora (frente de la tarjeta).

Códigos de barra
· Puede imprimir Código 39, Código 128 B y C con y sin dígito verificador
· Puede imprimir Códigos 2 de 5 y 2 de 5 intercalado
· Puede imprimir UPC-A, EAN 8 y EAN 13
· Se puede imprimir con el código de barra PDF-417 2D y otras simbologías mediante los drivers de Windows

Fuentes

· Fuentes True Type y otras disponibles a través del driver de Windows

Características técnicas de las tarjetas
· Tipos: PVC compuesto recomendado por el fabricante (Material Z5), (Mínimo cumplimiento al ANSI NCITS 322-2002)
· Ancho/largo tarjetas: ISO CR-80 ISO 7810,  54 mm (2,12 pulg.) x 86mm
· (3,38 pulg.)
· Grosor de la tarjeta: 27 mil – 33 mil .
· Capacidad del alimentador de tarjetas: 150 tarjetas
· Autogeneración e impresión de número de serie  único por tarjeta.


Características Técnicas de las Cintas.
· YMCK: 600Tarjetas / Rollo
· YMCKK: 500Tarjetas / Rollo
· YMCUvK: 500Tarjetas / Rollo
· Cartucho de limpieza: Limpia un mínimo de 3,000 tarjetas.
· 

Especificaciones de Plastificación
· 1.0 mil de pulgada de laminación, 600 tarjetas por rollo, sin sobras o desperdicio de revestimiento
· 2 casetes de laminado (superior e inferior).
· Opción de laminados Disponibles:
· Transparente tamaño completo, transparente para tarjetas con banda magnética y transparente con “ventana” para tarjetas inteligentes de contacto.
· Opción de laminados disponibles personalizados sobre pedido:
· Imágenes Holográficas.
· Imágenes especiales OVD
· Imágenes UV.

Interfaz de comunicaciones
· USB  (estándar)

Características Mecánicas:
· Ancho: 699 mm. (27.5 pulgadas) tolva de salida no incluida.
· Profundidad: 246 mm. (9.7 pulgadas)
· Altura: 292 mm. (11.5 pulgadas)
· Peso: 15.9 Kg. (35 Lbs.)
Características Eléctricas:
· 110 – 240 volts CA 50/60 hz. con ajuste automático de acuerdo a corriente eléctrica disponible
· Aprobada por FCC Clase A, CE, UL, y CUL.


Características Ambientales Soportadas:
· Temperatura de operación: 10 a 35 grados centígrados (50 a 95 F.).
· Humedad de operación: 20% a 80% sin condensación. 
· Temperatura de almacenamiento: -20 ° C  to 70° C  (-4 ° F  to  158° F )
· Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación.
· Ventilación: Circulación natural del aire.

Seguridad
· Sistema completo de funciones de seguridad y opciones para impresora, cintas, laminación, tarjetas, que mejoran el proceso de emisión de tarjetas
· Optimización inteligente del color
· Archivo base de datos, con la información de todas las tarjetas impresas por la impresora. 
· Opción ID-Code STANDARD con la capacidad de asignar una impresora a una cierta PC para prevenir uso no autorizado.


Kit de Limpieza.

Esta impresoras tienen varios kit  de limpieza para , cabezales, laminas, cartuchos etc. 

Librerías de Desarrolla incluidas ( SDK )
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GARANTIA TECNICA IMPRESORAS ZEBRA P640i


De acuerdo a la Cláusula Octava.- Garantías, Literal C. Garantía Técnica:

UNISCAN CIA LTDA, representante de ZEBRA Technologies Corp., otorga la Garantía Técnica de los equipos ofertados por el lapso de 18 meses contados a partir de la firma del acta de Entrega Recepción en caso de ser adjudicados.

Adjunto la carta del Garantía del fabricante por 12 meses, para las Máquinas ZEBRA P640i, y los 6 meses adicionales, con Garantía Extendida negociada directamente entre UNISCAN y ZEBRA para el Instituto Geográfico Militar.

Durante el plazo de vigencia de la Garantía Técnica., si el I.G.M solicitara el cambio de piezas o partes; defectuosos, estos serán reemplazados, por otros nuevos de las mismas características, técnicas, sin costo adicional alguno para la Institución; en caso de que la daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los equipos e insumos funcionen normalmente, estos serán sustituidos, por otros nuevos de la mismas características técnicas, sin que ello signifique costo adicional par el I.G.M. Excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos, o por desgaste normal.  En caso de piezas consideradas como consumibles: Cabezales, Rodillos, estos tienen garantía de 3 meses ya que su vida útil depende del número de impresiones realizadas. 

En caso de que se presente algún tipo de garantía, esta será cubierta en nuestras oficinas de Quito o Guayaquil, en un tiempo máximo de 48 horas después de comprobar el daño.










En caso de ser adjudicados, UNISCAN CIA LTDA., tendrá un stock suficiente de repuestos, partes y piezas para cubrir sin problemas dichas garantías.





Héctor Redrobán N.
Gerente General.
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Curso de Capacitación en Mantenimiento Preventivo y Correctivo.


Para la capacitación y certificación del funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras ZEBRA P640i el fabricante, enviará  un técnico a las oficinas de IGM para entrenar a dos personas de la institución sin costo alguno, inmediatamente después de la adjudicación en un tiempo no mayor a 5 días después de la firma del contrato. 


Héctor Redrobán N.
Gerente General.























Cámaras Digitales


	POWER SHOT G10

	





CARACTERISTICAS SOLICITADAS QUE CUMPLE LA CAMARA POWER SHOT G10

	Píxeles efectivos:   
	Aprox. 14,7 MP

	Pantalla:
	LCD PureColor II de 3.0" (TFT), aprox.

	Zoom:	
	Óptico 5x. Digital aprox. 4x (con Teleconvertidor digital aprox. 1,7x ó 2,2x y Zoom de seguridad¹)². Combinado aprox. 20x	

	Velocidad:
	1/60 - 1/4000 segundos (valor predeterminado de fábrica)	
15 - 1/4000 segundos (gama total, varía según el modo de captura)

	Flash :   
	E-TTL con Speedlite de la serie EX¹, Macro Twin Lite MT-14EX, Macro Ring Lite MR-24EX, Flash de alta potencia HF-DC1 de Canon

	Sincronización de segunda cortina:
	Sí

	Formatos de Imagen:
	Tipo de imagen fija:	Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.2 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system, RAW, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1

	Vídeos
	MOV [H.264 + PCM lineal (monoaural)]

	Archivos de sonido:	
	WAVE (monaural)	

	Memoria Interna:  
	NO

	TARJETA DE EXPANSION DE MEMORIA DE 2 GB:
	SI

	PÍXELES DE GRABACIÓN/COMPRESIÓN

	Tamaño de imagen:
	(L) 4416 x 3312, (M1) 3456 x 2592, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4416 x 2480. Ajustar tamaño en reproducción (M3, P, 320 x 240)
Comprensión:   Superfina, Fina, Normal	
Vídeos:  640 x 480, 30 imágenes por segundo MODO VIDEO 320 x 240, 30 imágenes por segundo

	Duración del vídeo:	
	Hasta 4 GB o 1 hora¹

	FUNCION PRINCIPAL CAPTURA EN LINEA ACOPLADO AL COMPUTADOR: 
	SI INTERFAZ	

	Equipo:  
	Hi-Speed USB (Mini-B, MTP, PTP) INTERFAZ USB 2.0

	SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE	
	Windows XP SP2 / Vista (con SP1)
Mac OS X v10.4 - 10.5	

	SOFTWARE Y DRIVERS INCLUIDOS:      
	SI

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	
	Baterías: Batería recargable de ión-litio NB-7L (se suministra la batería NB-7L y el cargador)

	Duración de la batería:
	Aprox. 400 capturas ¹ Aprox. 600 min. de reproducción.
Fuente de alimentación de CA: Opcional, kit de adaptador de CA ACK-DC50

	MANUAL DE TECNICO Y DE USUARIO:
	  SI

	TRIPODE CON EXTENSIÓN MINIMA DE 520 mm Y MAXIMA DE
1325 mm

	

	SENSOR DE IMÁGENES:	
	Tipo CCD de 1/1,7”	

	Píxeles efectivos:   
	Aprox. 14,7 MP

	Tipo de filtro de color:  
	Colores primarios

	Procesador de Imágenes
	Tipo:	DIGIC 4 con tecnología iSAPS	

	PROCESADOR DE IMÁGENES

	OBJETIVO

	Longitud focal
	6,1 - 30,5 mm (equivalente a 35 mm: 28 - 140 mm)

	Zoom:	
	Óptico 5x. Digital aprox. 4x (con Teleconvertidor digital aprox. 1,7x ó 2,2x y Zoom de seguridad¹)². Combinado aprox. 20x	

	Número f/máximo:
	f/2,8-f/4,5	

	Construcción:
	11 elementos en 9 grupos (1 elemento asférico a doble cara)

	Estabilización de imagen:	
	Sí (tipo variable)

	ENFOQUE
	

	Tipo:
	TTL

	Sistema/puntos AF:
	AiAF (Detección de la cara/ 9 puntos), AF de 1 punto (disponible cualquier posición; fija en el centro o función de Selección y Seguimiento de la cara)

	Modos AF:
	Sencillo, Continuo, Servo AF¹	

	Selección de punto AF:
	Selección manual con FlexiZone AF/AE, Tamaño (Normal, Pequeño)

	Bloqueo AF:
	Encendido/apagado seleccionable	

	Luz de ayuda de AF
	Sí

	Enfoque manual	
	Sí

	Intervalo de enfoque
	Sí

	Distancia de enfoque más cercana:	
	1 cm (An.) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro

	CONTROL DE EXPOSICIÓN

	Modos de medición:
	Evaluativa (vinculada al marco AF de Detección de la cara), promediada con preponderancia central, por puntos (central o vinculada al marco AF de Detección de la cara o Flexizone AF)

	Bloqueo AE
	Sí

	Compensación de la exposición:
	+/- 2 EV en incrementos de 1/3	
i-Contrast para la corrección automática de rango dinámico

	AEB:
	1/3 - 2 EV en incrementos de 1/3	

	Sensibilidad ISO*:
	AUTO, ISO Alta Auto (que incorpora Tecnología de Detección del movimiento), 80, 100, 200, 400, 800, 1600

	OBTURADOR

	Velocidad:
	1/60 - 1/4000 segundos (valor predeterminado de fábrica)				15 - 1/4000 segundos (gama total, varía según el modo de captura)

	BALANCE DE BLANCOS

	Tipo:	
	TTL

	Configuración:
	Auto (incluido balance de blancos de Detección de la cara), Luz de día, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente intenso, Flash, Bajo el agua, Personalizada1, Personalizada2

	MATRIZ DE COLOR

	Tipo
	sRGB	

	Visor
	Zoom con imagen real, visor óptico

	Corrección dióptrica
	Sí

	MONITOR LCD

	Monitor	
	Pantalla LCD PureColor II de 3.0" (TFT), aprox. 461.000 puntos
PANTALLA LCD 2.5 PULGADAS ( 6.35 )

	Cobertura
	100%

	Brillo
	Ajustable de uno a quince niveles	

	FLASH	
	

	Modos:
	Auto, Flash manual activado / desactivado

	Velocidad de sincronización baja:
	SI

	Reducción de ojos rojos:	
	SI

	Compensación de la exposición del flash:
	+/- 2 EV en incrementos de 1/3 Detección de la cara FE Safety FE

	Bloqueo de exposición del flash:
	SI

	Ajuste de encendido manual:	
	3 niveles con flash interno (hasta 22 niveles con Speedlite serie EX externos¹)

	Sincronización de segunda cortina:	
	SI

	Rango del flash incorporado:
	30 cm - 4,6 m (W) / 2,8 m (T)

	Flash :   
	E-TTL con Speedlite de la serie EX¹, Macro Twin Lite MT-14EX, Macro Ring Lite MR-24EX, Flash de alta potencia HF-DC1 de Canon

	CAPTURA

	Modos:  
	Auto, Programa AE, Prioridad de obturador AE, Prioridad de apertura AE, Manual, Personalizada (2 modos), Asistencia para montaje, Vídeo, Escena especial (Retrato, Paisaje, Escena nocturna, Deportes, Instantánea nocturna, Niños y mascotas, Interior, Puesta de sol, Vegetación, Nieve, Playa, Fuegos artificiales, Acuario, Bajo el agua, ISO 3200¹, Acentuación del color, Intercambio de color)

	Efectos fotográficos:
	Mis colores (Mis colores desactivado, Vívido, Neutro, Sepia, Blanco y negro, Película positiva, Tono de la piel más claro, Tono de la piel más oscuro, Azul vívido, Verde vívido, Rojo vívido, Color personalizado)

	Modos de unidad
	Sencillo, Continuo, Temporizador automático, Temporizador automático con detección de la cara

	Capturas continuas:
	Aprox. 1,3x capturas por segundo¹, AF: Aprox. 0,7 capturas por segundo¹, LV: Aprox. 0,7 capturas por segundo¹ (hasta que se llene la tarjeta de memoria)

	PÍXELES DE GRABACIÓN/COMPRESIÓN

	Tamaño de imagen:
	(L) 4416 x 3312, (M1) 3456 x 2592, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4416 x 2480. Ajustar tamaño en reproducción (M3, P, 320 x 240)

	Comprensión:   
	Superfina, Fina, Normal

	Vídeos:  
	640 x 480, 30 imágenes por segundo MODO VIDEO 320 x 240, 30 imágenes por segundo

	Duración del vídeo:
	Hasta 4 GB o 1 hora¹

	TIPOS DE ARCHIVO

	Tipo de imagen fija:
	Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.2 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system, RAW, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1

	Vídeos
	MOV [H.264 + PCM lineal (monoaural)]

	Archivos de sonido:
	WAVE (monaural)

	IMPRESIÓN DIRECTA

	Impresoras Canon:
	Impresoras fotográficas compactas Canon SELPHY e impresoras de inyección de tinta Canon compatibles con PictBridge (sólo las impresoras SELPHY CP y ES son compatibles con Fotos de carné, Impresión a tamaño fijo e Impresión de fotogramas de vídeo)

	PictBridge:
	SI

	OTRAS FUNCIONES

	Corrección de ojos rojos:  
	Sí, durante captura y reproducción	

	Mi cámara/Mi menú:
	Personalización de imagen de inicio y sonidos de la cámara. Personalización del menú.	

	Mi categoría:
	Función de etiquetado de la imagen

	Grabación de sonido:
	Hasta 60 segundos por imagen

	Sensor de orientación: inteligente	
	SI

	Histograma:
	SI, histograma activo

	Zoom de reproducción:          
	SI
Aprox. 2x – 10x	

	Temporizador automático:
	Aprox. 2 ó 10 seg., Pesonalizado o Temporizador automático con Detección de la cara

	Idiomas del menú:
	Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finés, italiano, noruego, sueco, español, chino simplificado, chino (tradicional), japonés, ruso, portugués, coreano, griego, polaco, checo, húngaro, turco, tailandés, árabe, ucraniano, rumano, persa

	INTERFAZ

	Equipo:  
	Hi-Speed USB (Mini-B, MTP, PTP) INTERFAZ USB 2.0	

	Otros:
	Salida de audio/vídeo (PAL/NTSC)	

	TARJETA DE MEMORIA

	Tipo:	
	SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus.

	SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE
	Windows XP SP2 / Vista (con SP1)	
Mac OS X v10.4 - 10.5	

	SOFTWARE

	Exploración e impresión:
	ZoomBrowser EX / ImageBrowser

	Otros:	
	PhotoStitch, RemoteCapture

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN

	Baterías:
	Batería recargable de ión-litio NB-7L (se suministra la batería NB-7L y el cargador)

	Duración de la batería:
	Aprox. 400 capturas ¹ Aprox. 600 min. de reproducción

	Fuente de alimentación de CA:
	Opcional, kit de adaptador de CA ACK-DC50

	ESPECIFICACIONES FÍSICAS

	Entorno de funcionamiento:
	De 0 a 40 °C, de 10 a 90% de humedad

	Dimensiones:  
	(An x Al x F, sin incluir protuberancias) 109,1 x 77,7 x 45,9 mm

	Peso (sólo el cuerpo)
	Aprox. 350 g	
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GARANTIA TECNICA CAMARAS DIGITALES CANON

De acuerdo a la Cláusula Octava.- Garantías, Literal C. Garantía Técnica:

UNISCAN CIA LTDA, distribuidor de DATAPRO S.A, ( Canon Ecuador )., otorga la Garantía Técnica de los equipos ofertados por el lapso de 18 meses contados a partir de la firma del acta de Entrega Recepción en caso de ser adjudicados.

Garantizamos el suministro de insumos y repuestos por un lapso de cinco años, después de la adjudicación, Adjunto carta del Fabricante

Durante el plazo de vigencia de la Garantía Técnica., si el I.G.M solicitara el cambio de piezas o partes; defectuosos, estos serán reemplazados, por otros nuevos de las mismas características, técnicas, sin costo adicional alguno para la Institución; en caso de que la daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los equipos e insumos funcionen normalmente, estos serán sustituidos, por otros nuevos de la mismas características técnicas, sin que ello signifique costo adicional par el I.G.M. Excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos. 

En caso de que se presente algún tipo de garantía, esta será cubierta en nuestras oficinas de Quito o Guayaquil, en un tiempo máximo de 48 horas después de comprobar el daño.

En caso de ser adjudicados, UNISCAN CIA LTDA., tendrá un stock suficiente de repuestos, partes y piezas para cubrir sin problemas dichas garantías.


Héctor Redrobán N.
Gerente General.





Paneles de firmas:

	Signature Gem 4 x 5 HSB  Modelo Z-T-S-751-HSB       

	





Tablero para la captura electrónica de firmas 

SignatureGem 4x5 is es un completo y resistente sistema portátil de aplicación de software para la entrada y captura de firmas en aplicaciones virtuales (sin papel). El gran tamaño del área para firmar facilita el procedimiento para los usuarios, ya sea en un escritorio o en terreno. Con un cartucho opcional de tinta, se le puede ofrecer a los clientes documentos firmados en formato impreso, además del archivo y firma del documento digital. La suite de software de Topaz viene incluida sin cargo adicional para brindar una completa solución de firmas electrónicas. 

Características:

	Resolución de captura
	410 puntos reales por pulgada 

	Dimensiones
	7.6” x 6.6” x 0.6” 
 193mm x 168mm x 16mm

	Software incorporado: 

	

	Herramientas para programadores:
	ActiveX, Java y J2ME, C++, .NET, Tablet PC, Unix/Linux 

	Complementos: 
	MS Word, Excel, Adobe Acrobat 

	Aplicaciones y utilidades
	SigPlus Adjust, SigTool Imager, SignMeIn

	Verificación: 
	SigValid, SigCompare, SigAnalyze 

	Tipo de bolígrafo:   
	Activo energizado, plástico 

	Conectividad:          
	USB

	Tasa de conversión de datos:  
	377 puntos por segundo 

	Tipo de sensor:       
	Activo electromagnético 

	Área de firma:
	5.3” x 4.0”
135mmX102mm

	Asistencia técnica:
	Se ofrecen actualizaciones sin costo  www.topazsystems.com





































GARANTIA TECNICA PANELES DE FIRMAS 


De acuerdo a la Cláusula Octava.- Garantías, Literal C. Garantía Técnica:

UNISCAN CIA LTDA, otorga la Garantía Técnica de los equipos ofertados por el lapso de 18 meses contados a partir de la firma del acta de Entrega Recepción en caso de ser adjudicados.

Durante el plazo de vigencia de la Garantía Técnica., si el I.G.M solicitara el cambio de piezas o partes; defectuosos, estos serán reemplazados, por otros nuevos de las mismas características, técnicas, sin costo adicional alguno para la Institución; en caso de que la daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los equipos e insumos funcionen normalmente, estos serán sustituidos, por otros nuevos de la mismas características técnicas, sin que ello signifique costo adicional par el I.G.M. Excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos. 

En caso de que se presente algún tipo de garantía, esta será cubierta en nuestras oficinas de Quito o Guayaquil, en un tiempo máximo de 48 horas después de comprobar el daño.

En caso de ser adjudicados, UNISCAN CIA LTDA., tendrá equipos de respaldo  para cubrir sin problemas dichas garantías.





Héctor Redrobán N.
Gerente General.
	








Lectores Biométricos:

	Verifier® 310 LC

	



El Cross Match® Verifier ® 310 LC es un dispositivo de captura de dos impresiones dactilares de calidad forense. El lector entrega resultados precisos y confiables para programas de identificación, verificación y registro. Comparado con la captura de sustenta mas precisión en las identificaciones y verificaciones - mientras que reduce el tiempo necesario para lograr un registro completo. Este sistema escalable responde a una  creciente demanda para captura precisa de impresiones dactilares, convirtiéndolo en una excelente elección para proyectos de alto y de bajo volumen. Para mas flexibilidad,el sistema puede ser acompañado por el Enterprise Matching Server de Cross Match, que permite una rápida verificación de la identidad de una persona.

Disponible con conectividad USB 2.0, ventana de captura amplia y atemperada y un mejorado rechazo de luz ambiental, este lector compacto está listo para ser integrado en virtualmente cualquier instalación asegurada mediante biometría.

Características y Beneficios
Los productos Verifier son usados en aplicaciones de identificación en todo el mundo, tales como:
• Control fronterizo, pasaportes
• Correccionales
• Documento nacional de identidad
• Licencia de conducir
• Salud
• Reincidencias
• Control de acceso y asistencia
• Seguridad pública y sistemas de justicia
• Transporte
• Nuevas aplicaciones de seguridad
La línea de productos Verifier de Cross Match fué desarrollada de acuerdo a estándares internacionales de
interoperabilidad y cumplimiento con
RoHS; y es conocida por su superior calidad de imagen, consistencia entre unidades y bajo mantenimiento.
Beneficios del Verifier 310 LC:
• Sensor de dedo automático con simplificada auto-captura
• Unica funcionalidad de captura de dos dedos simultáneamente
• Bajo mantenimiento
• Chasis duradero y portátil
• Imágenes de calidad forense de impresiones dactilares planas
• Sin efecto de condensación “halo” debido a dedos cálidos, húmedos
• Mejora de rechazo de luz ambiental
• Incremento de tranferencia de datos con la interfaz USB 2.0
• Sistema óptico mejorado para captura de impresiones de alta calidad de dedos teñidos,
oscuros o marcados
El Verifier 310 LC incluye:
• Opticas certificadas Verificación de Identidad de la Persona - PIV
• Calidad de imagen que cumple las especificaciones PIV del FBI
• Area de captura activa amplia
• Imágenes de alto contraste
• Chasis liviano
• Certificado para ser usado con o sin la membrana de silicona
Cross Match (patente pendiente)
• Superficie de captura atemperada elimina condensación y “halo”
• Acceso de la mano facilitado por adecuada ergonomía
• Superficie de captura elevada para posicionamiento natural del dedo
• Filtro I/R para mejorar el rechazo de luz ambiental
• Certificaciones: FCC, UL, CE
• Montajes para mesada y kiosco
Características del SDK
• Captura imagen a 3 marcos/seg.
• Compatible con sistemas Verifier
de un solo dedo
Requerimientos del Sistema
• Uno de los siguientes Sistemas Operativos:
Windows XP Profesional SP2
Windows 2000 Profesional SP4
• USB SDK V 4.4 o posterior
• CPU compatible con Pentium IV de 1Ghz o mas rápido
• 256 MB RAM
• 50 MB de espacio en disco disponible
• Puerto que cumpla con USB 2.0 o tarjeta PCI/PCMCIA USB 2.0
Especificaciones
Resolución: 500 ppi ± 1%
Linearidad y Rectilinearidad: Menos de 1 pixel (promedio)
Certificación: Especificación PIV (10 de Julio del 2006)
Area de Captura: 45.7 mm x 45.7 mm (1.8" x 1.8")
Salida: Universal Serial Bus (USB 2.0)
Potencia: Provista por el puerto USB 2.0 de la computadora (500 mA @5V)
Rango de Operación de Temperatura: 2°C a 38°C (35°F a 100°F)
Rango de Humedad: 10 - 90% no condensante, resistente a salpicado
Peso: Aproximadamente 0.54 kg (1.2 lbs)
Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 6.6 x 17.3 x 9.6 cm (2.6" x 6.8" x 3.8")



























GARANTIA TECNICA LECTORES BIOMETRICOS 


De acuerdo a la Cláusula Octava.- Garantías, Literal C. Garantía Técnica:

UNISCAN CIA LTDA, otorga la Garantía Técnica de los equipos ofertados por el lapso de 18 meses contados a partir de la firma del acta de Entrega Recepción en caso de ser adjudicados.

Durante el plazo de vigencia de la Garantía Técnica., si el I.G.M solicitara el cambio de piezas o partes; defectuosos, estos serán reemplazados, por otros nuevos de las mismas características, técnicas, sin costo adicional alguno para la Institución; en caso de que la daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los equipos e insumos funcionen normalmente, estos serán sustituidos, por otros nuevos de la mismas características técnicas, sin que ello signifique costo adicional par el I.G.M. Excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos. 

En caso de que se presente algún tipo de garantía, esta será cubierta en nuestras oficinas de Quito o Guayaquil, en un tiempo máximo de 48 horas después de comprobar el daño.

En caso de ser adjudicados, UNISCAN CIA LTDA., tendrá equipos de respaldo  para cubrir sin problemas dichas garantías.




Héctor Redrobán N.
Gerente General.










Computadoras portátiles

	HP Compaq 6730b Notebook PC

FS242LA#ABM
	


Caracteristicas:

	Procesador:

	Intel Core 2 Duo Processor P8600 (2.40 GHz, 3 MB L2 cache, 1066
MHz FSB)

	Chipset:
	Mobile Intel GE45 Express Chipset

	Cache:
	3 MB L2 cache

	Memoria:
	2048MB (800 MHz) DDR2 SDRAM 1 dimm

	Disco Duro:
	250-GB 5400 rpm Hard Drive

	Unidad Optica:
	Upgrade Bay DVD RW Light Scribe

	Comunicaciones:

	Integrated Broadcom NetLink Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000
NIC), 802.11 a/b/g/n wireless LAN, 56K V.92 modem* with digital
line guard, Bluetooth 2.0

	Sonido:
	ADI1981HD High Definition CODEC

	Gráficos:
	15.4-inch color TFT WXGA - Mobile Intel Graphics Media Accelerator
4500MHD, up to 384-MB shared system memory

	Sistema Operativo:
	Windows Vista Business with XP Pro

	Software:
	HP Backup and Recovery Manager, HP ProtectTools Security Manager, Office Ready

	Bahias de Expansion:
	NO

	Maletin Metalico:
	SI

	Mouse Optico Externo
	SI

	Peso:
	2.69 kg

	Región:  
	LTNA



MALETA METALICA

	1490CC1 Deluxe Notebook Computer Case


	








	Dimensiones interiores:
	47.9 x 33.3 x 9.7 cm
(18.87" x 13.12" x 3.81")

	Indestructible y estanca al agua y al polvo
	

	Cómoda asa ergonómica de goma 
Cierres de doble acción de fácil apertura 
Válvula de compensación automática de la presión Piezas metálicas y candados con refuerzos de acero inoxidable 
Con bolsa acolchada para el portátil y organizador para accesorios 
Con organizador , bandeja de absorción de impactos y correa desmontable
	

	Apta para ordenadores portátiles de hasta 17
Candado con combinación de tres diales incluido
	






GARANTIA TECNICA COMPUTADORES PORTATILES 


De acuerdo a la Cláusula Octava.- Garantías, Literal C. Garantía Técnica:

UNISCAN CIA LTDA, otorga la Garantía Técnica de los equipos ofertados por el lapso de 18 meses contados a partir de la firma del acta de Entrega Recepción en caso de ser adjudicados.

Durante el plazo de vigencia de la Garantía Técnica., si el I.G.M solicitara el cambio de piezas o partes; defectuosos, estos serán reemplazados, por otros nuevos de las mismas características, técnicas, sin costo adicional alguno para la Institución; en caso de que la daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los equipos funcionen normalmente, estos serán sustituidos, por otros nuevos de la mismas características técnicas, sin que ello signifique costo adicional par el I.G.M. Excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos. 

En caso de que se presente algún tipo de garantía, esta será cubierta en nuestras oficinas de Quito o Guayaquil, en un tiempo máximo de 48 horas después de comprobar el daño.

En caso de ser adjudicados, UNISCAN CIA LTDA., tendrá equipos de respaldo  para cubrir sin problemas dichas garantías.



Héctor Redrobán N.
Gerente General.












Herramienta de Desarrollo

Visual Studio 2005 Professional

	Construye aplicaciones multicapa de misión crítica para la Web, dispositivos móviles, clientes inteligentes, o aplicaciones basadas en Microsoft Office 
Con Visual Studio 2005, los desarrolladores profesionales pueden: 
· Disfrutar un entorno de desarrollo altamente productivo con diseñadores visuales, lenguajes de programación y editores de código mejorados. 
· Desarrolla y depura aplicaciones multicapa de servidor desde un mismo entorno unificado de desarrollo (Integrated Development Enviroment - IDE). 
· Construye soluciones para SQL Server 2005 utilizando herramientas visuales integradas de diseño de bases de datos e informes. 
· Crea tus propias herramientas que extienden el IDE de Visual Studio usando el SDK de Visual Studio.


Microsoft ofrece dos opciones para los desarrolladores profesionales trabajando en solitario o en pequeños equipos, Visual Studio 2005 Professional Edition, y Visual Studio 2005 Tools para Microsoft Office System. Cada edición añade funcionalidad a las características básicas que incluye la edición Standard incluyendo herramientas para desarrollo remoto en el servidor así como depuración, desarrollo para SQL Server 2005 y un IDE completo y sin restricciones. Cada producto puede adquirirse por separado o conjuntamente como parte de una Suscripción. 
Los desarrolladores profesionales disfrutarán de un acceso sin trabas al .NET Framework 2.0, el entorno robusto y plenamente funcional de la plataforma Microsoft; así como soporte para la creación de add-ins para extender el IDE de Visual Studio.








Características:

	Soporte de lenguajes
	Visual Basic, C#, C++, J#

	Proyectos Windows Forms
	

	Proyectos Web
	

	Proyectos para dispositivos móviles
	

	Soporte de 64 bits
	

	Plantillas empresariales
	

	Diseñador de Clases
	

	Explorador de Servidor
	Completo

	Proyectos Excel, Word, InfoPath
	

	Modelado basado en Visio
	

	Visual Source Safe
	

	SQL Server Developer Edition
	































Características de Insumos:


Tarjetas PVC, Pre-Impresas

	Tipo:
	PVC Composite Card, 30 mil (5 packs of 100)

	Formato :
	0.76 mm ISO 7810 7816

	Nro. de Parte:
	104524-101



Ribbon (Cinta) de Impresión Color

	Color Anverso:
	Cuatricromía CMYK en todo la extensión de la tarjeta

	Color Reverso
	Impresión en negro (K) en toda la tarjeta

	Aplicación:
	Impresión por transferencia directa

	Nro. De Parte: 
	800014-980

	Rendimiento:
	YMCKK ribbon – 500 imágenes

	Compatible con las tarjetas PVC ofertadas
	SI



Lamina Protectora Transparente

	Espesor:
	1.0 mils ( 25 micrones)

	Tamaño:
	CR-80 (86 mm x 54 mm)

	Durabilidad:
	Resistencia a la abrasión

	Compatible con las tarjetas PVC ofertadas
	SI





Lamina Holográfica Protectora

	Espesor:
	1.0 mils ( 25 micrones)

	Tamaño:
	CR-80 (86 mm x 54 mm)

	Durabilidad:
	Resistencia a la abrasión

	Compatible con las tarjetas PVC ofertadas
	SI



Ignasio Bossano E10-115 y Gral Roca 		Teléfonos: 3330594 / 7
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Zebra P/N

Description

Printer install base

40 Units

105927G-104

KIT,PIN/PLATEN,640i

4

105927G-120

KIT,PCBA,SNSR,LAM,P620/640

2

105927G-191

TRANSFER ROLLER

4

105927G-231

KIT,ASSY,FLIP STATION,P640I

1

105927G-233

KIT,PH REPLACEMENT,P640I

4

105927G-269

KIT,TOGGLE,CASSET,UPPR,P640I

4

105927G-270

KIT,TOGGLE,CASSET,LOWR,P640I

4

105927G-273

KIT,SWITCH,DOOR,OPEN,P640I

2

105927G-438

KIT,PCBA,PRCSSR/MTR CTRL,P640I

1

REPUESTOS A MANTENER EN STOCK PARA CUBRIR GARANTIAS EN 

CASO DE SER ADJUDICADOS
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