
	CANT


	DESCRIPCIÓN:

	1
	CONJUNTO DE ENSAYO TRIAXIAL TRI-FLEX 2/DATA

	 
	SYSTEM Normas ASTM D-2850,D-4767; AASHTO

	 
	T-296, T297

	6
	CABLE DE EXTENSIÓN DEL TRANSDUCTOR 305 m.

	1
	MODULO DE ENTRADA ANALÓGICO DE EXPANSIÓN 

	 
	PARA ADU DE 8 CANALES

	1
	CONJUNTO PARA ENSAYOS DE CORTE DIRECTO/ 

	 
	RESIDUAL DATASYSTEM, MÉTRICO Normas ASTM 

	 
	D-3080 AASHTO T-236.  110V. 50/60 Hz.

	1
	CONJUNTO PARA ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN

	 
	DATSYSTEM Normas ASTMD-2435, D4546; AASHTO

	 
	T-216  110V.50/60Hz.

	1
	CONJUNTO DE LABORATORIO PARA ENSAYOS

	 
	CBR DATASYSTEM Normas D-1883; AASHTO T-193

	 
	110V. 50/60Hz.

	1
	CONJUNTO DE ENSAYOS CBR DE CAMPO 

	 
	SISTEMA MÉTRICO Norma D-4429

	1
	JUEGO DE BARRENAS BÁSICO con barrenas de

	 
	 DE 82.5mm, y saca muestras de50,8 x 152.4 mm. 

	1
	CONUNTO DE MUESTREADOR DE SUELO TIPO

	 
	OAKFIELD Incluye tubo y barrena saca muestras, dos

	 
	barras de extensión , mango y maleta de fibra de vidrio

	1
	JUEGO DE CONO DE DENSIDAD DE ARENA DE

	 
	6 PULG. Normas ASTM D-1556; AASHTO T-191

	 
	SISTEMA MÉTRICO

	2
	APARATO DE LÍMITE LÍQUIDO MOTORIZADO

	 
	Normas ASTM D-4318; AASHTO T-89 110V. 60Hz.

	2
	HEERAMIENTA DE RANURAR AASHTO. Norma

	 
	ASTMT-89

	1
	CONJUNTO DE ENSAYOS DE ANALISIS DE 

	 
	TAMAÑO DE PARTICULA. Normas ASTM D-422;

	 
	AASHTO T-88.

	3
	CAJAS DE OJALATA PARA MUESTRAS CAPACIDAD

	 
	142 g, 70 x 48 mm. Caja de 12

	1
	VOLUMÉTRICO CAPACIDAD 1596 ml. Norma ASTM

	 
	D2167,AASHTO T-205

	1
	INDICADOR DE PRESIÓN VOLUMÉTRICO

	1
	BALONES PAQUETE DE 12

	1
	HORNO DE LABORTATORIO DE DOBLE PARED

	 
	CAPACIDAD 85 LITROS Incluye dos bandeja y un

	 
	termómetro.230V. 50/60 Hz

	1
	HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA CAPACIDAD

	 
	196 LITROS 240 v. 50/60

	1
	MÁQUINA DE COMPRESIÓPN ACCU-TEK 500

	 
	SERIE DIGITAL  110V. 60 Hz. Norma ASTM C-39;

	 
	AASHTO T-22

	 
	Accesorios:

	1
	JUEGO DE PLATINAS PARA CILINDROS DE HORMIGÓN

	 
	152 x 305 mm.

	1
	JUEGO DE PLATINAS PARA CILINDROS DE HORMIGÓN

	 
	102 x 203 mm.

	1
	ACOPLAMIENTO PARA ENSAYOS FLEXURAL

	1
	MEZCLADORA DE HORMIGÓN DE LABORATORIO

	 
	Incluye motor y dispositivo de acarreo manual

	10
	ALMOHADILLAS DE COMPRESIÓN DE 6 '" 

	 
	DURÓMETRO 60 JUEGO DE 2 Normas ASTM C-1231

	 
	AASHTO T-22

	1
	PLATOS RETENDORES DE 6" Normas astm C-1231

	 
	AASHTO T-22

	6
	MOLDES CILÍNDRICOS DE 6" x 12 "Normas ASTM

	 
	C-39,C192;AASHTO T-23, T-126

	1
	MARTILLO PARA ENSAYOS DE HORMIGÓN SCHMIDT

	 
	(TIPO N) Incluye caja de transporte y manual de 

	 
	Instrucción. 

	1
	CONJUNTOI  PORTÁTIL PARA ENSAYOS DE

	 
	ASENTAMIENTO Normas ASTM C-143,C-192;

	 
	AASHTO T-23, T-119,T-126

	1
	MEDIDOR DE AIRE CONFINADO

	 
	 

	 
	 

	 
	 























