CALIFICACION TECNICAS EN ADQUISICION DE PROYECTORES 
CARACTERISTICAS TECNICAS
PROYECTORES:
	REQUERIDAS
	COMASE
	MICROINFORMATICA

	      2 (DOS) Proyectores de data-video de las siguientes características
	Sí
	Sí

	
	
	

	       Resolución mínima: 1024x768 
	Sí
	Sí

	       Luminosidad mínima en modo normal: 2700 lúmenes
	Sí
	Sí

	       Luminosidad mínima en modo económico: 2200 lúmenes
	Sí
	Sí

	       Resolución mínima del Proyector: XGA
	Sí
	Sí

	o       Conectividad
	
	

	       Compatible para señales de PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA
	Sí
	No

	       Videos soportados estándar: NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60
	Sí
	Sí

	o       Funcionalidades
	
	

	       Debe soportar conexión eléctrica a Voltaje: 100 – 120 V
	Sí
	Sí

	       Proyección frontal, posterior, inversa y del techo
	Sí
	Sí

	       Debe incluir puerto USB para lectura, capaz de leer dispositivos flash memory para desplegar imágenes
	Sí
	Sí

	       Debe incluir puerto de Red Ethernet 10/100 MBps
	Sí
	Sí

	       Debe incluir control remoto
	Sí
	Sí

	o       Lámpara:
	
	

	       Vida útil de la lámpara al menos 3000 horas en luminosidad normal y 4000 horas en luminosidad económica.
	Sí
	No

	o       Garantía de 1 año, que incluye:
	Sí
	Sí

	         El cambio de partes y piezas del proyector sin restricción a excepción de la lámpara, en un máximo de 3 días laborables, a partir de la notificación de la falla, en un horario 5 x 9, sin  costo adicional para el SRI.
	Sí
	Sí

	         La garantía de la Lámpara será de 3 meses ó 500 horas, cuyo reemplazo deberá ser en un máximo de 3 días laborables, a partir de la notificación de la falla, en un horario 5 x 9, sin  costo adicional para el SRI.
	Sí
	Sí

	         Debe incluir el servicio de mantenimiento preventivo semestral por el tiempo de 1 año.
	Sí
	Sí

	o       La entrega se realizará en la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico, ubicada en la Páez 657 y Ramírez Dávalos.
	Sí
	Sí


SOPORTES:

	REQUERIDAS
	COMASE
	MICROINFORMATICA

	      2 (DOS) soportes para proyector tipo araña, deslizante para varias medidas que incluya:
	Sí
	Sí

	o       Cables de al menos 10 metros con terminales VGA
	Sí
	Sí

	o       Cables de al menos 10 metros con terminales RCA
	Sí
	Sí

	o       Cables de alimentación al menos 10 metros.
	Sí
	Sí

	o       Canaletas, cajetines y demás accesorios para  empotrar en la pared con tomas VGA para datos y RCA para video
	Sí
	Sí

	o       La instalación y demás servicios y materiales usados no tendrán costo adicional para el SRI.
	Sí
	Sí

	o       El horario de la instalación será coordinado con personal técnico del SRI.
	Sí
	Sí

	o       El servicio de instalación se realizará en la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico, ubicada en la Páez 657 y Ramírez Dávalos.
	Sí
	Sí


CONDICIONES GENERALES:
	REQUERIDAS
	COMASE
	MICROINFORMATICA

	      Plazo de entrega de los proyectores e instalación de los soportes: Máximo 30 días calendario a partir de la orden de compra
	Sí
	Sí

	      Por cada día de retraso en la entrega se cobrará una multa del 0.2% del monto total de la orden
	Sí
	Sí

	     Forma de pago 100% contra entrega
	Sí
	Sí

	     Validez de la oferta: 30 días
	Sí
	Sí


OFERTA ECONOMICA:

	
	
	COMASE
	MICROINFORMATICA

	CANT
	DETALLE
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	2
	PROYECTORES DE DATA – VIDEO 
	US $ 1.589
	US $ 3.178
	US $ 1.800
	US $ 3.600

	2
	SOPORTES PARA PROYECTOR 
	US $    235
	US $    470
	US $    500
	US $ 1.000

	
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA


	US $ 3.648
	
	US $ 4.600
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