	Especificaciones Técnicas 
Software de decodificación para mensajes AWS

	OBJETIVO:

Adquirir software de decodificación de mensajes GOES enviados por estaciones automáticas Hidrometeorológicas (AWS o ADCP) y recibidos en la estación terrena de Satélite Operacional Geoestacionario de aplicación medioambiental (Satélite GOES-EAST).

	ANTECEDENTES:

El INAMHI dispone de una estación terrena para el Satélite GOES, mediante el cual se recibe mensajes de las ADCPs. Actualmente dispone de un software comercial que realiza la decodificación solo para estaciones AWS de marca OTT.

	ESPECIFICACIONES.
· El software decodificará mensajes GOES según los protocolos definidos por NESDIS- 40, cuya información puede ser consultada en la dirección: http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/ml/nesdis40.html.

· Las reglas de decodificación del cuerpo del mensaje por cada uno de los fabricantes de las diferentes AWS son específicas. (Estos formatos serán suministrados por el INAMHI).

· Contará con scripts de decodificación de los mensajes GOES para diferentes marcas de AWS; se implantará al menos para 3 marcas diferentes (OTT, VAISALA y LOGOTRONIC).
· Realizará un respaldo en bruto de los mensajes recibidos, en archivos texto o bases de datos y ejecución de decodificación desde esos respaldos.

· Decodificará y generará mensajes de la calidad del mensaje recibido.

· Implantará una conexión vía Telnet u otro tipo de conexión a los servidores de respaldo de la NOAA, y utilizará scripts para ingreso de claves, y procesos de recuperación de mensajes en cola.

· El programa será de código abierto.

· Se incluirán manuales del operador y de programador.

· Se incluirá un curso de adiestramiento en uso y operación del paquete y creación de scripts.

· El software deberá contar con una garantía de 1 año para actualizaciones y reparación de fallas que no sean atribuidas a una mala programación.

	PRESUPUESTO:
     Valor presupuestado es 6,000.00 Dólares

	FORMA DE PAGO:

     50% a la firma del contrato y entrega de garantías de fiel cumplimiento del contrato y, de buen uso del anticipo.

     50% a las firmas de las actas de entrega recepción.

	ACTAS DE ENTREGA RECEPCION:

El proceso de actas de entrega recepción de realizara una vez que hayan pasado las pruebas de funcionamiento a entera satisfacción, ejecutado el curso de adiestramiento, entrega de manuales y del informe de conformidad por personal técnico del INAMHI.
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