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                 Shushufindi -  Sucumbíos – Ecuador


Nombre de Proyecto 

· ADQUISICIÒN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO  PARA EL ÀREA DE SALUD Nº 2 DE SHUSHUFINDI CENTRO HOSPITAL SHUSHUFINDI CENTRAL Y SUBCENTRO DE SALUD LIMONCOHA
PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS  EQUIPOS PARA LABORATORIO.

De acuerdo al presupuesto asignado al Área de Salud Nº 2 Shushufindi del año 2008 de la partida de maquinaria de equipos el valor de 34.309 (treinta y cuatro mil trescientos nueve);  para la adquisición de equipos de laboratorio para el Hospital Cantonal de Shushufindi y Subcentro de  Salud de Limoncocha los Siguientes equipo:
	EQUIPOS
	CANTIDAD

	Centrifuga 24 tubos
	1

	Espectrofotómetro
	2

	Microcentrifuga para 24 capilares 
	2

	Agitador de tubos 
	2

	Esterilizador pequeño 
	1

	Rotador de placas para aglutinaciones
	1

	Baño Maria
	2

	Equipo para electrolitos
	1

	Coagulómetro
	1

	Autoclave pequeño
	1

	Microscopio
	2

	Vortex
	1

	Destilador de agua 
	1


Posteriormente y una vez que se dio lectura a la asignación de recursos, se procede a citar y leer las respectivas Disponibilidades Presupuestarias emitidas por Gestión Financiera del Area 2 Shushufindi,  las misma que indica: 

	CÓDIGO
	DETALLE
	VALOR

	340002100200084010421004057
	Maquina de Equipos 
	34.309


El tipo de proceso legal  que se va emplear de acuerdo a lo previsto por la nueva ley que rige desde el mes de agosto del presente año, por lo que luego de verificar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica y su Reglamento, así como los recursos económicos existentes para la ejecución de dicha adquisición, se acuerda que el proceso a seguirse es el de Cotización de conformidad con lo tipificado  en el Art.50 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica 
Una vez que se ha procedido a la especificación del procedimiento precontractual a seguirse se procede a realizar la revisión de las características de los equipos para Laboratorios y así brindar  mejor servicios a los usuarios del Cantón y de las diferentes comunidades, por lo que se requiere las siguientes características de los equipos:

	NOMBRE DEL EQUIPO
	CARACTERISTICAS
	CANTIDAD

	CENTRIFUGA
	· Capacidad 24 tubos 15 ml

· Peso 25 libras

· Voltaje 120V

· Velocidad 500 r.p.m. – 3.600 r.p.m
	1

	VORTEX

	· Velocidad fija
· Rotor fijo para una posición

· Voltaje 120V, 60HZ
	1

	DESTILADOR  DE AGUA
	· Capacidad 4 litros
· Compacto de sobremesa

· Resistencia eléctrica en acero inoxidable protegida contra sobre calentamiento
	1

	MICROSCOPIO
	· Binocular
· Porta objetos cuadruple

· Condensador con filtro incorporado para luz diurna

· Sistema iluminación traslucido 6v 20w

· Inclinación 30º grados

· 100 v
	2

	ESPECTROFOTÓMETRO
	· Equipo eléctrico digital 
· Teclado de membrana de 20 teclas

· Pantalla de cristal líquido de 240x 128 

· Bomba de succión y impresora incluida

· Aspiración automática mediante bomba de vació incluida dentro del equipo que le permite tener un volumen de trabajo desde 250 UL con  microcelda.

· Botella de desechos externa con sensor de llenado del recipiente 

· Trabajo con reactivos utilizando micro técnicas
· Volumen de trabajo desde 1000 uL con tubo externo de 12 mm

· Volumen de trabajo de 300 uL con cubeta.

· Compatible con teclas externo de computador 

· Óptica bi-cromática con seis filtros estándar: 340,405, 450, 505,545 , 600 mm y dos espacios libre  para ubicar otros tipo de filtros
· Voltaje regulable automáticamente desde 100 a 240 voltios, 50/60 Hz, 50W.  
	2

	AUTOCLAVE PEQUEÑA
	· Capacidad de 14 litros
· Interior de la camara: 11x 8.50 pildadas (Altura x diámetro)

· Produce vapor a 15 psi para  destruir bacterias y microorganismos

· Elemento de calentamiento de 1050 w de inmersión 
· Control automático del termostato

· Válvula de inicio

· Solo una pequeña cantidad de agua

· Cierre de seguridad para no remover la tapa antes de que la presión se haya disipado.

· Control de la válvula. 
	1

	MICROCENTRIFUGA 24 CAPILAR
	· Totalmente eléctrica con control de tiempo y velocidad.
· Velocidad: 13.000 rpm máx.

· Motor silencioso no dispone de carbones

· Pantalla digital de control de parámetros

· Tecla para apertura de tapa
	2



	COAGULOMETRO
	· Dos detectores LED durables para lecturas de dos diferentes parámetros al mismo tiempo 
· Pantalla amplia de cristal líquido con interfase inglesa

· 19 parámetros rutinarios programaron con la memoria a 10000 resultados
	
1

	ROTADOR DE PLACAS  PARA AGLUTINACIONES
	· Velocidad variable desde 75 a 250 rpm
· Agitador con velocidad variable y tiempo ajustable

· Alarma audible de fin de programa

· Voltaje 120 V / 60 HZ
	1

	AGITADOR DE TUBOS
	· Mezclador homogenizador de tubos de 15 ml
· Con capacidad de 15 tubos
	2

	ANALIZADOR DE ELECTROLITOS 
	· Tamaño de muestra 95 ml
· 7 intercambiables combinaciones 

· Tipo de nuestra sangre entera suero, plasma, orina, dializado, soluciones acuosas y QC.

· Tiempo de análisis 50 segundos

· Frecuencia de Muestreo 60/ hora sin impresión; 45 muestras / hora com impresión 

· Calibración  completamente automática; calibración de 1 y 2 puntos; 1- punto con cada muestra; 2 punto cada 4 horas.

· Manejo de datos memoria  archivo control de calidad, 3 niveles; 35 días, cálculo de media DS y CV.
· Muestreo automático (sólo AVL 9181) AVL autoSampler Tm giratorio para 18 muestras.

· Idioma español 
	1

	ESTELIZADOR  
	· Calentamiento automático controlado por termostato

· Regulador de circulación de aire

· Indicador digital de temperatura  (medida electrónicamente con pr 100)reloj de tiempo para 99 horas, 59 minutos  temperatura  de 0 a 200 º

· Construida en acero inoxidable interna y externamente .

· Dos bandejas y una pinza

· Capacidad 39 litros
	1

	BAÑO MARIA 
	· Capacidad 7 litros
· Totalmente manual 

· Conexión eléctrica 110v/60hz.

· Rango de temperatura: ambiente a 65º C

· Panel frontal de fácil operación 

· Proctección contra sobrecalentamiento.

· Termómetro de alcohol para verificar temperatura.
	2


DETERMINACIÓN DE LAS BASES Y EL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL.- 
Adquisición de equipos de Laboratorios  para el Area 2 Shushufindi, Centro Hospital Shushufindi Central y Unidades Operativas,  El Presupuesto Referencial es de $34,904.00 dólares (treinta y cuatro mil novecientos cuatro con 00/100).
Condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1. Los pagos de la Adquisición se realizará con fondos provenientes de la Partida Presupuestaría Nº 340002100200084010421004057 denominada Maquina de Equipos, los pagos serán contra presentación de factura y acta de entrega recepción del bien.
2. Los documentos precontractuales pueden obtenerse en el portal de la Página web www.compraspublicas.gov.ec.

3. Las ofertas se recibirán en el Area 2 Shushufindi, Centro Hospital Cantonal Shushufindi Central, en la Calle Chile y 10 de Agosto, Barrio el Cisne, hasta las 12h00 del día lunes 17 de noviembre del 2008, fecha en la cual se cierra el plazo para la presentación del sobre único; en la misma fecha y con dos horas mas tarde, es decir, a las 14h00 se efectuará la reunión la Comisión Técnica de Contrataciones con los proponentes existentes para la apertura de las propuestas.

4. La oferta no debe exceder al valor total del presupuesto presentado en este proyecto.

5. El procedimiento se ceñirá a las estipulaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Publica y su Reglamento, y los respectivos documentos precontractuales de estilo, pudiendo inclusive la Comisión Técnica declarar desierto el concurso de convenir a los intereses institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna
6. Las garantías de fiel cumplimiento a las que se refiere las condiciones del contrato, por el cinco por ciento (5%) del buen uso.- Se debatió y se dijo las razones por la cuales a cualquier persona natural o jurídica que ganaren las ofertas, se debe entregar un porcentaje del valor de la adquisición, al efecto se indicó que: al momento y desde el inicio de este año, el sistema financiero y económico del Estado cambio totalmente, ya no se puede como antes un determinado presupuesto mantenerlo mas del tiempo fatal que está asignado para su gasto, y que es difícil su recuperación particularmente a fin de año cuando finanzas busca todos los recursos y los quita, ante tal circunstancia el presupuesto asignado para estas fundamentales y vitales adquisiciones que esta en nuestras cuentas, y el mismo debe ser egresado con los sustentos legales respectivos, por lo que seria se dice conveniente que de haber ofertas y un ganador, se le pague el 100% del valor de la adquisición previo la entrega conforme de los Equipos de Laboratorio, capaz que después no tengamos ningún tipo de líos administrativos y judiciales por falta de pagos, una vez que los Miembros del Comité han escuchado estos argumentos, su Presidente decide que es conveniente para la Institución estas sugerencias y determina que así se haga.
7. Cumplimiento de la garantía técnica 50%, mantenimiento.

8. Cumplimiento especificaciones 10%, cumplan con las características técnicas requeridas por la institución.
9. Plazo de entrega 20%, de acuerdo a lo establecido en la propuesta.

10. Certificado 20%, cumplan con el certificado de calidad de la marca. 

11. Adjudicatarios Fallidos.- Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas que les sean imputables, la máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al oferente o a los oferentes y notificará de esta condición al INCP.
12. Los formularios a requerirse dentro del presente proceso de contratación son lo requeridos en la Ley de Contratación Publica anterior, pero validos hasta que el Organismo previsto por la Nueva Ley Orgánica determine cuales son esos nuevos formularios, 
· Datos generales del proponente: (incluirá en la información copia de títulos profesionales o la determinación del objeto social)
· Situación financiera (formularios tipos 3 y 4)
· Especificaciones técnicas
· Carta de presentación y compromiso (formulario n° 1)
· Datos del proponente (formulario. 2n)

· Datos generales del proponente para Personas Jurídicas (Formulario Nº 2J)
· Datos generales del proponente para consorcios (Formulario Nº 2J)

· Situación financiera del proponente (Formularios 3 y 4)

· Personal Técnico propuesto para el proyecto (formulario 5, 6 y7)

· Lista de equipo y disponibilidad de los mismos (Formulario 8)

· La propuesta (formulario 13)

· Los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros

· Garantía de Seriedad de la oferta por el 2% del presupuesto referencial

Nota: la documentación se recibirá en la ciudad de Shushufindi, la cual puede ser enviada por las siguientes cooperativas de transporte: Baños, Occidental, Putumayo, Loja, de donde nosotros retiraremos previo nos hayan comunicado que la información ha sido enviada.

Datos para llenar la factura:

Cliente: Area de salud N 2 Shushufindi 

Dirección: Calle Orellana y Siona

Ruc: 2160050580001

Teléfono: 062 839093      062 839206[image: image1.png]



_________________________________

Dir.: Calle Chile 10 de Agosto
Barrio El Cisne 

Telef.: 062839093 /   062840013 / 

