
PLIEGOS 


PARA ADQUISICION DE

EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA-MAGAP

PROCEDIMIENTO DINAMICO:

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
SECCION 1

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos del proceso de contratación de Subasta Inversa Electrónica aprobados por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA, se CONVOCA a las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, o asociaciones de éstas, legalmente capaces para contratar, habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP), para que presenten sus ofertas para la adquisición de EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MAGAP, conforme a las especificaciones que en los pliegos se detallan. El Presupuesto Referencial es de ( USD. 238.250,oo), el plazo para la entrega de los bienes es 45 días laborables contados a partir de la suscripción del contrato.

El calendario del procedimiento de Subasta Inversa se realizará de acuerdo al detalle siguiente: 

	ETAPA
	FECHA LÍMITE
	HORA

	Convocatoria y publicación
	12–diciembre/2008
	

	Preguntas y aclaraciones
	De 13 al  15 diciembre/2008
	

	Respuestas
	16-diciembre/2008
	

	Recepción de propuesta técnica y documentos complementarios
	19-diciembre/2008
	13h00

	Calificación de participantes
	22-diciembre/2008
	

	Subida de la oferta económica inicial
	23-diciembre/2008
	

	Inicio de Puja
	24-diciembre/2008
	De 8H30 a 09H30

	Adjudicación estimada
	24-diciembre/2008
	


Duración del Proceso de Puja: 60 minutos.   

La Documentación Técnica deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

	ITEM 1

	 

	RUBRO: ESTACION DE TRABAJO PARA ESPECIALISTAS   (5) Cinco

	 

	DATOS GENERALES

	 
	 

	PAIS DE ORIGEN:
	Especificar

	FABRICANTE:
	Especificar

	MARCA DE FABRICA:
	Especificar

	VIDA UTIL (h):
	Especificar

	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	

	1
	MARCA
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	Especificar

	 
	Ensamblado en
	Especificar

	2
	PROCESADOR
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Numero de Cores
	Cuatro (4). Permita Correr aplicaciones de 32 y 64bits 

	 
	Velocidad (Mhz)
	2.66GHz  - 1333 MHz

	 
	Procesador actualizable
	Si

	 
	Máximo procesador instalable
	Especificar

	 
	Cache
	12 MB (2 x 6 MB L2)

	 
	Consumo de energía
	<=80 watts

	3
	MAINBOARD
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Socket
	Especificar

	4
	BUS
	 

	 
	Arquitectura del BUS
	Especificar

	5
	RAM
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	DDR 2

	 
	Memoria instalada
	4 GB

	 
	DIMM cantidad
	Especificar

	 
	Expandible mínimo a
	8 GB

	6
	DISCO DURO
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Capacidad (GB)
	500

	 
	Interfaz
	Serial ATA

	 
	Velocidad de acceso RPM
	7200

	7
	TARJETA GRAFICA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo de tarjeta gráfica
	SVGA

	 
	Interfaz
	Especificar

	 
	Memoria RAM de la tarjeta (Mb)
	512

	 
	Máxima resolución (pixeles)
	Especificar

	8
	MONITOR
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo de monitor
	Flat panel

	 
	Pantalla Anti-reflejante, antiestático
	Si

	 
	Tamaño en pulgadas
	19

	 
	Resolución
	1280 x1024

	9
	PUERTOS
	 

	 
	Número de slots PCI disponibles
	2

	 
	Número de bahías disponibles
	1

	 
	Número de puertos seriales USB
	2 frontales, 4 posterior

	 
	Número de puertos paralelos
	1

	10
	MOUSE
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Mouse de 2 botones con conector MNI DIN/ USB
	Si

	 
	Mouse pad
	Si

	11
	TECLADO
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Teclado en español USB
	Si

	12
	FUENTE DE PODER
	 

	 
	Capacidad (Watts)
	Especificar

	 
	Alimentación (Voltios)
	110-120

	13
	TARJETA ETHERNET
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Velocidad
	10/100/1000

	 
	Soporta cableado UTP categoría 5-e Conector RJ45
	Si

	14
	MULTIMEDIA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Parlantes
	Si

	 
	Tarjeta de sonido
	Si

	 
	Medio óptico
	SATA DVD/CD-RW combo

	 
	Velocidad
	Especificar

	 
	Interno
	Si

	15
	LECTOR MULTIMEDIOS
	 

	 
	Unidad lectora de múltiples tarjetas de memoria
	Si

	16
	SOFTWARE RELACIONADO CON EL EQUIPO
	 

	 
	Sistema Operativo
	Sistema Operativo libre o propietario,  100% compatible con la arquitectura del equipo.

	 
	De configuración
	Especificar

	 
	Controladores
	Los controladores de las tarjetas internas, externas y periféricos deben ser 100% compatibles con los sistemas operativos Linux y con el sistema operativo entregado.

	 
	Lenguaje
	Español

	 
	CD de instalación
	Si

	 
	Licencia original y registrable
	En caso de tener preinstalado Windows Vista este debe ser con downgrade a XP profesional, y la licencia deberá ser OEM.

	 
	Especificación de costo del sistema operativo
	En caso de tener preinstalado un sistema propietario, indicar especificamente el costo del mismo.

	17
	SUITE DE OFICINA
	 

	 
	Suite de Oficina
	Basado en Open Source

	18
	VARIOS
	 

	 
	El oferente debe contar con un certificado que le acredite como Centro Autorizado de Servicios, emitido por el fabricante.
	Si

	 
	Garantia (años)
	3 años en sitio, 3 años en mano de obra, 3 años en partes y piezas

	 
	Preinstalado de Fábrica en el BIOS La Imagen Corporativa de la Institución
	Si

	 
	Impresión tampográfica del logo de la institución (MAGAP)
	Si

	
	
	

	
	
	

	NOTA:  Todos los componentes deben ser homologados por el fabricante.

	
	        Los equipos deben ser de una marca reconocida a nivel mundial.

	
	


	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

	ITEM 2

	 

	RUBRO: ESTACION DE TRABAJO PARA TECNICOS  ( 54)  Cincuenta y cuatro

	 

	DATOS GENERALES

	 
	 

	PAIS DE ORIGEN:
	Especificar

	FABRICANTE:
	Especificar

	MARCA DE FABRICA:
	Especificar

	VIDA UTIL (h):
	Especificar

	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	

	1
	MARCA
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	Especificar

	 
	Ensamblado en
	Especificar

	2
	PROCESADOR
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Número de Cores
	2

	 
	Velocidad (Mhz)
	2.66 GHz, 1333 MHz

	 
	Procesador actualizable
	Si

	 
	Máximo procesador instalable
	Especificar

	 
	Cache
	4 MB L2

	3
	MAINBOARD
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Socket
	Especificar

	4
	BUS
	 

	 
	Arquitectura del BUS
	Especificar

	5
	RAM
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	DDR 2

	 
	Memoria instalada
	2 GB

	 
	DIMM cantidad
	Especificar

	 
	Expandible mínimo a
	4 GB

	6
	DISCO DURO
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Capacidad (Gb)
	250

	 
	Interfaz
	Serial ATA

	 
	Velocidad de acceso RPM
	7200

	7
	TARJETA GRAFICA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo de tarjeta gráfica
	SVGA

	 
	Interfaz
	Especificar

	 
	Memoria RAM de la tarjeta (Mb)
	256

	 
	Máxima resolución (pixeles)
	Especificar

	8
	MONITOR
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo de monitor
	Flat Panel

	 
	Pantalla Anti-reflejante, antiestático
	Si

	 
	Tamaño en pulgadas
	17

	 
	Resolución
	1280 x1024

	9
	PUERTOS
	 

	 
	Número de slots PCI disponibles
	2

	 
	Número de bahías disponibles
	1

	 
	Número de puertos seriales USB
	2 frontales, 4 posterior

	 
	Número de puertos paralelos
	1

	10
	MOUSE
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Mouse de 2 botones con conector MNI DIN/ USB
	Si

	 
	Mouse pad
	Si

	11
	TECLADO
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Teclado en español USB
	Si

	12
	FUENTE DE PODER
	 

	 
	Capacidad (Watts)
	Especificar

	 
	Alimentación (Voltios)
	110-120

	13
	TARJETA ETHERNET
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Velocidad
	10/100/1000

	 
	Soporta cableado UTP categoría 5-e Conector RJ45
	Si

	14
	MULTIMEDIA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Parlantes
	Si

	 
	Tarjeta de sonido
	Si

	 
	Medio óptico
	CD-RW/DVD

	 
	Velocidad
	Especificar

	 
	Interno
	Si

	15
	LECTOR MULTIMEDIOS
	 

	 
	Unidad lectora de múltiples tarjetas de memoria
	Si

	16
	SOFTWARE RELACIONADO CON EL EQUIPO
	 

	 
	Sistema Operativo
	Sistema Operativo libre o propietario,  100% compatible con la arquitectura del equipo.

	 
	De configuración
	Especificar

	 
	Controladores
	Las tarjetas internas, externas y periféricos deben ser 100% compatibles con sistemas operativos Linux y con el Sistema Operativo entregado.

	 
	Lenguaje
	Español

	 
	CD de instalación
	Si

	 
	Licencia original y registrable
	En caso de tener preinstalado Windows Vista este debe ser con downgrade a XP profesional, y la licencia deberá ser OEM.

	 
	Especificación de costo del sistema operativo
	En caso de tener preinstalado un sistema propietario, indicar especificamente el costo del mismo.

	17
	SUITE DE OFICINA
	 

	 
	Suite de Oficina
	Basado en Open Source

	18
	VARIOS
	 

	 
	El oferente debe contar con un certificado que le acredite como Centro Autorizado de Servicios, emitido por el fabricante.
	Si

	 
	Garantia (años)
	3 años en sitio, 3 años en mano de obra, 3 años en partes y piezas.

	 
	Impresión Tampográfica de la Institución (MAGAP)
	Si

	 
	Preinstalado de Fábrica en el BIOS la Imagen Corporativa de la Institución
	Si

	
	
	

	NOTA:  Todos los componentes deben ser homologados por el fabricante.

	
	        Los equipos deben ser de una marca reconocida a nivel mundial.


	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

	ITEM 3

	 

	RUBRO: ESTACION DE TRABAJO PARA ADMINISTRATIVOS   (98)  Noventa y ocho

	 

	DATOS GENERALES

	 
	 

	PAIS DE ORIGEN:
	Especificar

	FABRICANTE:
	Especificar

	MARCA DE FABRICA:
	Especificar

	VIDA UTIL (h):
	Especificar

	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	

	1
	MARCA
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	Especificar

	 
	Ensamblado en
	Especificar

	2
	PROCESADOR
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Número de Cores
	2

	 
	Velocidad (Mhz)
	2.33GHz  - 1333 MHz

	 
	Procesador actualizable
	Si

	 
	Máximo procesador instalable
	Especificar

	 
	Cache
	4 Mb

	3
	MAINBOARD
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Socket
	Especificar

	4
	BUS
	 

	 
	Arquitectura del BUS
	Especificar

	5
	RAM
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	DDR 2

	 
	Memoria instalada
	1 GB

	 
	DIMM cantidad
	Especificar

	 
	Expandible mínimo a
	2 GB

	6
	DISCO DURO
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Capacidad (Gb)
	160

	 
	Interfaz
	serial ATA

	 
	Velocidad de acceso RPM
	7200

	7
	TARJETA GRAFICA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo de tarjeta gráfica
	SVGA

	 
	Interfaz
	Especificar

	 
	Memoria RAM de la tarjeta (Mb)
	256

	 
	Máxima resolución (pixeles)
	Especificar

	8
	MONITOR
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo de monitor
	Flat panel

	 
	Pantalla Anti-reflejante, antiestático
	SI

	 
	Tamaño en pulgadas
	17

	 
	Resolución
	1280 x1024

	9
	PUERTOS
	 

	 
	Número de slots PCI disponibles
	2

	 
	Número de bahías disponibles
	1

	 
	Número de puertos seriales USB
	2 frontales, 4 posterior

	 
	Número de puertos paralelos
	1

	10
	MOUSE
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Mouse de 2 botones con conector MNI DIN/ USB
	Si

	 
	Mouse pad
	Si

	11
	TECLADO
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Teclado en español USB
	Si

	12
	FUENTE DE PODER
	 

	 
	Capacidad (Watts)
	Especificar

	 
	Alimentación (Voltios)
	110-120

	13
	TARJETA ETHERNET
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Velocidad
	10/100/1000

	 
	Soporta cableado UTP categoría 5-e Conector RJ45
	Si

	14
	MULTIMEDIA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Parlantes
	Si

	 
	Tarjeta de sonido
	Si

	 
	Medio óptico
	DVD ROM

	 
	Velocidad
	Especificar

	 
	Interno
	Si

	15
	SOFTWARE RELACIONADO CON EL EQUIPO
	 

	 
	Sistema Operativo
	Sistema Operativo libre o propietario,  100% compatible con la arquitectura del equipo.

	 
	De configuración
	Especificar

	 
	Controladores
	Las tarjetas internas, externas y periféricos deben ser 100% compatibles con sistemas operativos Linux y con el Sistema Operativo entregado.

	 
	Lenguaje
	Español

	 
	CD de instalación
	Si

	 
	Licencia original y registrable
	En caso de tener preinstalado Windows Vista este debe ser con downgrade a XP profesional, y la licencia deberá ser OEM.

	 
	Especificación de costo del sistema operativo
	En caso de tener preinstalado un sistema propietario, indicar especificamente el costo del mismo.

	16
	SUITE DE OFICINA
	 

	 
	Suite de Oficina
	Basado en Open Source

	17
	VARIOS
	 

	 
	El oferente debe contar con un certificado que le acredite como Centro Autorizado de Servicios, emitido por el fabricante.
	Si

	 
	Garantia (años)
	3 años en sitio, 3 años en mano de obra, 3 años en partes y piezas.

	 
	Preinstalado de Fábrica en el BIOS la Imagen Corporativa de la Institución
	Si

	 
	Impresión Tampográfica  de la Institución (MAGAP)
	Si

	
	
	

	
	
	

	NOTA:  Todos los componentes deben ser homologados por el fabricante.

	
	         Los equipos deben ser de una marca reconocida a nivel mundial.

	
	


	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

	ITEM 4

	 

	RUBRO: LAPTOP   (4) Cuatro

	 

	DATOS GENERALES

	PAIS DE ORIGEN:
	Especificar

	FABRICANTE:
	Especificar

	MARCA DE FABRICA:
	Especificar

	VIDA UTIL (h):
	Especificar

	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	

	1
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	Especificar

	 
	Ensamblado en
	Especificar

	2
	PROCESADOR
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Número de cores
	2

	 
	Velocidad (Mhz)
	2.10 GHz  800MHz

	 
	Procesador actualizable
	Especificar

	 
	Máximo procesador instalable
	Especificar

	 
	Cache
	3 MB

	3
	MAINBOARD
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Socket
	Especificar

	4
	BUS
	 

	 
	Arquitectura del BUS
	Especificar

	5
	RAM
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	DDR 2

	 
	Memoria instalada
	2 GB

	 
	DIMM cantidad
	Especificar

	 
	Expandible mínimo a
	2 GB

	6
	DISCO DURO
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Capacidad (GB)
	120

	 
	Interfaz
	Serial ATA

	 
	Velocidad de acceso RPM
	5400

	7
	TARJETA GRAFICA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo de tarjeta gráfica
	WXGA

	 
	Interfaz
	Especificar

	 
	Memoria RAM de la tarjeta (Mb)
	128

	 
	Máxima resolución (pixeles)
	Especificar

	8
	PANTALLA
	 

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Pantalla Anti-reflejante, antiestático
	Si

	 
	Tamaño en pulgadas
	14,1

	 
	Resolución
	1280 x 800

	9
	PUERTOS
	 

	 
	Número de ranuras PCMCIA disponibles
	2

	 
	Número de bahías disponibles
	1

	 
	Número de puertos seriales USB
	2

	 
	Número de puertos paralelos
	1

	 
	Número de puertos firewire
	1

	 
	Puerto RJ11(Modem)
	Si

	 
	Puertor RJ45 (red)
	Si

	 
	Puerto para video (VGA)
	Si

	10
	MOUSE/TECLADO
	 

	 
	Mouse externo
	Si

	 
	Tipo
	Especificar

	 
	Teclado integrado en español
	Si

	11
	BATERIA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Número de horas de duración sin AC
	3

	12
	ADAPTADOR
	 

	 
	Capacidad (Watts)
	Especificar

	 
	Alimentación (Voltios)
	110-120

	13
	TARJETA ETHERNET
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Velocidad
	100/1000

	 
	Soporta cableado UTP categoría 5-e Conector RJ45
	Si

	14
	TARJETA DE RED INALAMBRICA
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Velocidad
	Especificar

	 
	Protocolos
	Wireless LAN 802.11a/b/g/n

	 
	Alcance
	Especificar

	15
	MULTIMEDIA
	 

	 
	Interno
	Si

	 
	Parlantes
	Si

	 
	Tarjeta de sonido
	Si

	 
	Medio óptico
	DVD Writer

	 
	Velocidad
	Especificar

	 
	Micrófono
	Integrado

	16
	SOFTWARE RELACIONADO CON EL EQUIPO
	 

	 
	Sistema Operativo
	Sistema Operativo libre o propietario,  100% compatible con la arquitectura del equipo.

	 
	De configuración
	Especificar

	 
	Controladores
	Las tarjetas internas, externas y periféricos deben ser 100% compatibles con sistemas operativos Linux y con el Sistema Operativo entregado.

	 
	Lenguaje
	Español

	 
	CD de instalación
	Si

	 
	Licencia original y registrable
	En caso de tener preinstalado Windows Vista este debe ser con downgrade a XP profesional, y la licencia deberá ser OEM.

	 
	Especificación de costo del sistema operativo
	En caso de tener preinstalado un sistema propietario, indicar especificamente el costo del mismo.

	17
	SUITE DE OFICINA
	 

	 
	Suite de Oficina
	Basado en Open Source

	18
	VARIOS
	 

	 
	El oferente debe contar con un certificado que le acredite como Centro Autorizado de Servicios, emitido por el fabricante.
	Si

	 
	Maleta
	Si

	 
	Garantia (años)
	3 años en sitio, 3 años en mano de obra, 3 años en partes y piezas.

	 
	Preinstalado de Fábrica en el BIOS la Imagen Corporativa de la Institución
	Si

	 
	Impresión tampográfica de la institución (MAGAP)
	Si

	
	
	

	NOTA:  Todos los componentes deben ser homologados por el fabricante.

	
	        Los equipos deben ser de una marca reconocida a nivel mundial.


	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

	ITEM 5

	 

	RUBRO: IMPRESORAS - PLANTA CENTRAL (16) Diez y seis

	 

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	

	1
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Tipo
	Especificar

	 
	Ensamblado en
	Especificar

	 
	Tecnología
	Láser monocromo

	 
	Botones del panel de control
	Especificar

	 
	Velocidad de Impresión en negro
	35 ppm en A4

	 
	Ciclo de trabajo
	20.000 páginas al mes

	 
	Resolución
	1200 x 1200 dpi

	 
	Duplex
	Si, requerido

	 
	Impresión segura
	Si, requerida. Incluir disco duro

	 
	Lenguaje de Impresión
	Especificar

	 
	Manejo de Papel
	Capacidad de entrada estándar 250 hojas, capacidad máxima 500 hojas.

	 
	Máxima Capacidad de Salida
	Hasta 150 hojas

	 
	Tipos de materiales de Impresión
	Papel bond (leve, pesado, común, reciclado, rugoso) sobres, etiquetas, cartulina, trasparencias, papeles de alto gramaje.

	 
	Tamaños de impresión estandar
	Letter, legal, executive, statement, 8.5 x 13 in, envelopes (No. 10, Monarch), A4

	 
	Toner de Impresión
	1 (negro).

	 
	Rendimiento del toner
	Indicar

	 
	Conexión en Red
	Estándar

	 
	Conectividad
	Puerto compatible con USB 2.0, Servidor de impresión integrado.

	 
	Puertos de Entrada Salida
	1 USB, 1 Ethernet

	 
	Ranuras de Expansión
	1 ranura DIMM

	 
	Memoria instalada
	128 MB

	 
	Procesador
	Especificar

	 
	Capaciad de Tipos de Letras
	PostScript 3, especificar otros

	 
	Costo de impresión/página a 3 años
	Especificar

	 
	Software Incluido
	Instaladores, controladores, simulador del panel de control, ayuda, documentación.

	 
	Panel de Control 
	Luminoso, que permita configuración y administración.

	 
	Fuente de Alimentación
	Voltaje de entrada de 110 hasta 240 VAC.

	 
	Compatibilidad con
	Linux, Windows 2000, Windows XP Profesional, Windows Vista, Windows 2003.

	 
	Administración del equipo
	Especificar

	 
	Monitoreo
	A través de browser

	2
	VARIOS
	 

	 
	El oferente debe contar con un certificado que le acredite como Distribuidor Autorizado de Servicios, emitido por el fabricante.
	Si

	 
	Manual de operación del equipo
	Si

	 
	Garantia del Equipo(años)
	1

	
	
	

	NOTA:  Todos los componentes deben ser homologados por el fabricante.

	
	     Los equipos deben ser de una marca reconocida a nivel mundial.


	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

	ITEM 6

	 

	RUBRO:   PLOTTER (1)  

	

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	

	1
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Ensamblado en
	Especificar

	2
	Velocidad de impresión

	 
	Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (modo óptimo, papel revestido tamaño D)
	3,3 min/página

	 
	Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (modo óptimo, papel brillo tamaño D)
	5 min/página

	 
	Vel. de impresión imagen color (papel revestido, modo borrador)
	60,8 m2/hr

	 
	Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (modo borrador, papel revestido tamaño D)
	42 seg/página

	 
	Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (modo borrador, papel brillo tamaño D)
	2,1 min/página

	 
	Tiempo de impresión imagen color ISO N5 (modo normal, papel brillo tamaño D)
	3,5 min/página

	 
	Tiempo de impresión dibujo de línea color (borrador; A1)
	26 seg/página

	3
	Resolución

	 
	Modo resolución de impresión óptimo, negro
	Hasta 2400 x 1200 dpi optimizados desde 1200 x 1200 dpi de entrada con "Optimization For Photo Paper" seleccionado

	 
	Modo resolución de impresión óptimo, color
	Hasta 2400 x 1200 dpi optimizados desde 200 x 1200 dpi de entrada y "Optimization For Photo Paper".

	4
	Tecnología

	 
	Tecnología de resolución de impresión
	Scalable Printing Technology

	5
	Uso de papel

	 
	Capacidad de salida total
	Hasta 25 hojas (en el receptáculo de salida, dependiendo del tamaño de la impresión); rollo completo en el take-up reel (de 10 a 175 metros, dependiendo del medio).

	 
	Tipos de materiales de impresión
	Especificar

	 
	Ancho máximo del medio de impresión
	1067 mm

	 
	Tamaños personalizados de medios de impresión
	Anchos de rollo: 610 a 1066 mm; longitudes de rollo: 10 a 175 m depende del medio de impresión

	 
	Longitud máxima de rollo
	175 m

	 
	Longitud de impresión máxima
	175 m; depende del sistema operativo y de la aplicación.

	6
	Cartuchos

	 
	Número de cartuchos de impresión
	8 (cian, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo, cian claro, gris claro, magenta claro).

	 
	Colores de cartuchos de impresión
	Cian, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo, cian claro, gris claro, magenta claro.

	 
	Cabezas de impresión
	8 (cian, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo, cian claro, gris claro, magenta claro).

	 
	Precisión de línea
	+/- 0.1%

	7
	Escaneado

	 
	Tamaño máximo de escaneado
	1067 mm (limitado por el disco duro y tipo de archivo)

	 
	Formatos de archivos de escaneado
	TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF, DWF (24-bit); TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF, DWF (8-bit); TIFF, CALS G4, DWF (1-bit).

	8
	Conectividad

	 
	Conectividad estándar
	1 ranura EIO, Gigabit Ethernet, USB 2.0

	 
	Puertos IO externos
	1 Gigabit Ethernet, 1 EIO

	 
	Listo para red
	Si, estándar

	9
	Memoria

	 
	Memoria estándar
	256 MB

	 
	Memoria máxima
	512 MB

	 
	Memoria buffer
	40 GB (disco rígido)

	 
	Ranuras de memoria
	2 ranuras DIMM, especificar

	10
	General

	 
	Panel de control
	Área de pantalla LCD gráfica e iluminada; 8 botones de panel frontal (Atrás, Cancelar, flecha abajo, Alimentador de formularios y Cortar, Encendido, Reinicio, Select, Flecha arriba); 2 Luces LED (Encendido, Estado); sonido de Encendido/Apagado.

	 
	Cable en caja
	Si

	 
	Lenguajes de impresión, estándar
	TIFF, JPEG, CALS G4, especificar otros

	 
	Tipo de procesador
	Especificar

	 
	Software incluido
	Para funcionar en  Windows y Macintosh

	11
	Requerimientos de sistema

	 
	Compatible con
	Mac, Windows server 2003, Windows XP profesional, Windows vista, Windows 2000, Linux

	12
	Energía y medio ambiente

	 
	Rango de humedad
	20 a 80% HR

	 
	Consumo máximo
	Máximo 350 watts

	 
	Fuente de alimentación
	Voltaje de entrada: 100 a 127 VAC (+/- 10%), 4 amp; 220 a 240 VAC (+/- 10%), 2 amp; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); voltage con regulación automática

	 
	Temperatura máxima de operación
	5 a 40 °C

	13
	VARIOS
	 

	 
	Manual de operación del equipo
	Si

	 
	El oferente debe contar con un certificado que le acredite como Centro Autorizado de Servicios, emitido por el fabricante.
	Si

	 
	De los componentes
	Los componentes deben ser homolgados por el fabricante

	
	NOTA:  Todos los componentes deben ser homologados por el fabricante.

	
	               Los equipos deben ser de una marca reconocida a nivel mundial.

	
	

	MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA

	ITEM 7

	 

	RUBRO: UPSs de 12 kVA  (2) Dos

	 

	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

	

	1
	ESPECIFICACIONES GENERALES
	 

	 
	Marca
	Especificar

	 
	Modelo
	Especificar

	 
	Capacidad
	12 kVA

	 
	Tecnología
	On Line Doble Conversión

	 
	Transformador de aislamiento
	Incluye

	 
	Configuración
	Modular

	 
	Capacidad de expansión
	18 kVA

	2
	ENTRADA
	 

	 
	Rango de voltaje
	176 - 276 V

	 
	Voltaje nominal
	208/240 V (2 FASES, NEUTRO Y TIERRA)

	 
	Frecuencia
	50/60HZ (± 3 Hz)

	 
	Factor de potencia
	0.98

	3
	SALIDA
	 

	 
	Voltaje
	208V/120V o 220V/127V

	 
	Regulación de tensión
	± 3 %

	 
	Forma de onda
	Sinusoidal

	 
	Protección a la salida
	Sensor Electrónico en caso de sobrecarga y breaker de protección

	 
	Frecuencia
	50 - 60 Hz

	 
	Regulación de frecuencia
	 ±3 Hz Online; ± 0.1 Hz On battery

	4
	COMUNICACIONES
	 

	 
	Puertos de comunicación estandar
	RS 232

	 
	Software de monitoreo
	Que permita conocer parametros del UPS.

	 
	CARACTERISTICAS
	 

	 
	Bypass automático
	Incluído

	 
	Display
	40 x 20 caracteres

	 
	SEGURIDAD
	 

	 
	Grado de protección
	UL, cUL

	 
	Filtros EMI/RFI
	FCC class A

	5
	BATERIAS
	 

	 
	Tipo
	Selladas secas libres de mantenimiento

	 
	Tiempo de carga
	< a 4 horas

	 
	Tiempo de autonomía
	6.5 minutos

	 
	Cambio de baterías
	En caliente

	6
	FACTORES AMBIENTALES
	 

	 
	Temperatura de funcionamiento
	0 a 40 grados centígrados

	 
	Temperatura de almacenamiento
	 -15 a 40 grados centígrados

	 
	Altitud operacional
	3000 msnm, sin sufrir degradación

	 
	Ruido acústico
	 < 50dB

	7
	GARANTIA
	Dos años

	8
	TIEMPO DE ENTREGA
	Especificar

	9
	INSTALACION
	Si, realizar todas las tareas necesarias para dejar completamente operativos los UPSs y dimensionadas para su máximo crecimiento. Se recomienda efectuar un estudio previo.

	10
	CAPACITACIÓN
	Sobre el manejo de las unidades

	
	
	

	
	NOTA:  Todos los componentes deben ser homologados por el fabricante.

	
	               Los equipos deben ser de una marca reconocida a nivel mundial.


SECCION 2

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

1. Propósito y Alcance: Este procedimiento tiene como propósito principal seleccionar la mejor Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en estos pliegos, ofrezca el precio más bajo.

2. Objeto de Contratación:  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

1. La convocatoria está abierta para las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o asociaciones de éstas, que se encuentren inscritas en el RUP, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica, habilitadas para proveer bienes.

2. No podrán intervenir las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, indicadas en los Artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3. Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los presentes pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los pliegos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

4. Las ofertas técnicas y documentos complementarios se recibirán en un sobre cerrado, con las debidas seguridades, en las oficinas de MAGAP, ubicadas en:Eloy Alfaro y Amazonas esquina, edificio MAGAP piso 12 en la Dirección de Desarrollo Organizacional, bajo el nombre COMISION TÉCNICA- ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS  hasta la fecha indicada en el cronograma como Fecha límite para la entrega de la propuesta técnica.

Los oferentes podrán comunicarse con la Ingeniera Ivón Proaño telf. 3960107.

5. La oferta económica deberá cubrir el valor de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, la instalación, montaje y una breve demostración, el costo de los materiales necesarios, pruebas; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios; es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar el bien a plena satisfacción de la entidad y listo para su utilización inmediata.

6. Solamente los oferentes cuyas ofertas técnicas hayan sido habilitadas, deberán enviar su oferta económica inicial de manera electrónica a través de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec) antes del día y hora del Inicio del proceso de puja indicado en el cronograma como “Fecha inicio de Puja”. Con el valor de esta oferta económica inicial, el oferente iniciará la Subasta Inversa electrónica.

7. El porcentaje de variación de ofertas durante la puja, será: 0,50% del presupuesto referencial total.

8. Plazo de Entrega: Se requiere la entrega de los bienes objeto de la contratación DE EQUIPOS INFORMÁCOS en el plazo de 45 días laborables contados a partir de la suscripción del contrato. Los oferentes pueden ofrecer plazos menores, sin que esto pueda representarle una ventaja durante la calificación de su oferta técnica.

9. Monedas de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

10. Presupuesto referencial total: USD. 238.250,oo

11. Forma de Pago: Los pagos se realizarán con cargo a la Partida Presupuestaria Nº 360 9999 0000 01 00 000 001 840107 0000 001, denominada “’EQUIPOS DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS’’, conforme al memorando No. 2179 DGRF/EP de 01 de diciembre del 2008, de la siguiente forma:

Anticipo 50 % a la firma del contrato y Saldo una vez recibidos los equipos en entera satisfacción

12. Garantía: De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se requiere las siguientes garantías:

· Garantía de Fiel Cumplimiento (Artículo 74).- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del contrato.

· Garantía por Anticipo (Artículo 75).- El contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo. 

· Garantía Técnica (Artículo 76).- Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos se requiere una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

13.  El procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, tendrá las siguientes etapas:

1. Convocatoria

2. Aclaraciones

3. Calificación de Participantes

4. Presentación de oferta económica

5. Puja

6. Adjudicación

SECCION 3

ETAPAS

1. ACLARACIONES 

· El proveedor invitado luego del análisis de los pliegos, si detectara un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los mismos, deberá solicitarla únicamente a través del portal hasta el día y hora especificados en el calendario de la convocatoria como “Fecha limite de preguntas”.

· Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirán mediante alcances a los pliegos y se pondrán en conocimiento de todos los invitados, a través de COMPRASPUBLICAS antes del día y hora especificados en el calendario de la convocatoria como “Fecha limite de respuestas”.

· Únicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por la Comisión de Subasta Inversa y de la manera indicada, serán consideradas como oficiales, y se previene a los invitados que no existe ninguna otra fuente autorizada para dar información relacionada con esta convocatoria, explicar o interpretar los pliegos por ningún otro medio.

· Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los pliegos no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos.

· La Comisión Técnica de Subasta Inversa, podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los pliegos, siempre y cuando estas modificaciones no alteren el objeto del contrato.

· En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha y hora especificados en el calendario de la convocatoria como “Fecha limite de recepción de propuesta técnica y documentos complementarios”, la máxima autoridad de la entidad conjuntamente con la Comisión Técnica de Subasta Inversa podrán declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado, en los siguientes casos:

· De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

· Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

· Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

2. CALIFICACION DE PARTICIPANTES 

· Entrega de la propuesta técnica.- El plazo máximo para que los oferentes entreguen el sobre que contenga la propuesta técnica (Formulario N° 1 – Oferta y Descripción de Equipos) y la documentación complementaria requerida, de acuerdo al detalle descrito en la Sección 3 “Especificaciones técnicas”, será el indicado en el calendario de la convocatoria como “Fecha limite de Recepción de propuesta técnica y documentos complementarios”
· Calificación de Participantes.- La Comisión Técnica de Subasta Inversa, habilitara las ofertas de los proveedores habilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP) que hayan cumplido con lo estipulado en los pliegos. Sólo los proveedores cuyas ofertas hayan sido habilitadas podrán enviar su oferta económica inicial de manera electrónica, a través de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), garantizando su participación en la Subasta Inversa Electrónica.

· Si luego de la calificación, quedará habilitado solo un oferente, este deberá obligatoriamente enviar su oferta económica inicial a través del portal. No se cumplirá el proceso de puja hacia abajo del precio referencial. sino que el día y la hora señalados para la puja se efectuará entre la entidad contratante y el oferente habilitado una sola sesión de negociación sobre el precio a ofertar que será inferior al precio referencial, de esta sesión se levantará un acta de negociación. La negociación alcanzada no significa adjudicación de contrato. La máxima autoridad de la entidad contratante analizará la negociación alcanzada y luego de esto decidirá si adjudica el contrato o se declara desierto el procedimiento.

· La máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos:

· Por no haberse presentado oferta alguna;

· Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;

· Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

· Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura.

· La declaratoria definitiva de desierto cancelará el proceso de contratación y por consiguiente se archivará el expediente.

· La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los invitados.

3. PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA Y PUJA 

En el día y hora indicados en el calendario de la convocatoria o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado por la Entidad) como “Fecha de inicio de puja”, se dará inicio al proceso de puja con los participantes cuyas ofertas fueron habilitadas y que hayan enviado su oferta económica inicial vía electrónica conforme lo especifica y pide el portal, la puja tendrá una duración de 60 minutos.

Los Participantes estarán en capacidad de mejorar sus propuestas económicas durante el proceso de puja, el Participante  no está obligado a enviar ofertas inferiores a su oferta económica inicial, pero sus nuevas ofertas deberán ser siempre inferiores a su último precio ofertado y en concordancia con el porcentaje de variación de ofertas durante la puja fijado por la Entidad Contratante para tal efecto. 

4. ADJUDICACION

La máxima autoridad de la Entidad Contratante, o su delegado, una vez concluido el período de puja, adjudicará el contrato a la oferta de menor precio.

De la subasta se dejará constancia en un Acta suscrita por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado y el adjudicatario.

Terminado el proceso de adjudicación electrónica, en forma inmediata se procederá a la elaboración, suscripción y publicación del acta de adjudicación y notificación a través del portal COMPRASPUBLICAS a todos los participantes.

SECCION 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. El cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en estos PLIEGOS será verificado por la Coordinación de Gestión Informática, de la Dirección de Desarrollo Organizacional.

El bien objeto de contratación debe cumplir con las especificaciones técnicas siguientes:

(Nombre del bien) – Cantidad: 
Item 1.- ESTACIONES DE TRABAJO PARA ESPECIALISTAS, TOTAL: 5

Item 2.- ESTACIONES DE TRABAJO PARA TECNICOS, TOTAL: 54

Item 3.- ESTACIONES DE TRABAJO PARA ADMINISTRATIVOS, TOTAL 98

Item 4.- LAPTOP, TOTAL: 4

Item 5.- IMPRESORAS PARA PLANTA CENTRAL, TOTAL 16

Item 6.- PLOTER, TOTAL 1
Item 7.-UPSs DE 12kVA, TOTAL: 2 

2. Copia Notariada del Certificado del Registro Único de Proveedores (RUP)

3. Los documentos precontractuales serán publicados en el portal del Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano (www.compraspublicas.gov.ec)
ANEXOS

ANEXO 1

FORMULARIO N° 1

OFERTA Y DESCRIPCION DE EQUIPOS
	(Nombre del bien)

	

	ESPECIFICACION
	SOLICITADO
	OFERTADO
	OBSERVACIONES

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ANEXO 2

PROYECTO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 

Cláusula Primera: COMPARECIENTES
1.01 Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte Ministerio de Agracultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, representada por el señor Ec. Walter Poveda Ricaurte que en adelante se la denominará Contratante, y por otra parte (Razón Social de la Compañía), representada por (Nombre del Representante Legal) en su condición de (Cargo), quien se le denominará Contratista.

Cláusula Segunda: ANTECEDENTES
2.01 
Previos los trámites internos, considerando la necesidad que el Contratante tiene de los bienes por adquirir, la máxima autoridad autorizó el inicio del procedimiento dinámico de Subasta Inversa Electrónica para Adquisición de Bienes Normalizados, conforme lo dispone el Artículo 56 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.02
Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta en la certificación presupuestaria Nº360 9999 0000 01 00 000 001 840107 0000 001, denominada “’EQUIPOS DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS’’, conforme al memorando No. 2179 DGRF/EP de 01 de diciembre del 2008 conferida por Director de Recursos Financieros del MAGAP, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

2.03
Se realizó la respectiva convocatoria electrónica a través del portal COMPRASPUBLICAS el  (fecha de convocatoria).
2.04
Luego del trámite correspondiente, el Contratante, adjudicó al Contratista como consta en el Acta respectiva publicada en el portal COMPRASPUBLICAS.

Cláusula Tercera: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
3.01
Para la suscripción del contrato se observará lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos básicos:

a) 
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato;

b) 
Certificado de la habilitación del Registro Único de Proveedores.

c) 
La oferta técnica y económica presentada por el Contratista.

d) 
El Acta de Adjudicación; y,

Cláusula Cuarta: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS
4.01
Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

4.02
De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Entidad contratante la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Cláusula Quinta: OBJETO DEL CONTRATO
5.01
El Contratista se obliga para con la Entidad Contratante a suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los EQUIPOS INFORMÁTICOS, cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas, en las oficinas de la entidad, ubicadas en Eloy Alfaro y Amazonas Esquina, edificio MAGAP, entrega de la cual se dejará constancia en el documento suscrito por las partes, documento que no sustituye al Acta de entrega recepción de los bienes. 

5.02
Corresponde al Contratista capacitar sobre el funcionamiento de los equipos al personal que utilizará los mismos dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.

Cláusula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO
6.01
El precio del Contrato, que la Entidad contratante pagará al Contratista es el de       dólares de los Estados Unidos de América, valor que se desglosa como se indica a continuación:

(Detalle de la forma de pago)
Cláusula Séptima: FORMA DE PAGO
7.01
La Contratante pagará al Contratista con cargo a la Partida  Nº. 360 9999 0000 01 00 000 001 840107 0000 001, denominada “’EQUIPOS DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS’’, conforme al memorando No. 2179 DGRF/EP de 01 de diciembre del 2008, del Presupuesto de la Entidad.

Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes, y se aplicará lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

(Si los Pliegos consideran entregas parciales y pagos parciales, deberá adecuarse el texto a la modalidad establecida). (Si se prevé anticipo, deberá detallarse esta situación)

Cláusula Octava: GARANTIAS
8.01 El Contratista a la firma del contrato presenta las garantías técnicas del fabricante, de los EQUPOS INFORMÁTICOS. Esta garantía comenzará a operar a partir de la recepción de los bienes y durará, por lo menos 2 años conforme lo determinan los documentos precontractuales. 

(Si se contempla el pago de anticipo, deberá requerirse una garantía del 100% del monto del anticipo)

Cláusula Novena: PLAZOS
9.01 
El plazo para la ejecución y entrega de la totalidad de los bienes contratados es el de 45 días, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Cláusula Décima: PRORROGAS DE PLAZO
10.01
El Contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los dos días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) 
Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Entidad Contratante;

b) 
Por suspensiones ordenadas por el Contratante y que no se deban a causas imputables al Contratista.

10.02
Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante.

Cláusula Décimo Primera: DEL REAJUSTE DE PRECIOS
11.01
El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto.

Cláusula Décimo Segunda: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.01
A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente aplicable al mismo.

Cláusula Décimo Tercera: RECEPCION DE LOS BIENES
13.01
La recepción de los bienes se realizará, a petición de la Entidad, por el Director de Desarrollo Organizacional, de conformidad con lo establecidos para el plazo de entrega de los bienes.

13.02 
La verificación y prueba de los bienes se realizará en el momento mismo de la entrega recepción, y si se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o no aceptables, se procederá a la devolución para su cambio o para que sean subsanadas. Terminado este proceso se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Definitiva con todos los detalles, técnico y económicos. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley.

Cláusula Décimo Cuarta: TERMINACION DEL CONTRATO
14.01
El Contrato termina: 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista;

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

En general, para el caso de la terminación del contrato, se aplicará lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

14.02
Terminación por mutuo acuerdo.-  Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, y según lo establece el artículo 93 de la LOSNCP.

14.03
Terminación unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.

Cláusula Décimo Quinta: CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
15.01 Todo reclamo de cualquiera de las partes por incumplimiento o falta de la otra parte, deberá ser presentado por escrito a la otra parte, dentro de un plazo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de ocurrencia del evento considerado como incumplimiento o falta.

15.02 Para el caso de diferencias en cuanto a la interpretación o aplicación del presente Contrato que no pudiera ser resuelta de mutuo acuerdo, las partes acuerdan resolverlas bajo las siguientes reglas:

a) Se someten al procedimiento de mediación que se llevará ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado;

b) Si no existiera acuerdo total, o si subsistieran diferencias luego de un acuerdo parcial, las someterán al procedimiento de arbitraje administrado, en derecho, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito;

c) Los costos de la mediación y el arbitraje serán asumidos por la parte que inicia el proceso, pero podrán serle devueltos si así se resuelve, en el caso de que la contraparte resulte responsable de la controversia o del incumplimiento;

d) El Tribunal de Arbitraje estará integrado por tres árbitros, dos de los cuales serán elegidos por sorteo;

e) El Presidente del Tribunal será elegido de común acuerdo por las partes. Si no se llegara a un acuerdo luego de transcurrido el plazo de diez días de notificada la parte requerida por la parte actora, el Presidente será elegido de común acuerdo por los dos árbitros seleccionados por sorteo;

f) El laudo que expida el Tribunal no será susceptible de recurso alguno, salvo el de nulidad, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación; y,

g) En todo lo no previsto en esta cláusula, se estará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación y las normas particulares de los respectivos Centros a los que se confiere competencia en virtud de este Convenio.”

Cláusula Décimo Sexta: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

16.01 EL Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, y de las  resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública y más disposiciones vigentes en el Ecuador, así como a los aspectos jurídicos posteriores que de cualquier forma se deriven de la ejecución de la provisión de los bienes objeto del presente contrato.

Cláusula Décimo Séptima: DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO
17.01
Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito renunciando el Contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

17.02
Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula décimo cuarta.

17.03
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

Contratista:      
Contratante: Avenida Eloy Alfaro y Amazonas esquina, edificio MAGAP.

Cláusula Décimo Octava: ACEPTACION DE LAS PARTES
18.01
Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben cinco copias de igual contenido y valor.  
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