	FAX

	MARCA:
	Especificar

	MODELO:
	Especificar

	VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (SEGUNDOS POR PÁGINA):
	Mínimo 6 segundos por página.

	MEMORIA ESTÁNDAR:
	Mínimo 1 MB.

	RESOLUCIÓN DEL FAX EN NEGRO (PUNTOS POR PULGADA):
	Mínimo 300 x 300 dpi.

	CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR:
	Mínimo 50 hojas.

	CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DEL DOCUMENTO:
	Mínimo 10 hojas.

	CAPACIDAD DE SALIDA DEL DOCUMENTO:
	Mínimo 10 hojas.

	MEMORIA EN FAX:
	Mínimo 100 páginas.

	RESOLUCIÓN DE LA COPIA EN NEGRO:
	Mínimo 300 x 300 dpi.

	VELOCIDAD DE LA COPIA EN NEGRO. (COPIA POR MINUTO):
	Mínimo 4 cpm (Copia por minuto).

	NÚMERO DE COPIAS:
	Mínimo 100 copias.

	GARANTÍA ESTÁNDAR:
	Mínimo un año.

	DOCUMENTACIÓN:
	Guía rápida de instalación y manual de usuario o soporte.

	OBSERVACIONES:
	Los proveedores deben ser distribuidores autorizados del fabricante de los equipos.


