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BASES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL POSTAL.

EQUIPO
:
PROYECTOR

CANTIDAD
:
1

MARCA
:
SONY
	PROYECTOR

	Brillo: (max ANSI lumens)
	High Bright: 2200 - 2500 Lumens
Eco Mode: 1500 - 1800 Lumens

	Contrast Ratio:
	2000 : 1 Full On/Full Off

	Compatibilidad de Datos:
	VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA (1400x1050), WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600x1200)

	Compatibilidad de Video:
	Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, PAL-M, PAL-N, PAL60

	Resolución Nativa:
	XGA

	Voltaje Lámpara:
	High Bright: 220 Watts
Eco Mode: 160 Watts

	Vida Lámpara:
	High Bright: 2000 Hours
Eco Mode: 3500 Hours

	Minimum Image Size:
	2.5 ft (0.76 m) – 3.9 ft(1.2 m)

	Maximum Image Size:
	25 ft (7.62 m) – 35.1 ft(10.7 m)

	Standard Lens Zoom:
	1.2 : 1

	Distancia de Proyección:
	4.9 - 32.8 ft (1.49 - 10 m)

	General

	Audible Noise:
	35 Db

	Dimensiones:
	Height: 7.44 cm – 9.8 cm
Length: 26.31 cm – 27.7 cm
Width: 21.84 cm – 30.8 cm

	Peso:
	2.27 kg – 3 kg


