	Adjunto  1

	Especificaciones técnicas para la adquisición de 3 computadoras, costo referencial:  $2.550,00
Equipos que serán entregados en la Dirección Provincial de Educación de Galápagos

	No.
	Item
	Especificaciones

	
	Marca : Xtratech
	Estación de Trabajo. Xtratech Core 2 Duo con 3M de Memoria Cache

	
	Modelo : Advanced Technology Extended
	ATX Combo Case. Multimedia Lector de
Tarjetas

	
	Cumple con normas del año 2008
	Si

	Mainboard
	Marca
	Intel

	
	Deberá soportar las procesadores Intel Core 2
DUO e 6400 2,13/1066/2m
	Intel DG31PR


	Procesador
	Compatible con

	INTEL E7200 2.53 GHZ 3M 1066

	
	Recomendable

	Intel Core 2 DUO e 6400  2,13/1066/2m

	
	Velocidad (MHz)
	2.53 GHZ

	
	Procesador actualizable
	SI

	
	Máximo procesador instalable

	Intel® Core™2 Quad processor (95WTDP)

	
	Caché nivel dos( kb)
	6M

	Ram
	Memoria Instaladas (GB)
	2GB

	Disco Duro
	Capacidad (GB)
	250GB

	
	Marca Homología por Fabricante (CPU)
	Maxtor

	
	El disco dura debe estar particionado en 2
segmentos
	Si C:\ y D:\


	Tarjetas Graficas
	Tipo de Tarjetas Graficas
	Subsistema de gráficos integrado con acelerador. Intel® 3100 para medios
gráficos

	
	Memoria RAM de la tarjeta (Mb)
	128 MB

	Monitor
	Tipo de monitor
	LCD color Flat Panel

	
	Tamaño (pulgadas)
	17

	
	Numero de parte
	AOC

	PUERTOS
	Numero de puertos seriales
	2, especificar

	
	Numero de puertos paralelos
	1

	
	Número de puertos usb
	8 USB 2.0 (4-F, 4-B)

	
	BAHIAS DE EXPANSION
	5 (2 Disco Duro y 3Unidades Ópticas)

	
	Full Height, en total
	26 Libras

	
	Half Height, en total
	Altura Mediana 65 cm

	SLOTS
	Slots totales ISA
	2

	
	Slots totales PCI
	2

	
	totales PCI 2
	1

	Mouse
	Mouse Óptico
	SI

	
	Mouse Pad
	SI

	Teclado
	Teclado en español
	SI

	FUENTE DE PODER
	Capacidad (wats)
	500W

	
	Alimentación (voltios)
	115

	Tarjeta de Audio
	Marca
	Intel® High Definition Audio

	
	Modelo
	(RealTek* ALC888*)

	
	Tipo
	Incorporado, Intel® High. Definition Audio

	
	Parlantes
	SI

	Combo Drive DVD CD RW
	
	52X

	Tarjeta de Red
	Marca
	CNET's ProG-2000S

	
	Modelo
	10/100/1000 LAN. (RealTek* RTL 8111*)

	
	Velocidad (KBPS)
	10/100/1000

	
	Incorporado o Independiente
	Incorporado





EN ESTE VALOR CADA COMPUTADOR DEBE VENIR CON SU UPS RESPECTIVO.
	Software
	Windows XP
	SI

	
	Versión (Profesional)
	XP PROFESIONAL

	
	Licencia Original Individual y Registrable
	OEM

	
	Lenguaje 
	Español

	
	Viene Pre instalado de fabrica
	Si, Instalado y Registrado

	
	Service Packs
	Instalar todos los Service pack actualizados

	3
	UPS 
	SI (1500 watts al menos 6 conectores 



