ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA CIVIL EN BODEGAS DENOMINADAS “MOGUL”

1.- CUBIERTA

Reposición de 30 Planchas de Eternit y 20 caballetes

2.- CIELO RASO

Instalación de 100 metros cuadrados de cielo raso con plancha tipo Amstrong de 60 x 60 cms. Con perfilaría de Aluminio.

Cambio de 5 planchas de cielo raso en mal estado.

3.- CERÁMICA

Instalación de 100 metros cuadrados de cerámica de 30 x 30 cms. similar a la existente.

4.- BAÑOS

Retiro de 30 mts. de azulejo en mal estado.

Instalación de 30 metros cuadrados de azulejos.

Instalación de sanitario y lavamanos Edesa, incluye trabajos de gasfiteria que sean necesarios.

5.- COCINA

Rehacer mesón de cocina, instalación de azulejos y lavadero para platos.

6.- Pintura en satinado color institucional “ SONATO CLARO DE LUNA” y resane general de un área total de 480 metros cuadrados.

NOTA:  Con  el  fin de  tener  pleno  conocimiento de los  trabajos a realizarse,  se

               podrá visitar las bodegas previa cita  con  el funcionario  Humberto Tapia;

               analista encargado de la contratación; a los teléfonos 042 685150 ext.8155

               o al 092 143352.

