INFORMACION GENERAL

CAPITULO 1.
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la del Sistema  de Riego por Aspersión para San Vicente de Mulalillo ubicado en la parroquia Mulalillo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. 
. 

1.1.2.- Descripción de las obras: Los agricultores del Directorio de Riego, San Vicente de Mulalillo ubicado en la parroquia mulalillo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, distan a 9 km  pasando por la vecina parroquia de pansaleo, tiene una altitud de 2.880 m.s.n.m. y una temperatura entre 9ªC. a 12ªC, posee una precipitación de 400 a 500mm.,con un suelo franco arenoso y una pendiente del 5 al 20% 

Actualmente es preocupante la escasez de agua en toda la zona de estudio, ya que el caudal que tienen, no abastece en lo más mínimo los requerimientos de los usuarios, lo que ocasiona conflictos permanentes, a este problema se añade la falta de lluvias, lo que ha provocado el aumento de la erosión y pérdida total de los pocos sembríos de ciclo corto existentes en la zona                                     
El caudal concedido por la agencia de aguas de Latacunga a los usuarios es de 85,19 lt/seg., con un área regable de 213 Has., la comunidad tiene aproximadamente 300 familias con un promedio de 5 miembros por familia tenemos unos1.500 habitantes.

La comunidad en calidad de potencial beneficiaria siempre ha mantenido vigente el animo de participar en todas las obras  que en ellas se realizan por mejores niveles de vida tanto en lo social como en lo ambiental, por lo que la comunidad se compromete en colaborar en lo que la institución así lo requiera.

Los estudios están completos y fueron realizados por el INAR REGIONAL COTOPAXI, a través de su Departamento Técnico quien ha realizado la inspección y análisis de la obra , de lo que se desprende que luego de una reunión con los usuarios, se realicen las siguientes obras

:

TRABAJOS A REALIZAR.- Se ha previsto la ejecución de los siguientes trabajos:

· Obra de captación.

· Construcción de un tanque reservorio.

· Instalación de tubería de varios diámetros.

La comunidad beneficiaria se compromete aportar con la mano de obra no calificada y el traslado de materiales a lugares de difícil acceso, así como con la protección de las obras a realizarse y la reforestación de la zona. 

