CARACTERISTICAS DE MICROMOTOR DE BAJA VELOCIDAD
Adquisicion de 4 Micro motor con pieza recta, acople para cotrángulo y cotrangulo, control de velocidad de 10-20000RPM.
Rotación en dirección horaria y anti oraría , procedencia USA, (JUEGO) MARCA: DEN-TAL-EZ

