	SCANNER

	MARCA:
	Especificar

	MODELO:
	Especificar

	TIPO DE ESCANER:
	Especificar

	RESOLUCIÓN DE ESCANEO:
	2400 x 2400 dpi

	CICLO DE DURABILIDAD DIARIA:
	Mínimo 1000 hojas por día

	NIVELES DE ESCALA DE GRICES:
	Mínimo 256.

	CAPACIDAD AUTOMÁTICA DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTO:
	Mínimo 50 hojas.

	VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTO:
	Mínimo 8 ppm / 4 ipm.

	VELOCIDAD DE LA TAREA:
	Menos de 36 segundos: OCR una página llena de texto en Microsoft Word
Menos de 24 segundos: Foto a color de 4 x 6 pulgadas en Microsoft Word
Menos de 18 segundos: Foto por correo electrónico.

	TIPOS DE MEDIOS (PAPEL):
	Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index), 3-D objects, 35 mm slides and negatives (using transparent materials adapter), iron-on transfers

	FORMATOS DE ARCHIVOS ESCANEADOS:
	Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF compressed, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF searchable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text

	CONECTIVIDAD ESTÁNDAR:
	Hi-Speed USB - compatible con las especificaciones del USB 2.0

	TWAIN:
	Disponible

	COMPATIVILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:
	Certificado para Windows Vista ™; Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows XP Professional x64; Windows 2000; Mac OS X v 10.2.x or higher.

	GARANTÍA ESTÁNDAR:
	Mínimo un año.

	SOFTWARE INCLUÍDO:
	CD-ROM(s) con software para Windows, Documentación del Software del Escanner, Software para el OCR, drivers de instalación.

	DOCUMENTACIÓN:
	Documentación en CD-ROM, guía rápida de instalación y manual de usuario o soporte.

	OBSERVACIONES:
	Los proveedores deben ser distribuidores autorizados del fabricante de los equipos.


