USAR ESTE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA
 (FAVOR SUBIR LA OFERTA A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS)
El SRI requiere lo siguiente:
PROYECTORES:
	REQUERIDAS
	OFERTADAS

	      2 (DOS) Proyectores de data-video de las siguientes características
	

	o       Resolución:
	 

	       Resolución mínima: 1024x768 
	 

	       Luminosidad mínima en modo normal: 2700 lúmenes
	 

	       Luminosidad mínima en modo normal: 2200 lúmenes
	 

	       Resolución mínima del Proyector: XGA
	 

	o       Conectividad
	 

	       Compatible para señales de PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA
	 

	       Videos soportados estándar: NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-60
	 

	o       Funcionalidades
	 

	       Debe soportar conexión eléctrica a Voltaje: 100 – 120 V
	 

	       Proyección frontal, posterior, inversa y del techo
	 

	       Debe incluir puerto USB para lectura, capaz de leer dispositivos flash memory para desplegar imágenes
	 

	       Debe incluir puerto de Red Ethernet 10/100 MBps
	 

	       Debe incluir control remoto
	 

	o       Lámpara:
	 

	       Vida útil de la lámpara al menos 3000 horas en luminosidad normal y 4000 horas en luminosidad económica.
	 

	o       Garantía de 1 año, que incluye:
	 

	         El cambio de partes y piezas del proyector sin restricción a excepción de la lámpara, en un máximo de 3 días laborables, a partir de la notificación de la falla, en un horario 5 x 9, sin  costo adicional para el SRI.
	 

	         La garantía de la Lámpara será de 3 meses ó 500 horas, cuyo reemplazo deberá ser en un máximo de 3 días laborables, a partir de la notificación de la falla, en un horario 5 x 9, sin  costo adicional para el SRI.
	  

	         Debe incluir el servicio de mantenimiento preventivo semestral por el tiempo de 1 año.
	 

	o       La entrega se realizará en la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico, ubicada en la Páez 657 y Ramírez Dávalos.
	


SOPORTES:

	REQUERIDAS
	OFERTADAS

	      2 (DOS) soportes para proyector tipo araña, deslizante para varias medidas que incluya:
	 

	o       Cables de al menos 10 metros con terminales VGA
	 

	o       Cables de al menos 10 metros con terminales RCA
	 

	o       Cables de alimentación al menos 10 metros.
	 

	o       Canaletas, cajetines y demás accesorios para  empotrar en la pared con tomas VGA para datos y RCA para video
	 

	o       La instalación y demás servicios y materiales usados no tendrán costo adicional para el SRI.
	 

	o       El horario de la instalación será coordinado con personal técnico del SRI.
	 

	o       El servicio de instalación se realizará en la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico, ubicada en la Páez 657 y Ramírez Dávalos.
	 


CONDICIONES GENERALES:
	REQUERIDAS
	OFERTADAS

	      Plazo de entrega de los proyectores e instalación de los soportes: Máximo 30 días calendario a partir de la orden de compra
	 

	      Por cada día de retraso en la entrega se cobrará una multa del 0.2% del monto total de la orden
	

	     Forma de pago 100% contra entrega
	 

	     Validez de la oferta: 30 días
	


OFERTA ECONOMICA:

	CANT.
	DETALLE
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	2
	PROYECTORES DE DATA – VIDEO 
	
	

	2
	SOPORTES PARA PROYECTOR 
	
	

	
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA

	


Nombre del Proponente: 

FIRMA 
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