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	DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA

COMISION ESPECIAL DE CONTRATACIONES 
	
	FECHA: 14-OCT-2008

LUGAR: QUITO



PLIEGOS PARA EL PROCESO COTIZACIÓN EN LINEA
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TÉRMINOS DE REFERENCIA: 
	DERECHO DE PARTICIPACIÓN
	USD. 200,00 Secretaría de la Comisión Especial de Contrataciones FAE 

	ADJUDICACIÓN
	Total o parcial

	LUGAR  DE ENTREGA
	DDU-TAURA, Ala de Combate No. 21, Km. 24 ½  vía Durán-Tambo, Provincia Guayas, Cantón Yaguachi, Ecuador.

	FACTURACION EN CASO DE SER ADJUDICADO
	La factura sin IVA debe ser emitida a nombre de H. JUNTA DEFENSA NACIONAL, RUC 1760004810001 Dirección: Calle Exposición 208 y Vela


	ASPECTOS TÉCNICOS

SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL ANEXO “A”

	EVAL.  ASPCT. TECNICOS
	60%

	ASPECTOS ECONÓMICOS

	
	
	NOMBRE OFERENTE

FECHA

	VALIDEZ DE LA OFERTA
	90 días
	especificar

	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
	De acuerdo a la Nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas no se requiere
	especificar

	PLAZO DE ENTREGA
	 Preferible máximo hasta el 22 de diciembre de 2008
	especificar

	FORMA DE PAGO
	Preferible 40% de anticipo

60% contra entrega
	especificar

	PRECIO REF. SIN IVA
	USD. 200.000 SIN IVA
	especificar

	EVAL.  ASPCT. ECONÓM.
	40%
	

	ASPECTOS LEGALES

	CALIFICACIÓN
	Registro Único de Proveedores (RUP)
	especificar

	COTIZACION
	Debe entregar físicamente en la Secretaría de la Comisión Especial de Contrataciones de la DIRLOG, conforme las condiciones establecidas en los documentos precontractuales.
	especificar


CRONOGRAMA DEL PROCESO:

	Etapas del proceso
	Fecha
	Hora

	publicación
	2008-10-15
	15:00

	Límite de preguntas
	2008-10-20
	15:00

	Límite de respuestas
	2008-10-21
	15:00

	Límite de entrega de propuestas
	2008-10-28
	15:00

	Apertura de ofertas
	2008-10-28
	15:10

	Fecha probable de adjudicación
	2008-11-04
	16:00


ANEXO “A”
	CONDICIÓN  ART.
	Nuevo de fábrica a partir del 2007
	Especificar

	GARANTIA TECNICA
	Deseable mínimo un año de garantía
	Especificar


	PARAMETRO
	OFERENTE
FECHA COTIZA

	IDENTIFICACION ARTICULO
	250 espoletas de nariz

	ESPOLETA DE NARIZ

· M904 o su equivalente

Para uso:

Bombas de Propósito General (GP)

Funcionamiento:

· Mecánico, armado aerodinámico.

Tipo:

· Espoleta de Ojiva

Condiciones de Lanzamiento:

· De 180 a 600 nudos

· Cumpla la norma MIL-STD-1316C.

· Detonador M-9 no montado

Seguridades:

· Tren pirotécnico desalineado

· Seguro de transporte

· Dos visores de armado

· Indicación de tiempos de armado extremos

Trayectoria:

· Tiempos de armado entre 2 y 18 seg. (pasos de 2 seg.)

· Tornillo de seguridades para graduaciones inferiores a 6 seg.

· Tiempo “0” no seleccionable.

Temperaturas de funcionamiento:

· -40ºC a  +70ºC

Temperaturas de almacenamiento:

· -40ºC a  +70ºC

Características ambientales:

Cumpla la MIL-STD-331

Tiempo de vida útil:

· Mínimo 5 años
Entrenamiento:

· En mantenimiento y operación en el Ala de Combate No. 21 Taura-Ecuador


	Especificar lo que el oferente cotiza
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PROCESO COTIZACIÓN EN LINEA No. FAE-CESP-CL19-SEP08 PARA LA ADQUISICIÓN DE (250) DOSCIENTOS CINCUENTA ESPOLETAS DE NARIZ














Fecha límite para la entrega de la cotización en la Secretaria de la Comisión Especial de Contrataciones de la Dirección General de Logística: 28-OCT-2008 hora: 15H00








……………………………………………………….


La Secretaría de la Comisión Especial de Contrataciones de la Dirección General de Logística
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