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INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO
CONVOCATORIA   ECOCOCA-CP-P01A-2008
La Secretaría Técnica Provincial del Instituto para Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE Orellana con RUC 2260005500001, a fin de atender el Indicador No.1 del Plan Operativo Anual 2008 “Adquisición y Equipamiento de Ambulancias Terrestres, Fluviales y Medios de Transporte para Asistencia Médica en la Provincia de Orellana”  convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales o asociaciones de éstas, legalmente capacitadas para ejercer actividades comerciales, registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores (RUP) de COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gov.ec), para que presenten sus ofertas para la adquisición de 2 ambulancias equipadas., conforme a las especificaciones que en las bases del concurso se detallan. El Presupuesto Referencial es de USD. 118646.5 (Ciento diez y ocho mil seis cientos cuarenta y seis 50/100).
CRONOGRAMA:

	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA
	HORA

	Fecha de publicación
	19-septiembre-2008
	16:00

	Fecha límite de preguntas
	23-septiembre-2008
	17:00

	Fecha límite de respuestas
	24-septiembre-2008
	17:00

	Fecha límite de propuestas
	25-septiembre-2008
	12:00

	Fecha apertura de ofertas
	26-septiembre-2008
	14:00

	Fecha estimada de adjudicación
	30-septiembre-2008
	17:00


TERMINOS DE REFERENCIA

	Rubros
	Cantidad
	Unidad

	AMBULANCIA 4X4
	2
	Vehículo 


ESPECIFICACIONES
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Color e identificación: La ambulancia en su totalidad debe ser de color blanco, excepto el romper delantero y trasero. Se colocará la palabra ambulancia en todos los lados del vehículo, en la parte anterior externa de la carrocería deberá ir la palabra ambulancia de tal manera que se pueda leer desde el espejo retrovisor del carro de adelante. Las dimensiones de las letras serán de 18 cm de altura y 2.5 cm de espesor de la letra. Se debe identificar con la cruz de la vida visible en los costados y puertas posteriores. Las letras y logos símbolos serán de color verde reflectivo.  Además deberá contener los logotipos del ECOARE y del Ministerio de Salud Pública (medidas de 20x20) en los costados del vehículo, full color y reflectivos.
EQUIPAMIENTO:

	1 Baliza tipo Ambulancia con altavoz y 6 juegos de sonido
4 luces laterales color rojo, dos a cada lado del vehículo. Instalación de luz reglamentaria interna
1 Wincha
1 Defensa delantera tipo bulbar
1 Juego de neblineros 
Insignias reflectivas a elegir
1 Anaquel superior dotado de dos divisiones con puertas en acrílico transparente
1 Mesón auxiliar para uso medico
1 Sillón auxiliar tipo baúl para tres personas
1 Camilla plegable para uso exclusivo de Ambulancia
	 

	EQUIPAMIENTO MEDICO
	
	 

	1 Camilla Auxiliar de Lona plegable con maletín
1 Camilla tabla espinal rígida de poliuretano con set de correas tipo araña
1 Camilla tipo cuchara. 
1 Equipo de Oxigenoterapia
	
	 

	Compuesto de:
	
	 

	1 Cilindro de Oxigeno
1 Manómetro
 1 humidificador
Bigoteras
	
	 

	1 Tensiómetro de Pared
	
	 

	Características:
	
	 

	Modelo de Pared resisten el ajetreo, resistente de plástico reforzado con fibra de vidrio, y carcasa
	 

	1 Fonendoscopio
	
	 

	Características:
	
	 

	El fonendoscopio es de alta calidad con pieza de contacto de doble de precisión. La acústica se ha mejorado significativamente.
	 

	• Pieza de contacto doble especialmente ligera. 
• Membrana especial para una auscultación perfecta, Ø 48 mm
• Campana, Ø 36 mm. 
• Longitud total: 77 cm.
	
	 

	1 Ambu Adulto
	
	 

	Elaborado en silicona y reusable
	
	 

	1 Ambu Pediátrico
	
	 

	Elaborado en silicona y reusable
	
	 

	1 Set de 3 Collares de Inmovilización (Small – Médium -Large)
	 

	Características Collar Large:   Fácil de empacar  
	
	 

	*  Que se adecue para todos los pacientes adultos. 
	
	 

	*  Fácil acceso para los chequeos de pulso, procedimientos avanzados de administración de aire
	 

	*  Los seguros aseguran que el tamaño elegido se queda en su sitio
	 

	*  Los rieles de ajustes aseguran una alineación simétrica de tamaño 
	 

	*  Espacio para dedos largos para deslizarse a través de la apertura del panel posterior para palpitación
	 

	*  Direcciones moldeadas en el cuello
	
	 

	*  Reduce los costos de inventario
	
	 

	*  Libre de látex
	
	 

	Características Collar Small y Médium
	
	 

	*  Inmovilización superior para calzar sus pacientes más pequeños
	 

	*  La pieza de la quijada pre-montada asegura estabilidad
	
	 

	*  Visualización optima para evaluación, chequeos de pulso por las aperturas del frente y la parte posterior
	 

	1 Set de Inmovilización   Set de inmovilización inflable para extremidades superiores e inferiores
	
	 

	1 Inmovilizador Universal de Cabeza
	
	 

	Características:
	
	 

	Inmovilizador de cabeza reutilizable
	 

	Mecanismo de cierre y anclaje seguros y fáciles de aplicar
	
	 

	Que se adapte a todo tipo de pacientes
	
	 

	Material duradero y no absorbente
	
	 

	1 Extintor de Incendios
	
	 

	1 Equipo de ORL
	
	 

	Características:
	
	 

	Iluminación de campo de exploración con lámparas de vacio
	 

	1 Maletín de Primeros Auxilios con Insumos 
	
	 

	· Características 
· Maletín forrado de lona de alta resistencia 
· Maletín de Color Tomate. 
· Base interna del maletín de alta resistencia 
· Material descartable incluido
	
	 

	1 Desfibrilador
	
	 

	Características:
	
	 

	Desfibrilador externo automático (AED) que le ayuda a todo el tiempo. Capacidad para ver cuando se realice un CPR y le ayudará a hacerlo bien.
	 

	El desfibrilador dará la siguiente información:
	
	 

	     * No empujar duro suficiente? Se le dirá cuándo empujar más duro. 
     * Empujar lo suficientemente duro? Es decir, "Buenas compresiones".
     * No empujar con la suficiente rapidez? Un metrónomo le llevará a la derecha.
     * Se muestran incluso que la profundidad de cada compresión. En tiempo real. 
     * No se han iniciado todavía? El AED Plus le dirá de nuevo a empezar. 
     * Compresiones parado? Se le dirá a seguir.
	 

	Además
	
	 

	     * Real CPR Ayuda para la tasa y la profundidad de las compresiones.
	 

	     * Soporte completo para la Cadena de Supervivencia.
	
	 

	     * Ayuda a todas las víctimas de la SCA, incluso aquellos para los que no se aconseja choque.
	 

	     * Una sola pieza almohadilla para una rápida y precisa colocación.
	 

	     * Consumo de pilas de litio de cámaras disponibles en tiendas minoristas.
	 

	Otras características:
	
	 

	     * Capacidad de Pediatría inteligente.
	
	 

	     * Rectilíneo de la forma de onda bifásica ™.
	
	 

	     * Total AED con el Programa de Gestión de In-Pro.
	
	 

	     * Post-Evento del electrodo Programa de reemplazo (PEER).
	 

	Incluye:
	
	 

	1 Batería Descartable
	
	 

	1 Set de Parches
	
	 


CONDICIONES:

Las ofertas técnicas, económicas y documentos complementarios se recibirán en las oficinas de la Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Orellana, ubicadas en la Av. Alejandro Labaka y Calle Antonio Cabrera, de la ciudad de Francisco de Orellana (Coca), hasta la fecha indicada en el cronograma. 

El sobre cerrado único contendrá:

· Carta de presentación o compromiso suscrita por el proponente, datos generales del proponente

· Certificado de Registro Único de proveedor emitido por el Ministerio de Industrias y Competitividad
· Oferta económica
· Garantía técnica
FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán con recursos del Presupuesto de la Institución, con cargo a la Partida Presupuestaria Nº D745.200.750199.5 conforme a la Disponibilidad Presupuestaria emitida por la Contador de la Secretaría Técnica de Orellana mediante memorando Nº 07-000956-STO-DC-2008 de 11 de julio del 2008.

De la siguiente forma:
70% Anticipo

30% a la firma del acta entrega recepción del bien
Fecha de entrega del bien:  90 días a partir de la entrega del anticipo
Atentamente,
DRA. SILVIA SUSANA BALDEON LOZA
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA 

SECRETARIA TECNICA PROVINCIAL ECORAE ORELLANA

