MULTIFINCION LASER MONOCROMO

Tecnología de impresión



Láser MONOCROMO

Función  

Digitalización en color 
Copia 
Fax 
Digitalización en red 
Impresión 
Velocidad de impresión (A4): 


Mayor a 25 ppm

Velocidad de impresión (Carta):


Mayor a 25 ppm

Tiempo de impresión de la primera página:

Máximo 10 segundos

Velocidad de copia (A4):



25 cpm

Tiempo de copia de la primera página


Máximo 12 S.

Resolución de impresión en negro


Mínimo  600 x 600 ppp 

Memoria:




Mínimo 128 MB o superior

Resolución de Digitalización:



Mínimo  600 x 600 ppp 

Tipos de papel soportados:



Cartulina 

Sobres 
Etiquetas de papel 
Papel normal 
Transparencias 


Tamaños de papel soportados

Sobre 10 
Sobre 7 3/4 
Sobre 9 
A4 
A5 
Sobre B5 
Sobre C5 
Sobre DL 
Tarjeta A6 
Ejecutivo 
Folio 
JIS-B5 
Legal 
Carta 
Media carta

Puertos estándar

Fast Ethernet 
USB compatible con USB 2.0
Rendimiento de los consumibles (Minimo)

Cartucho de tóner de Alto Rendimiento de 50000 páginas 
Kit fotoconductor de 30.000 páginas 
Cartucho de tóner Retornable de 2.500* páginas (de dotación)  


Garantía comercial
Mínima de  1 año 

 Sistemas operativos Microsoft Windows soportados:
Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows Me 
Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows Server 2003 
Microsoft Windows 98 Segunda Edición 
Microsoft Windows XP x64 
Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services 
Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services 
Microsoft Windows Server 2003 x64  
Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows Vista x64 

MULTIFINCION LASER COLOR

Tecnología de impresión



Láser Color

Función  

Digitalización en color 
Copia 
Fax 
Digitalización en red 
Impresión 
Velocidad de impresión (A4): 


Mayor a 25 ppm

Velocidad de impresión (Carta):


Mayor a 25 ppm

Tiempo de impresión de la primera página:

Máximo 10 segundos

Velocidad de copia (A4):



25 cpm

Tiempo de copia de la primera página


Máximo 12 S.

Memoria:




Mínimo 128 MB o superior

Resolución de Digitalización:



Mínimo  600 x 600 ppp 

Tipos de papel soportados:



Cartulina 

Sobres 
Etiquetas de papel 
Papel normal 
Transparencias 


Tamaños de papel soportados

Sobre 10 
Sobre 7 3/4 
Sobre 9 
A4 
A5 
Sobre B5 
Sobre C5 
Sobre DL 
Tarjeta A6 
Ejecutivo 
Folio 
JIS-B5 
Legal 
Carta 
Media carta

Puertos estándar

Fast Ethernet 
USB compatible con USB 2.0
Rendimiento de los consumibles (Minimo)

Cartucho de tóner de Alto Rendimiento de 50000 páginas 
Kit fotoconductor de 30.000 páginas 
Cartucho de tóner Retornable de 2.500* páginas (de dotación)  


Garantía comercial
Mínima de  1 año 

 Sistemas operativos Microsoft Windows soportados:
Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows Me 
Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows Server 2003 
Microsoft Windows 98 Segunda Edición 
Microsoft Windows XP x64 
Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services 
Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services 
Microsoft Windows Server 2003 x64  
Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows Vista x64 

