INFORMACION GENERAL

CAPITULO 1.
1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la de  Sistema de  Riego por Aspersión de San Isidro y Juigua Yacubamba, ubicado en la Parroquia La Matriz del Cantón Pujilí  de la provincia de Cotopaxi.. 

1.1.2.- Descripción de las obras

La Junta de Aguas de San Isidro y Juigua Yacubamba del Sector La Matriz,  del cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi, con la finalidad de obtener los potenciales dones de producción de sus tierras han optado por diseñar el Sistema de Riego por Aspersión, aprovechando una concesión de 50,00 l/seg., otorgado según  sentencia emitida por la Agencia de Aguas de Latacunga,  con un plazo indeterminado, esto es mientras dure la vida económicamente útil de la vocación agrícola.
A este caudal concedido, los usuarios lo conducen por una acequia principal y varios ramales a cielo abierto totalmente en tierra, por lo tanto existen pérdidas de caudal por filtración y socavación de la acequia, por esta razón han optado el cambio de riego.
Por tal motivo, los directivos han acudido al INAR Regional Cotopaxi, a fin de solicitar la ayuda respectiva para realizar el proyecto de riego por aspersión, para lo cual se debe realizar las siguientes obras: Captación, Pasos Elevados, Red Principal y Redes Secundarias, los beneficiarios son 300 socios fundadores a un promedio de 5 miembros por familia, dando un total de 1.500 personas, con un caudal de 50 l/seg., riegan aproximadamente 164 hectáreas.
La Dirección Ejecutiva del INAR Regional Cotopaxi, a través del Departamento Técnico ha realizado la inspección y análisis de la obra así como el estudio de lo que se desprende las siguientes novedades:

· Los estudios correspondientes a la zona de riego están completos.
La Institución luego de reuniones de trabajo con los señores: Jefe Ejecutivo, Jefe Técnico, Departamento de Construcciones y usuarios, se llegó a precisar la construcción del sistema de riego por aspersión, en la que se realizará como primera etapa la Captación, Pasos elevados, red principal, de acuerdo al diseño presentado por los usuarios.
La comunidad en calidad de potencial beneficiaria siempre ha mantenido vigente el ánimo de participar en todas las obras que en ella se realizan por alcanzar mejor productividad en sus sembríos  y mejorar los niveles de vida, tanto en lo social como en lo económico. Además la visión de los agricultores es sembrar productos de ciclo corto como: hortalizas, col, remolacha, zanahoria, lechuga, rábano, coliflor, cebolla paiteña y otros. Así,  como el deseo es tener pastizales de buena calidad que sirven de alimento para el ganado lechero.
Con la obra esperada y el asesoramiento técnico adecuado en los cultivos se podría mejorar la calidad de la producción para en lo posterior tener una agricultura sustentable, lo que influirá directamente en beneficio de la economía de los agricultores.

La comunidad deberá aportar con la compactación de la zanja de la tubería, del tanque reservorio y el traslado del material al lugar de difícil acceso si se diera el caso.
La Junta de Aguas de San Isidro y Juigua Yacubamba, frente a la necesidad de complementar el estudio del sistema de riego por aspersión y debido a la topografía irregular, ha presentado el estudio  para la instalación de tubería para distribución aportando de esta manera el aprovechamiento del recurso hídrico con la implementación de riego tecnificado.

Considerando lo antes expuesto para el proceso de instalación de tubería una de las acciones que causan efectos al entorno es el removimiento de material, operaciones necesarias para el relleno compactado y la remoción del material restante. Estas obras que se van a ejecutar son de pequeña dimensión y la tubería en su totalidad se encuentra bajo tierra.
Se considera que el impacto ambiental  causado por este proyecto tiene estrecha relación con el acceso al recurso hídrico y la cobertura vegetal principalmente son árboles de eucalipto, chilcas y cultivos aledaños al sitio de excavación.
El impacto negativo, causado por la implementación de esta obra es el movimiento de tierra, sin embargo al culminar la obra será de responsabilidad del contratista el desalojo de la misma y con la implementación de prácticas de conservación de suelos se espera lograr el mejoramiento de las condiciones ambientales de la zona.
Al conducir el agua por tubería, minimiza el grado de contaminación causada por sólidos o líquidos vertidos en el canal producto de las actividades diarias.

Descripción de la obras a ejecutarse.
· Desbroce y Limpieza
· Replanteo y nivelación

· Excavación canal zanja

· Obras de captación.

· Pasos Elevados
· Relleno

· Hormigón simple

· Acero de refuerzo
· Redes de conducción

· Redes de distribución Primaria
